«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 25»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.А. Макаренко /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
капитальный ремонт крыши мкд. № 61-63 по ул. Октябрьской г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Высота здания -28м (28-15)*0,5=6,5%	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.9	
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	7	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	6.6	
5.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	752.4	
6.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	765.6	
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(козырьки балконные)	100 м2 кровли	0.4	
8.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	46.4	
9.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	8	
10.	Дефлектор кровельный	шт	8	
11.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1.8	
12.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	226.8	
13.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	226.8	
14.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. каналам  без фартуков	100 м примыканий	0.7	
15.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	88.2	
16.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	88.2	
17.	Смена обделок из листовой стали (козырьки) шириной до 0,4 м	100 м	0.4	
18.	Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.35	
19.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.35	
20.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.036	
21.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.6	
22.	Металлический дверной блок	м2	3.6	
23.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.02	
24.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	2	
25.	Фильтр для листьев Поливент	шт	2	
26.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.02	
27.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
	Крышки вентканалов	
28.	Демонтаж  стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.216	
29.	Демонтаж  стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.216	
30.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.216	
31.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.216	
32.	Ремонт бетонных крышек вентканалов	1 м3	0.4	
33.	Очистка поверхности щетками (металлический каркас под крышками вентканалов)	1 м2 очищаемой поверхности	14.4	
34.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(металлический каркас под крышками вентканалов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.144	
35.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (металлический каркас под крышками вентканалов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.144	
36.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	6.64	
37.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	6.64	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)