«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УЮТ- СЕРВИС»
	
________________ /С.Б. Русович /	___________________ /Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	ул. Березовая, д.3-17, г. Калининград	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт ливневой канализации многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,3-17	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3	0.6856	
2.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.3428	
3.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	37.708	
4.	Устройство покрытий из брусчатки , без стоимости	100 м2	3.428	
5.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 9см	100 м3	0.134	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	24.12	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	24.12	
8.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.1485	
9.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.1485	
10.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	18.5625	
11.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1188	
12.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.122364	
13.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.1485	
14.	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т	13.91445	
15.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0016038	
16.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.1485	
17.	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т	3.4749	
18.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0004158	
19.	Розлив вяжущих материалов	т	0.04455	
20.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0458865	
21.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.1485	
22.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	14.3451	
23.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0016038	
	Дождевая канализация	
24.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	2.592	
25.	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0.17	
26.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	245.728	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	245.728	
28.	Водоотлив: из траншей	100 м3	0.17	
29.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3	0.973	
30.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	1.485	
31.	Устройство основания под трубопроводы и колодцы: песчаного	10 м3	17.89	
32.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	196.79	
33.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	2.64	
34.	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм	м	116	
35.	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 160 мм	м	112.4	
36.	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 200 мм	м	22	
37.	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	14	
38.	Отвод полиэтиленовый 45 град., удлиненный, диаметр 110 мм	шт.	28	
39.	Тройник 160*110*45град	шт.	3	
40.	Тройник 200*110*45град	шт.	1	
41.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.7914	
42.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-2.184264	
43.	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт.	8	
44.	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м	6.24	
45.	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг	шт.	3	
46.	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.	5	
47.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.	18	
48.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт.	4	
49.	Люки чугунные: тяжелые	шт.	5	
50.	Люк чугунный легкий	шт.	3	
51.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0714	
52.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0189	
53.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
54.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)