«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
   Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор 	
	ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Д.В.Зинчук /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  № 2	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
МКД по ул. Школьная, д. №3-5, муниципальная земля в г. Калининграде
 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа
«Город Калининград» на 2019 год)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.Школьная, д.3-5	
	
	Минимальные работы по ул.Школьная,3-5	
	Демонтажные работы по ул. Школьная,д.3-5	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.213	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.75	
3.	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0.6	
4.	Выкапывание деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м, для пересадки	10 шт.	1	
5.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м, без стоимости	10 шт.	1	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	50.594	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	50.594	
	Монтажные работы, ул.Школьная, д.3-5	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
8.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.157	
9.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.314	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.314	
11.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	39.25	
12.	Розлив вяжущих материалов	т	0.2512	
13.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.258736	
14.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.314	
15.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	29.4218	
16.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0033912	
17.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.314	
18.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	7.3476	
19.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008792	
20.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0942	
21.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.097026	
22.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.314	
23.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	30.3324	
24.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0033912	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
25.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00864	
26.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.824	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.042	
28.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.62	
29.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.032	
30.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.032	
31.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	4	
32.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0128	
33.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.306	
34.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.2	
35.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	32.64	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
36.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05075	
37.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	81.2	
38.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.406	
39.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	44.66	
40.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1015	
41.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.353	
42.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	20.3	
43.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	207.06	
	Установка бортовых камней	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03102	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	49.632	
46.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.182	
47.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.02	
48.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.81	
49.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	181	
50.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.63	
51.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.052074	
52.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	13.345	
53.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	263	
54.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
	Дополнительные работы, ул.Школьная, д.3-5	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
55.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.2862	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	457.92	
57.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.272	
58.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	139.92	
59.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.636	
60.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.636	
61.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	159	
62.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.318	
63.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	32.436	
64.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	63.6	
65.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	423.3	
66.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	225.42	
	Установка бортовых камней	
67.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01683	
68.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.928	
69.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.112	
70.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.32	
71.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.87	
72.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	187	
73.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.3	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
74.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0218	
75.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	34.88	
76.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.055	
77.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.605	
78.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.11	
79.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	11	
80.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
81.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
82.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
83.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
84.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
85.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
86.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
87.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1631	
88.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.941	
	Смотровой колодец (1 шт)	
89.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04316	
90.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	69.056	
91.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.275	
92.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.025	
93.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.55	
94.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	55	
95.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.078	
96.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.21528	
97.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
98.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
99.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
100.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
101.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
102.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
103.	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	
104.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.3606	
105.	Песок природный для строительных работ средний	м3	39.666	
	Установка водоотводных лотков	
106.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00551	
107.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.816	
108.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.028	
109.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.08	
110.	Установка водоотводных лотков	100 м	0.71	
111.	Водоотводной лоток 350*250*80мм	шт	151	
112.	Желоб литой с решеткой 500*150*170мм	шт	36	
113.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2	
114.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 6А,	шт	2	
115.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.75	
116.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0.75	
117.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.75	
118.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.075	
119.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.02	
120.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302 с датчиком движения	шт	2	
	
	Раздел 2.  Муниципальная земля	
	
	Минимальные работы на муниципальной земле	
	Демонтажные работы на муниципальной земле	
121.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.543	
122.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.96	
123.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	105.968	
124.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	105.968	
	Демонтажные работы по ул. Школьная,д.1б	
125.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.063	
126.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.12	
127.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	11.7624	
128.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	11.7624	
	Монтажные работы на муниципальной земле	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
129.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.986	
130.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	108.46	
131.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.493	
132.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.493	
133.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	123.25	
134.	Розлив вяжущих материалов	т	0.3944	
135.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.406232	
136.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.493	
137.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	46.1941	
138.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0053244	
139.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.493	
140.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	11.5362	
141.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0013804	
142.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1479	
143.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.152337	
144.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.493	
145.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	47.6238	
146.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0053244	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
147.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.136	
148.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.271	
149.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.271	
150.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	33.875	
151.	Розлив вяжущих материалов	т	0.2168	
152.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.223304	
153.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.271	
154.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	25.3927	
155.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0029268	
156.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.271	
157.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	6.3414	
158.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0007588	
159.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0813	
160.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.083739	
161.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.271	
162.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	26.1786	
163.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0029268	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
164.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01053	
165.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.848	
166.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.051	
167.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.61	
168.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.039	
169.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.039	
170.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	4.875	
171.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0156	
172.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.591	
173.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.9	
174.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	39.78	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
175.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0445	
176.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	71.2	
177.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.356	
178.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	39.16	
179.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.089	
180.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.078	
181.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	17.8	
182.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	181.56	
	Установка бортовых камней	
183.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0398	
184.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	63.68	
185.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.244	
186.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	26.84	
187.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3.01	
188.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	301	
189.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.27	
190.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.044946	
191.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11.518	
192.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	227	
193.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
194.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
	Устройство контейнерной площадки (6*8,5м)	
195.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0179	
196.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.64	
197.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
198.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
199.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
200.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
201.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.313	
202.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
203.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т	0.37	
204.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.1765	
205.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.1765	
206.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
207.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2	41	
208.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.132	
209.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.132	

Составил:	ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      Моисеева Т.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)