«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор  ООО «ЖЭУ №12 Ц»	
		
________________ / С.Б.Русович/	________________ / Г.В.Марчихина/	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома 67-73
 по ул.Чернышевского г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2	7.08	
2.	Разборка обшивки: карниза	100 м2	0.2323	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: настила сплошного	100 м2	7.08	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	7.08	
5.	Разборка: кирпичных стен	м3	1.7	
6.	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3	0.017	
7.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.408	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.6664	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150)	100 м	0.3309	
10.	Гвозди строительные	т	-0.0013236	
11.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.026472	
12.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.0192	
13.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.00165	
14.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	1.40426	
15.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.516	
16.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.006192	
17.	Нашивка досок для сращивания стропильных ног ( до длины 8,6 м)	100 м	0.096	
18.	Гвозди строительные	т	-0.0013728	
19.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.00349	
20.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0003	
21.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.25532	
22.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (50*150)	шт.	3	
23.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм	т	0.002268	
24.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0003	
25.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.25532	
26.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылок)	100 м	0.12	
27.	Разборка элементов каркаса: прогоны, стойки, подкосы	м3	2.65	
28.	Установка элементов каркаса: прогоны (150*150мм), стойки (150*150), подкосы (100*50)	м3	2.65	
29.	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм	100 шт.	0.3	
30.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1.188	
31.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-145.4112	
32.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	145.4112	
33.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя (рулонный утеплитель)	100 м2	1.188	
34.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	244.728	
35.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой (рулонный утеплитель)	100 м2	1.188	
36.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	122.364	
37.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	7.08	
38.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	892.08	
39.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	110	
40.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7.08	
41.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	145.848	
42.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карнизный свес)	100 м2	0.643	
43.	Подшивка карниза	100 м2	0.2323	
44.	Острожка: досок карниза	100 м2	0.2323	
45.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.2323	
46.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	4.29755	
47.	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2	0.2323	
48.	Обивка ветровой доски кровельной сталью: оцинкованной с полимерным покрытием	100 м2	0.2323	
49.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	-0.102212	
50.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.102212	
	Слуховые окна	
51.	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	100 шт.	0.04	
52.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0192	
53.	Окно-люк 0,6*0,8	 м2	1.6848	
	Трубы кирпичные	
54.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.075	
55.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.315	
56.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 8-ми каналов	100 м	0.024	
57.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.3696	
58.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м	0.015	
59.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.165	
60.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.6016	
61.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	20.8208	
62.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	1.6016	
63.	Окраска труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.6016	
64.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	60.8608	
65.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20.8208	
66.	Устройство оголовников	м3	1.14	
67.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1.1628	
68.	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	3.2032	
69.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	3.2032	
	Желоба, водосточные трубы	
70.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.6075	
71.	Устройство желобов: подвесных	100 м	1.6075	
72.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт	40	
73.	Соединение желоба	шт	54	
74.	Крепление желоба	шт	269	
75.	Клапан (заглушка)	шт	26	
76.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.09	
77.	Труба водосточная диам.120мм, 4м.п.	шт	27	
78.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.55	
79.	Колено водосточное диам.120мм, 72 град.	шт	55	
80.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1	
81.	Воронка водосточная 150/120 мм	шт	10	
82.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.1	
83.	Колено (слив) водосточное диам.120мм, 72 град.	шт	10	
84.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.91	
85.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт	91	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
86.	Разборка дощатого настила	100 м2	3.8956	
87.	Разборка утеплителя засыпного: шлакового	м3	68.19	
88.	Ремонт деревянных  балок нашивкой досок	100 м	1.68	
89.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т	0.13644	
90.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0.016	
91.	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг	0.02048	
92.	Замена концов деревянных балок	100 шт.	0.06	
93.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т	0.0064	
94.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0.00075	
95.	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг	0.00096	
96.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	5.5273	
97.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-676.54152	
98.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	676.54152	
99.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя	100 м2	5.5273	
100.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	1138.6238	
101.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой	100 м2	5.5273	
102.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	569.3119	
103.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	5.5273	
104.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-676.54152	
105.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	67.654152	
106.	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	4.995	
107.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-13.137	
108.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	13.137	
109.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	5.5273	
110.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	102.089	
111.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	102.089	

Составил:	Ведущий инженер ОК                                             Моисеева Т.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.нач.ОК                                                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)