«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на проведение капитального ремонта сетей электроснабжения многоквартирного дома № 121-123 по ул. Ю. Гагарина 
в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0.2	
2.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0.1	
3.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	1.2	
4.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	100 м труб	0.4	
5.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	1.2	
	Строительные работы	
6.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт	0.12	
7.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м	0.55	
8.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2	0.06	
9.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0.14	
10.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.1	
11.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.165	
12.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.22	
13.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.332	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	1.332	
	Монтажные работы	
15.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	2	
16.	Щиты распределительные встраиваемые RP72z		2	
17.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	
18.	Автоматический выключатель PLHT -С50/3		2	
19.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	
20.	Автоматический выключатель CLS6-B6/2		4	
21.	Автоматический выключатель CLS6-B25/2		12	
22.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0.1	
23.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.01	
24.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт	0.36	
25.	Сжимы ответвительные У-733	100 шт.	0.12	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
26.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1.2	
27.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м	122.4	
28.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.	7.5	
29.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм	10 шт.	12	
30.	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0.28	
31.	Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром 50 мм	м	28.56	
32.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.	2.8	
33.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.4	
34.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.4	
35.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0816	
36.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.8	
37.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0816	
38.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0.28	
39.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.029	
40.	Коробка установочная    ip44	10 шт.	0.8	
41.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0.3	
42.	Светильник  настенный   IP54		2	
43.	Светильник  потолочный IP44		28	
44.	Лампы энергосберегающие  для светильников		30	
45.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.08	
46.	Выключатель кнопочного типа со встроенным реле  IP44		8	
47.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0.04	
48.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.4	
49.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.02	
50.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.2	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»           Герасименко И.Л.                            	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  ОК МКУ «КР МКД»             Толмачева О.В.                             	
	(должность, подпись, Ф.И.О)