«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 003 986	руб.	Смета на сумму:	2 003 986	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Брамса,31-33	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Брамса,31-33	
Сметная стоимость:	2 003.986	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.375	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	234.492	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.7 см	100 м3 конструкций		0.2219	6 900.71	1 531.27	59 048.03	13 103	8.557	
		Объем: 317*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	53.999365	8.820	476.27	149.970	8 098	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.184441	11.429	104.97	194.614	1 787	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	8.709575	95.16	828.80	468.45	4 080	4.923	
			(1)			11.23	97.81	191.22	1 665	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.286251	8.58	2.46	35.88	10	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.474866	139.36	66.18	1 430.52	679	10.265	
			(1)			15.08	7.16	256.87	122	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	26.128725	6.03	157.56	8.99	235	1.491	
		Накладные расходы				104%	604.49	88%	8 699		
		Сметная прибыль				60%	348.74	48%	4 745		
		Всего с НР и СП					2 484.50		26 547		
	
2.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.4 см	100 м3 конструкций		0.0096	6 900.71	66.25	59 048.03	567	8.558	
		Объем: 24*0.04									
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	2.33616	8.820	20.60	149.970	350	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	0.397344	11.429	4.54	194.614	77	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	0.3768	95.16	35.86	468.45	177	4.923	
			(1)			11.23	4.23	191.22	72	17.028	
2. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.012384	8.58	0.11	35.88		4.182	
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.020544	139.36	2.86	1 430.52	29	10.265	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
2. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	1.1304	6.03	6.82	8.99	10	1.491	
		Накладные расходы				104%	26.15	88%	376		
		Сметная прибыль				60%	15.08	48%	205		
		Всего с НР и СП					107.48		1 148		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.77	1 689.81	2 990.97	15 301.41	27 083	9.055	
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	120.8202	9.160	1 106.71	155.940	18 841	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	16.638	11.230	186.84	191.220	3 182	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	16.638	95.16	1 583.27	468.45	7 794	4.923	
			(1)			11.23	186.84	191.22	3 182	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	49.914	6.03	300.98	8.99	449	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 345.29	88%	19 380		
		Сметная прибыль				60%	776.13	48%	10 571		
		Всего с НР и СП					5 112.39		57 034		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		47.9	3.71	177.71	36.66	1 756	9.881	
		Объем: (22.19+0.96)*1.8+177*0.2*0.08*2.2									
	
5.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		47.9	10.52	503.91	93.58	4 482	8.894	
	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1772	4 846.79	858.85	49 459.80	8 764	10.204	
		Объем: 443*0.4									
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.672176	8.280	22.13	140.760	376	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.729464	15.080	116.56	256.870	1 985	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.897216	112.40	662.85	1 144.08	6 747	10.179	
			(1)			15.08	88.93	256.87	1 515	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.832248	93.88	172.01	890.86	1 632	9.489	
			(1)			15.08	27.63	256.87	471	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.007088	263.51	1.87	1 266.59	9	4.807	
		Накладные расходы				95%	131.76	81%	1 912		
		Сметная прибыль				43%	59.64	34%	803		
		Всего с НР и СП					1 050.24		11 479		
	
7.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		283.52	13.99	3 966.44	124.48	35 293	8.898	
		Объем: 177.2*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1772	344.93	61.12	3 421.73	606	9.915	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.529828	8.280	4.39	140.760	75	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.577672	15.080	8.71	256.870	148	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.577672	93.88	54.23	890.86	515	9.489	
			(1)			15.08	8.71	256.87	148	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.012404	126.43	1.57	1 018.85	13	8.059	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.003544	263.51	0.93	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.45	81%	181		
		Сметная прибыль				43%	5.63	34%	76		
		Всего с НР и СП					79.20		862		
	
9.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.886	2 520.14	2 232.84	17 348.53	15 371	6.884	
		Объем: 443*0.2									
9. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	13.92792	8.510	118.53	144.650	2 015	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.29768	14.301	175.87	243.333	2 992	17.015	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.80094	102.57	389.86	835.60	3 176	8.147	
			(1)			11.23	42.68	191.22	727	17.028	
9. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.56822	139.36	218.55	1 430.52	2 243	10.265	
			(1)			15.08	23.65	256.87	403	17.034	
9. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	6.27288	223.58	1 402.49	1 170.91	7 345	5.237	
			(1)			16.11	101.06	273.99	1 719	17.007	
9. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.65564	133.41	87.47	763.85	501	5.726	
			(1)			12.94	8.48	219.76	144	16.983	
9. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.43	3.60	15.95	20.52	91	5.7	
		Накладные расходы				142%	418.05	121%	6 058		
		Сметная прибыль				81%	238.46	65%	3 255		
		Всего с НР и СП					2 889.35		24 684		
	
10.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		97.46	104.66	10 200.16	516.66	50 354	4.937	
		Объем: 88.6*1.10									
	
11.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.443	61 088.01	27 061.99	523 248.53	231 799	8.565	
11. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	16.37328	8.670	141.96	147.370	2 413	16.998	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	18.58385	14.601	271.34	248.282	4 614	17.005	
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.76314	102.57	180.85	835.60	1 473	8.147	
			(1)			11.23	19.80	191.22	337	17.028	
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.14737	93.88	107.72	890.86	1 022	9.489	
			(1)			15.08	17.30	256.87	295	17.034	
11. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.18163	139.36	25.31	1 430.52	260	10.265	
			(1)			15.08	2.74	256.87	47	17.034	
11. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	4.2971	76.06	326.84	517.81	2 225	6.808	
			(1)			12.94	55.60	219.76	944	16.983	
11. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	9.59538	110.81	1 063.26	779.38	7 478	7.033	
			(1)			16.11	154.58	273.99	2 629	17.007	
11. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.31128	133.41	174.94	763.85	1 002	5.726	
			(1)			12.94	16.97	219.76	288	16.983	
11. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.28795	127.56	36.73	698.95	201	5.479	
			(1)			15.08	4.34	256.87	74	17.034	
11. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	6.645	400.56	2 661.72	3 333.65	22 152	8.322	
11. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	83.727	266.28	22 294.83	2 308.69	193 300	8.67	
11. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	13.29	3.60	47.84	20.52	273	5.7	
		Накладные расходы				142%	586.89	121%	8 503		
		Сметная прибыль				81%	334.77	65%	4 568		
		Всего с НР и СП					27 983.65		244 869		
	
12.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.2215	14 953.22	3 312.14	73 400.04	16 258	4.909	
		Объем: 443*0.05									
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.091995	11.972	13.07	203.871	223	17.029	
12. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.88157	102.57	90.42	835.60	737	8.147	
			(1)			11.23	9.90	191.22	169	17.028	
12. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.210425	139.36	29.32	1 430.52	301	10.265	
			(1)			15.08	3.17	256.87	54	17.034	
12. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	22.593	141.30	3 192.39	673.68	15 220	4.768	
		Накладные расходы				142%	18.56	121%	270		
		Сметная прибыль				81%	10.59	65%	145		
		Всего с НР и СП					3 341.29		16 673		
	
13.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-22.59	141.30	-3 191.97	673.68	-15 218	4.768	
		Объем: (0.2215)*(-102.0)									
	
14.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		22.59	280.61	6 338.98	2 121.17	47 917	7.559	
		Объем: (0.2215)*(102.0)									
	
15.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		44.3	144.07	6 382.09	2 196.06	97 285	15.243	
15. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	522.74	10.360	5 415.59	176.300	92 159	17.017	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.658	12.085	32.12	205.490	546	17.004	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.329	102.57	136.32	835.60	1 111	8.147	
			(1)			11.23	14.92	191.22	254	17.028	
15. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.329	133.41	177.30	763.85	1 015	5.726	
			(1)			12.94	17.20	219.76	292	16.983	
15. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	25.251	10.08	254.53	13.73	347	1.362	
15. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.329	101.31	134.64	999.00	1 328	9.861	
			(1)			12.94	17.20	219.76	292	16.983	
15. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.215	104.66	231.82	516.66	1 144	4.937	
15. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	8.86	3.60	31.90	20.52	182	5.7	
		Накладные расходы				142%	7 735.75	121%	112 173		
		Сметная прибыль				81%	4 412.65	65%	60 258		
		Всего с НР и СП					18 530.48		269 716		
	
16.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		451.86	82.62	37 332.67	480.02	216 902	5.81	
		Объем: (44.3)*10.2									
	
17.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00775	4 846.79	37.56	49 459.80	383	10.197	
		Объем: 31*0.25									
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.11687	8.280	0.97	140.760	16	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.338055	15.080	5.10	256.870	87	17.034	
17. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.25792	112.40	28.99	1 144.08	295	10.179	
			(1)			15.08	3.89	256.87	66	17.034	
17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.080135	93.88	7.52	890.86	71	9.489	
			(1)			15.08	1.21	256.87	21	17.034	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00031	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.77	81%	83		
		Сметная прибыль				43%	2.61	34%	35		
		Всего с НР и СП					45.94		501		
	
18.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		12.4	13.99	173.48	124.48	1 544	8.9	
		Объем: 7.75*1.6									
	
19.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00775	344.93	2.67	3 421.73	27	10.112	
19. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0231725	8.280	0.19	140.760	3	17	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.025265	15.080	0.38	256.870	6	17.034	
19. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.025265	93.88	2.37	890.86	23	9.489	
			(1)			15.08	0.38	256.87	6	17.034	
19. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0005425	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
19. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000155	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.54	81%	7		
		Сметная прибыль				43%	0.25	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.46		37		
	
20.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.062	2 520.14	156.25	17 348.53	1 076	6.886	
		Объем: 31*0.2									
20. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.97464	8.510	8.29	144.650	141	16.998	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.86056	14.301	12.31	243.333	209	17.015	
20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.26598	102.57	27.28	835.60	222	8.147	
			(1)			11.23	2.99	191.22	51	17.028	
20. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.10974	139.36	15.29	1 430.52	157	10.265	
			(1)			15.08	1.65	256.87	28	17.034	
20. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.43896	223.58	98.14	1 170.91	514	5.237	
			(1)			16.11	7.07	273.99	120	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04588	133.41	6.12	763.85	35	5.726	
			(1)			12.94	0.59	219.76	10	16.983	
20. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.31	3.60	1.12	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				142%	29.25	121%	424		
		Сметная прибыль				81%	16.69	65%	228		
		Всего с НР и СП					202.19		1 727		
	
21.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		6.82	104.66	713.78	516.66	3 524	4.937	
		Объем: 6.2*1.10									
	
22.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0155	14 953.22	231.77	73 400.04	1 138	4.91	
		Объем: 31*0.05									
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.076415	11.972	0.91	203.871	16	17.029	
22. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.06169	102.57	6.33	835.60	52	8.147	
			(1)			11.23	0.69	191.22	12	17.028	
22. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.014725	139.36	2.05	1 430.52	21	10.265	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
22. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.581	141.30	223.40	673.68	1 065	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.29	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.74	65%	10		
		Всего с НР и СП					233.80		1 168		
	
23.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.58	141.30	-223.25	673.68	-1 064	4.766	
		Объем: (0.0155)*(-102.0)									
	
24.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.58	280.61	443.36	2 121.17	3 351	7.558	
		Объем: (0.0155)*(102.0)									
	
25.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.1	144.07	446.60	2 196.06	6 808	15.244	
25. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	36.58	10.360	378.97	176.300	6 449	17.017	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.186	12.085	2.25	205.490	38	17.004	
25. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.093	102.57	9.54	835.60	78	8.147	
			(1)			11.23	1.04	191.22	18	17.028	
25. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.093	133.41	12.41	763.85	71	5.726	
			(1)			12.94	1.20	219.76	20	16.983	
25. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.767	10.08	17.81	13.73	24	1.362	
25. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.093	101.31	9.42	999.00	93	9.861	
			(1)			12.94	1.20	219.76	20	16.983	
25. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.155	104.66	16.22	516.66	80	4.937	
25. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.62	3.60	2.23	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	541.33	121%	7 849		
		Сметная прибыль				81%	308.79	65%	4 217		
		Всего с НР и СП					1 296.72		18 874		
	
26.	С2Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		31.62	63.68	2 013.56	369.98	11 699	5.81	
		Объем: (3.1)*10.2									
	
27.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0166	4 846.79	80.46	49 459.80	821	10.204	
		Объем: 164*0.3*0.3+32*0.28*0.2									
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.250328	8.280	2.07	140.760	35	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.724092	15.080	10.92	256.870	186	17.034	
27. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.552448	112.40	62.10	1 144.08	632	10.179	
			(1)			15.08	8.33	256.87	142	17.034	
27. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.171644	93.88	16.11	890.86	153	9.489	
			(1)			15.08	2.59	256.87	44	17.034	
27. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000664	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.34	81%	179		
		Сметная прибыль				43%	5.59	34%	75		
		Всего с НР и СП					98.39		1 075		
	
28.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		26.56	13.99	371.57	124.48	3 306	8.897	
		Объем: 16.6*1.6									
	
29.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0166	344.93	5.73	3 421.73	57	9.948	
29. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.049634	8.280	0.41	140.760	7	17	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.054116	15.080	0.82	256.870	14	17.034	
29. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.054116	93.88	5.08	890.86	48	9.489	
			(1)			15.08	0.82	256.87	14	17.034	
29. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001162	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
29. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000332	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.17	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.53	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.43		81		
	
30.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1074	2 520.14	270.66	17 348.53	1 863	6.883	
		Объем: 164*0.3*0.2+32*0.28*0.1									
30. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.688328	8.510	14.37	144.650	244	16.998	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.490712	14.301	21.32	243.333	363	17.015	
30. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.460746	102.57	47.26	835.60	385	8.147	
			(1)			11.23	5.17	191.22	88	17.028	
30. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.190098	139.36	26.49	1 430.52	272	10.265	
			(1)			15.08	2.87	256.87	49	17.034	
30. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.760392	223.58	170.01	1 170.91	890	5.237	
			(1)			16.11	12.25	273.99	208	17.007	
30. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.079476	133.41	10.60	763.85	61	5.726	
			(1)			12.94	1.03	219.76	17	16.983	
30. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.537	3.60	1.93	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	50.68	121%	734		
		Сметная прибыль				81%	28.91	65%	395		
		Всего с НР и СП					350.25		2 992		
	
31.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		11.81	104.66	1 236.03	516.66	6 102	4.937	
		Объем: 10.74*1.10									
	
32.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.64	5 013.40	8 221.97	32 447.66	53 214	6.472	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	124.7712	8.970	1 119.20	152.560	19 035	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.1152	15.080	16.82	256.870	286	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.1152	113.70	126.80	810.77	904	7.131	
			(1)			15.08	16.82	256.87	286	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0656	101.31	6.65	999.00	66	9.861	
			(1)			12.94	0.85	219.76	14	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00164	10 705.00	17.56	54 434.60	89	5.085	
32. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2788	960.26	267.72	3 126.47	872	3.256	
32. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	9.676	685.00	6 628.06	3 302.36	31 954	4.821	
32. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0984	569.06	56.00	2 995.86	295	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 613.15	121%	23 378		
		Сметная прибыль				81%	920.18	65%	12 559		
		Всего с НР и СП					10 755.29		89 151		
	
33.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		164	76.13	12 485.32	342.67	56 198	4.501	
	
34.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.32	937.76	300.08	12 783.98	4 091	13.633	
34. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	24.3456	8.970	218.38	152.560	3 714	17.008	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2176	15.080	3.28	256.870	56	17.034	
34. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2176	113.70	24.74	810.77	176	7.131	
			(1)			15.08	3.28	256.87	56	17.034	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0128	101.31	1.30	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
34. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00032	10 705.00	3.43	54 434.60	17	5.085	
34. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0544	960.26	52.24	3 126.47	170	3.256	
		Накладные расходы				142%	314.76	121%	4 562		
		Сметная прибыль				81%	179.54	65%	2 451		
		Всего с НР и СП					794.38		11 103		
	
35.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.006336	569.06	3.61	2 995.86	19	5.263	
		Объем: (0.32)*(0.06*0.33)									
	
36.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.62368	685.00	1 112.22	3 302.36	5 362	4.821	
		Объем: (0.32)*(5.9*0.86)									
	
37.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		32	34.14	1 092.48	185.77	5 945	5.442	
	
38.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.18	1 689.81	304.17	15 301.41	2 754	9.054	
38. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	12.2868	9.160	112.55	155.940	1 916	17.024	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.692	11.230	19.00	191.220	324	17.028	
38. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.692	95.16	161.01	468.45	793	4.923	
			(1)			11.23	19.00	191.22	324	17.028	
38. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	5.076	6.03	30.61	8.99	46	1.491	
		Накладные расходы				104%	136.81	88%	1 971		
		Сметная прибыль				60%	78.93	48%	1 075		
		Всего с НР и СП					519.91		5 800		
	
39.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0108	2 520.14	27.22	17 348.53	187	6.87	
		Объем: 18*0.3*0.2									
39. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.169776	8.510	1.44	144.650	25	16.998	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.149904	14.301	2.14	243.333	36	17.015	
39. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.046332	102.57	4.75	835.60	39	8.147	
			(1)			11.23	0.52	191.22	9	17.028	
39. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.019116	139.36	2.66	1 430.52	27	10.265	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
39. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.076464	223.58	17.10	1 170.91	90	5.237	
			(1)			16.11	1.23	273.99	21	17.007	
39. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.007992	133.41	1.07	763.85	6	5.726	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
39. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.054	3.60	0.19	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	5.08	121%	74		
		Сметная прибыль				81%	2.90	65%	40		
		Всего с НР и СП					35.20		300		
	
40.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.19	104.66	124.55	516.66	615	4.938	
		Объем: 1.08*1.10									
	
41.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, без стоимости	100 м бортового камня		0.18	5 013.40	902.41	32 447.66	5 841	6.473	
41. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	13.6944	8.970	122.84	152.560	2 089	17.008	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1224	15.080	1.85	256.870	31	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1224	113.70	13.92	810.77	99	7.131	
			(1)			15.08	1.85	256.87	31	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0072	101.31	0.73	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
41. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00018	10 705.00	1.93	54 434.60	10	5.085	
41. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0306	960.26	29.38	3 126.47	96	3.256	
41. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.062	685.00	727.47	3 302.36	3 507	4.821	
41. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0108	569.06	6.15	2 995.86	32	5.265	
		Накладные расходы				142%	177.06	121%	2 565		
		Сметная прибыль				81%	101.00	65%	1 378		
		Всего с НР и СП					1 180.47		9 784		
	
42.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
42. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
42. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
42. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
42. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
43.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
43. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
43. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
43. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
43. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
43. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
43. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					130 803.31		931 040	7.118	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					125 610.20		884 659	7.043	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					73 096.72		407 988	5.581	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 38, 42; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 41, 43)					13 824.60		200 224	14.483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 38, 42; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 41, 43)					7 880.48		107 534	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					147 315.28		1 192 417	8.094	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 193.11		46 381	8.931	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 193.11		46 381	8.931	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					152 508.39		1 238 798	8.123	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 263.68	2.14	26 510	8.123	
	ИТОГО					155 772.07		1 265 308	8.123	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 115.44	2	25 306	8.123	
	ИТОГО					158 887.51		1 290 614	8.123	
	НДС 18%				18	28 599.75	18	232 311	8.123	
	ВСЕГО С НДС					187 487.26		1 522 925	8.123	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
44.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0264	4 846.79	127.96	49 459.80	1 306	10.206	
		Объем: 66*0.4									
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.398112	8.280	3.30	140.760	56	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.151568	15.080	17.37	256.870	296	17.034	
44. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.878592	112.40	98.75	1 144.08	1 005	10.179	
			(1)			15.08	13.25	256.87	226	17.034	
44. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.272976	93.88	25.63	890.86	243	9.489	
			(1)			15.08	4.12	256.87	70	17.034	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001056	263.51	0.28	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	19.64	81%	285		
		Сметная прибыль				43%	8.89	34%	120		
		Всего с НР и СП					156.48		1 711		
	
45.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		42.24	13.99	590.94	124.48	5 258	8.898	
		Объем: 26.4*1.6									
	
46.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0264	344.93	9.11	3 421.73	90	9.879	
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.078936	8.280	0.65	140.760	11	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.086064	15.080	1.30	256.870	22	17.034	
46. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.086064	93.88	8.08	890.86	77	9.489	
			(1)			15.08	1.30	256.87	22	17.034	
46. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001848	126.43	0.23	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
46. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000528	263.51	0.14	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.85	81%	27		
		Сметная прибыль				43%	0.84	34%	11		
		Всего с НР и СП					11.80		128		
	
47.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.132	2 520.14	332.66	17 348.53	2 290	6.884	
		Объем: 66*0.2									
47. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.07504	8.510	17.66	144.650	300	16.998	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.83216	14.301	26.20	243.333	446	17.015	
47. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.56628	102.57	58.08	835.60	473	8.147	
			(1)			11.23	6.36	191.22	108	17.028	
47. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.23364	139.36	32.56	1 430.52	334	10.265	
			(1)			15.08	3.52	256.87	60	17.034	
47. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.93456	223.58	208.95	1 170.91	1 094	5.237	
			(1)			16.11	15.06	273.99	256	17.007	
47. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09768	133.41	13.03	763.85	75	5.726	
			(1)			12.94	1.26	219.76	21	16.983	
47. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.66	3.60	2.38	20.52	14	5.7	
		Накладные расходы				142%	62.28	121%	903		
		Сметная прибыль				81%	35.53	65%	485		
		Всего с НР и СП					430.47		3 678		
	
48.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.52	104.66	1 519.66	516.66	7 502	4.937	
		Объем: 13.2*1.10									
	
49.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.066	61 088.01	4 031.81	523 248.53	34 534	8.565	
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	2.43936	8.670	21.15	147.370	359	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	2.7687	14.601	40.43	248.282	687	17.005	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.26268	102.57	26.94	835.60	219	8.147	
			(1)			11.23	2.95	191.22	50	17.028	
49. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.17094	93.88	16.05	890.86	152	9.489	
			(1)			15.08	2.58	256.87	44	17.034	
49. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.02706	139.36	3.77	1 430.52	39	10.265	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
49. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.6402	76.06	48.69	517.81	332	6.808	
			(1)			12.94	8.28	219.76	141	16.983	
49. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.42956	110.81	158.41	779.38	1 114	7.033	
			(1)			16.11	23.03	273.99	392	17.007	
49. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.19536	133.41	26.06	763.85	149	5.726	
			(1)			12.94	2.53	219.76	43	16.983	
49. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0429	127.56	5.47	698.95	30	5.479	
			(1)			15.08	0.65	256.87	11	17.034	
49. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.99	400.56	396.55	3 333.65	3 300	8.322	
49. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	12.474	266.28	3 321.58	2 308.69	28 799	8.67	
49. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	1.98	3.60	7.13	20.52	41	5.7	
		Накладные расходы				142%	87.44	121%	1 266		
		Сметная прибыль				81%	49.88	65%	680		
		Всего с НР и СП					4 169.13		36 480		
	
50.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.033	14 953.22	493.46	73 400.04	2 422	4.908	
		Объем: 66*0.05									
50. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.16269	11.972	1.95	203.871	33	17.029	
50. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.13134	102.57	13.47	835.60	110	8.147	
			(1)			11.23	1.47	191.22	25	17.028	
50. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.03135	139.36	4.37	1 430.52	45	10.265	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
50. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	3.366	141.30	475.62	673.68	2 268	4.768	
		Накладные расходы				142%	2.77	121%	40		
		Сметная прибыль				81%	1.58	65%	21		
		Всего с НР и СП					497.81		2 483		
	
51.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-3.37	141.30	-476.18	673.68	-2 270	4.767	
		Объем: (0.033)*(-102.0)									
	
52.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.37	280.61	945.66	2 121.17	7 148	7.559	
		Объем: (0.033)*(102.0)									
	
53.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.6	144.07	950.83	2 196.06	14 494	15.244	
53. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	77.88	10.360	806.84	176.300	13 730	17.017	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.396	12.085	4.79	205.490	81	17.004	
53. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.198	102.57	20.31	835.60	165	8.147	
			(1)			11.23	2.22	191.22	38	17.028	
53. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.198	133.41	26.42	763.85	151	5.726	
			(1)			12.94	2.56	219.76	44	16.983	
53. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.762	10.08	37.92	13.73	52	1.362	
53. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.198	101.31	20.06	999.00	198	9.861	
			(1)			12.94	2.56	219.76	44	16.983	
53. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.33	104.66	34.54	516.66	170	4.937	
53. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.32	3.60	4.75	20.52	27	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 152.51	121%	16 711		
		Сметная прибыль				81%	657.42	65%	8 977		
		Всего с НР и СП					2 760.76		40 182		
	
54.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		67.32	82.62	5 561.98	480.02	32 315	5.81	
		Объем: (6.6)*10.2									
	
55.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.063	14 953.22	942.05	73 400.04	4 624	4.908	
		Объем: 126*0.05									
55. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.31059	11.972	3.72	203.871	63	17.029	
55. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.25074	102.57	25.72	835.60	210	8.147	
			(1)			11.23	2.82	191.22	48	17.028	
55. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.05985	139.36	8.34	1 430.52	86	10.265	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.034	
55. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	6.426	141.30	907.99	673.68	4 329	4.768	
		Накладные расходы				142%	5.28	121%	76		
		Сметная прибыль				81%	3.01	65%	41		
		Всего с НР и СП					950.35		4 741		
	
56.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-6.43	141.30	-908.56	673.68	-4 332	4.768	
		Объем: (0.063)*(-102.0)									
	
57.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.43	280.61	1 804.32	2 121.17	13 639	7.559	
		Объем: (0.063)*(102.0)									
	
58.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12.6	144.07	1 815.22	2 196.06	27 670	15.243	
58. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	148.68	10.360	1 540.32	176.300	26 212	17.017	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.756	12.085	9.14	205.490	155	17.004	
58. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.378	102.57	38.77	835.60	316	8.147	
			(1)			11.23	4.24	191.22	72	17.028	
58. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.378	133.41	50.43	763.85	289	5.726	
			(1)			12.94	4.89	219.76	83	16.983	
58. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.182	10.08	72.39	13.73	99	1.362	
58. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.378	101.31	38.30	999.00	378	9.861	
			(1)			12.94	4.89	219.76	83	16.983	
58. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.63	104.66	65.94	516.66	325	4.937	
58. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	2.52	3.60	9.07	20.52	52	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 200.23	121%	31 904		
		Сметная прибыль				81%	1 255.06	65%	17 139		
		Всего с НР и СП					5 270.52		76 713		
	
59.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		128.52	82.62	10 618.32	480.02	61 692	5.81	
		Объем: (12.6)*10.2									
	
60.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00756	4 846.79	36.64	49 459.80	374	10.207	
		Объем: 84*0.3*0.3									
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1140048	8.280	0.94	140.760	16	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3297672	15.080	4.97	256.870	85	17.034	
60. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2515968	112.40	28.28	1 144.08	288	10.179	
			(1)			15.08	3.79	256.87	65	17.034	
60. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0781704	93.88	7.34	890.86	70	9.489	
			(1)			15.08	1.18	256.87	20	17.034	
60. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003024	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.61	81%	82		
		Сметная прибыль				43%	2.54	34%	34		
		Всего с НР и СП					44.80		490		
	
61.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		12.1	13.99	169.28	124.48	1 506	8.897	
		Объем: 7.56*1.6									
	
62.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00756	344.93	2.61	3 421.73	26	9.962	
62. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0226044	8.280	0.19	140.760	3	17	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0246456	15.080	0.37	256.870	6	17.034	
62. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0246456	93.88	2.31	890.86	22	9.489	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
62. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0005292	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
62. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001512	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.53	81%	7		
		Сметная прибыль				43%	0.24	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.38		36		
	
63.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0504	2 520.14	127.02	17 348.53	874	6.881	
		Объем: 84*0.3*0.2									
63. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.792288	8.510	6.74	144.650	115	16.998	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.699552	14.301	10.00	243.333	170	17.015	
63. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.216216	102.57	22.18	835.60	181	8.147	
			(1)			11.23	2.43	191.22	41	17.028	
63. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.089208	139.36	12.43	1 430.52	128	10.265	
			(1)			15.08	1.35	256.87	23	17.034	
63. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.356832	223.58	79.78	1 170.91	418	5.237	
			(1)			16.11	5.75	273.99	98	17.007	
63. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.037296	133.41	4.98	763.85	28	5.726	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
63. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.252	3.60	0.91	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				142%	23.77	121%	345		
		Сметная прибыль				81%	13.56	65%	185		
		Всего с НР и СП					164.35		1 404		
	
64.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.54	104.66	579.82	516.66	2 862	4.936	
		Объем: 5.04*1.10									
	
65.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.84	5 013.40	4 211.25	32 447.66	27 256	6.472	
65. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	63.9072	8.970	573.25	152.560	9 750	17.008	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.5712	15.080	8.61	256.870	147	17.034	
65. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.5712	113.70	64.95	810.77	463	7.131	
			(1)			15.08	8.61	256.87	147	17.034	
65. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0336	101.31	3.40	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.43	219.76	7	16.983	
65. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00084	10 705.00	8.99	54 434.60	46	5.085	
65. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1428	960.26	137.13	3 126.47	446	3.256	
65. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.956	685.00	3 394.86	3 302.36	16 366	4.821	
65. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0504	569.06	28.68	2 995.86	151	5.265	
		Накладные расходы				142%	826.24	121%	11 975		
		Сметная прибыль				81%	471.31	65%	6 433		
		Всего с НР и СП					5 508.80		45 664		
	
66.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		84	76.13	6 394.92	342.67	28 784	4.501	
	
67.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	2 168.55	2 168.55	14 380.30	14 380	6.631	
67. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	40	8.430	337.20	143.350	5 734	17.005	
67. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	122.09	1 831.35	576.42	8 646	4.721	
		Накладные расходы				115%	387.78	98%	5 619		
		Сметная прибыль				77%	259.64	61%	3 498		
		Всего с НР и СП					2 815.97		23 497		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					42 049.33		284 444	6.765	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					41 289.11		277 680	6.725	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 424.68		153 942	5.613	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46, 60, 62; %=121 - по стр. 47, 49, 50, 53, 55, 58, 63, 65; %=98 - по стр. 67)					4 775.95		69 240	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 44, 46, 60, 62; %=65 - по стр. 47, 49, 50, 53, 55, 58, 63, 65; %=61 - по стр. 67)					2 759.50		37 627	13.635	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 824.56		384 547	7.876	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					760.22		6 764	8.897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					760.22		6 764	8.897	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					49 584.78		391 311	7.892	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 061.11	2.14	8 374	7.892	
	ИТОГО					50 645.89		399 685	7.892	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 012.92	2	7 994	7.892	
	ИТОГО					51 658.81		407 679	7.892	
	НДС 18%				18	9 298.59	18	73 382	7.892	
	ВСЕГО С НДС					60 957.40		481 061	7.892	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					172 852.64		1 215 484	7.032	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					166 899.31		1 162 339	6.964	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					100 521.40		561 930	5.59	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 38, 42; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 44, 46, 60, 62; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 53, 55, 58, 63, 65; %=98 - по стр. 67)					18 600.55		269 464	14.487	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 38, 42; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 44, 46, 60, 62; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 53, 55, 58, 63, 65; %=61 - по стр. 67)					10 639.98		145 161	13.643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					196 139.84		1 576 964	8.04	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 953.33		53 145	8.927	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 953.33		53 145	8.927	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					202 093.17		1 630 109	8.066	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 324.79	2.14	34 884	8.066	
	ИТОГО					206 417.96		1 664 993	8.066	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 128.36	2	33 300	8.066	
	ИТОГО					210 546.32		1 698 293	8.066	
	НДС 18%				18	37 898.34	18	305 693	8.066	
	ВСЕГО С НДС					248 444.66		2 003 986	8.066	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)