«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД» 	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Воеводина Л.Д. /	
		
«02»июня 2017 г.	«02» июня  2017 г.	

ё	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ 6-12 по ул. Клиническая                           в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград».	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МКД по ул.Клиническая 6-12	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.501	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.093	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.06	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	147.374	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	147.374	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
6.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1.145	
7.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.763	
8.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.61	
9.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.763	
10.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.763	
11.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.229	
12.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.763	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
13.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.065	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	104	
15.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.065	
16.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.522	
17.	Песок природный для строительных работ средний	м3	57.42	
18.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1305	
19.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-13.311	
20.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.311	
21.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	26.1	
22.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	266.22	
	Установка бортовых камней	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.021	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
25.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.021	
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.128	
27.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.08	
28.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.67	
29.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	167	
30.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.99	
31.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	
32.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.023	
33.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	99	
34.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	5	
35.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.3	
36.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.024	
	Дополнительные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
37.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0316	
38.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	50.56	
39.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0316	
40.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.158	
41.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.38	
42.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.079	
43.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0395	
44.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-4.03	
45.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.03	
46.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.9	
47.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	80.58	
	Установка бортовых камней	
48.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.005	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8	
50.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.005	
51.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.037	
52.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.07	
53.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.61	
54.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	61	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
56.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0116	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	18.56	
58.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0116	
59.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.04	
60.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов	0.08	
61.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	8.08	
62.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
63.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта	0.0864	
64.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.504	
65.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.06	
66.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-1.164	
67.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.166	
68.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
69.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
70.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
71.	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
72.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
	Детское игровое оборудование	
	Устройство резинового покрытия	
73.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0165	
74.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	26.4	
75.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0165	
76.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.11	
77.	Песок природный для строительных работ средний	м3	12.1	
78.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.5	
79.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.04	
80.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.04	
81.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.04	
82.	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	0.55	
83.	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	-0.048	
84.	Спирт фуриловый, сорт I	т	-0.029	
85.	Ацетон технический, сорт I	т	-0.01	
86.	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	-0.064	
87.	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	-0.034	
88.	Порошок кварцевый	т	-0.376	
89.	Графит измельченный	т	-0.376	
90.	Смола ФАЭД-8Ф	т	-0.287	
91.	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	-0.001	
92.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2	55	
93.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.025	
94.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.025	
95.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	4	
96.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.025	
97.	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций	0.48	
98.	Детский игровой комплекс Крепость (4930х3150) КСИЛ 5298	шт	1	
99.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.003	
100.	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.003	
101.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.051	
102.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт	1	
103.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)