«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 126  062	руб.	Смета на сумму:	4 126 062	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Кислый Д.Ю. /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, мусоропровода, подъезда многоквартирного дома по адресу: пр-т Ленинский д.83а-83д, г.Калининград.	
Сметная стоимость:	4 126.062	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.980	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	662.445	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3 кв 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1.  Подъезд	
	
	Стены	
1.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим)	Очистка вручную поверхности от  масляных красок: с земли	100 м2		2.57	3 153.07	8 103	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	53.456	151.590	8 103	
		Накладные расходы				80%	6 482	
		Сметная прибыль				50%	4 052	
		Всего с НР и СП					18 637	
	
2.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		3.05	724.88	2 211	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	11.4985	151.590	1 743	
2. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00305	152 360.70	465	
2. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.1525	20.52	3	
		Накладные расходы				80%	1 394	
		Сметная прибыль				50%	872	
		Всего с НР и СП					4 477	
	
3.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.00305	152 360.70	-465	
		Объем: (3.05)*(-0.001)						
	
4.	С1 Цена поставщи.	Антисептик "НОРТЕКС- ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона	кг		3.05	271.00	827	
	
5.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен, откосов  полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		3.05	5 919.31	18 054	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.8845	276.630	245	
5. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	108.9765	162.900	17 752	
5. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.8845	316.25	280	
			(1)			276.63	245	
5. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.0675	20.52	22	
		Накладные расходы				79%	14 218	
		Сметная прибыль				50%	8 999	
		Всего с НР и СП					41 270	
	
6.	С04.3-02.05-1006	Смесь сухая гипсовая, с заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающая, безусадочная	кг		1732.4	14.59	25 276	
		Объем: 3.05*0.568*1000						
	
7.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3.05	1 492.40	4 552	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0732	256.650	19	
7. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	23.973	187.210	4 488	
7. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0366	316.25	12	
			(1)			276.63	10	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0366	1 083.12	40	
			(1)			236.67	9	
7. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.305	41.33	13	
		Накладные расходы				94.5%	4 259	
		Сметная прибыль				46.75%	2 107	
		Всего с НР и СП					10 918	
	
8.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		39.65	67.41	2 673	
		Объем: (3.05)*0.013*1000						
	
9.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		3.05	10 884.19	33 197	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.6222	241.371	150	
9. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	51.48	157.014	174.220	27 355	
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.0732	316.25	23	
			(1)			276.63	20	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.549	1 083.12	595	
			(1)			236.67	130	
9. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	2.562	162.00	415	
9. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.9455	41.33	39	
9. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.15555	30 664.71	4 770	
		Накладные расходы				94.5%	25 992	
		Сметная прибыль				46.75%	12 859	
		Всего с НР и СП					72 048	
	
10.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.19215	55 648.80	10 693	
		Объем: (3.05)*0.063						
	
	Окна и двери	
11.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		1.64	18 779.31	30 798	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	12.6936	276.630	3 511	
11. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	170.4124	157.170	26 784	
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	12.6936	316.25	4 014	
			(1)			276.63	3 511	
		Накладные расходы				99%	29 992	
		Сметная прибыль				59.5%	18 026	
		Всего с НР и СП					78 816	
	
12.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		114.6	1 012.52	116 035	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	23.3784	236.670	5 533	
12. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	330.048	192.800	63 633	
12. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	23.3784	1 083.12	25 322	
			(1)			236.67	5 533	
12. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	55.008	44.75	2 462	
12. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.01146	59 480.76	682	
12. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.3438	58 984.46	20 279	
12. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	11.46	319.21	3 658	
		Накладные расходы				81%	56 024	
		Сметная прибыль				72.25%	49 972	
		Всего с НР и СП					222 032	
	
13.	01.7.04.07-0003	Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.		40	418.80	16 752	
	
14.	07.1.01.01-0021	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм	шт.		40	14 571.37	582 855	
	
15.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.456	55 477.34	25 298	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	1.127232	276.630	312	
15. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	111.661632	180.650	20 172	
15. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	1.127232	316.25	356	
			(1)			276.63	312	
15. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	1.9608	2 385.08	4 677	
15. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0456	2 036.03	93	
		Накладные расходы				94.5%	19 357	
		Сметная прибыль				46.75%	9 576	
		Всего с НР и СП					54 232	
	
16.	ГЭСН 15-04-006-03 
(прим)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2		0.456	1 492.40	681	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.010944	256.650	3	
16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	3.58416	187.210	671	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.005472	316.25	2	
			(1)			276.63	2	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.005472	1 083.12	6	
			(1)			236.67	1	
16. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0456	41.33	2	
		Накладные расходы				94.5%	637	
		Сметная прибыль				46.75%	315	
		Всего с НР и СП					1 633	
	
17.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		0.005928	67.41		
		Объем: (0.456)*0.013						
	
18.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.456	10 620.79	4 843	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.093024	236.670	22	
18. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	23.836032	170.030	4 053	
18. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.010944	271.57	3	
			(1)			236.67	3	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.08208	1 083.12	89	
			(1)			236.67	19	
18. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.38304	162.00	62	
18. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.14136	41.33	6	
18. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.023256	27 109.98	630	
		Накладные расходы				94.5%	3 851	
		Сметная прибыль				46.75%	1 905	
		Всего с НР и СП					10 599	
	
19.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т		0.01368	70 484.68	964	
		Объем: (0.456)*0.03						
	
20.	14.4.01.04-0001	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т		0.00912	39 229.35	358	
		Объем: (0.456)*0.02						
	
21.	ГЭСН 10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2		0.495	114 917.89	56 884	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.276	3.10662	249.353	775	
21. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	264.048	130.70376	170.030	22 224	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.992	0.98604	316.25	312	
			(1)			276.63	273	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	2.12058	1 083.12	2 297	
			(1)			236.67	502	
21. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	402	198.99	22.23	4 424	
21. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	43	21.285	21.15	450	
21. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	29.3	14.5035	258.67	3 752	
21. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	32.274	92.91	2 999	
21. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	3.96	480.30	1 902	
21. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123.5	61.1325	303.05	18 526	
		Накладные расходы				106.2%	24 425	
		Сметная прибыль				53.55%	12 316	
		Всего с НР и СП					93 625	
	
22.	11.3.01.03-0004	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь более 1,5 м2	м2		49.5	4 307.14	213 203	
	
23.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.735	32 080.61	23 579	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	5.6889	276.630	1 574	
23. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	138.5769	157.170	21 780	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	5.6889	316.25	1 799	
			(1)			276.63	1 574	
		Накладные расходы				99%	23 120	
		Сметная прибыль				59.5%	13 896	
		Всего с НР и СП					60 595	
	
24.	ГЭСН 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.42	95 735.05	40 209	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	2.68632	249.865	671	
24. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	225.06	94.5252	170.030	16 072	
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.88704	316.25	281	
			(1)			276.63	245	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	1.79928	1 083.12	1 949	
			(1)			236.67	426	
24. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	145.74	22.23	3 240	
24. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	29.82	21.15	631	
24. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	8.988	258.67	2 325	
24. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	25.704	92.91	2 388	
24. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	3.36	480.30	1 614	
24. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	38.64	303.05	11 710	
		Накладные расходы				106.2%	17 781	
		Сметная прибыль				53.55%	8 966	
		Всего с НР и СП					66 956	
	
25.	11.3.02.03-0005 
(прим)	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный	м2		42	6 171.36	259 197	
	
26.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.315	112 468.26	35 428	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	2.01474	249.865	503	
26. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	81.67824	170.030	13 888	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.66528	316.25	210	
			(1)			276.63	184	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	1.34946	1 083.12	1 462	
			(1)			236.67	319	
26. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	135.135	22.23	3 004	
26. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	22.365	21.15	473	
26. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	8.5365	258.67	2 208	
26. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	22.491	92.91	2 090	
26. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	2.52	480.30	1 210	
26. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	35.91	303.05	10 883	
		Накладные расходы				106.2%	15 283	
		Сметная прибыль				53.55%	7 706	
		Всего с НР и СП					58 418	
	
27.	11.3.02.02-0008	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		31.5	3 229.97	101 744	
	
28.	ГЭСН 15-01-019-05 
(прим)	Гладкая облицовка подоконников керамическими плитками	100 м2		0.105	34 812.10	3 655	
		Объем: 0.2*1.2*25+0.2*0.9*25						
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	0.2079	217.499	45	
28. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	191.604	20.11842	178.550	3 592	
28. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.01008	1 025.14	10	
			(1)			205.93	2	
28. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.324	0.03402	316.25	11	
			(1)			276.63	9	
28. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	0.1638	231.14	38	
			(1)			205.93	34	
28. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.93	0.09765	20.52	2	
28. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0525	41.33	2	
		Накладные расходы				94.5%	3 437	
		Сметная прибыль				46.75%	1 700	
		Всего с НР и СП					8 792	
	
29.	04.3.02.09-0741	Смесь сухая эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной от 4-х до 16 мм, разных цветов	т		0.00525	94 759.72	497	
		Объем: (0.105)*(0.05)						
	
30.	14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т		0.039375	19 789.23	779	
		Объем: (0.105)*(0.375)						
	
31.	06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2		10.5	365.94	3 842	
		Объем: (0.105)*(100.0)						
	
32.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.48	44 667.63	21 440	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	1.60128	219.343	351	
32. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	99.80928	170.030	16 971	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.17856	316.25	56	
			(1)			276.63	49	
32. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	1.13472	231.14	262	
			(1)			205.93	234	
32. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.288	1 083.12	312	
			(1)			236.67	68	
32. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00096	56 023.88	54	
32. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.8208	331.62	272	
32. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.2352	8 452.25	1 988	
32. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.0144	2 385.08	34	
32. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.002304	647 098.03	1 491	
		Накладные расходы				94.5%	16 369	
		Сметная прибыль				46.75%	8 098	
		Всего с НР и СП					45 907	
	
33.	01.6.01.02-0006	Лист гипсокартонный ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2		50.4	68.99	3 477	
		Объем: (0.48)*105.0						
	
34.	07.2.06.03-0228	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		32.5	10.51	342	
	
35.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.48	4 417.75	2 121	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.02304	246.660	6	
35. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	6.90624	184.980	1 278	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00576	316.25	2	
			(1)			276.63	2	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.01728	1 083.12	19	
			(1)			236.67	4	
35. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	2.112	162.00	342	
35. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.072	41.33	3	
35. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.01392	34 292.24	477	
		Накладные расходы				94.5%	1 213	
		Сметная прибыль				46.75%	600	
		Всего с НР и СП					3 935	
	
36.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.48	10 884.19	5 224	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.09792	241.371	24	
36. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	51.48	24.7104	174.220	4 305	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.01152	316.25	4	
			(1)			276.63	3	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0864	1 083.12	94	
			(1)			236.67	20	
36. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.4032	162.00	65	
36. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.1488	41.33	6	
36. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.02448	30 664.71	751	
		Накладные расходы				94.5%	4 091	
		Сметная прибыль				46.75%	2 024	
		Всего с НР и СП					11 339	
	
37.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.03024	55 648.80	1 683	
		Объем: (0.48)*0.063						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 657 009	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 540 632	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 224 820	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=79 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 7, 9, 15, 16, 18, 28, 32, 35, 36; %=99 - по стр. 11, 23; %=106.2 - по стр. 21, 24, 26)					211 903	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5; %=46.75 - по стр. 7, 9, 15, 16, 18, 28, 32, 35, 36; %=59.5 - по стр. 11, 23; %=53.55 - по стр. 21, 24, 26)					114 015	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 866 550	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					116 377	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12)					56 024	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 12)					49 972	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					222 373	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 088 923	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	44 703	
	ИТОГО					2 133 626	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	42 673	
	ИТОГО					2 176 299	
	НДС 18%				18	391 734	
	ВСЕГО С НДС					2 568 033	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					267 927	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					163 987	
	
	Раздел 2.  Мусороприемные камеры	
	
	Стены	
38.	ГЭСНр 63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2		0.918	11 668.82	10 712	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.3213	276.630	89	
38. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	68.2074	152.980	10 434	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.3213	316.25	102	
			(1)			276.63	89	
38. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1.50552	97.98	148	
38. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.28	3.01104	9.46	28	
		Накладные расходы				77%	8 103	
		Сметная прибыль				50%	5 262	
		Всего с НР и СП					24 076	
	
39.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.918	724.88	665	
39. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	3.46086	151.590	525	
39. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.000918	152 360.70	140	
39. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.0459	20.52	1	
		Накладные расходы				80%	420	
		Сметная прибыль				50%	263	
		Всего с НР и СП					1 348	
	
40.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.00092	152 360.70	-140	
		Объем: (0.918)*(-0.001)						
	
41.	С1 Цена поставщи.	Антисептик "НОРТЕКС- ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона	кг		0.92	271.00	249	
	
42.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.918	1 492.40	1 370	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.022032	256.650	6	
42. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	7.21548	187.210	1 351	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.011016	316.25	3	
			(1)			276.63	3	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.011016	1 083.12	12	
			(1)			236.67	3	
42. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0918	41.33	4	
		Накладные расходы				94.5%	1 282	
		Сметная прибыль				46.75%	634	
		Всего с НР и СП					3 287	
	
43.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		11.934	67.41	804	
		Объем: (0.918)*0.013*1000						
	
44.	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2		0.918	34 812.10	31 958	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	1.81764	217.499	395	
44. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	191.604	175.892472	178.550	31 406	
44. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.088128	1 025.14	90	
			(1)			205.93	18	
44. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.324	0.297432	316.25	94	
			(1)			276.63	82	
44. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	1.43208	231.14	331	
			(1)			205.93	295	
44. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.93	0.85374	20.52	18	
44. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.459	41.33	19	
		Накладные расходы				94.5%	30 052	
		Сметная прибыль				46.75%	14 867	
		Всего с НР и СП					76 877	
	
45.	04.3.02.09-0741	Смесь сухая эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной от 4-х до 16 мм, разных цветов	т		0.0459	94 759.72	4 349	
		Объем: (0.918)*(0.05)						
	
46.	14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т		0.34425	19 789.23	6 812	
		Объем: (0.918)*(0.375)						
	
47.	06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2		91.8	365.94	33 593	
		Объем: (0.918)*(100.0)						
	
	Потолки	
48.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим.)	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2		0.16	3 153.07	504	
48. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	3.328	151.590	504	
		Накладные расходы				80%	403	
		Сметная прибыль				50%	252	
		Всего с НР и СП					1 159	
	
49.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.16	724.88	116	
49. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	0.6032	151.590	91	
49. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00016	152 360.70	24	
49. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.008	20.52		
		Накладные расходы				80%	73	
		Сметная прибыль				50%	46	
		Всего с НР и СП					234	
	
50.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.00016	152 360.70	-24	
		Объем: (0.16)*(-0.001)						
	
51.	С1 Цена поставщи.	Антисептик "НОРТЕКС- ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона	кг		0.16	271.00	43	
	
52.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0.16	1 840.61	294	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00384	256.650	1	
52. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	1.5552	187.210	291	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	316.25	1	
			(1)			276.63	1	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
52. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.016	41.33	1	
		Накладные расходы				94.5%	276	
		Сметная прибыль				46.75%	137	
		Всего с НР и СП					706	
	
53.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		2.08	67.41	140	
		Объем: (0.16)*13.0						
	
54.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.16	2 439.42	390	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00576	249.990	1	
54. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	1.96032	158.710	311	
54. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	316.25	1	
			(1)			276.63	1	
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00384	1 083.12	4	
			(1)			236.67	1	
54. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.128	162.00	21	
54. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0016	41.33		
54. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000064	3 511.28		
54. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00272	15 086.12	41	
54. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00008	56 341.22	5	
54. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000256	30 664.71	8	
		Накладные расходы				94.5%	295	
		Сметная прибыль				46.75%	146	
		Всего с НР и СП					831	
	
	Полы	
55.	ГЭСНр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.16	12 071.29	1 931	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.2304	276.630	64	
55. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	11.1792	166.250	1 859	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.2304	316.25	73	
			(1)			276.63	64	
		Накладные расходы				80%	1 538	
		Сметная прибыль				68%	1 308	
		Всего с НР и СП					4 777	
	
56.	ГЭСН 46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: толщ.100мм	м3		1.6	1 593.74	2 550	
		Объем: 16*0.1						
56. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	12.48	176.450	2 202	
56. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	2.976	97.98	292	
56. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	5.952	9.46	56	
		Накладные расходы				99%	2 180	
		Сметная прибыль				59.5%	1 310	
		Всего с НР и СП					6 040	
	
57.	ГЭСН 09-03-002-12 
(прим.)	Демонтаж стальных рельсов	т		0.282	5 712.58	1 611	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.016	0.568512	303.812	173	
57. 2.	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	12.775	3.60255	198.390	715	
57. 3.	91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.-ч	0.476	0.134232	1 593.33	214	
			(1)			315.05	42	
57. 4.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1.176	0.331632	1 702.83	565	
			(1)			315.05	104	
57. 5.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.147	0.041454	938.25	39	
			(1)			276.63	11	
57. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.217	0.061194	1 083.12	66	
			(1)			236.67	14	
57. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.666	0.469812	3.25	2	
57. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.336	0.094752	115.55	11	
		Накладные расходы				81%	719	
		Сметная прибыль				72.25%	642	
		Всего с НР и СП					2 972	
	
58.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных, толщ.40мм	м3		1.344	775.23	1 042	
		Объем: 33.6*0.04						
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
58. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	5.902848	162.900	962	
58. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	0.774144	3.62	3	
58. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.002688	23 043.61	62	
58. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.4704	20.52	10	
58. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.001344	4 417.20	6	
		Накладные расходы				110.7%	1 065	
		Сметная прибыль				63.75%	613	
		Всего с НР и СП					2 720	
	
59.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.37088	3 349.00	4 591	
		Объем: (1.344)*1.02						
	
60.	ГЭСН 11-01-039-02	Устройство переходного бортика	100 м		0.5	2 503.40	1 252	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.078	264.335	21	
60. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	6.456	187.210	1 209	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.054	316.25	17	
			(1)			276.63	15	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.024	1 083.12	26	
			(1)			236.67	6	
		Накладные расходы				110.7%	1 362	
		Сметная прибыль				63.75%	784	
		Всего с НР и СП					3 398	
	
61.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.08	3 109.35	249	
		Объем: (0.5)*(0.16)						
	
62.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.336	623.29	209	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.016128	236.670	4	
62. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3.36	1.12896	170.030	192	
62. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.016128	1 083.12	17	
			(1)			236.67	4	
		Накладные расходы				108%	212	
		Сметная прибыль				55.25%	108	
		Всего с НР и СП					529	
	
63.	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т		0.01512	86 063.58	1 301	
		Объем: (0.336)*(0.045)						
	
64.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.336	4 675.51	1 571	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9	0.3024	253.187	77	
64. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	18.648	6.265728	212.640	1 332	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.124992	316.25	40	
			(1)			276.63	35	
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.528	0.177408	1 083.12	192	
			(1)			236.67	42	
64. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.168	41.33	7	
		Накладные расходы				110.7%	1 560	
		Сметная прибыль				63.75%	898	
		Всего с НР и СП					4 029	
	
65.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.08064	70 427.07	5 679	
		Объем: (0.336)*0.24						
	
66.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		0.336	2 241.82	753	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.008064	236.670	2	
66. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	1.39104	166.250	231	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.008064	1 083.12	9	
			(1)			236.67	2	
66. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	41.1264	12.48	513	
		Накладные расходы				110.7%	258	
		Сметная прибыль				63.75%	149	
		Всего с НР и СП					1 159	
	
67.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-41.1264	12.48	-513	
		Объем: (0.336)*(-122.4)						
	
68.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2		41.1264	75.01	3 085	
		Объем: (0.336)*(122.4)						
	
69.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.038	3 076.80	117	
		Объем: 1.124*33.6/1000						
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.017328	253.495	4	
69. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	0.576384	172.120	99	
69. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.007296	938.25	7	
			(1)			276.63	2	
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.010032	1 083.12	11	
			(1)			236.67	2	
		Накладные расходы				94.5%	97	
		Сметная прибыль				55.25%	57	
		Всего с НР и СП					271	
	
70.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		33.6	53.59	1 801	
	
71.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.336	7 912.65	2 659	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	0.512064	276.630	142	
71. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	15.930432	154.380	2 459	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	0.512064	316.25	162	
			(1)			276.63	142	
71. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	3.657024	3.62	13	
71. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1.176	20.52	24	
		Накладные расходы				110.7%	2 879	
		Сметная прибыль				63.75%	1 658	
		Всего с НР и СП					7 196	
	
72.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.68544	3 347.74	2 295	
		Объем: (0.336)*2.04						
	
73.	ГЭСН 11-01-011-02 
(прим)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2		0.336	1 094.41	368	
		Начисления: Н3= 1.20*6, Н4= 1.20*6, Н5= 1.20*6, Н48= 6	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	0.508032	276.630	141	
73. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	1.2096	154.380	187	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	0.508032	316.25	161	
			(1)			276.63	141	
73. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	5.612544	3.62	20	
		Накладные расходы				110.7%	363	
		Сметная прибыль				63.75%	209	
		Всего с НР и СП					940	
	
74.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		4.11264	3 347.74	13 768	
		Объем: (0.336)*2.04						
		Начисления: Н48= 6	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					138 154	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					136 543	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					78 759	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39, 48, 49, 55; %=94.5 - по стр. 42, 44, 52, 54, 69; %=99 - по стр. 56; %=110.7 - по стр. 58, 60, 64, 66, 71, 73; %=108 - по стр. 62)					52 418	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 38, 39, 48, 49; %=46.75 - по стр. 42, 44, 52, 54; %=68 - по стр. 55; %=59.5 - по стр. 56; %=63.75 - по стр. 58, 60, 64, 66, 71, 73; %=55.25 - по стр. 62, 69)					28 700	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					217 661	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 611	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57)					719	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 57)					642	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 972	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					220 633	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 722	
	ИТОГО					225 355	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 507	
	ИТОГО					229 862	
	НДС 18%				18	41 375	
	ВСЕГО С НДС					271 237	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					53 137	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					29 342	
	
	Раздел 3.  Мусоропроводные стволы	
	
75.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим.)	Очистка вручную поверхности стволов	100 м2		1.3	3 153.07	4 099	
75. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	27.04	151.590	4 099	
		Накладные расходы				80%	3 279	
		Сметная прибыль				50%	2 050	
		Всего с НР и СП					9 428	
	
76.	ГЭСН 20-02-018-01 
(прим.)	Установка вставок гибких металлических в ствол мусоропровода	м2		0.4	1 186.20	474	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0048	236.670	1	
76. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6.9	2.76	170.030	469	
76. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0048	1 083.12	5	
			(1)			236.67	1	
		Накладные расходы				115.2%	541	
		Сметная прибыль				70.55%	332	
		Всего с НР и СП					1 347	
	
77.	08.3.05.05-0059 
(прим)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм  (200*80, 500*500 мм)	т		0.05528	51 843.93	2 866	
		Объем: (6.28+98/2)/1000						
	
78.	01.7.15.12-0001	Шпилька-саморез М8-100	100 шт.		0.25	148.11	37	
	
79.	01.7.15.05-0012	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 8 мм	т		0.0001058	108 888.04	12	
		Объем: 0.002116*50/1000						
	
80.	ГЭСН 09-03-039-04 
(прим.)	Демонтаж загрузочных клапанов	т		0.357	13 700.86	4 891	
		Объем: 14.3*25/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.077469	252.138	20	
80. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	76.223	27.211611	174.220	4 741	
80. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.029988	938.25	28	
			(1)			276.63	8	
80. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6.02	2.14914	32.96	71	
80. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.047481	1 083.12	51	
			(1)			236.67	11	
		Накладные расходы				81%	3 856	
		Сметная прибыль				72.25%	3 440	
		Всего с НР и СП					12 187	
	
81.	ГЭСН 09-03-039-04 
(прим.)	Монтаж загрузочных клапанов	т		0.357	25 661.56	9 161	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.372	0.132804	252.138	33	
81. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	130.668	46.648476	174.220	8 127	
81. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.051408	938.25	48	
			(1)			276.63	14	
81. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.32	3.68424	32.96	121	
81. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.081396	1 083.12	88	
			(1)			236.67	19	
81. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.022	0.007854	94 021.16	738	
81. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000357	59 108.39		
81. 8.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000357	204 661.09	7	
81. 9.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0066759	349.63	2	
81. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001071	48 512.74	1	
81. 11.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00011067	76 468.18	8	
81. 12.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0002142	88 583.43	19	
		Накладные расходы				81%	6 610	
		Сметная прибыль				72.25%	5 896	
		Всего с НР и СП					21 666	
	
82.	08.1.05.02-0001	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.		25	2 533.54	63 339	
	
83.	ГЭСН 09-03-039-04 
(прим.)	Демонтаж шибера	т		0.15	13 700.86	2 055	
		Объем: 30*5/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.03255	252.138	8	
83. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	76.223	11.43345	174.220	1 992	
83. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0126	938.25	12	
			(1)			276.63	3	
83. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6.02	0.903	32.96	30	
83. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01995	1 083.12	22	
			(1)			236.67	5	
		Накладные расходы				81%	1 620	
		Сметная прибыль				72.25%	1 445	
		Всего с НР и СП					5 120	
	
84.	ГЭСН 09-03-039-04 
(прим.)	Монтаж шибера	т		0.15	25 661.56	3 849	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.372	0.0558	252.138	14	
84. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	130.668	19.6002	174.220	3 415	
84. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0216	938.25	20	
			(1)			276.63	6	
84. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.32	1.548	32.96	51	
84. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0342	1 083.12	37	
			(1)			236.67	8	
84. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.022	0.0033	94 021.16	310	
84. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000015	59 108.39		
84. 8.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000015	204 661.09	3	
84. 9.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002805	349.63	1	
84. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000045	48 512.74		
84. 11.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000465	76 468.18	4	
84. 12.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009	88 583.43	8	
		Накладные расходы				81%	2 777	
		Сметная прибыль				72.25%	2 477	
		Всего с НР и СП					9 104	
	
85.	19.3.02.07-0017	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.		5	6 979.33	34 897	
	
86.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.28	2 798.50	784	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00672	221.300	1	
86. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	1.28688	176.450	227	
86. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00336	11.40		
86. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00336	1 025.14	3	
			(1)			205.93	1	
86. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00336	1 083.12	4	
			(1)			236.67	1	
86. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.2184	19.97	4	
86. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00532	97 393.66	518	
86. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000392	68 605.16	27	
		Накладные расходы				81%	185	
		Сметная прибыль				59.5%	136	
		Всего с НР и СП					1 104	
	
87.	ГЭСН 46-03-017-05 
(прим)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стволе мусоропровода площадью до 0,1 м2	м3		0.03125	15 757.86	492	
		Объем: 0.25*0.25*0.02*25						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0125	236.670	3	
87. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	2.350625	157.170	369	
87. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0065625	11.40		
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0125	1 083.12	14	
			(1)			236.67	3	
87. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000428125	20.52		
87. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000184375	59 108.39	11	
87. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000153125	15 086.12	2	
87. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000296875	48 512.74	14	
87. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0065625	6 764.95	44	
87. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.005625	6 641.32	37	
		Накладные расходы				99%	368	
		Сметная прибыль				59.5%	221	
		Всего с НР и СП					1 082	
	
88.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0325	3 109.35	101	
		Объем: (0.03125)*1.04						
	
89.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.3	1 492.40	1 940	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0312	256.650	8	
89. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	10.218	187.210	1 913	
89. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0156	316.25	5	
			(1)			276.63	4	
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0156	1 083.12	17	
			(1)			236.67	4	
89. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.13	41.33	5	
		Накладные расходы				94.5%	1 815	
		Сметная прибыль				46.75%	898	
		Всего с НР и СП					4 653	
	
90.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		16.9	67.41	1 139	
		Объем: (1.3)*0.013*1000						
	
91.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		1.3	10 620.79	13 807	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.2652	236.670	63	
91. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	67.9536	170.030	11 554	
91. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.0312	271.57	8	
			(1)			236.67	7	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.234	1 083.12	253	
			(1)			236.67	55	
91. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1.092	162.00	177	
91. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.403	41.33	17	
91. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0663	27 109.98	1 797	
		Накладные расходы				94.5%	10 978	
		Сметная прибыль				46.75%	5 431	
		Всего с НР и СП					30 216	
	
92.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т		0.039	70 484.68	2 749	
		Объем: (1.3)*0.03						
	
93.	14.4.01.04-0001	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т		0.026	39 229.35	1 020	
		Объем: (1.3)*0.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					147 712	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					29 046	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					7 924	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 75; %=81 - по стр. 86; %=99 - по стр. 87; %=94.5 - по стр. 89, 91)					16 626	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 75; %=59.5 - по стр. 86, 87; %=46.75 - по стр. 89, 91)					8 736	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					54 408	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 956	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 80, 81, 83, 84)					14 864	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 80, 81, 83, 84)					13 258	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					48 078	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					98 710	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 76)					541	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 76)					332	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					99 583	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					202 069	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 324	
	ИТОГО					206 393	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 128	
	ИТОГО					210 521	
	НДС 18%				18	37 894	
	ВСЕГО С НДС					248 415	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					32 031	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					22 326	
	
	Раздел 4.  Подвал	
	
	Стены и потолки	
94.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим.)	Очистка вручную поверхности стен и потолков	100 м2		40	3 153.07	126 123	
94. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	832	151.590	126 123	
		Накладные расходы				80%	100 898	
		Сметная прибыль				50%	63 062	
		Всего с НР и СП					290 083	
	
95.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		40	724.88	28 995	
95. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	150.8	151.590	22 860	
95. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.04	152 360.70	6 094	
95. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	2	20.52	41	
		Накладные расходы				80%	18 288	
		Сметная прибыль				50%	11 430	
		Всего с НР и СП					58 713	
	
96.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.04	152 360.70	-6 094	
		Объем: (40.0)*(-0.001)						
	
97.	С1 Цена поставщи.	Антисептик "НОРТЕКС- ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона	кг		40	271.00	10 840	
	
98.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		40	2 439.42	97 577	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	1.44	249.990	360	
98. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	490.08	158.710	77 781	
98. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.48	316.25	152	
			(1)			276.63	133	
98. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.96	1 083.12	1 040	
			(1)			236.67	227	
98. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	32	162.00	5 184	
98. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.4	41.33	17	
98. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.016	3 511.28	56	
98. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.68	15 086.12	10 259	
98. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.02	56 341.22	1 127	
98. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.064	30 664.71	1 963	
		Накладные расходы				94.5%	73 843	
		Сметная прибыль				46.75%	36 531	
		Всего с НР и СП					207 951	
	
	Окна	
99.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.03	29 600.46	888	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.2322	276.630	64	
99. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	5.1828	157.170	815	
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.2322	316.25	73	
			(1)			276.63	64	
		Накладные расходы				99%	870	
		Сметная прибыль				59.5%	523	
		Всего с НР и СП					2 281	
	
100.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.03	112 468.26	3 374	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.19188	249.865	48	
100. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	7.77888	170.030	1 323	
100. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.06336	316.25	20	
			(1)			276.63	18	
100. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.12852	1 083.12	139	
			(1)			236.67	30	
100. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	12.87	22.23	286	
100. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.13	21.15	45	
100. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.813	258.67	210	
100. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.142	92.91	199	
100. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.24	480.30	115	
100. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	3.42	303.05	1 036	
		Накладные расходы				106.2%	1 456	
		Сметная прибыль				53.55%	734	
		Всего с НР и СП					5 564	
	
101.	11.3.02.02-0016	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3	8 099.64	24 299	
	
102.	ГЭСН 08-02-007-03	Демонтаж металлических решеток	т		0.062	7 593.70	471	
		Объем: 62/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.743	0.108066	247.743	27	
102. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	33.166	2.056292	172.120	354	
102. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.483	0.029946	1 077.50	32	
			(1)			276.63	8	
102. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.26	0.07812	1 083.12	85	
			(1)			236.67	18	
		Накладные расходы				109.8%	418	
		Сметная прибыль				68%	259	
		Всего с НР и СП					1 148	
	
103.	ГЭСН 08-02-007-03	Установка металлических решеток	т		0.062	18 292.76	1 134	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.988	0.185256	247.743	46	
103. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	56.856	3.525072	172.120	607	
103. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.828	0.051336	1 077.50	55	
			(1)			276.63	14	
103. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.16	0.13392	1 083.12	145	
			(1)			236.67	32	
103. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.0465	2 063.31	96	
103. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.00372	50 457.31	188	
103. 7.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.00031	140 015.88	43	
		Накладные расходы				109.8%	717	
		Сметная прибыль				68%	444	
		Всего с НР и СП					2 295	
	
104.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т		0.062	140 458.70	8 708	
	
105.	ГЭСН 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0.09	15 124.38	1 361	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00432	246.660	1	
105. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	85.272	7.67448	172.120	1 321	
105. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00108	316.25		
			(1)			276.63		
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.00324	1 083.12	4	
			(1)			236.67	1	
105. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.027	41.33	1	
105. 6.	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.243	145.25	35	
		Накладные расходы				94.5%	1 249	
		Сметная прибыль				46.75%	618	
		Всего с НР и СП					3 228	
	
106.	14.4.02.04-0261	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т		0.002214	41 048.51	91	
		Объем: (0.09)*(0.0246)						
	
107.	ГЭСНр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0.05	67 403.43	3 370	
107. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323.4	16.17	180.650	2 921	
107. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.36	0.068	11.40	1	
107. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0175	20.52		
107. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.22	2 036.03	448	
		Накладные расходы				79%	2 308	
		Сметная прибыль				50%	1 461	
		Всего с НР и СП					7 138	
	
108.	ГЭСН 15-04-019-05	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0.05	3 965.03	198	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.0048	236.670	1	
108. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	16.56	0.828	180.650	150	
108. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.108	0.0054	11.40		
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.0048	1 083.12	5	
			(1)			236.67	1	
108. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	0.0145	162.00	2	
108. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0005	41.33		
108. 7.	14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0.0175	0.000875	46 906.50	41	
		Накладные расходы				94.5%	143	
		Сметная прибыль				46.75%	71	
		Всего с НР и СП					411	
	
109.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.65	101.58	66	
		Объем: (0.05)*(0.013)*1000						
	
110.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т		0.0019	70 484.68	134	
		Объем: (0.05)*(0.038)						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					301 535	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					292 827	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					35 430	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 94, 95; %=94.5 - по стр. 98, 105, 108; %=99 - по стр. 99; %=106.2 - по стр. 100; %=109.8 - по стр. 102, 103; %=79 - по стр. 107)					200 191	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 94, 95, 107; %=46.75 - по стр. 98, 105, 108; %=59.5 - по стр. 99; %=53.55 - по стр. 100; %=68 - по стр. 102, 103)					115 132	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					608 150	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 708	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 708	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					616 858	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 201	
	ИТОГО					630 059	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 601	
	ИТОГО					642 660	
	НДС 18%				18	115 679	
	ВСЕГО С НДС					758 339	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					200 191	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					115 132	
	
	Раздел 5.  Спуски в подвал	
	
111.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)	Очистка поверхности щетками металлической лестницы	м2		15.82	179.55	2 840	
		Начисления: Н5= 1.20	
111. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	17.0856	166.250	2 840	
		Накладные расходы				81%	2 300	
		Сметная прибыль				59.5%	1 690	
		Всего с НР и СП					6 830	
	
112.	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2		15.82	19.95	316	
		Начисления: Н5= 1.20	
112. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	1.8984	166.250	316	
		Накладные расходы				81%	256	
		Сметная прибыль				59.5%	188	
		Всего с НР и СП					760	
	
113.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.1582	2 467.55	390	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0037968	221.300	1	
113. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.0080504	206.910	209	
113. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0018984	11.40		
113. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	1 025.14	2	
			(1)			205.93		
113. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
113. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.2126208	19.97	4	
113. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0018984	76 468.18	145	
113. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0003164	89 612.55	28	
		Накладные расходы				81%	170	
		Сметная прибыль				59.5%	125	
		Всего с НР и СП					685	
	
114.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.1582	2 798.50	443	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0037968	221.300	1	
114. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.7270872	176.450	128	
114. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0018984	11.40		
114. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	1 025.14	2	
			(1)			205.93		
114. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
114. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.123396	19.97	2	
114. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0030058	97 393.66	293	
114. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00022148	68 605.16	15	
		Накладные расходы				81%	104	
		Сметная прибыль				59.5%	77	
		Всего с НР и СП					624	
	
115.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим.)	Монтаж лестниц прямолинейных ,б/у	т		0.3	15 080.94	4 524	
		Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.996	2.0988	275.789	579	
115. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	38.844	11.6532	182.740	2 130	
115. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.084	0.0252	1 702.83	43	
			(1)			315.05	8	
115. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0432	938.25	41	
			(1)			276.63	12	
115. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6.54	1.962	829.33	1 627	
			(1)			276.63	543	
115. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	1.152	0.3456	8.13	3	
115. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0684	1 083.12	74	
			(1)			236.67	16	
115. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.016	0.6048	3.25	2	
115. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11.544	3.4632	115.55	400	
115. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.411	51.49	21	
115. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.123	48.29	6	
115. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.0012	61 864.39	74	
115. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000003	59 108.39		
115. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00003	204 661.09	6	
115. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.0003	120 098.31	36	
115. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00561	349.63	2	
115. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000009	48 512.74		
115. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000582	56 257.21	33	
115. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000309	10 582.10	3	
115. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000093	76 468.18	7	
115. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00018	88 583.43	16	
		Накладные расходы				81%	2 194	
		Сметная прибыль				72.25%	1 957	
		Всего с НР и СП					8 676	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					8 513	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 989	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 111-114)					2 831	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 111-114)					2 080	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 900	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 524	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 115)					2 194	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 115)					1 957	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 675	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					17 575	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	376	
	ИТОГО					17 951	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	359	
	ИТОГО					18 310	
	НДС 18%				18	3 296	
	ВСЕГО С НДС					21 606	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 025	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 037	
	
	Раздел 6.  Отмостка	
	
116.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.09	32 753.53	2 948	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.5165	276.630	420	
116. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	6.9948	157.170	1 099	
116. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.4059	992.98	403	
			(1)			276.63	112	
116. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.1106	1 295.69	1 439	
			(1)			276.63	307	
116. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.1782	35.92	6	
		Накладные расходы				104%	1 580	
		Сметная прибыль				60%	911	
		Всего с НР и СП					5 439	
	
117.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		16.2	528.56	8 563	
		Объем: 9*1.8						
	
118.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		16.2	271.61	4 400	
	
119.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.3	23 344.86	7 003	
119. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	46.2	151.590	7 003	
		Накладные расходы				72%	5 042	
		Сметная прибыль				38.25%	2 679	
		Всего с НР и СП					14 724	
	
120.	01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		48	50.41	2 420	
		Объем: 30*1.6						
	
121.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		48	156.52	7 513	
	
122.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.3	3 899.70	1 170	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.225	253.187	57	
122. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	4.662	212.640	991	
122. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.093	316.25	29	
			(1)			276.63	26	
122. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.132	1 083.12	143	
			(1)			236.67	31	
122. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.15	41.33	6	
		Накладные расходы				110.7%	1 160	
		Сметная прибыль				63.75%	668	
		Всего с НР и СП					2 998	
	
123.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.072	70 427.07	5 071	
		Объем: (0.3)*(0.24)						
	
124.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из стеклорубероида	100 м2		0.2	2 122.78	425	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.004	236.670	1	
124. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.69	166.250	115	
124. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.004	1 083.12	4	
			(1)			236.67	1	
124. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	24.48	12.48	306	
		Накладные расходы				110.7%	128	
		Сметная прибыль				63.75%	74	
		Всего с НР и СП					627	
	
125.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-24.48	12.48	-306	
		Объем: (0.2)*(-122.4)						
	
126.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		24.48	71.64	1 754	
		Объем: (0.2)*(122.4)						
	
127.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.8	507.37	406	
127. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.0008	236.670		
127. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	2.552	158.710	405	
127. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.0008	1 083.12	1	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				109.8%	445	
		Сметная прибыль				68%	275	
		Всего с НР и СП					1 126	
	
128.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		88	71.64	6 304	
		Объем: (0.8)*110.0						
	
129.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		10	775.84	7 758	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	3	205.930	618	
129. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	34.1	167.930	5 726	
129. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.8	1 025.14	820	
			(1)			205.93	165	
129. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	4.4	3.17	14	
129. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.2	530.53	1 167	
			(1)			205.93	453	
129. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.5	20.52	31	
		Накладные расходы				110.7%	7 023	
		Сметная прибыль				63.75%	4 044	
		Всего с НР и СП					18 825	
	
130.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12	561.70	6 740	
		Объем: (10.0)*1.2						
	
131.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		10	917.27	9 173	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	5.5	205.930	1 133	
131. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	35.6	161.500	5 749	
131. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.9	1 025.14	923	
			(1)			205.93	185	
131. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	9.3	3.17	29	
131. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	4.6	530.53	2 440	
			(1)			205.93	947	
131. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.5	20.52	31	
		Накладные расходы				110.7%	7 618	
		Сметная прибыль				63.75%	4 387	
		Всего с НР и СП					21 179	
	
132.	С02.2-01.02-1006	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 20-40 мм	м3		12.8	1 140.71	14 601	
		Объем: (10.0)*1.28						
	
133.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство бетонной отмостки	м3		10	655.64	6 556	
133. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	36.6	162.900	5 962	
133. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.8	3.62	17	
133. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.02	23 043.61	461	
133. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.5	20.52	72	
133. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.01	4 417.20	44	
		Накладные расходы				110.7%	6 600	
		Сметная прибыль				63.75%	3 801	
		Всего с НР и СП					16 957	
	
134.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		10.2	3 202.16	32 662	
		Объем: (10.0)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					125 161	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					102 265	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					67 132	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 116; %=72 - по стр. 119; %=110.7 - по стр. 122, 124, 129, 131, 133; %=109.8 - по стр. 127)					29 596	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 116; %=38.25 - по стр. 119; %=63.75 - по стр. 122, 124, 129, 131, 133; %=68 - по стр. 127)					16 840	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					148 701	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 896	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 896	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					171 597	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 672	
	ИТОГО					175 269	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 505	
	ИТОГО					178 774	
	НДС 18%				18	32 179	
	ВСЕГО С НДС					210 953	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					29 596	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					16 840	
	
	Раздел 7.  Приямки	
	
135.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.09	23 344.86	2 101	
135. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	13.86	151.590	2 101	
		Накладные расходы				72%	1 513	
		Сметная прибыль				38.25%	804	
		Всего с НР и СП					4 417	
	
136.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.09	12 883.83	1 160	
136. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	7.965	145.580	1 160	
		Накладные расходы				72%	835	
		Сметная прибыль				38.25%	444	
		Всего с НР и СП					2 439	
	
137.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.08	1 977.64	158	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.028	205.930	6	
137. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.816	158.710	130	
137. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.028	1 025.14	29	
			(1)			205.93	6	
		Накладные расходы				117%	159	
		Сметная прибыль				75.65%	103	
		Всего с НР и СП					420	
	
138.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.88	561.70	494	
		Объем: (0.08)*11.0						
	
139.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 100 мм	100 м		0.08	8 178.80	654	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.336	236.670	80	
139. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	178.550	387	
139. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	758.89	246	
			(1)			236.67	77	
139. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	1 083.12	13	
			(1)			236.67	3	
139. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.392	20.52	8	
		Накладные расходы				117%	546	
		Сметная прибыль				75.65%	353	
		Всего с НР и СП					1 554	
	
140.	24.3.03.03-0033	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 110 мм	м		8	225.87	1 807	
	
141.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)	Устройство слоев бетонных	м3		2.8	655.64	1 836	
141. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	10.248	162.900	1 669	
141. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.344	3.62	5	
141. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0056	23 043.61	129	
141. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.98	20.52	20	
141. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0028	4 417.20	12	
		Накладные расходы				110.7%	1 848	
		Сметная прибыль				63.75%	1 064	
		Всего с НР и СП					4 748	
	
142.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		2.856	3 202.16	9 145	
		Объем: (2.8)*1.02						
	
143.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим.)	Разборка: кирпичных стен приямков	м3		0.15	1 552.70	233	
143. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.236	172.120	213	
143. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.1725	97.98	17	
143. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.345	9.46	3	
		Накладные расходы				99%	211	
		Сметная прибыль				59.5%	127	
		Всего с НР и СП					571	
	
144.	ГЭСН 08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	м3		0.15	2 295.05	344	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.054	276.630	15	
144. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	7.08	1.062	161.500	172	
144. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.054	1 077.50	58	
			(1)			276.63	15	
144. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.46	0.069	20.52	1	
144. 5.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.221	0.03315	2 887.95	96	
144. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.000345	50 457.31	17	
		Накладные расходы				109.8%	205	
		Сметная прибыль				68%	127	
		Всего с НР и СП					676	
	
145.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.06	14 291.11	857	
		Объем: (0.15)*0.4*1000						
	
146.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.12	519.41	62	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0048	236.670	1	
146. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.336	170.030	57	
146. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0048	1 083.12	5	
			(1)			236.67	1	
		Накладные расходы				108%	63	
		Сметная прибыль				55.25%	32	
		Всего с НР и СП					157	
	
147.	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т		0.0054	86 063.58	465	
		Объем: (0.12)*(0.045)						
	
148.	ГЭСН 11-01-004-07	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.12	3 899.70	468	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.09	253.187	23	
148. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	1.8648	212.640	397	
148. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0372	316.25	12	
			(1)			276.63	10	
148. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.0528	1 083.12	57	
			(1)			236.67	12	
148. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.06	41.33	2	
		Накладные расходы				110.7%	465	
		Сметная прибыль				63.75%	268	
		Всего с НР и СП					1 201	
	
149.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.0288	70 427.07	2 028	
		Объем: (0.12)*0.24						
	
150.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.15	1 244.35	187	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.003	256.650	1	
150. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.9825	187.210	184	
150. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0015	316.25		
			(1)			276.63		
150. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0015	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
150. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.015	41.33	1	
		Накладные расходы				94.5%	175	
		Сметная прибыль				46.75%	86	
		Всего с НР и СП					448	
	
151.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		1.95	67.41	131	
		Объем: (0.15)*0.013*1000						
	
152.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.15	17 908.12	2 686	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.417	182.880	76	
152. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	10.632	187.210	1 990	
152. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.135	14.70	2	
152. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.417	277.04	116	
			(1)			182.88	76	
152. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0525	20.52	1	
152. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.2835	2 036.03	577	
		Накладные расходы				94.5%	1 952	
		Сметная прибыль				46.75%	966	
		Всего с НР и СП					5 604	
	
153.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.15	2 403.81	361	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.009	236.670	2	
153. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	1.941	180.650	351	
153. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0105	11.40		
153. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.009	1 083.12	10	
			(1)			236.67	2	
153. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0015	41.33		
		Накладные расходы				94.5%	334	
		Сметная прибыль				46.75%	165	
		Всего с НР и СП					860	
	
154.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.95	101.58	198	
		Объем: (0.15)*0.013*1000						
	
155.	14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т		0.0057	70 484.68	402	
		Объем: (0.15)*0.038						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					25 777	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 970	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					13 720	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 135, 136; %=117 - по стр. 137, 139; %=110.7 - по стр. 141, 148; %=99 - по стр. 143; %=109.8 - по стр. 144; %=108 - по стр. 146; %=94.5 - по стр. 150, 152, 153)					8 306	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 135, 136; %=75.65 - по стр. 137, 139; %=63.75 - по стр. 141, 148; %=59.5 - по стр. 143; %=68 - по стр. 144; %=55.25 - по стр. 146; %=46.75 - по стр. 150, 152, 153)					4 539	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 815	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 807	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 807	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					38 622	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	827	
	ИТОГО					39 449	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	789	
	ИТОГО					40 238	
	НДС 18%				18	7 243	
	ВСЕГО С НДС					47 481	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 306	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 539	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 403 861	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 129 272	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 427 785	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 39, 48, 49, 55, 75, 94, 95; %=79 - по стр. 5, 107; %=94.5 - по стр. 7, 9, 15, 16, 18, 28, 32, 35, 36, 42, 44, 52, 54, 69, 89, 91, 98, 105, 108, 150, 152, 153; %=99 - по стр. 11, 23, 56, 87, 99, 143; %=106.2 - по стр. 21, 24, 26, 100; %=77 - по стр. 38; %=110.7 - по стр. 58, 60, 64, 66, 71, 73, 122, 124, 129, 131, 133, 141, 148; %=108 - по стр. 62, 146; %=81 - по стр. 86, 111-114; %=109.8 - по стр. 102, 103, 127, 144; %=104 - по стр. 116; %=72 - по стр. 119, 135, 136; %=117 - по стр. 137, 139)					521 871	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 38, 39, 48, 49, 75, 94, 95, 107; %=46.75 - по стр. 7, 9, 15, 16, 18, 28, 32, 35, 36, 42, 44, 52, 54, 89, 91, 98, 105, 108, 150, 152, 153; %=59.5 - по стр. 11, 23, 56, 86, 87, 99, 111-114, 143; %=53.55 - по стр. 21, 24, 26, 100; %=68 - по стр. 55, 102, 103, 127, 144; %=63.75 - по стр. 58, 60, 64, 66, 71, 73, 122, 124, 129, 131, 133, 141, 148; %=55.25 - по стр. 62, 69, 146; %=60 - по стр. 116; %=38.25 - по стр. 119, 135, 136; %=75.65 - по стр. 137, 139)					290 042	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 941 185	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					151 176	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 57, 80, 81, 83, 84, 115)					73 801	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 12, 57, 80, 81, 83, 84, 115)					65 829	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					290 806	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					100 517	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 76)					541	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 76)					332	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					101 390	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 896	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 896	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 356 277	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	71 824	
	ИТОГО					3 428 101	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	68 562	
	ИТОГО					3 496 663	
	НДС 18%				18	629 399	
	ВСЕГО С НДС					4 126 062	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					596 213	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					356 203	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)