«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 894 730	руб.	Смета на сумму:	1 894 730	руб.	
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)
Дополнительные работы.	
Сметная стоимость:	1 894.730	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.589	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	105.972	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Муниципальная земля (ремонт разворотного кольца автобусов)	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.268	31 377.16	8 409	
		Объем: 670*0.04						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	4.5158	268.820	1 214	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	20.82896	152.740	3 181	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.20868	935.23	1 130	
			(1)			268.82	325	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.30712	1 233.16	4 078	
			(1)			268.82	889	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.53064	35.92	19	
		Накладные расходы				88%	3 868	
		Сметная прибыль				48%	2 110	
		Всего с НР и СП					14 386	
	
2.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза		48.24	39.92	1 926	
		Объем: 26.8*1.8						
	
3.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		48.24	262.99	12 687	
		Объем: 26.8*1.8						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
4.	ГЭСН 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2		0.67	258 842.74	173 425	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	30.15	261.595	7 887	
4. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	62.27	41.7209	152.740	6 372	
4. 3.	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.7437	1 698.33	1 263	
			(1)			286.75	213	
4. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	2.8274	1 543.79	4 365	
			(1)			268.82	760	
4. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.39	2.9413	964.28	2 836	
			(1)			200.12	589	
4. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	8.17	5.4739	541.83	2 966	
			(1)			229.99	1 259	
4. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	23.37	15.6579	806.62	12 630	
			(1)			286.75	4 490	
4. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	2.5058	760.62	1 906	
			(1)			229.99	576	
4. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	16.75	20.52	344	
4. 10.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	7.705	3 486.44	26 863	
4. 11.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	36.85	3 090.35	113 879	
		Накладные расходы				121%	17 253	
		Сметная прибыль				65%	9 268	
		Всего с НР и СП					199 947	
	
5.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3		-7.705	3 486.44	-26 863	
		Объем: (0.67)*(-11.5)						
	
6.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		-36.85	3 090.35	-113 879	
		Объем: (0.67)*(-55.0)						
	
7.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		7.705	1 442.55	11 115	
		Объем: (0.67)*(11.5)						
	
8.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		36.85	1 386.62	51 097	
		Объем: (0.67)*(55.0)						
	
9.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.536	391.54	210	
		Объем: 670*0.8/1000						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.35376	215.055	76	
9. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17688	1 186.49	210	
			(2)			430.11	76	
		Накладные расходы				121%	92	
		Сметная прибыль				65%	49	
		Всего с НР и СП					351	
	
10.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.5521	18 523.79	10 227	
		Объем: (0.536)*1.03						
	
11.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.67	25 004.26	16 753	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	12.8506	273.593	3 516	
11. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	25.661	181.930	4 669	
11. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0335	874.68	29	
			(1)			268.82	9	
11. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.1373	1 322.78	2 827	
			(1)			286.75	613	
11. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.938	18.66	18	
11. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.6532	541.83	1 438	
			(1)			229.99	610	
11. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.7117	806.62	6 220	
			(1)			286.75	2 211	
11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2613	760.62	199	
			(1)			229.99	60	
11. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0536	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
11. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0018626	54 972.66	102	
11. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.134	20.52	3	
11. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0014338	50 201.92	72	
11. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.1943	5 768.85	1 121	
		Накладные расходы				121%	9 904	
		Сметная прибыль				65%	5 320	
		Всего с НР и СП					31 977	
	
12.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		62.779	3 277.14	205 736	
		Объем: (0.67)*93.7						
	
13.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0072	23 218.80	167	
		Объем: (0.67)*0.0108						
	
14.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.67	32.75	22	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
14. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.1206	181.930	22	
		Накладные расходы				121%	27	
		Сметная прибыль				65%	14	
		Всего с НР и СП					63	
	
15.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		15.678	3 277.14	51 379	
		Объем: (0.67)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
16.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0018	23 218.80	42	
		Объем: (0.67)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
17.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.201	391.54	79	
		Объем: 670*0.3/1000						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13266	215.055	29	
17. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06633	1 186.49	79	
			(2)			430.11	29	
		Накладные расходы				121%	35	
		Сметная прибыль				65%	19	
		Всего с НР и СП					133	
	
18.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.207	18 523.79	3 834	
		Объем: (0.201)*1.03						
	
19.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.67	24 188.62	16 206	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	12.8104	273.690	3 506	
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	25.661	181.930	4 669	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0201	874.68	18	
			(1)			268.82	5	
19. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.1373	1 322.78	2 827	
			(1)			286.75	613	
19. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.938	18.66	18	
19. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.6532	541.83	1 438	
			(1)			229.99	610	
19. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.7117	806.62	6 220	
			(1)			286.75	2 211	
19. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2613	760.62	199	
			(1)			229.99	60	
19. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0268	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
19. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.134	20.52	3	
19. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004154	50 201.92	209	
19. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.1005	5 768.85	580	
		Накладные расходы				121%	9 892	
		Сметная прибыль				65%	5 314	
		Всего с НР и СП					31 412	
	
20.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		64.722	3 942.49	255 166	
		Объем: (0.67)*96.6						
	
21.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0072	23 218.80	167	
		Объем: (0.67)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=45м2	
22.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01215	51 564.61	627	
		Объем: 45*0.27						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.529983	268.820	142	
22. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.183222	147.310	27	
22. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.125631	935.23	117	
			(1)			268.82	34	
22. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.404352	1 188.38	481	
			(1)			268.82	109	
22. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000486	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	137	
		Сметная прибыль				34%	57	
		Всего с НР и СП					821	
	
23.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.44	151.56	2 946	
		Объем: 12.15*1.6						
	
24.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.059	18 517.68	1 093	
		Объем: 45*0.13						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.81892	254.662	209	
24. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.92748	151.380	140	
24. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.10443	1 543.79	161	
			(1)			268.82	28	
24. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.25311	964.28	244	
			(1)			200.12	51	
24. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.41772	1 215.15	508	
			(1)			286.75	120	
24. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04366	760.62	33	
			(1)			229.99	10	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.295	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	422	
		Сметная прибыль				65%	227	
		Всего с НР и СП					1 742	
	
25.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.49	523.12	3 395	
		Объем: 5.9*1.10						
	
26.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.045	22 274.28	1 002	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.94365	265.450	250	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.33695	161.570	216	
26. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.05445	935.23	51	
			(1)			268.82	15	
26. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0576	1 543.79	89	
			(1)			268.82	15	
26. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.2322	691.29	161	
			(1)			268.82	62	
26. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.387	791.87	306	
			(1)			268.82	104	
26. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1305	721.34	94	
			(1)			268.82	35	
26. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.0819	760.62	62	
			(1)			229.99	19	
26. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.125	20.52	23	
		Накладные расходы				121%	564	
		Сметная прибыль				65%	303	
		Всего с НР и СП					1 869	
	
27.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.045	1 725.17	-78	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1035	268.820	-28	
27. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0225	691.29	-16	
			(1)			268.82	-6	
27. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.05175	791.87	-41	
			(1)			268.82	-14	
27. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.02925	721.34	-21	
			(1)			268.82	-8	
		Накладные расходы				121%	-34	
		Сметная прибыль				65%	-18	
		Всего с НР и СП					-130	
	
28.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		5.625	2 066.43	11 624	
		Объем: 45*0.1*1.25						
	
29.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.018	5 304.43	95	
		Объем: 45*0.04						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.08874	213.358	19	
29. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0171	1 543.79	26	
			(1)			268.82	5	
29. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.07164	964.28	69	
			(1)			200.12	14	
		Накладные расходы				121%	23	
		Сметная прибыль				65%	12	
		Всего с НР и СП					130	
	
30.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.836	2 154.36	3 955	
		Объем: (0.018)*102.0						
	
31.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.5	2 297.87	10 340	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.405	220.033	89	
31. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	53.1	184.510	9 797	
31. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.135	964.28	130	
			(1)			200.12	27	
31. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.565	13.20	34	
31. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.135	760.62	103	
			(1)			229.99	31	
31. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.135	1 037.49	140	
			(1)			229.99	31	
31. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.9	20.52	18	
31. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.225	523.12	118	
		Накладные расходы				121%	11 962	
		Сметная прибыль				65%	6 426	
		Всего с НР и СП					28 728	
	
32.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		45.9	450.00	20 655	
		Объем: 45*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
33.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00624	51 564.61	322	
		Объем: (31*0.28*0.2+100*0.3*0.15)						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2721888	268.820	73	
33. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0940992	147.310	14	
33. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0645216	935.23	60	
			(1)			268.82	17	
33. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2076672	1 188.38	247	
			(1)			268.82	56	
33. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002496	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	70	
		Сметная прибыль				34%	30	
		Всего с НР и СП					422	
	
34.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		9.984	151.56	1 513	
		Объем: 6.24*1.6						
	
35.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.039	18 517.68	722	
		Объем: (31*0.28*0.1+100*0.3*0.1)						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.54132	254.662	138	
35. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.61308	151.380	93	
35. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06903	1 543.79	107	
			(1)			268.82	19	
35. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.16731	964.28	161	
			(1)			200.12	33	
35. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.27612	1 215.15	336	
			(1)			286.75	79	
35. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02886	760.62	22	
			(1)			229.99	7	
35. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.195	20.52	4	
		Накладные расходы				121%	280	
		Сметная прибыль				65%	150	
		Всего с НР и СП					1 152	
	
36.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.29	523.12	2 244	
		Объем: 3.9*1.10						
	
37.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.31	13 358.27	4 141	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2232	266.663	60	
37. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	23.5848	159.670	3 766	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2108	874.68	184	
			(1)			268.82	57	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0124	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
37. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00031	57 689.15	18	
37. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0527	3 038.87	160	
		Накладные расходы				121%	4 629	
		Сметная прибыль				65%	2 487	
		Всего с НР и СП					11 257	
	
38.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0061	2 983.71	18	
		Объем: (0.31)*(0.06*0.33)						
	
39.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.573	3 276.39	5 154	
		Объем: (0.31)*(5.9*0.86)						
	
40.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		31	178.10	5 521	
		Объем: (0.31)*100.0						
	
41.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1	32 868.00	32 868	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.72	266.663	192	
41. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	76.08	159.670	12 148	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.68	874.68	595	
			(1)			268.82	183	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
41. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.001	57 689.15	58	
41. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.9	3 276.39	19 331	
41. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.06	2 983.71	179	
41. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.17	3 038.87	517	
41. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	100			
		Накладные расходы				121%	14 931	
		Сметная прибыль				65%	8 021	
		Всего с НР и СП					55 820	
	
42.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		100	341.55	34 155	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					820 217	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					801 145	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					122 194	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 4, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 41; %=81 - по стр. 22, 33)					74 055	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 4, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 41; %=34 - по стр. 22, 33)					39 789	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					914 989	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 072	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 072	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					934 061	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	18 681	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					952 742	
	НДС 18%				18	171 494	
	ВСЕГО С НДС					1 124 236	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					74 055	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					39 789	
	
	Раздел 2.  Заводская 37 (устройство детских площадок)	
	
	Демонтажные работы	
43.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж оборудования детских площадок	т		1.14	8 130.71	9 269	
		Объем: (44+136+103+47+58+440+134+178)/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	4.65234	268.003	1 247	
43. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	25.83126	177.590	4 587	
43. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.05586	1 687.36	94	
			(1)			306.16	17	
43. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.09576	874.68	84	
			(1)			268.82	26	
43. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	4.3491	798.04	3 471	
			(1)			268.82	1 169	
43. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.76608	7.34	6	
43. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.15162	1 037.49	157	
			(1)			229.99	35	
43. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	1.34064	3.21	4	
43. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	7.67676	112.76	866	
		Накладные расходы				77%	4 492	
		Сметная прибыль				58%	3 384	
		Всего с НР и СП					17 145	
	
	Монтажные работы	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
44.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0588	51 564.61	3 032	
		Объем: 235*0.25						
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.564856	268.820	689	
44. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.886704	147.310	131	
44. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.607992	935.23	569	
			(1)			268.82	163	
44. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.956864	1 188.38	2 325	
			(1)			268.82	526	
44. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002352	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	664	
		Сметная прибыль				34%	279	
		Всего с НР и СП					3 975	
	
45.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		94.08	151.56	14 259	
		Объем: 58.8*1.6						
	
46.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3525	18 517.68	6 527	
		Объем: 235*0.15						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.8927	254.662	1 246	
46. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.5413	151.380	839	
46. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.623925	1 543.79	963	
			(1)			268.82	168	
46. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.512225	964.28	1 458	
			(1)			200.12	303	
46. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.4957	1 215.15	3 033	
			(1)			286.75	716	
46. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.26085	760.62	198	
			(1)			229.99	60	
46. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.7625	20.52	36	
		Накладные расходы				121%	2 523	
		Сметная прибыль				65%	1 355	
		Всего с НР и СП					10 405	
	
47.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		38.775	523.12	20 284	
		Объем: 35.25*1.1						
	
48.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		23.5	633.89	14 896	
		Объем: 235*0.1						
48. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	86.01	158.310	13 616	
48. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	11.28	3.18	36	
48. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.047	21 070.94	990	
48. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	8.225	20.52	169	
48. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0235	3 621.85	85	
		Накладные расходы				105%	14 297	
		Сметная прибыль				51%	6 944	
		Всего с НР и СП					36 137	
	
49.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		23.97	3 276.39	78 535	
		Объем: 23.5*1.02						
	
50.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.188	3 799.01	714	
		Объем: 235*0.8/1000						
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.07144	246.339	18	
50. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.37632	167.270	397	
50. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.03008	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.04136	1 037.49	43	
			(1)			229.99	10	
50. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.005264	47 018.66	248	
		Накладные расходы				89%	369	
		Сметная прибыль				44%	183	
		Всего с НР и СП					1 266	
	
51.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.188	64 903.63	12 202	
		Объем: (0.188)*1.0						
	
52.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2		2.35	3 302.27	7 760	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	1.927	246.090	474	
52. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	40.42	156.950	6 344	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.799	308.04	246	
			(1)			268.82	215	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.128	1 037.49	1 170	
			(1)			229.99	259	
		Накладные расходы				105%	7 159	
		Сметная прибыль				51%	3 477	
		Всего с НР и СП					18 396	
	
53.	С7 цена поставщ.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2		239.7	1 380.00	330 786	
		Объем: 235*1.02						
	
	Элементы спортивной площадки	
	Монтажные работы	
54.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0263	41 246.80	1 085	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*42						
54. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	7.364	147.310	1 085	
		Накладные расходы				68%	738	
		Сметная прибыль				31%	336	
		Всего с НР и СП					2 159	
	
55.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0263	7 577.13	199	
55. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.408628	141.470	199	
		Накладные расходы				68%	135	
		Сметная прибыль				31%	62	
		Всего с НР и СП					396	
	
56.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4.21	151.56	638	
		Объем: 2.63*1.6						
	
57.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.042	144 322.73	6 062	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*42						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.8274	265.750	220	
57. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	25.12692	161.570	4 060	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.73962	1 126.02	833	
			(1)			268.82	199	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.03108	874.68	27	
			(1)			268.82	8	
57. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01134	964.28	11	
			(1)			200.12	2	
57. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.22472	11.58	14	
57. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.04536	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
57. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.017808	20.52		
57. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00126	57 689.15	73	
57. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.003444	11 636.25	40	
57. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0032004	45 326.49	145	
57. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0294	5 760.02	169	
57. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	2.7342	234.83	642	
		Накладные расходы				89%	3 809	
		Сметная прибыль				44%	1 883	
		Всего с НР и СП					11 754	
	
58.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.284	3 276.39	14 036	
		Объем: 4.2*1.02						
	
59.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  элементов спортивной площадки	т		1.14	12 241.76	13 956	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	6.6462	268.003	1 781	
59. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	36.9018	177.590	6 553	
59. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0798	1 687.36	135	
			(1)			306.16	24	
59. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.1368	874.68	120	
			(1)			268.82	37	
59. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	6.213	798.04	4 958	
			(1)			268.82	1 670	
59. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.0944	7.34	8	
59. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.2166	1 037.49	225	
			(1)			229.99	50	
59. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.9152	3.21	6	
59. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	10.9668	112.76	1 237	
59. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.5618	51.41	80	
59. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.4674	46.96	22	
59. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00456	62 811.43	286	
59. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000114	57 689.15	1	
59. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000114	204 657.21	23	
59. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00114	101 704.48	116	
59. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.021318	210.53	4	
59. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000342	45 326.49	2	
59. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0022116	39 941.89	88	
59. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0011742	9 003.93	11	
59. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0003534	72 855.64	26	
59. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000684	80 243.85	55	
		Накладные расходы				77%	6 417	
		Сметная прибыль				58%	4 834	
		Всего с НР и СП					25 207	
	
60.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0007	80 243.85	-56	
		Объем: (1.14)*(-0.0006)						
	
61.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.00001	57 689.15	-1	
		Объем: (1.14)*(-0.00001)						
	
62.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0012	9 003.93	-11	
		Объем: (1.14)*(-0.00103)						
	
63.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0213	210.53	-4	
		Объем: (1.14)*(-0.0187)						
	
64.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0004	72 855.64	-29	
		Объем: (1.14)*(-0.00031)						
	
65.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0001	204 657.21	-20	
		Объем: (1.14)*(-0.0001)						
	
66.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0011	101 704.48	-112	
		Объем: (1.14)*(-0.001)						
	
67.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0022	39 941.89	-88	
		Объем: (1.14)*(-0.00194)						
	
68.	С1 цена поставщ.	Тренажер 1530х470 Н=1430	шт		1	42 900.00	42 900	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					576 819	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					539 018	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					466 257	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44; %=121 - по стр. 46; %=105 - по стр. 48, 52; %=89 - по стр. 50, 57; %=68 - по стр. 54, 55)					29 694	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 44; %=65 - по стр. 46; %=51 - по стр. 48, 52; %=44 - по стр. 50, 57; %=31 - по стр. 54, 55)					14 519	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					583 231	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 904	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 43, 59)					10 909	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43, 59)					8 217	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					42 030	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 897	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					640 158	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 803	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					652 961	
	НДС 18%				18	117 533	
	ВСЕГО С НДС					770 494	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					40 603	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					22 736	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 397 036	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 340 163	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					588 451	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 4, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 46; %=81 - по стр. 22, 33, 44; %=105 - по стр. 48, 52; %=89 - по стр. 50, 57; %=68 - по стр. 54, 55)					103 749	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 4, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 46; %=34 - по стр. 22, 33, 44; %=51 - по стр. 48, 52; %=44 - по стр. 50, 57; %=31 - по стр. 54, 55)					54 308	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 498 220	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 904	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 43, 59)					10 909	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43, 59)					8 217	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					42 030	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					33 969	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					33 969	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 574 219	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	31 484	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 605 703	
	НДС 18%				18	289 027	
	ВСЕГО С НДС					1 894 730	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                         Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)