«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 597 239	руб.	Смета на сумму:	8 597 239	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ул.Березовая, д.3-17, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала с усилением, лестницы в подъездах, водоотведения многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,д.3-17, г.Калининград	
Сметная стоимость:	8 597.239	тыс. руб.	
монтажных работ:	14.715	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	12.075	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 059.522	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	ремонт потолков	
1.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2		4.2	3 153.07	13 243	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	87.36	151.590	13 243	
		Накладные расходы				80%	10 594	
		Сметная прибыль				50%	6 622	
		Всего с НР и СП					30 459	
	
2.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		150	179.55	26 933	
		Начисления: Н5= 1.2	
2. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	162	166.250	26 933	
		Накладные расходы				81%	21 816	
		Сметная прибыль				60%	16 160	
		Всего с НР и СП					64 909	
	
3.	ГЭСН 13-06-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности	м2		150	19.95	2 993	
		Начисления: Н5= 1.2	
3. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	18	166.250	2 993	
		Накладные расходы				81%	2 424	
		Сметная прибыль				60%	1 796	
		Всего с НР и СП					7 213	
	
4.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		1.5	2 465.46	3 698	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.036	221.300	8	
4. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	9.558	206.910	1 978	
4. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.018	11.67		
4. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	1 065.12	19	
			(1)			205.93	4	
4. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	1 086.42	20	
			(1)			236.67	4	
4. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	2.016	20.01	40	
4. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.018	76 244.37	1 372	
4. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.003	89 622.70	269	
		Накладные расходы				81%	1 609	
		Сметная прибыль				60%	1 192	
		Всего с НР и СП					6 498	
	
5.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		1.5	2 797.93	4 197	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.036	221.300	8	
5. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	6.894	176.450	1 216	
5. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.018	11.67		
5. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	1 065.12	19	
			(1)			205.93	4	
5. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	1 086.42	20	
			(1)			236.67	4	
5. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	1.17	20.01	23	
5. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0285	97 411.42	2 776	
5. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0021	67 560.28	142	
		Накладные расходы				81%	991	
		Сметная прибыль				60%	734	
		Всего с НР и СП					5 923	
	
6.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		4.2	1 840.67	7 731	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.1008	256.650	26	
6. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	40.824	187.210	7 643	
6. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0504	317.75	16	
			(1)			276.63	14	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0504	1 086.42	55	
			(1)			236.67	12	
6. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.42	41.35	17	
		Накладные расходы				95%	7 286	
		Сметная прибыль				47%	3 604	
		Всего с НР и СП					18 621	
	
7.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		54.6	55.56	3 034	
		Объем: (4.20)*0.013*1000						
	
8.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		3.3	19 580.48	64 616	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	24.0372	192.456	4 626	
8. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	312.3648	176.450	55 117	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	2.4552	317.75	780	
			(1)			276.63	679	
8. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	21.582	268.22	5 789	
			(1)			182.88	3 947	
8. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000231	97 284.53	22	
8. 6.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	9.141	318.07	2 907	
		Накладные расходы				95%	56 756	
		Сметная прибыль				47%	28 079	
		Всего с НР и СП					149 451	
	
9.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		4.95	3 358.02	16 622	
		Объем: (3.3)*1.5						
	
10.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.2	2 439.73	10 247	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.1512	249.990	38	
10. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	51.4584	158.710	8 167	
10. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0504	317.75	16	
			(1)			276.63	14	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.1008	1 086.42	110	
			(1)			236.67	24	
10. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.36	162.01	544	
10. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.042	41.35	2	
10. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00168	3 591.38	6	
10. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0714	15 094.65	1 078	
10. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0021	56 356.87	118	
10. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00672	30 674.18	206	
		Накладные расходы				95%	7 795	
		Сметная прибыль				47%	3 856	
		Всего с НР и СП					21 898	
	
	Усиление перекрытия	
	Подъезд №3	
	пом.9	
11.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.16	912.71	146	
11. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.8784	166.250	146	
		Накладные расходы				78%	114	
		Сметная прибыль				50%	73	
		Всего с НР и СП					333	
	
12.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж металлического уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0956	20 914.50	1 999	
		Объем: 95.6/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4600272	275.695	127	
12. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	7.2594816	170.030	1 234	
12. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.011472	1 706.84	20	
			(1)			315.05	4	
12. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0137664	963.24	13	
			(1)			276.63	4	
12. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.412992	1 171.44	484	
			(1)			276.63	114	
12. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0217968	1 086.42	24	
			(1)			236.67	5	
12. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1674912	3.25	1	
12. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.011472	117.46	1	
12. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.11472	51.66	6	
12. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.034416	48.41	2	
12. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000042064	61 542.02	3	
12. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0020076	94 030.73	189	
12. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000956	59 117.96		
12. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000956	204 669.71	2	
12. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001912	121 398.14	2	
12. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00178772	349.64	1	
12. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002868	48 521.28		
12. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000185464	56 265.75	10	
12. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000098468	10 585.53	1	
12. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000029636	76 244.37	2	
12. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00005736	88 825.57	5	
		Накладные расходы				81%	1 102	
		Сметная прибыль				72%	980	
		Всего с НР и СП					4 081	
	
13.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0956	129 168.17	12 348	
		Объем: 95.6/1000						
	
14.	07.2.07.13-0043	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0019728	63 240.24	125	
		Объем: 0.1233*16/1000						
	
15.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.015	58 133.43	872	
		Объем: (4.2+10.8)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.07884	252.636	20	
15. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	0.83394	187.210	156	
15. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.0315	963.24	30	
			(1)			276.63	9	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.04734	1 086.42	51	
			(1)			236.67	11	
15. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	0.15876	45.37	7	
15. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.000105	61 542.02	6	
15. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.015	41 362.77	620	
		Накладные расходы				95%	167	
		Сметная прибыль				55%	97	
		Всего с НР и СП					1 136	
	
16.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм, за два раза	100 м2		0.05	74 405.82	3 720	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	1.38396	192.456	266	
16. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	17.98464	176.450	3 173	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.14136	317.75	45	
			(1)			276.63	39	
16. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	1.2426	268.22	333	
			(1)			182.88	227	
16. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.0000133	97 284.53	1	
16. 6.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	0.5263	318.07	167	
		Накладные расходы				95%	3 267	
		Сметная прибыль				47%	1 616	
		Всего с НР и СП					8 603	
	
17.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.075	3 358.02	252	
		Объем: (0.05)*1.5						
	
18.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0315	2 465.46	78	
		Объем: 0.0956*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.000756	221.300		
18. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.200718	206.910	42	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000378	11.67		
18. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	1 065.12		
			(1)			205.93		
18. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	1 086.42		
			(1)			236.67		
18. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.042336	20.01	1	
18. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000378	76 244.37	29	
18. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000063	89 622.70	6	
		Накладные расходы				81%	34	
		Сметная прибыль				60%	25	
		Всего с НР и СП					137	
	
19.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0315	2 797.93	88	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.000756	221.300		
19. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.144774	176.450	26	
19. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000378	11.67		
19. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	1 065.12		
			(1)			205.93		
19. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	1 086.42		
			(1)			236.67		
19. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.02457	20.01		
19. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0005985	97 411.42	58	
19. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000441	67 560.28	3	
		Накладные расходы				81%	21	
		Сметная прибыль				60%	16	
		Всего с НР и СП					125	
	
	пом.2,12,13	
20.	ГЭСН 46-03-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.		0.06	11 371.36	682	
20. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	53.3	3.198	178.550	571	
20. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.83	0.9498	98.24	93	
20. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.66	1.8996	9.46	18	
		Накладные расходы				99%	565	
		Сметная прибыль				60%	343	
		Всего с НР и СП					1 590	
	
21.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3		0.115	19 253.09	2 214	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.046	236.670	11	
21. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	8.6503	157.170	1 360	
21. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.02415	11.67		
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.046	1 086.42	50	
			(1)			236.67	11	
21. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0015755	20.52		
21. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0006785	59 117.96	40	
21. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0005635	15 094.65	9	
21. 8.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.04	0.1196	3 358.02	402	
21. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0010925	48 521.28	53	
21. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.02415	6 768.37	163	
21. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0207	6 644.75	138	
		Накладные расходы				99%	1 357	
		Сметная прибыль				60%	823	
		Всего с НР и СП					4 394	
	
22.	ГЭСНр 55-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2		0.096	24 261.82	2 329	
22. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	141.2	13.5552	166.250	2 254	
22. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6.72	0.64512	98.24	63	
22. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13.44	1.29024	9.46	12	
22. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19.4	1.8624			
		Накладные расходы				89%	2 006	
		Сметная прибыль				65%	1 465	
		Всего с НР и СП					5 800	
	
23.	ГЭСН 08-02-002-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, без стоимости кирпича	100 м2		0.096	34 265.70	3 290	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.932	0.473472	276.630	131	
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	172.788	16.587648	166.250	2 758	
23. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	4.932	0.473472	1 078.65	511	
			(1)			276.63	131	
23. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0288	20.52	1	
23. 5.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.0002208	58 833.99	13	
23. 6.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.001536	4 895.14	8	
		Накладные расходы				110%	3 178	
		Сметная прибыль				68%	1 965	
		Всего с НР и СП					8 432	
	
24.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.2208	3 358.02	741	
		Объем: (0.096)*2.3						
	
	Б1	
25.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.1026	20 914.50	2 146	
		Объем: (95.7+6.88)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4937112	275.695	136	
25. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	7.7910336	170.030	1 325	
25. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.012312	1 706.84	21	
			(1)			315.05	4	
25. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0147744	963.24	14	
			(1)			276.63	4	
25. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.443232	1 171.44	519	
			(1)			276.63	123	
25. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0233928	1 086.42	25	
			(1)			236.67	6	
25. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1797552	3.25	1	
25. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.012312	117.46	1	
25. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.12312	51.66	6	
25. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.036936	48.41	2	
25. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000045144	61 542.02	3	
25. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0021546	94 030.73	203	
25. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001026	59 117.96		
25. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001026	204 669.71	2	
25. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00002052	121 398.14	2	
25. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00191862	349.64	1	
25. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000003078	48 521.28		
25. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000199044	56 265.75	11	
25. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000105678	10 585.53	1	
25. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000031806	76 244.37	2	
25. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00006156	88 825.57	5	
		Накладные расходы				81%	1 183	
		Сметная прибыль				72%	1 052	
		Всего с НР и СП					4 381	
	
26.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.1026	136 728.20	14 028	
	
	Б2	
27.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.1927	20 914.50	4 030	
		Объем: (92.9+3.44)*2/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.9272724	275.695	256	
27. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	14.6328672	170.030	2 488	
27. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.023124	1 706.84	39	
			(1)			315.05	7	
27. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0277488	963.24	27	
			(1)			276.63	8	
27. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.832464	1 171.44	975	
			(1)			276.63	230	
27. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0439356	1 086.42	48	
			(1)			236.67	10	
27. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.3376104	3.25	1	
27. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.023124	117.46	3	
27. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.23124	51.66	12	
27. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.069372	48.41	3	
27. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000084788	61 542.02	5	
27. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0040467	94 030.73	381	
27. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001927	59 117.96		
27. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001927	204 669.71	4	
27. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003854	121 398.14	5	
27. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00360349	349.64	1	
27. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000005781	48 521.28		
27. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000373838	56 265.75	21	
27. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000198481	10 585.53	2	
27. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000059737	76 244.37	5	
27. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00011562	88 825.57	10	
		Накладные расходы				81%	2 223	
		Сметная прибыль				72%	1 976	
		Всего с НР и СП					8 228	
	
28.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.1927	136 728.20	26 348	
	
	ОП-1	
29.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.08	912.71	73	
29. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.4392	166.250	73	
		Накладные расходы				78%	57	
		Сметная прибыль				50%	37	
		Всего с НР и СП					166	
	
30.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.03874	20 914.50	810	
		Объем: (14.1+1.88+3.39)*2/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.18641688	275.695	51	
30. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.94176064	170.030	500	
30. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.0046488	1 706.84	8	
			(1)			315.05	1	
30. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.00557856	963.24	5	
			(1)			276.63	2	
30. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.1673568	1 171.44	196	
			(1)			276.63	46	
30. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.00883272	1 086.42	10	
			(1)			236.67	2	
30. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.06787248	3.25		
30. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.0046488	117.46	1	
30. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.046488	51.66	2	
30. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0139464	48.41	1	
30. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000170456	61 542.02	1	
30. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00081354	94 030.73	76	
30. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000003874	59 117.96		
30. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000003874	204 669.71	1	
30. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000007748	121 398.14	1	
30. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.000724438	349.64		
30. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000011622	48 521.28		
30. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0000751556	56 265.75	4	
30. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0000399022	10 585.53		
30. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000120094	76 244.37	1	
30. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000023244	88 825.57	2	
		Накладные расходы				81%	446	
		Сметная прибыль				72%	397	
		Всего с НР и СП					1 653	
	
31.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.03874	129 168.17	5 004	
	
32.	07.2.07.13-0043	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0009864	63 240.24	62	
		Объем: 0.1233*8/1000						
	
	Б3	
33.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.11	912.71	100	
33. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.6039	166.250	100	
		Накладные расходы				78%	78	
		Сметная прибыль				50%	50	
		Всего с НР и СП					228	
	
34.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.12	20 914.50	2 510	
		Объем: 120/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.57744	275.695	159	
34. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	9.11232	170.030	1 549	
34. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.0144	1 706.84	25	
			(1)			315.05	5	
34. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.01728	963.24	17	
			(1)			276.63	5	
34. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.5184	1 171.44	607	
			(1)			276.63	143	
34. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.02736	1 086.42	30	
			(1)			236.67	6	
34. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.21024	3.25	1	
34. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.0144	117.46	2	
34. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.144	51.66	7	
34. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0432	48.41	2	
34. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000528	61 542.02	3	
34. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00252	94 030.73	237	
34. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000012	59 117.96		
34. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000012	204 669.71	2	
34. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000024	121 398.14	3	
34. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002244	349.64	1	
34. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000036	48 521.28		
34. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0002328	56 265.75	13	
34. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0001236	10 585.53	1	
34. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000372	76 244.37	3	
34. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000072	88 825.57	6	
		Накладные расходы				81%	1 383	
		Сметная прибыль				72%	1 230	
		Всего с НР и СП					5 123	
	
35.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.12	129 168.17	15 500	
	
36.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0013563	63 240.24	86	
		Объем: 0.1233*11/1000						
	
	Б4	
37.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.16	912.71	146	
37. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.8784	166.250	146	
		Накладные расходы				78%	114	
		Сметная прибыль				50%	73	
		Всего с НР и СП					333	
	
38.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.1517	20 914.50	3 173	
		Объем: (72.4+3.44)*2/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.7299804	275.695	201	
38. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	11.5194912	170.030	1 959	
38. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.018204	1 706.84	31	
			(1)			315.05	6	
38. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0218448	963.24	21	
			(1)			276.63	6	
38. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.655344	1 171.44	768	
			(1)			276.63	181	
38. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0345876	1 086.42	38	
			(1)			236.67	8	
38. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.2657784	3.25	1	
38. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.018204	117.46	2	
38. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.18204	51.66	9	
38. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.054612	48.41	3	
38. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000066748	61 542.02	4	
38. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0031857	94 030.73	300	
38. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001517	59 117.96		
38. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001517	204 669.71	3	
38. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003034	121 398.14	4	
38. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00283679	349.64	1	
38. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000004551	48 521.28		
38. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000294298	56 265.75	17	
38. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000156251	10 585.53	2	
38. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000047027	76 244.37	4	
38. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009102	88 825.57	8	
		Накладные расходы				81%	1 750	
		Сметная прибыль				72%	1 555	
		Всего с НР и СП					6 478	
	
39.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.1517	136 728.20	20 742	
	
40.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0019728	63 240.24	125	
		Объем: 0.1233*8*2/1000						
	
	Б5	
41.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0518	20 914.50	1 083	
		Объем: (47.6+2+2.18)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.2492616	275.695	69	
41. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	3.9334848	170.030	669	
41. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.006216	1 706.84	11	
			(1)			315.05	2	
41. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0074592	963.24	7	
			(1)			276.63	2	
41. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.223776	1 171.44	262	
			(1)			276.63	62	
41. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0118104	1 086.42	13	
			(1)			236.67	3	
41. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0907536	3.25		
41. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.006216	117.46	1	
41. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.06216	51.66	3	
41. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.018648	48.41	1	
41. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000022792	61 542.02	1	
41. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0010878	94 030.73	102	
41. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000518	59 117.96		
41. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000518	204 669.71	1	
41. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001036	121 398.14	1	
41. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00096866	349.64		
41. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000001554	48 521.28		
41. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000100492	56 265.75	6	
41. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000053354	10 585.53	1	
41. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000016058	76 244.37	1	
41. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00003108	88 825.57	3	
		Накладные расходы				81%	598	
		Сметная прибыль				72%	531	
		Всего с НР и СП					2 212	
	
42.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0518	136 728.20	7 083	
	
	Б6	
43.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.07	912.71	64	
43. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.3843	166.250	64	
		Накладные расходы				78%	50	
		Сметная прибыль				50%	32	
		Всего с НР и СП					146	
	
44.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.041	20 914.50	857	
		Объем: 41/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.197292	275.695	54	
44. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	3.113376	170.030	529	
44. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.00492	1 706.84	8	
			(1)			315.05	2	
44. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.005904	963.24	6	
			(1)			276.63	2	
44. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.17712	1 171.44	207	
			(1)			276.63	49	
44. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.009348	1 086.42	10	
			(1)			236.67	2	
44. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.071832	3.25		
44. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.00492	117.46	1	
44. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.0492	51.66	3	
44. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.01476	48.41	1	
44. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00001804	61 542.02	1	
44. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.000861	94 030.73	81	
44. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000041	59 117.96		
44. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000041	204 669.71	1	
44. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000082	121 398.14	1	
44. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0007667	349.64		
44. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000123	48 521.28		
44. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00007954	56 265.75	4	
44. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00004223	10 585.53		
44. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001271	76 244.37	1	
44. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000246	88 825.57	2	
		Накладные расходы				81%	472	
		Сметная прибыль				72%	420	
		Всего с НР и СП					1 749	
	
45.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.041	129 168.17	5 296	
	
46.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0008631	63 240.24	55	
		Объем: 0.1233*7/1000						
	
47.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.1192	58 133.43	6 930	
		Объем: (50.9+36.5+17.3+10.8+3.7)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.6265152	252.636	158	
47. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	6.6270432	187.210	1 241	
47. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.25032	963.24	241	
			(1)			276.63	69	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.3761952	1 086.42	409	
			(1)			236.67	89	
47. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	1.2616128	45.37	57	
47. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.0008344	61 542.02	51	
47. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.1192	41 362.77	4 930	
		Накладные расходы				95%	1 329	
		Сметная прибыль				55%	769	
		Всего с НР и СП					9 029	
	
48.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2		0.35	74 405.82	26 042	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	9.68772	192.456	1 864	
48. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	125.89248	176.450	22 214	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.98952	317.75	314	
			(1)			276.63	274	
48. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	8.6982	268.22	2 333	
			(1)			182.88	1 591	
48. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.0000931	97 284.53	9	
48. 6.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	3.6841	318.07	1 172	
		Накладные расходы				95%	22 874	
		Сметная прибыль				47%	11 317	
		Всего с НР и СП					60 233	
	
49.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.525	3 358.02	1 763	
		Объем: (0.35)*1.5						
	
50.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.2241	2 465.46	553	
		Объем: 0.6792*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0053784	221.300	1	
50. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.4279652	206.910	295	
50. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0026892	11.67		
50. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	1 065.12	3	
			(1)			205.93	1	
50. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	1 086.42	3	
			(1)			236.67	1	
50. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.3011904	20.01	6	
50. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0026892	76 244.37	205	
50. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004482	89 622.70	40	
		Накладные расходы				81%	240	
		Сметная прибыль				60%	178	
		Всего с НР и СП					970	
	
51.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.2241	2 797.93	627	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0053784	221.300	1	
51. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	1.0299636	176.450	182	
51. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0026892	11.67		
51. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	1 065.12	3	
			(1)			205.93	1	
51. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	1 086.42	3	
			(1)			236.67	1	
51. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.174798	20.01	3	
51. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0042579	97 411.42	415	
51. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00031374	67 560.28	21	
		Накладные расходы				81%	148	
		Сметная прибыль				60%	110	
		Всего с НР и СП					885	
	
	Подъезд №5	
	пом.14,17	
52.	ГЭСН 46-03-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.		0.02	11 371.36	227	
52. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	53.3	1.066	178.550	190	
52. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.83	0.3166	98.24	31	
52. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.66	0.6332	9.46	6	
		Накладные расходы				99%	188	
		Сметная прибыль				60%	114	
		Всего с НР и СП					529	
	
53.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3		0.039	19 253.09	751	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0156	236.670	4	
53. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	2.93358	157.170	461	
53. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.00819	11.67		
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0156	1 086.42	17	
			(1)			236.67	4	
53. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0005343	20.52		
53. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0002301	59 117.96	14	
53. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0001911	15 094.65	3	
53. 8.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.04	0.04056	3 358.02	136	
53. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0003705	48 521.28	18	
53. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.00819	6 768.37	55	
53. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.00702	6 644.75	47	
		Накладные расходы				99%	460	
		Сметная прибыль				60%	279	
		Всего с НР и СП					1 490	
	
54.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.07	912.71	64	
54. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.3843	166.250	64	
		Накладные расходы				78%	50	
		Сметная прибыль				50%	32	
		Всего с НР и СП					146	
	
55.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.1596	20 914.50	3 338	
		Объем: (117+42.6)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.7679952	275.695	212	
55. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	12.1193856	170.030	2 061	
55. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.019152	1 706.84	33	
			(1)			315.05	6	
55. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0229824	963.24	22	
			(1)			276.63	6	
55. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.689472	1 171.44	808	
			(1)			276.63	191	
55. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0363888	1 086.42	40	
			(1)			236.67	9	
55. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.2796192	3.25	1	
55. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.019152	117.46	2	
55. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.19152	51.66	10	
55. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.057456	48.41	3	
55. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000070224	61 542.02	4	
55. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0033516	94 030.73	315	
55. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001596	59 117.96		
55. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001596	204 669.71	3	
55. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003192	121 398.14	4	
55. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00298452	349.64	1	
55. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000004788	48 521.28		
55. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000309624	56 265.75	17	
55. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000164388	10 585.53	2	
55. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000049476	76 244.37	4	
55. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009576	88 825.57	9	
		Накладные расходы				81%	1 841	
		Сметная прибыль				72%	1 637	
		Всего с НР и СП					6 816	
	
56.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1596	129 168.17	20 615	
	
57.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0008631	63 240.24	55	
		Объем: 0.1233*7/1000						
	
58.	ГЭСНр 55-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2		0.05	24 261.82	1 213	
58. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	141.2	7.06	166.250	1 174	
58. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6.72	0.336	98.24	33	
58. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13.44	0.672	9.46	6	
58. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19.4	0.97			
		Накладные расходы				89%	1 045	
		Сметная прибыль				65%	763	
		Всего с НР и СП					3 021	
	
59.	ГЭСН 08-02-002-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, без стоимости кирпича	100 м2		0.05	34 265.70	1 713	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.932	0.2466	276.630	68	
59. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	172.788	8.6394	166.250	1 436	
59. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	4.932	0.2466	1 078.65	266	
			(1)			276.63	68	
59. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.015	20.52		
59. 5.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.000115	58 833.99	7	
59. 6.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.0008	4 895.14	4	
		Накладные расходы				110%	1 654	
		Сметная прибыль				68%	1 023	
		Всего с НР и СП					4 390	
	
60.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.115	3 358.02	386	
		Объем: (0.05)*2.3						
	
	Б7	
61.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0956	20 914.50	1 999	
		Объем: (91.1+4.51)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4600272	275.695	127	
61. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	7.2594816	170.030	1 234	
61. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.011472	1 706.84	20	
			(1)			315.05	4	
61. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0137664	963.24	13	
			(1)			276.63	4	
61. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.412992	1 171.44	484	
			(1)			276.63	114	
61. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0217968	1 086.42	24	
			(1)			236.67	5	
61. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1674912	3.25	1	
61. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.011472	117.46	1	
61. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.11472	51.66	6	
61. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.034416	48.41	2	
61. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000042064	61 542.02	3	
61. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0020076	94 030.73	189	
61. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000956	59 117.96		
61. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000956	204 669.71	2	
61. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001912	121 398.14	2	
61. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00178772	349.64	1	
61. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002868	48 521.28		
61. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000185464	56 265.75	10	
61. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000098468	10 585.53	1	
61. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000029636	76 244.37	2	
61. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00005736	88 825.57	5	
		Накладные расходы				81%	1 102	
		Сметная прибыль				72%	980	
		Всего с НР и СП					4 081	
	
62.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0956	136 728.20	13 071	
	
	Б8	
63.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0856	20 914.50	1 790	
		Объем: (81.1+4.51)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4119072	275.695	114	
63. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	6.5001216	170.030	1 105	
63. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.010272	1 706.84	18	
			(1)			315.05	3	
63. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0123264	963.24	12	
			(1)			276.63	3	
63. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.369792	1 171.44	433	
			(1)			276.63	102	
63. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0195168	1 086.42	21	
			(1)			236.67	5	
63. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1499712	3.25		
63. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.010272	117.46	1	
63. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.10272	51.66	5	
63. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.030816	48.41	1	
63. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000037664	61 542.02	2	
63. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0017976	94 030.73	169	
63. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000856	59 117.96		
63. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000856	204 669.71	2	
63. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001712	121 398.14	2	
63. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00160072	349.64	1	
63. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002568	48 521.28		
63. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000166064	56 265.75	9	
63. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000088168	10 585.53	1	
63. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000026536	76 244.37	2	
63. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00005136	88 825.57	5	
		Накладные расходы				81%	987	
		Сметная прибыль				72%	878	
		Всего с НР и СП					3 655	
	
64.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0856	136 728.20	11 704	
	
	ОП	
65.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.08	912.71	73	
65. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.4392	166.250	73	
		Накладные расходы				78%	57	
		Сметная прибыль				50%	37	
		Всего с НР и СП					166	
	
66.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0338	20 914.50	707	
		Объем: (24+3.02+6.78)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.1626456	275.695	45	
66. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.5666368	170.030	436	
66. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.004056	1 706.84	7	
			(1)			315.05	1	
66. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0048672	963.24	5	
			(1)			276.63	1	
66. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.146016	1 171.44	171	
			(1)			276.63	40	
66. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0077064	1 086.42	8	
			(1)			236.67	2	
66. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0592176	3.25		
66. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.004056	117.46		
66. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.04056	51.66	2	
66. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.012168	48.41	1	
66. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000014872	61 542.02	1	
66. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0007098	94 030.73	67	
66. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000338	59 117.96		
66. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000338	204 669.71	1	
66. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00000676	121 398.14	1	
66. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00063206	349.64		
66. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000001014	48 521.28		
66. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000065572	56 265.75	4	
66. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000034814	10 585.53		
66. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000010478	76 244.37	1	
66. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00002028	88 825.57	2	
		Накладные расходы				81%	390	
		Сметная прибыль				72%	346	
		Всего с НР и СП					1 443	
	
67.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0338	129 168.17	4 366	
	
68.	07.2.07.13-0043	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0009864	63 240.24	62	
		Объем: 0.1233*8/1000						
	
69.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.071	2 465.46	175	
		Объем: (0.0956+0.0856+0.0338)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001704	221.300		
69. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.452412	206.910	94	
69. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000852	11.67		
69. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
69. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
69. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.095424	20.01	2	
69. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000852	76 244.37	65	
69. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000142	89 622.70	13	
		Накладные расходы				81%	76	
		Сметная прибыль				60%	56	
		Всего с НР и СП					308	
	
70.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.071	2 797.93	199	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001704	221.300		
70. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.326316	176.450	58	
70. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000852	11.67		
70. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
70. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
70. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.05538	20.01	1	
70. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001349	97 411.42	131	
70. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000994	67 560.28	7	
		Накладные расходы				81%	47	
		Сметная прибыль				60%	35	
		Всего с НР и СП					281	
	
	Подъезд №15	
	пом.89	
71.	ГЭСН 46-03-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.		0.06	11 371.36	682	
71. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	53.3	3.198	178.550	571	
71. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.83	0.9498	98.24	93	
71. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.66	1.8996	9.46	18	
		Накладные расходы				99%	565	
		Сметная прибыль				60%	343	
		Всего с НР и СП					1 590	
	
72.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3		0.123	19 253.09	2 368	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0492	236.670	12	
72. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	9.25206	157.170	1 454	
72. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.02583	11.67		
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0492	1 086.42	53	
			(1)			236.67	12	
72. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0016851	20.52		
72. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0007257	59 117.96	43	
72. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0006027	15 094.65	9	
72. 8.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.04	0.12792	3 358.02	430	
72. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0011685	48 521.28	57	
72. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.02583	6 768.37	175	
72. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.02214	6 644.75	147	
		Накладные расходы				99%	1 451	
		Сметная прибыль				60%	880	
		Всего с НР и СП					4 699	
	
73.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.07	912.71	64	
73. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.3843	166.250	64	
		Накладные расходы				78%	50	
		Сметная прибыль				50%	32	
		Всего с НР и СП					146	
	
74.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0271	20 914.50	567	
		Объем: (27.1)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.1304052	275.695	36	
74. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.0578656	170.030	350	
74. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.003252	1 706.84	6	
			(1)			315.05	1	
74. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0039024	963.24	4	
			(1)			276.63	1	
74. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.117072	1 171.44	137	
			(1)			276.63	32	
74. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0061788	1 086.42	7	
			(1)			236.67	1	
74. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0474792	3.25		
74. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.003252	117.46		
74. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.03252	51.66	2	
74. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.009756	48.41		
74. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000011924	61 542.02	1	
74. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0005691	94 030.73	54	
74. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000271	59 117.96		
74. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000271	204 669.71	1	
74. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00000542	121 398.14	1	
74. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00050677	349.64		
74. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000000813	48 521.28		
74. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000052574	56 265.75	3	
74. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000027913	10 585.53		
74. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000008401	76 244.37	1	
74. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00001626	88 825.57	1	
		Накладные расходы				81%	313	
		Сметная прибыль				72%	278	
		Всего с НР и СП					1 158	
	
75.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0271	129 168.17	3 500	
	
76.	07.2.07.13-0043	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0008631	63 240.24	55	
		Объем: 0.1233*7/1000						
	
	Б9	
77.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.2184	20 914.50	4 568	
		Объем: (45.8+27)*3/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	1.0509408	275.695	290	
77. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	16.5844224	170.030	2 820	
77. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.026208	1 706.84	45	
			(1)			315.05	8	
77. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0314496	963.24	30	
			(1)			276.63	9	
77. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.943488	1 171.44	1 105	
			(1)			276.63	261	
77. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0497952	1 086.42	54	
			(1)			236.67	12	
77. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.3826368	3.25	1	
77. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.026208	117.46	3	
77. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.26208	51.66	14	
77. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.078624	48.41	4	
77. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000096096	61 542.02	6	
77. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0045864	94 030.73	431	
77. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000002184	59 117.96		
77. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00002184	204 669.71	4	
77. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00004368	121 398.14	5	
77. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00408408	349.64	1	
77. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000006552	48 521.28		
77. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000423696	56 265.75	24	
77. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000224952	10 585.53	2	
77. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000067704	76 244.37	5	
77. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00013104	88 825.57	12	
		Накладные расходы				81%	2 519	
		Сметная прибыль				72%	2 239	
		Всего с НР и СП					9 326	
	
78.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.2184	136 728.20	29 861	
	
79.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.081	2 465.46	200	
		Объем: (0.0271+0.2184)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001944	221.300		
79. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.516132	206.910	107	
79. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000972	11.67		
79. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
79. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
79. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.108864	20.01	2	
79. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000972	76 244.37	74	
79. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000162	89 622.70	15	
		Накладные расходы				81%	87	
		Сметная прибыль				60%	64	
		Всего с НР и СП					351	
	
80.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.081	2 797.93	227	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001944	221.300		
80. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.372276	176.450	66	
80. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000972	11.67		
80. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
80. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
80. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.06318	20.01	1	
80. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001539	97 411.42	150	
80. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001134	67 560.28	8	
		Накладные расходы				81%	53	
		Сметная прибыль				60%	40	
		Всего с НР и СП					320	
	
	Потолки подъездов №5,15	
81.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.205	58 133.43	11 917	
		Объем: (85.8+35.3+24.5+11+34.1+14.3)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	1.07748	252.636	272	
81. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	11.39718	187.210	2 134	
81. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.4305	963.24	415	
			(1)			276.63	119	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.64698	1 086.42	703	
			(1)			236.67	153	
81. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	2.16972	45.37	98	
81. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.001435	61 542.02	88	
81. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.205	41 362.77	8 479	
		Накладные расходы				95%	2 286	
		Сметная прибыль				55%	1 323	
		Всего с НР и СП					15 526	
	
82.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2		0.374	74 405.82	27 828	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	10.3520208	192.456	1 992	
82. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	134.5251072	176.450	23 737	
82. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	1.0573728	317.75	336	
			(1)			276.63	293	
82. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	9.294648	268.22	2 493	
			(1)			182.88	1 700	
82. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.000099484	97 284.53	10	
82. 6.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	3.936724	318.07	1 252	
		Накладные расходы				95%	24 443	
		Сметная прибыль				47%	12 093	
		Всего с НР и СП					64 363	
	
83.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.561	3 358.02	1 884	
		Объем: (0.374)*1.5						
	
	Подъезд №11	
84.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.147	20 914.50	3 074	
		Объем: (147)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.707364	275.695	195	
84. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	11.162592	170.030	1 898	
84. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.01764	1 706.84	30	
			(1)			315.05	6	
84. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.021168	963.24	20	
			(1)			276.63	6	
84. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.63504	1 171.44	744	
			(1)			276.63	176	
84. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.033516	1 086.42	36	
			(1)			236.67	8	
84. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.257544	3.25	1	
84. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.01764	117.46	2	
84. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.1764	51.66	9	
84. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.05292	48.41	3	
84. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00006468	61 542.02	4	
84. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.003087	94 030.73	290	
84. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000147	59 117.96		
84. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000147	204 669.71	3	
84. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000294	121 398.14	4	
84. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0027489	349.64	1	
84. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000441	48 521.28		
84. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00028518	56 265.75	16	
84. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00015141	10 585.53	2	
84. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00004557	76 244.37	3	
84. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000882	88 825.57	8	
		Накладные расходы				81%	1 695	
		Сметная прибыль				72%	1 507	
		Всего с НР и СП					6 276	
	
85.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.147	129 168.17	18 988	
	
86.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0029592	63 240.24	187	
		Объем: 0.1233*24/1000						
	
87.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.0235	58 133.43	1 366	
		Объем: (6.6+16.9)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.123516	252.636	31	
87. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	1.306506	187.210	245	
87. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.04935	963.24	48	
			(1)			276.63	14	
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.074166	1 086.42	81	
			(1)			236.67	18	
87. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	0.248724	45.37	11	
87. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.0001645	61 542.02	10	
87. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.0235	41 362.77	972	
		Накладные расходы				95%	262	
		Сметная прибыль				55%	152	
		Всего с НР и СП					1 780	
	
88.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм  МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.078	74 405.82	5 804	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	2.1589776	192.456	416	
88. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	28.0560384	176.450	4 950	
88. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.2205216	317.75	70	
			(1)			276.63	61	
88. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	1.938456	268.22	520	
			(1)			182.88	355	
88. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.000020748	97 284.53	2	
88. 6.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	0.821028	318.07	261	
		Накладные расходы				95%	5 098	
		Сметная прибыль				47%	2 522	
		Всего с НР и СП					13 424	
	
89.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.117	3 358.02	393	
		Объем: (0.078)*1.5						
	
90.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0485	2 465.46	120	
		Объем: (0.147)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001164	221.300		
90. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.309042	206.910	64	
90. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000582	11.67		
90. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
90. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
90. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.065184	20.01	1	
90. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000582	76 244.37	44	
90. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000097	89 622.70	9	
		Накладные расходы				81%	52	
		Сметная прибыль				60%	38	
		Всего с НР и СП					210	
	
91.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0485	2 797.93	136	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001164	221.300		
91. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.222906	176.450	39	
91. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000582	11.67		
91. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
91. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
91. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.03783	20.01	1	
91. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0009215	97 411.42	90	
91. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000679	67 560.28	5	
		Накладные расходы				81%	32	
		Сметная прибыль				60%	23	
		Всего с НР и СП					191	
	
92.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.08	912.71	73	
92. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.4392	166.250	73	
		Накладные расходы				78%	57	
		Сметная прибыль				50%	37	
		Всего с НР и СП					166	
	
93.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0296	20 914.50	619	
		Объем: 29.6/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.1424352	275.695	39	
93. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.2477056	170.030	382	
93. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.003552	1 706.84	6	
			(1)			315.05	1	
93. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0042624	963.24	4	
			(1)			276.63	1	
93. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.127872	1 171.44	150	
			(1)			276.63	35	
93. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0067488	1 086.42	7	
			(1)			236.67	2	
93. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0518592	3.25		
93. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.003552	117.46		
93. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.03552	51.66	2	
93. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.010656	48.41	1	
93. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000013024	61 542.02	1	
93. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0006216	94 030.73	58	
93. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000296	59 117.96		
93. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000296	204 669.71	1	
93. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00000592	121 398.14	1	
93. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00055352	349.64		
93. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000000888	48 521.28		
93. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000057424	56 265.75	3	
93. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000030488	10 585.53		
93. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000009176	76 244.37	1	
93. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00001776	88 825.57	2	
		Накладные расходы				81%	341	
		Сметная прибыль				72%	303	
		Всего с НР и СП					1 263	
	
94.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0296	129 168.17	3 823	
	
95.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0009864	63 240.24	62	
		Объем: 0.1233*8/1000						
	
	ОП	
96.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.16	912.71	146	
96. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.8784	166.250	146	
		Накладные расходы				78%	114	
		Сметная прибыль				50%	73	
		Всего с НР и СП					333	
	
97.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.07748	20 914.50	1 620	
		Объем: (56.4+21.08)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.37283376	275.695	103	
97. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	5.88352128	170.030	1 000	
97. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.0092976	1 706.84	16	
			(1)			315.05	3	
97. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.01115712	963.24	11	
			(1)			276.63	3	
97. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.3347136	1 171.44	392	
			(1)			276.63	93	
97. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.01766544	1 086.42	19	
			(1)			236.67	4	
97. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.13574496	3.25		
97. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.0092976	117.46	1	
97. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.092976	51.66	5	
97. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0278928	48.41	1	
97. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000340912	61 542.02	2	
97. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00162708	94 030.73	153	
97. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000007748	59 117.96		
97. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000007748	204 669.71	2	
97. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000015496	121 398.14	2	
97. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.001448876	349.64	1	
97. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000023244	48 521.28		
97. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0001503112	56 265.75	8	
97. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0000798044	10 585.53	1	
97. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000240188	76 244.37	2	
97. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000046488	88 825.57	4	
		Накладные расходы				81%	893	
		Сметная прибыль				72%	794	
		Всего с НР и СП					3 308	
	
98.	07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.07748	129 168.17	10 008	
	
99.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0019728	63 240.24	125	
		Объем: 0.1233*16/1000						
	
100.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0794	20 914.50	1 661	
		Объем: (77.28+2.09)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.3820728	275.695	105	
100. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	6.0293184	170.030	1 025	
100. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.009528	1 706.84	16	
			(1)			315.05	3	
100. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0114336	963.24	11	
			(1)			276.63	3	
100. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.343008	1 171.44	402	
			(1)			276.63	95	
100. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0181032	1 086.42	20	
			(1)			236.67	4	
100. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1391088	3.25		
100. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.009528	117.46	1	
100. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.09528	51.66	5	
100. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.028584	48.41	1	
100. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000034936	61 542.02	2	
100. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0016674	94 030.73	157	
100. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000794	59 117.96		
100. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000794	204 669.71	2	
100. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001588	121 398.14	2	
100. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00148478	349.64	1	
100. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002382	48 521.28		
100. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000154036	56 265.75	9	
100. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000081782	10 585.53	1	
100. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000024614	76 244.37	2	
100. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00004764	88 825.57	4	
		Накладные расходы				81%	915	
		Сметная прибыль				72%	814	
		Всего с НР и СП					3 390	
	
101.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0794	136 728.20	10 856	
	
102.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0353	2 465.46	87	
		Объем: (0.0296+0.07748)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008472	221.300		
102. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.2249316	206.910	47	
102. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004236	11.67		
102. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	1 065.12		
			(1)			205.93		
102. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	1 086.42		
			(1)			236.67		
102. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0474432	20.01	1	
102. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0004236	76 244.37	32	
102. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000706	89 622.70	6	
		Накладные расходы				81%	38	
		Сметная прибыль				60%	28	
		Всего с НР и СП					153	
	
103.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0353	2 797.93	99	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008472	221.300		
103. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.1622388	176.450	29	
103. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004236	11.67		
103. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	1 065.12		
			(1)			205.93		
103. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	1 086.42		
			(1)			236.67		
103. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.027534	20.01	1	
103. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0006707	97 411.42	65	
103. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00004942	67 560.28	3	
		Накладные расходы				81%	23	
		Сметная прибыль				60%	17	
		Всего с НР и СП					140	
	
104.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.015	58 133.43	872	
		Объем: (4.2+10.8)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.07884	252.636	20	
104. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	0.83394	187.210	156	
104. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.0315	963.24	30	
			(1)			276.63	9	
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.04734	1 086.42	51	
			(1)			236.67	11	
104. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	0.15876	45.37	7	
104. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.000105	61 542.02	6	
104. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.015	41 362.77	620	
		Накладные расходы				95%	167	
		Сметная прибыль				55%	97	
		Всего с НР и СП					1 136	
	
105.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2		0.05	74 405.82	3 720	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	1.38396	192.456	266	
105. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	17.98464	176.450	3 173	
105. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.14136	317.75	45	
			(1)			276.63	39	
105. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	1.2426	268.22	333	
			(1)			182.88	227	
105. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.0000133	97 284.53	1	
105. 6.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	0.5263	318.07	167	
		Накладные расходы				95%	3 267	
		Сметная прибыль				47%	1 616	
		Всего с НР и СП					8 603	
	
106.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.075	3 358.02	252	
		Объем: (0.05)*1.5						
	
	ремонт стен	
107.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		7.86	3 459.28	27 190	
107. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	179.3652	151.590	27 190	
		Накладные расходы				99%	26 918	
		Сметная прибыль				60%	16 314	
		Всего с НР и СП					70 422	
	
108.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности стен	100 м2		18.995	3 153.07	59 893	
108. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	395.096	151.590	59 893	
		Накладные расходы				80%	47 914	
		Сметная прибыль				50%	29 947	
		Всего с НР и СП					137 754	
	
109.	ГЭСНр 53-15-6 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	150 925.01	7 546	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	0.55	276.630	152	
109. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	161.500	3 211	
109. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	963.24	48	
			(1)			276.63	14	
109. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	0.5	317.75	159	
			(1)			276.63	138	
109. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
109. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.4	0.12	3 358.02	403	
109. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.26	14 325.47	3 725	
		Накладные расходы				86%	2 892	
		Сметная прибыль				70%	2 354	
		Всего с НР и СП					12 792	
	
110.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		26.2	1 492.46	39 102	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.6288	256.650	161	
110. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	205.932	187.210	38 553	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.3144	317.75	100	
			(1)			276.63	87	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.3144	1 086.42	342	
			(1)			236.67	74	
110. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	2.62	41.35	108	
		Накладные расходы				95%	36 778	
		Сметная прибыль				47%	18 196	
		Всего с НР и СП					94 076	
	
111.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		340.6	55.56	18 924	
		Объем: (26.2)*0.013*1000						
	
112.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		26.2	18 894.39	495 033	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	190.8408	192.456	36 728	
112. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	2370.576	176.450	418 288	
112. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	19.4928	317.75	6 194	
			(1)			276.63	5 392	
112. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	171.348	268.22	45 959	
			(1)			182.88	31 336	
112. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.001834	97 284.53	178	
112. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.1572	8 460.87	1 330	
112. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	72.574	318.07	23 084	
		Накладные расходы				95%	432 265	
		Сметная прибыль				47%	213 858	
		Всего с НР и СП					1 141 156	
	
113.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		39.562	3 358.02	132 850	
		Объем: (26.2)*1.51						
	
114.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.655	45 021.60	29 489	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	1.61916	276.630	448	
114. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	160.39116	180.650	28 975	
114. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	1.61916	317.75	514	
			(1)			276.63	448	
		Накладные расходы				95%	27 952	
		Сметная прибыль				47%	13 829	
		Всего с НР и СП					71 270	
	
115.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		2.8165	3 358.02	9 458	
		Объем: (0.655)*4.3						
	
116.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		26.855	2 439.73	65 519	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.96678	249.990	242	
116. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	329.02746	158.710	52 220	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.32226	317.75	102	
			(1)			276.63	89	
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.64452	1 086.42	700	
			(1)			236.67	153	
116. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	21.484	162.01	3 481	
116. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.26855	41.35	11	
116. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.010742	3 591.38	39	
116. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.456535	15 094.65	6 891	
116. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0134275	56 356.87	757	
116. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.042968	30 674.18	1 318	
		Накладные расходы				95%	49 839	
		Сметная прибыль				47%	24 657	
		Всего с НР и СП					140 015	
	
	Перенавеска кабеля	
117.	ГЭСНр 67-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб		0.9	357.10	321	
117. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.25	2.025	158.710	321	
		Накладные расходы				85%	273	
		Сметная прибыль				65%	209	
		Всего с НР и СП					803	
	
118.	ГЭСНр 67-2-11 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.9	631.67	568	
118. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.98	3.582	158.710	568	
		Накладные расходы				85%	483	
		Сметная прибыль				65%	369	
		Всего с НР и СП					1 420	
	
119.	ГЭСНм 08-02-409-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, диаметр: до 25 мм	100 м		0.9	3 142.17	2 828	
		Начисления: Н17= 2	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.162	256.650	42	
119. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15.28	13.752	182.740	2 513	
119. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.081	963.24	78	
			(1)			276.63	22	
119. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.081	1 086.42	88	
			(1)			236.67	19	
119. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.0189	3 590.22	68	
119. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.18	170.96	31	
		Накладные расходы				95%	2 427	
		Сметная прибыль				65%	1 661	
		Всего с НР и СП					6 916	
	
120.	24.1.02.01-0012	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 15-19 мм	шт.		90	60.17	5 415	
	
121.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.9	1 185.12	1 067	
		Начисления: Н17= 2	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.036	256.650	9	
121. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	4.851	182.740	886	
121. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.018	963.24	17	
			(1)			276.63	5	
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.018	1 086.42	20	
			(1)			236.67	4	
121. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.144	547.79	79	
121. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00054	20 716.86	11	
121. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.018	125.10	2	
121. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.045	443.65	20	
121. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.01098	1 205.13	13	
		Накладные расходы				95%	850	
		Сметная прибыль				65%	582	
		Всего с НР и СП					2 499	
	
122.	ГЭСНр 67-8-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена светильников: с лампами накаливания, без стоимости	100 шт.		0.16	16 689.94	2 670	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0048	276.630	1	
122. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89.1	14.256	187.210	2 669	
122. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0048	317.75	2	
			(1)			276.63	1	
		Накладные расходы				85%	2 270	
		Сметная прибыль				65%	1 736	
		Всего с НР и СП					6 675	
	
123.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.08	885.29	71	
123. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.4672	151.590	71	
		Накладные расходы				85%	60	
		Сметная прибыль				65%	46	
		Всего с НР и СП					178	
	
124.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, без стоимости	100 шт.		0.08	6 566.46	525	
		Начисления: Н17= 2	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.004	260.646	1	
124. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.6	2.528	192.800	487	
124. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0024	963.24	2	
			(1)			276.63	1	
124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0016	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
124. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0088	547.79	5	
124. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0816	180.76	15	
124. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000128	158 756.92	2	
124. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000024	104 909.19	3	
		Накладные расходы				95%	464	
		Сметная прибыль				65%	317	
		Всего с НР и СП					1 306	
	
	Дверные проемы	
125.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.1764	18 790.92	3 315	
		Объем: 1.2*2.1*7						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.365336	276.630	378	
125. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	18.329724	157.170	2 881	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.365336	317.75	434	
			(1)			276.63	378	
		Накладные расходы				99%	3 226	
		Сметная прибыль				60%	1 955	
		Всего с НР и СП					8 497	
	
126.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		17.64	1 023.02	18 046	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	3.59856	236.670	852	
126. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	50.8032	192.800	9 795	
126. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	3.59856	1 086.42	3 910	
			(1)			236.67	852	
126. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	8.4672	45.37	384	
126. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.001764	61 542.02	109	
126. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.05292	60 788.90	3 217	
126. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.764	358.30	632	
		Накладные расходы				81%	8 624	
		Сметная прибыль				72%	7 666	
		Всего с НР и СП					34 336	
	
127.	07.1.01.01-0001	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм	шт.		7	18 467.76	129 274	
	
128.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0624	45 021.60	2 809	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.1542528	276.630	43	
128. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	15.2800128	180.650	2 760	
128. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.1542528	317.75	49	
			(1)			276.63	43	
		Накладные расходы				95%	2 663	
		Сметная прибыль				47%	1 317	
		Всего с НР и СП					6 789	
	
129.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.26832	3 358.02	901	
		Объем: (0.0624)*4.3						
	
130.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.0624	2 439.73	152	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0022464	249.990	1	
130. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.7645248	158.710	121	
130. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0007488	317.75		
			(1)			276.63		
130. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0014976	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
130. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.04992	162.01	8	
130. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000624	41.35		
130. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00002496	3 591.38		
130. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0010608	15 094.65	16	
130. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000312	56 356.87	2	
130. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00009984	30 674.18	3	
		Накладные расходы				95%	116	
		Сметная прибыль				47%	57	
		Всего с НР и СП					325	
	
	Оконные проемы	
131.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.2016	29 612.07	5 970	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.560384	276.630	432	
131. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	34.828416	157.170	5 474	
131. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.560384	317.75	496	
			(1)			276.63	432	
		Накладные расходы				99%	5 847	
		Сметная прибыль				60%	3 544	
		Всего с НР и СП					15 361	
	
132.	ГЭСН 10-01-034-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2, с вентиляционной решеткой	100 м2		0.2016	92 899.50	18 729	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.2894336	249.865	322	
132. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	204.9	41.30784	170.030	7 024	
132. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.4257792	317.75	135	
			(1)			276.63	118	
132. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.8636544	1 086.42	938	
			(1)			236.67	204	
132. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	69.9552	22.23	1 555	
132. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	14.3136	21.15	303	
132. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	4.31424	258.68	1 116	
132. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	6.16896	92.92	573	
132. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.6128	480.72	775	
132. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	18.5472	340.16	6 309	
		Накладные расходы				106%	7 787	
		Сметная прибыль				54%	3 967	
		Всего с НР и СП					30 483	
	
133.	11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 с вентиляционной решеткой	м2		20.16	4 214.11	84 956	
	
134.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.635	45 021.60	28 589	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	1.56972	276.630	434	
134. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	155.49372	180.650	28 090	
134. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	1.56972	317.75	499	
			(1)			276.63	434	
		Накладные расходы				95%	27 098	
		Сметная прибыль				47%	13 406	
		Всего с НР и СП					69 093	
	
135.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		2.7305	3 358.02	9 169	
		Объем: (0.635)*4.3						
	
136.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2		0.635	2 439.73	1 549	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.02286	249.990	6	
136. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	7.78002	158.710	1 235	
136. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00762	317.75	2	
			(1)			276.63	2	
136. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01524	1 086.42	17	
			(1)			236.67	4	
136. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.508	162.01	82	
136. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00635	41.35		
136. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000254	3 591.38	1	
136. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.010795	15 094.65	163	
136. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0003175	56 356.87	18	
136. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.001016	30 674.18	31	
		Накладные расходы				95%	1 179	
		Сметная прибыль				47%	583	
		Всего с НР и СП					3 311	
	
	Гидроизоляция стен подвала, отмостка	
137.	ГЭСН 46-04-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований	м3		14.8	1 840.48	27 239	
137. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	132.164	176.450	23 320	
137. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	33.448	98.24	3 286	
137. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	66.896	9.46	633	
		Накладные расходы				99%	23 087	
		Сметная прибыль				60%	13 992	
		Всего с НР и СП					64 318	
	
138.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.08	65 274.53	5 222	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	3.3112	209.585	694	
138. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	19.468	161.500	3 144	
138. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.1712	1 676.22	287	
			(1)			276.63	47	
138. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.1032	37.85	4	
138. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	3.14	540.73	1 698	
			(1)			205.93	647	
138. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	9.42	9.46	89	
		Накладные расходы				104%	3 992	
		Сметная прибыль				60%	2 303	
		Всего с НР и СП					11 516	
	
139.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		5.55	23 344.86	129 564	
139. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	854.7	151.590	129 564	
		Накладные расходы				72%	93 286	
		Сметная прибыль				38%	49 234	
		Всего с НР и СП					272 084	
	
140.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		44	529.66	23 305	
		Объем: 14.8*2+8*1.8						
	
141.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		44	272.78	12 002	
	
142.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		96	50.85	4 882	
		Объем: (555-495)*1.6						
	
143.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		96	157.19	15 090	
	
144.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности стен	100 м2		7.09	3 153.07	22 355	
144. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	147.472	151.590	22 355	
		Накладные расходы				80%	17 884	
		Сметная прибыль				50%	11 178	
		Всего с НР и СП					51 417	
	
145.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		7.09	1 244.40	8 823	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1418	256.650	36	
145. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	46.4395	187.210	8 694	
145. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0709	317.75	23	
			(1)			276.63	20	
145. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0709	1 086.42	77	
			(1)			236.67	17	
145. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.709	41.35	29	
		Накладные расходы				95%	8 294	
		Сметная прибыль				47%	4 103	
		Всего с НР и СП					21 220	
	
146.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		92.17	55.56	5 121	
		Объем: (7.09)*0.013*1000						
	
147.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		7.09	12 515.84	88 737	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.9217	236.670	218	
147. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	578.544	151.590	87 701	
147. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.709	11.67	8	
147. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.9217	1 086.42	1 001	
			(1)			236.67	218	
147. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.2762	20.52	26	
		Накладные расходы				79%	69 456	
		Сметная прибыль				50%	43 960	
		Всего с НР и СП					202 153	
	
148.	08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		779.9	106.97	83 426	
		Объем: 7.09*110						
	
149.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Штукатурка  цементным раствором по камню: стен	100 м2		7.09	14 062.55	99 704	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	19.7102	182.880	3 605	
149. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	502.5392	187.210	94 080	
149. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	6.381	15.19	97	
149. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	19.7102	277.79	5 475	
			(1)			182.88	3 605	
149. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.4815	20.52	51	
		Накладные расходы				95%	92 801	
		Сметная прибыль				47%	45 912	
		Всего с НР и СП					238 417	
	
150.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		13.4001	3 358.02	44 998	
		Объем: (7.09)*1.89						
	
151.	ГЭСН 06-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонного сапожка	100 м3		0.0154	377 577.20	5 815	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.279202	276.343	77	
151. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	2.772	151.590	420	
151. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.2772	1 078.65	299	
			(1)			276.63	77	
151. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.7392	3.65	3	
151. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.002002	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
151. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00308	20.52		
151. 7.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250	3.85	11.16	43	
151. 8.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	102	1.5708	3 213.38	5 048	
		Накладные расходы				95%	472	
		Сметная прибыль				55%	273	
		Всего с НР и СП					6 561	
	
152.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в два слоя	100 м2		7.09	3 901.63	27 663	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	5.3175	253.187	1 346	
152. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	110.1786	212.640	23 428	
152. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	2.1979	317.75	698	
			(1)			276.63	608	
152. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	3.1196	1 086.42	3 389	
			(1)			236.67	738	
152. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	3.545	41.35	147	
		Накладные расходы				111%	27 499	
		Сметная прибыль				64%	15 855	
		Всего с НР и СП					71 018	
	
153.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		1.7016	70 767.74	120 418	
		Объем: (7.09)*0.24						
	
154.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство гидроизоляции из гидроизола, в 2ва слоя	100 м2		7.09	4 245.69	30 102	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.2836	236.670	67	
154. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.9	48.921	166.250	8 133	
154. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2836	1 086.42	308	
			(1)			236.67	67	
154. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	244.8	1735.632	12.48	21 661	
		Накладные расходы				111%	9 102	
		Сметная прибыль				64%	5 248	
		Всего с НР и СП					44 452	
	
155.	01.7.07.12-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-1735.632	12.48	-21 661	
		Объем: (7.09)*(-122.4)						
		Начисления: Н48= 2	
	
156.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2		1735.632	79.00	137 115	
		Объем: (7.09)*(122.4)*2						
	
157.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		4.95	12 883.83	63 775	
157. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	438.075	145.580	63 775	
		Накладные расходы				72%	45 918	
		Сметная прибыль				38%	24 235	
		Всего с НР и СП					133 928	
	
158.	ГЭСН 01-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		4.95	3 765.54	18 639	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	15.048	205.930	3 099	
158. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	62.0235	166.250	10 311	
158. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	60.291	3.17	191	
158. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	15.048	540.73	8 137	
			(1)			205.93	3 099	
		Накладные расходы				86%	11 533	
		Сметная прибыль				43%	5 766	
		Всего с НР и СП					35 938	
	
159.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		38.8	992.63	38 514	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	21.34	205.930	4 395	
159. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	144.724	172.120	24 910	
159. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	3.492	1 065.12	3 719	
			(1)			205.93	719	
159. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	36.084	3.17	114	
159. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	17.848	540.73	9 651	
			(1)			205.93	3 675	
159. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	5.82	20.52	119	
		Накладные расходы				111%	32 529	
		Сметная прибыль				64%	18 755	
		Всего с НР и СП					89 798	
	
160.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		46.172	2 278.32	105 195	
		Объем: 38.8*1.19						
	
161.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		14.8	781.28	11 563	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.44	205.930	914	
161. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	50.468	167.930	8 475	
161. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.184	1 065.12	1 261	
			(1)			205.93	244	
161. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	6.512	3.17	21	
161. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.256	540.73	1 761	
			(1)			205.93	671	
161. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.22	20.52	46	
		Накладные расходы				111%	10 422	
		Сметная прибыль				64%	6 009	
		Всего с НР и СП					27 994	
	
162.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.76	568.71	10 100	
		Объем: (14.8)*1.2						
	
163.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонной отмостки	м3		14.8	655.95	9 708	
163. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	54.168	162.900	8 824	
163. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.104	3.65	26	
163. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0296	23 190.21	686	
163. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.18	20.52	106	
163. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0148	4 420.18	65	
		Накладные расходы				111%	9 795	
		Сметная прибыль				64%	5 647	
		Всего с НР и СП					25 150	
	
164.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		15.096	3 213.38	48 509	
		Объем: (14.8)*1.02						
	
165.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.048	413.18	20	
		Объем: 160*0.3/1000						
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.03168	221.300	7	
165. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01584	1 252.06	20	
			(2)			442.60	7	
		Накладные расходы				128%	9	
		Сметная прибыль				81%	6	
		Всего с НР и СП					35	
	
166.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.04944	18 501.88	915	
		Объем: (0.048)*1.03						
	
167.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.16	25 495.92	4 079	
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	3.0592	281.632	862	
167. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.128	187.210	1 147	
167. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0048	963.24	5	
			(1)			276.63	1	
167. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.5104	1 363.14	696	
			(1)			295.07	151	
167. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.224	19.29	4	
167. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.6336	585.03	371	
			(1)			236.67	150	
167. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.8416	855.09	1 575	
			(1)			295.07	543	
167. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0624	859.14	54	
			(1)			236.67	15	
167. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0064	1 086.42	7	
			(1)			236.67	2	
167. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.032	20.52	1	
167. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000992	58 833.99	58	
167. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.024	6 768.37	162	
		Накладные расходы				128%	2 572	
		Сметная прибыль				81%	1 627	
		Всего с НР и СП					8 278	
	
168.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		15.456	4 115.14	63 604	
		Объем: (0.16)*96.6						
	
169.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.001728	23 301.80	40	
		Объем: (0.16)*0.0108						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 984 263	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 420	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 119, 121, 124)					3 741	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 119, 121, 124)					2 560	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 721	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 630 412	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					965 741	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 108, 144; %=81 - по стр. 2-5, 18, 19, 50, 51, 69, 70, 79, 80, 90, 91, 102, 103; %=95 - по стр. 6, 8, 10, 15, 16, 47, 48, 81, 82, 87, 88, 104, 105, 110, 112, 114, 116, 128, 130, 134, 136, 145, 149, 151; %=78 - по стр. 11, 29, 33, 37, 43, 54, 65, 73, 92, 96; %=99 - по стр. 20, 21, 52, 53, 71, 72, 107, 125, 131, 137; %=89 - по стр. 22, 58; %=110 - по стр. 23, 59; %=86 - по стр. 109, 158; %=85 - по стр. 117, 118, 122, 123; %=106 - по стр. 132; %=104 - по стр. 138; %=72 - по стр. 139, 157; %=79 - по стр. 147; %=111 - по стр. 152, 154, 159, 161, 163; %=128 - по стр. 165, 167)					1 320 701	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 11, 29, 33, 37, 43, 54, 65, 73, 92, 96, 108, 144, 147; %=60 - по стр. 2-5, 18-21, 50-53, 69-72, 79, 80, 90, 91, 102, 103, 107, 125, 131, 137, 138; %=47 - по стр. 6, 8, 10, 16, 48, 82, 88, 105, 110, 112, 114, 116, 128, 130, 134, 136, 145, 149; %=55 - по стр. 15, 47, 81, 87, 104, 151; %=65 - по стр. 22, 58, 117, 118, 122, 123; %=68 - по стр. 23, 59; %=70 - по стр. 109; %=54 - по стр. 132; %=38 - по стр. 139, 157; %=64 - по стр. 152, 154, 159, 161, 163; %=43 - по стр. 158; %=81 - по стр. 165, 167)					703 193	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 654 306	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					288 737	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 25, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 55, 61, 63, 66, 74, 77, 84, 93, 97, 100, 126)					28 779	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 12, 25, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 55, 61, 63, 66, 74, 77, 84, 93, 97, 100, 126)					25 582	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					343 098	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 415	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 415	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					55 279	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					55 279	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					5 068 819	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	108 473	
	ИТОГО					5 177 292	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	103 546	
	ИТОГО					5 280 838	
	НДС 20%				20	1 056 168	
	ВСЕГО С НДС					6 337 006	
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
	Ступени	
170.	ГЭСНр 59-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.		5.6	53 773.00	301 129	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	5.656	260.804	1 475	
170. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	1784.16	166.250	296 617	
170. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	3.416	317.75	1 085	
			(1)			276.63	945	
170. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	2.24	1 086.42	2 434	
			(1)			236.67	530	
170. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0168	59 117.96	993	
		Накладные расходы				76%	226 550	
		Сметная прибыль				60%	178 855	
		Всего с НР и СП					706 534	
	
171.	11.1.03.06-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		8.96	10 511.17	94 180	
		Объем: (5.6)*1.6						
	
172.	11.1.03.06-0069 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3		2.0664	10 556.45	21 814	
		Объем: (5.6)*0.369						
	
173.	ГЭСНр 57-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		3.24	571.49	1 852	
173. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	12.2148	151.590	1 852	
		Накладные расходы				80%	1 482	
		Сметная прибыль				68%	1 259	
		Всего с НР и СП					4 593	
	
174.	ГЭСН 11-01-039-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		3.24	6 066.28	19 655	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.34992	241.110	84	
174. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	29.85984	166.250	4 964	
174. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.03888	317.75	12	
			(1)			276.63	11	
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.31104	1 086.42	338	
			(1)			236.67	74	
174. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000972	81 449.90	79	
174. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	327.24	43.58	14 261	
		Накладные расходы				111%	5 603	
		Сметная прибыль				64%	3 231	
		Всего с НР и СП					28 489	
	
175.	ГЭСН 07-05-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м		3.24	21 424.51	69 415	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.974	6.39576	242.480	1 551	
175. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103.18	334.3032	187.210	62 585	
175. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.287	0.92988	317.75	295	
			(1)			276.63	257	
175. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.687	5.46588	1 086.42	5 938	
			(1)			236.67	1 294	
175. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	13.1544	45.37	597	
		Накладные расходы				140%	89 790	
		Сметная прибыль				85%	54 516	
		Всего с НР и СП					213 721	
	
176.	ГЭСН 07-05-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород, без стоимости	100 м		3.24	38 311.92	124 131	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.384	10.96416	242.480	2 659	
176. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	176.88	573.0912	187.210	107 288	
176. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.492	1.59408	317.75	507	
			(1)			276.63	441	
176. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.892	9.37008	1 086.42	10 180	
			(1)			236.67	2 218	
176. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.96	22.5504	45.37	1 023	
176. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.324	20.52	7	
176. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0648	47 174.80	3 057	
176. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.486	4 257.53	2 069	
		Накладные расходы				140%	153 926	
		Сметная прибыль				85%	93 455	
		Всего с НР и СП					371 512	
	
177.	ГЭСН 10-01-091-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2		6.7	1 428.50	9 571	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	1.2864	236.670	304	
177. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.12	41.004	182.740	7 493	
177. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.048	0.3216	273.12	88	
			(1)			236.67	76	
177. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.144	0.9648	1 086.42	1 048	
			(1)			236.67	228	
177. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	4.956	33.2052	20.01	664	
177. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.003	0.0201	20.52		
177. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	6.7	41.35	277	
		Накладные расходы				106%	8 265	
		Сметная прибыль				54%	4 210	
		Всего с НР и СП					22 046	
	
178.	14.2.06.01-0109 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик КФА	т		0.07705	14 861.89	1 145	
		Объем: (6.7)*0.0115						
	
179.	ГЭСН 15-07-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных	100 м2		3.35	1 886.69	6 320	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.201	236.670	48	
179. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3.816	12.7836	178.550	2 283	
179. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.0402	273.12	11	
			(1)			236.67	10	
179. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.1608	1 086.42	175	
			(1)			236.67	38	
179. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.844	9.5274	20.01	191	
179. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0335	20.52	1	
179. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	3.35	41.35	139	
179. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	10.35	34.6725	101.59	3 522	
		Накладные расходы				95%	2 214	
		Сметная прибыль				47%	1 096	
		Всего с НР и СП					9 630	
	
180.	ГЭСН 15-07-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Окраска деревянных поверхностей водно-дисперсионными красками, за 2 раза	100 м2		3.35	3 255.18	10 905	
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.402	236.670	95	
180. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18.792	62.9532	162.900	10 255	
180. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.0804	273.12	22	
			(1)			236.67	19	
180. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.3216	1 086.42	349	
			(1)			236.67	76	
180. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.02	0.067	20.52	1	
180. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	2	6.7	41.35	277	
		Накладные расходы				95%	9 833	
		Сметная прибыль				47%	4 865	
		Всего с НР и СП					25 602	
	
181.	14.2.02.03-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска огнезащитная	т		0.0804	229 945.47	18 488	
		Объем: 3.35*12*2/1000						
	
182.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.49	3 459.28	1 695	
182. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	11.1818	151.590	1 695	
		Накладные расходы				99%	1 678	
		Сметная прибыль				60%	1 017	
		Всего с НР и СП					4 390	
	
183.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0.49	1 840.67	902	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01176	256.650	3	
183. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	4.7628	187.210	892	
183. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00588	317.75	2	
			(1)			276.63	2	
183. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00588	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
183. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.049	41.35	2	
		Накладные расходы				95%	850	
		Сметная прибыль				47%	421	
		Всего с НР и СП					2 173	
	
184.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		6.37	55.56	354	
		Объем: (0.49)*0.013*1000						
	
185.	ГЭСН 15-02-016-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.49	26 549.28	13 009	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	3.69852	195.400	723	
185. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	50.47392	182.740	9 224	
185. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.49392	317.75	157	
			(1)			276.63	137	
185. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	3.2046	268.22	860	
			(1)			182.88	586	
185. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000588	97 284.53	6	
185. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00294	8 460.87	25	
185. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.9163	2 046.31	1 875	
185. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	2.7146	318.07	863	
		Накладные расходы				95%	9 450	
		Сметная прибыль				47%	4 675	
		Всего с НР и СП					27 134	
	
186.	ГЭСН 15-04-005-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.49	10 885.32	5 334	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.09996	241.371	24	
186. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	51.48	25.2252	174.220	4 395	
186. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.01176	317.75	4	
			(1)			276.63	3	
186. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0882	1 086.42	96	
			(1)			236.67	21	
186. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.4116	162.01	67	
186. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.1519	41.35	6	
186. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.02499	30 674.18	767	
		Накладные расходы				95%	4 198	
		Сметная прибыль				47%	2 077	
		Всего с НР и СП					11 609	
	
187.	14.3.02.01-0219 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.03087	55 664.45	1 718	
		Объем: (0.49)*0.063						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					701 617	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					701 617	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					137 699	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 170; %=80 - по стр. 173; %=111 - по стр. 174; %=140 - по стр. 175, 176; %=106 - по стр. 177; %=95 - по стр. 179, 180, 183, 185, 186; %=99 - по стр. 182)					513 839	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 170, 182; %=68 - по стр. 173; %=64 - по стр. 174; %=85 - по стр. 175, 176; %=54 - по стр. 177; %=47 - по стр. 179, 180, 183, 185, 186)					349 676	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 565 132	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 565 132	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	33 494	
	ИТОГО					1 598 626	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	31 973	
	ИТОГО					1 630 599	
	НДС 20%				20	326 120	
	ВСЕГО С НДС					1 956 719	
	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
188.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.8	14 116.47	11 293	
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.256	276.630	71	
188. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	68.24	164.300	11 212	
188. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.256	317.75	81	
			(1)			276.63	71	
		Накладные расходы				74%	8 349	
		Сметная прибыль				50%	5 642	
		Всего с НР и СП					25 284	
	
189.	ГЭСНр 65-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.8	11 354.68	9 084	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.128	276.630	35	
189. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	55.04	164.300	9 043	
189. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.128	317.75	41	
			(1)			276.63	35	
		Накладные расходы				74%	6 718	
		Сметная прибыль				50%	4 539	
		Всего с НР и СП					20 341	
	
190.	ГЭСН 16-04-004-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 110 мм	100 м		0.8	13 220.56	10 576	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.552	0.4416	245.357	108	
190. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	66.996	53.5968	182.740	9 794	
190. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.096	1 078.65	104	
			(1)			276.63	27	
190. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.216	0.1728	773.68	134	
			(1)			236.67	41	
190. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.216	0.1728	1 086.42	188	
			(1)			236.67	41	
190. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	0.6288	20.52	13	
190. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.002128	161 791.75	344	
		Накладные расходы				115%	11 387	
		Сметная прибыль				71%	7 030	
		Всего с НР и СП					28 994	
	
191.	01.7.19.02-0052 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт.		0.096	966.60	93	
		Объем: 0.8*12						
	
192.	24.1.02.01-0024	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	шт.		80	179.01	14 321	
	
193.	С3 Цена поставщи.	Трубы ПВХ диам.100 мм	м		79.84	162.17	12 948	
		Объем: 0.8*99.8						
	
194.	С Цена поставщи.	Ревизия ПВХ диам.100 мм	шт		38	111.02	4 219	
	
195.	С Цена поставщи.	Переход чугун-пластик 110мм ( с резинкой 124/110)	шт		76	183.48	13 944	
	
196.	С Цена поставщи.	Тройник ПВХ 110*50*110 мм	шт		38	71.62	2 722	
	
197.	С Цена поставщи.	Колено ПВХ 110 мм, 45 град	шт		38	47.95	1 822	
	
198.	ГЭСН 16-04-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 50 мм	100 м		0.8	13 453.10	10 762	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.096	244.662	23	
198. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	71.904	57.5232	182.740	10 512	
198. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.024	0.0192	1 078.65	21	
			(1)			276.63	5	
198. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.048	0.0384	773.68	30	
			(1)			236.67	9	
198. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.0384	1 086.42	42	
			(1)			236.67	9	
198. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.197	0.1576	20.52	3	
198. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.00096	161 791.75	155	
198. 8.	01.7.19.02	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб	шт.	12	9.6			
		Накладные расходы				115%	12 115	
		Сметная прибыль				71%	7 480	
		Всего с НР и СП					30 357	
	
199.	24.3.01.06-0046 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба ПВХ, диаметр 50 мм	м		79.84	50.03	3 994	
		Объем: 0.8*99.8						
	
200.	01.7.19.02-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.		0.096	458.66	44	
		Объем: 0.8*12						
	
201.	24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		80	78.15	6 252	
	
202.	С4 Цена поставщи.	Переход чугун-пластик 50мм	шт		38	107.10	4 070	
	
203.	С Цена поставщи.	Колено ПВХ 50 мм, 45 град	шт		38	21.95	834	
	
204.	С Цена поставщи.	Ревизия ПВХ диам.50 мм	шт		38	66.17	2 514	
	
205.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		50.8592	390.14	19 842	
		Объем: (786+490)*0.014*1.8+18.704						
205. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	52.384976	139.710	7 319	
205. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	10.17184	1 231.17	12 523	
		Накладные расходы				78%	5 709	
		Сметная прибыль				50%	3 660	
		Всего с НР и СП					29 210	
	
206.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		50.8592	529.66	26 938	
	
207.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		50.8592	272.78	13 873	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					170 145	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 994	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 994	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 994	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					63 052	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					43 210	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 205)					5 709	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 205)					3 660	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 421	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					62 288	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 188, 189; %=115 - по стр. 190, 198)					38 570	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 188, 189; %=71 - по стр. 190, 198)					24 691	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					125 549	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					40 811	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					40 811	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					242 775	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 195	
	ИТОГО					247 970	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 959	
	ИТОГО					252 929	
	НДС 20%				20	50 586	
	ВСЕГО С НДС					303 515	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 856 025	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 414	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 994	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 119, 121, 124)					3 741	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 119, 121, 124)					2 560	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 715	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 395 081	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 146 650	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 108, 144, 173; %=81 - по стр. 2-5, 18, 19, 50, 51, 69, 70, 79, 80, 90, 91, 102, 103; %=95 - по стр. 6, 8, 10, 15, 16, 47, 48, 81, 82, 87, 88, 104, 105, 110, 112, 114, 116, 128, 130, 134, 136, 145, 149, 151, 179, 180, 183, 185, 186; %=78 - по стр. 11, 29, 33, 37, 43, 54, 65, 73, 92, 96, 205; %=99 - по стр. 20, 21, 52, 53, 71, 72, 107, 125, 131, 137, 182; %=89 - по стр. 22, 58; %=110 - по стр. 23, 59; %=86 - по стр. 109, 158; %=85 - по стр. 117, 118, 122, 123; %=106 - по стр. 132, 177; %=104 - по стр. 138; %=72 - по стр. 139, 157; %=79 - по стр. 147; %=111 - по стр. 152, 154, 159, 161, 163, 174; %=128 - по стр. 165, 167; %=76 - по стр. 170; %=140 - по стр. 175, 176)					1 840 249	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 11, 29, 33, 37, 43, 54, 65, 73, 92, 96, 108, 144, 147, 205; %=60 - по стр. 2-5, 18-21, 50-53, 69-72, 79, 80, 90, 91, 102, 103, 107, 125, 131, 137, 138, 170, 182; %=47 - по стр. 6, 8, 10, 16, 48, 82, 88, 105, 110, 112, 114, 116, 128, 130, 134, 136, 145, 149, 179, 180, 183, 185, 186; %=55 - по стр. 15, 47, 81, 87, 104, 151; %=65 - по стр. 22, 58, 117, 118, 122, 123; %=68 - по стр. 23, 59, 173; %=70 - по стр. 109; %=54 - по стр. 132, 177; %=38 - по стр. 139, 157; %=64 - по стр. 152, 154, 159, 161, 163, 174; %=43 - по стр. 158; %=81 - по стр. 165, 167; %=85 - по стр. 175, 176)					1 056 529	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 291 859	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					288 737	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 25, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 55, 61, 63, 66, 74, 77, 84, 93, 97, 100, 126)					28 779	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 12, 25, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 55, 61, 63, 66, 74, 77, 84, 93, 97, 100, 126)					25 582	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					343 098	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					67 703	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 188, 189; %=115 - по стр. 190, 198)					38 570	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 188, 189; %=71 - по стр. 190, 198)					24 691	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					130 964	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					96 090	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					96 090	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					6 876 726	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	147 162	
	ИТОГО					7 023 888	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	140 478	
	ИТОГО					7 164 366	
	НДС 20%				20	1 432 873	
	ВСЕГО С НДС					8 597 239	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)