«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ / Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Киевская,д. 74А-74Е	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1/3-1	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Киевская,д. 74 А-74Е по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (дополнительные работы) 

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Придомовая территория. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
1.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05265	
2.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	84.24	
3.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.254	
4.	С02.3-01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	27.94	
5.	Е27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.195	
6.	Е27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.195	
7.	С02.2-04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	24.375	
8.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.078	
9.	С04.3-02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.956	
10.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	19.5	
11.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	198.9	
	Установка бортовых камней	
12.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01154	
13.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.464	
14.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.058	
15.	С02.3-01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.38	
16.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.06	
17.	С04.3-01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.040788	
18.	С04.1-02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	10.452	
19.	С05.2-03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	206	
20.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
21.	С05.1-01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)