«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 099 381	руб.	Смета на сумму:	1 099 381	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
_______________________ /С.Б. Русович/	______________________/Е.В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Розы Люксембург,1-1а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт многоквартирного дома (по решению суда)	
Сметная стоимость:	1 099.380	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.84	553.31	459.71	93.60	1 018.09	845.87	172.22	14.4	6.14	13 238	12 180	1 057	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			837.41				84%	10 231			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			507.52				48%	5 846			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.84	172.51	127.80	44.71	317.42	235.15	82.27	14.41	7.71	4 023	3 389	634	
					6.95			12.79	1	14.38			184	
	Накладные расходы		83%			205.79				71%	2 537			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			161.16				52%	1 858			
										=(65.0* (0.8))				
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.84	5 502.93	806.67	80.64	10 125.39	1 484.27	148.38	14.41	8	50 601	21 388	1 187	
				4 615.62			8 492.74		3.3	1		28 026		
	Накладные расходы		83%			1 231.94				71%	15 185			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			964.78				52%	11 122			
										=(65.0* (0.8))				
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	2.5	218.68	77.46	141.22	546.70	193.65	353.05	14.4	4.42	4 349	2 789	1 560	
					12.93			32.33	1	14.39			465	
	Накладные расходы		99%			223.72				84%	2 733			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			135.59				48%	1 562			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.48	9 291.30	1 358.31	34.61	4 459.82	651.99	16.61	14.4	7.89	20 893	9 389	131	
				7 898.38			3 791.22		3	1		11 374		
	Накладные расходы		83%			541.15				71%	6 666			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			423.79				52%	4 882			
										=(65.0* (0.8))				
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев(смена кобылок), 100 м	0.35	9 291.30	1 358.31	34.61	3 251.96	475.41	12.11	14.4	7.89	15 235	6 846	96	
				7 898.38			2 764.43		3	1		8 293		
	Накладные расходы		83%			394.59				71%	4 861			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			309.02				52%	3 560			
										=(65.0* (0.8))				
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.53	4 519.16	360.82	36.65	2 395.15	191.23	19.42	14.4	7.97	12 083	2 754	155	
				4 121.69			2 184.50		4.2	1		9 175		
	Накладные расходы		83%			158.72				71%	1 955			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.30				52%	1 432			
										=(65.0* (0.8))				
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	7.93	4 366	2 088	53	
				5 258.63			525.86		4.23	1		2 224		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
										=(65.0* (0.8))				
9.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.025	136 578.60	5 963.00	3 790.41	3 414.47	149.08	94.76	14.4	7.71	15 433	2 147	731	
				126 825.19	588.90		3 170.63	14.72	3.96	14.39		12 556	212	
	Накладные расходы		86%			140.87				73%	1 722			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			114.66				56%	1 321			
										=(70.0* (0.8))				
10.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.014	8 572.20	5 513.35	252.31	120.01	77.19	3.53	14.4	6.63	1 332	1 111	23	
				2 806.54	60.12		39.29	0.84	5.01	14.42		197	12	
	Накладные расходы		78%			60.86				66%	741			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			49.16				50%	562			
										=(63.0* (0.8))				
11.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0588	2 934.00			172.52					743			
				2 934.00			172.52		12 633.52			743		
	Объем: 0.014*4200													
12.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.014	13 930.32	9 132.45	284.04	195.02	127.85	3.98	14.4	6.63	2 184	1 841	26	
				4 513.83	67.62		63.19	0.95	5.01	14.41		317	14	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			100.46				66%	1 224			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			81.14				50%	928			
										=(63.0* (0.8))				
13.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0924	2 934.00			271.10					1 167			
				2 934.00			271.10		12 633.52			1 167		
	Объем: 0.014*2200*3													
14.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.06	2 412.79	1 295.60	2.05	144.77	77.74	0.12	14.4	5.48	1 400	1 119	1	
				1 115.14			66.91		4.18	1		280		
	Накладные расходы		79%			61.41				67%	750			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.87				40%	448			
										=(50.0* (0.8))				
15.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.025	11 907.97	1 173.45	33.16	297.70	29.34	0.83	14.4	7.8	1 138	422	6	
				10 701.36	3.78		267.53	0.09	2.65	14.39		709	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			31.78				92%	389			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.19				44%	186			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
16.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	2 291.60	114.18	14.24	137.50	6.85	0.85	14.4	8	471	99	7	
				2 163.18			129.79		2.82	1		366		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.51				80%	79			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.22				37%	37			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.968	221.62	101.80	102.69	1 100.99	505.73	510.15	14.4	3.55	9 280	7 283	1 811	
				17.13	1.45		85.10	7.20	2.19	14.47		186	104	
	Объем: 184*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			461.64				77%	5 688			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			307.76				48%	3 546			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	102.8376	36.04			3 706.27					18 490			
				36.04			3 706.27		179.8			18 490		
	Объем: (4.968)*20.7													
19.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.84	286.73	122.64	1.26	527.58	225.65	2.32	14.4	8.08	4 122	3 249	19	
				162.83			299.61		2.85	1		854		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			209.85				79%	2 567			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			144.42				51%	1 657			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
20.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	230	13.13			3 019.90					9 899			
				13.13			3 019.90		43.04			9 899		
	Объем: 1.84*125													
21.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	1.84	29 858.10	1 069.80	288.58	54 938.91	1 968.43	530.98	14.4	7.52	287 719	28 345	3 993	
				28 499.73	32.46		52 439.50	59.73	4.87	14.39		255 380	860	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 190.41				92%	26 869			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 115.49				44%	12 850			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.286	4 972.00	72.11	75.20	1 421.99	20.62	21.51	14.4	6.73	5 589	297	145	
				4 824.69	5.48		1 379.86	1.57	3.73	14.38		5 147	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23.97				92%	294			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.20				44%	141			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
23.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	21 223.62	2 306.00	742.65	101.87	11.07	3.56	14.4	6.38	425	159	23	
				18 174.97	28.43		87.24	0.14	2.78	14.43		243	2	
	Объем: 0.6*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.88				90%	145			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.05				43%	69			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
24.	СЦена поставщика. 
Окно-люк 0,6*0,8, м2	0.48	1 936.21			929.38			1	1	4 145			
				1 936.21			929.38		4.46	1		4 145		
	Поправки: М: =8550/4.46*1.01	
25.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.07	775.58	765.14	10.44	54.29	53.56	0.73	14.41	7.36	777	772	5	
					4.13			0.29	1	14.44			4	
	Накладные расходы		74%			39.85				63%	489			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.93				40%	310			
										=(50.0* (0.8))				
26.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.07	12 833.31	745.23	9.03	898.33	52.17	0.63	14.41	7.31	2 261	752	5	
				12 079.05	0.95		845.53	0.07	1.78	14.29		1 505	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			60.08				98%	738			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			37.09				56%	422			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
27.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.98	27.31			26.76					219			
				27.31			26.76		222.97			219		
	Объем: 14*0.07													
28.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
29.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.286	75.57	75.35	0.22	21.61	21.55	0.06	14.4	5.59	311	310		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			17.89				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.01				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
30.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, капельник, 100 м2 покрытия	0.0858	11 907.97	1 173.45	33.16	1 021.70	100.68	2.85	14.4	7.8	3 905	1 450	22	
				10 701.36	3.78		918.18	0.32	2.65	14.39		2 433	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			109.08				92%	1 339			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			55.55				44%	640			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
31.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.286	8 813.16	326.90	31.86	2 520.56	93.49	9.11	14.4	7.48	9 055	1 346	68	
				8 454.40	3.03		2 417.96	0.87	3.16	14.36		7 641	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			101.91				92%	1 249			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			51.90				44%	598			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
32.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.148	7 415.77	333.04	13.17	1 097.53	49.29	1.95	14.4	8.06	3 509	710	16	
				7 069.56			1 046.29		2.66	1		2 783		
	Накладные расходы		83%			40.91				71%	504			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.04				52%	369			
										=(65.0* (0.8))				
33.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.06	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
34.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
35.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
36.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	14.4	8.08	1 075	566	1	
				1 029.19			123.50		4.11	1		508		
	Накладные расходы		83%			32.64				71%	402			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	294			
										=(65.0* (0.8))				
37.	ТЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Обшивка  стен досками обшивки, ветровая доска, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.04	8 973.50	382.39	71.38	358.94	15.30	2.86	14.41	8.04	1 545	220	23	
				8 519.74			340.79		3.82	1		1 302		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.22				90%	198			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.26				43%	95			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
38.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	1 316.51	347.48	6.74	52.66	13.90	0.27	14.4	8.02	299	200	2	
				962.29	0.16		38.49	0.01	2.5	14.31		96		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.21				80%	160			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.54				37%	74			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
39.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.905	1 138.82	680.90	457.92	1 030.63	616.21	414.42	14.4	6.09	11 397	8 873	2 524	
					59.65			53.98	1	14.39			777	
	Накладные расходы		86%			576.36				73%	7 045			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			469.13				56%	5 404			
										=(70.0* (0.8))				
40.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.905	286.73	122.64	1.26	259.49	110.99	1.14	14.4	8.08	2 027	1 598	9	
				162.83			147.36		2.85	1		420		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			103.22				79%	1 262			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			71.03				51%	815			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
41.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	113.125	7.04			796.40					2 603			
				7.04			796.40		23.01			2 603		
	Объем: 0.905*125													
42.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	13.575	202.86	119.97	82.89	2 753.76	1 628.57	1 125.20	14.4	7.9	32 340	23 451	8 889	
									17.72	1				
	Объем: 90.5*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 465.71				77%	18 057			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			977.14				48%	11 256			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
43.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	271.5	26.54			7 205.61					23 968			
				26.54			7 205.61		88.28			23 968		
	Объем: 90.5*3													
44.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	23.51	7.56		7.56	177.78		177.78		6.07	1 079		1 079	
										1				
	Объем: 16.15+184*40/1000													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
45.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	23.51	27.63		27.63	649.53		649.53		6.07	3 943		3 943	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	Раздел 2.  Фасад	
46.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.69888	1 213.62	458.23	8.86	848.18	320.25	6.19	14.41	8.06	7 299	4 615	50	
				746.53			521.73		5.05	1		2 635		
	Объем: 7.28*3.3*2+7.28*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			352.28				93%	4 292			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			217.77				54%	2 492			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
47.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.07	63.27	49.68	13.59	4.43	3.48	0.95	14.4	2.12	52	50	2	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			2.71				66%	33			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.74				40%	20			
										=(50.0* (0.8))				
48.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.07	4 688.98	197.81	4 246.36	328.23	13.85	297.25	14.41	3.72	1 377	200	1 106	
				244.81	143.10		17.14	10.02	4.18	14.41		72	144	
	Накладные расходы		78%			18.62				66%	227			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.94				40%	138			
										=(50.0* (0.8))				
49.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.5	37.19	25.77		167.36	115.97		14.41	1	1 950	1 671		
				11.42			51.39		5.42	1		279		
	Накладные расходы		86%			99.73				73%	1 220			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			81.18				56%	936			
										=(70.0* (0.8))				
50.	ТЕР 46-04-003-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1 м3	1.6848	2 243.24	291.95	1 951.29	3 779.41	491.88	3 287.53	14.4	4.42	21 614	7 083	14 531	
					178.60			300.91	1	14.39			4 330	
	Объем: 1.08*1.3*1.2													
	Накладные расходы		99%			784.86				84%	9 587			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			475.67				48%	5 478			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
51.	ТЕР 01-02-056-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.002808	2 384.76	2 384.76		6.70	6.70		14.4	1	96	96		
									1	1				
	Объем: 1.08*1.3*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			4.82				61%	59			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2.55				31%	30			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
52.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под крыльцо песчаного, 1 м3 основания	0.2808	199.71	22.93	46.80	56.08	6.44	13.14	14.4	4.28	406	93	56	
				129.98	4.24		36.50	1.19	7.03	14.42		257	17	
	Объем: 1.08*1.3*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			8.39				93%	102			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5.19				54%	59			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
53.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство крылец бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.016848	75 186.75	3 820.79	2 877.23	1 266.75	64.37	48.48	14.4	7.52	6 865	927	365	
				68 488.73	387.54		1 153.90	6.53	4.83	14.39		5 573	94	
	Объем: 1.08*1.3*1.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			67.36				80%	817			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.00				44%	449			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
54.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.0223587	187.24	136.64	50.60	4.19	3.06	1.13	14.4	7.19	52	44	8	
					3.03			0.07	5.32	14.36			1	
	Объем: (1.08+0.93+0.78+0.63+0.48)*1.3*4.41/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2.97				80%	36			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.72				44%	20			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
55.	ТССЦ 204-0084 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка из проволоки холоднотянутой, т	0.0223587	11 326.00			253.23					890			
				11 326.00			253.23		39 810.6			890		
56.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.024	30 873.67	523.93	356.63	740.97	12.57	8.56	14.4	7.49	5 061	181	64	
				29 993.12	6.14		719.83	0.15	6.69	14.43		4 816	2	
	Объем: 1.2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			17.81				119%	218			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			10.81				68%	124			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
57.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	14.41	7.36	309	270	39	
					100.00			2.10	1	14.43			30	
	Объем: 1*2.1													
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	252			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
58.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1	91.08	29.04	27.29	191.26	60.98	57.30	14.4	7.27	1 586	878	417	
				34.75			72.97		3.99	1		291		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			49.39				69%	606			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			43.91				58%	509			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
59.	ТССЦ 203-8118 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	1	3 168.09			3 168.09					10 975			
				3 168.09			3 168.09		10 975.03			10 975		
60.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.013	6 573.92	2 219.10	136.83	85.46	28.85	1.78	14.4	9.22	619	415	16	
				4 217.99	39.23		54.83	0.51	3.41	14.4		187	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			27.89				80%	338			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.80				37%	156			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
61.	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	1 049.38	199.22	12.65	13.64	2.59	0.16	14.41	8.03	78	37	1	
				837.52	0.20		10.89		3.58	14.31		39		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2.46				80%	30			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.22				37%	14			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
62.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	4.04352	7.56		7.56	30.58		30.58		6.07	186		186	
										1				
	Объем: 1.6848*2.4													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
63.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	4.04352	27.63		27.63	111.71		111.71		6.07	678		678	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	Раздел 3.  Система холодного водоснабжения в подвале	
64.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 466.39	1 466.39		22.00	22.00		14.4	1	317	317		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			15.84				61%	193			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.36				31%	98			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
65.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	810.13	810.13		12.15	12.15		14.4	1	175	175		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.75				61%	107			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.62				31%	54			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
66.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.01	1 748.93	352.69	1 396.24	17.49	3.53	13.96	14.41	4.42	113	51	62	
					127.80			1.28	1	14.39			18	
	Накладные расходы		99%			4.76				84%	58			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.89				48%	33			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
67.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.015	391.23	305.70	8.28	5.87	4.59	0.12	14.4	4.52	71	66	1	
				77.25	1.29		1.16	0.02	3.47	14.45		4		
	Накладные расходы		74%			3.41				63%	42			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.31				40%	26			
										=(50.0* (0.8))				
68.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.0033												
									3.47					
	Объем: (0.015)*0.22													
69.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.015	2 591.15	1 768.25	751.38	38.87	26.52	11.27	14.41	5.92	453	382	67	
				71.52	106.91		1.07	1.60	4.12	14.39		4	23	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			32.34				98%	397			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			19.97				56%	227			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
70.	ТССЦ 507-3349 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 16/25, м	1.407	20.32			28.59					65			
				20.32			28.59		46.3			65		
	Объем: (0.015)*93.8													
71.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.21	27.31			5.74					47			
				27.31			5.74		222.97			47		
	Объем: 14*0.015													
72.	ТССЦ 302-1485 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кран шаровой В-В размером 1", шт.	1	142.75			142.75					195			
				142.75			142.75		194.53			195		
73.	СЦена поставщика. 
Соединительные фасонные части диам.25мм (муфта, переход метал/пластик), шт.	2	17.49			34.98			1	1	156			
				17.49			34.98		4.46	1		156		
	Поправки: М: =75/4.46*1.04	
74.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	2 646.84	648.48	43.99	26.47	6.48	0.44	14.41	8.03	186	93	4	
				1 954.37			19.54		4.55	1		89		
	Накладные расходы		99%			6.42				84%	78			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.89				48%	45			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
75.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.069	7.56		7.56	0.52		0.52		6.07	3		3	
										1				
	Объем: 0.033+0.015*2.4													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
76.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.069	27.63		27.63	1.91		1.91		6.07	12		12	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	Раздел 4.  Электроосвещение	
77.	ТЕРм 08-02-420-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж коробки ответвительной с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения, 100 шт.	0.04	1 138.78	700.60	438.18	45.55	28.02	17.53	14.4	6.18	512	404	108	
					24.69			0.99	5.73	14.39			14	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			27.56				81%	339			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.86				52%	217			
										=(65.0* (0.8))				
78.	ТЕРм 08-02-420-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения, 100 шт.	0.04	4 892.51	2 802.38	1 752.72	195.70	112.10	70.11	14.4	6.18	2 125	1 614	433	
				337.41	98.76		13.50	3.95	5.73	14.39		77	57	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			110.25				81%	1 354			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.43				52%	869			
										=(65.0* (0.8))				
79.	СЦена поставщика. 
Коробка ответвительная, шт	4	5.08			20.32			1	1	91			
				5.08			20.32		4.46	1		91		
	Поправки: М: =22*1.03/4.46	
80.	ТЕРм 08-02-407-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.2	1 214.02	368.86	236.64	242.80	73.77	47.33	14.4	5.49	2 270	1 062	260	
				608.52	8.52		121.70	1.70	7.79	14.38		948	25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.70				81%	880			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.06				52%	565			
										=(65.0* (0.8))				
81.	ТССЦ 103-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	20.4	11.44			233.38					802			
				11.44			233.38		39.33			802		
	Объем: 20*1.02													
82.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.2	219.41	80.72	6.43	43.88	16.14	1.29	14.4	6.18	353	232	8	
				132.25	0.36		26.45	0.07	4.24	14.47		112	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.40				81%	189			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.54				52%	121			
										=(65.0* (0.8))				
83.	С501-8450 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0103									810			
									78 641.82			810		
	Объем: 10*1.03													
84.	С501-8443 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.0103									274			
									26 646.5			274		
	Объем: 10*1.03													
85.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	101.15	18.89	1.54	404.62	75.55	6.14	14.41	4.73	2 455	1 089	29	
				80.73			322.92		4.14	1		1 337		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.77				81%	882			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.11				52%	566			
										=(65.0* (0.8))				
86.	С Цена поставщик. 
Выключатель автоматический  пол. CLS6-С25/3, шт	4	71.13			284.52					1 269			
				71.13			284.52		4.46			1 269		
	Поправки: М: =308*1.03/4.46	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	126 436.65	11 856.75	8 411.99			665 260	170 759	46 761	
			106 167.85	516.99				447 738	7 439	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 265.98	305.58	142.40			10 224	4 401	838	
			818.00	6.71				4 983	97	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	48.91					1 240			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 77, 78, 80, 82, 85)	296.68					3 643			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 77, 78, 80, 82, 85)	202.99					2 339			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 765.65					16 206			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	123 397.28	11 329.01	8 199.54			647 858	163 157	45 428	
			103 868.69	508.30				439 272	7 314	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	19 557.48					73 036			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 50, 57, 66, 74; %=71 - по стр. 2, 3, 5-8, 29, 32-36; %=73 - по стр. 9, 39, 49; %=66 - по стр. 10, 12, 47, 48; %=67 - по стр. 14; %=92 - по стр. 15, 21, 22, 30, 31; %=80 - по стр. 16, 38, 53, 54, 60, 61; %=77 - по стр. 17, 42; %=79 - по стр. 19, 40; %=90 - по стр. 23, 37; %=93 - по стр. 46, 52; %=61 - по стр. 51, 64, 65; %=119 - по стр. 56)	11 007.07					135 067			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 17, 42, 50, 57, 66, 74; %=52 - по стр. 2, 3, 5-8, 29, 32-36; %=56 - по стр. 9, 39, 49; %=50 - по стр. 10, 12; %=40 - по стр. 14, 47, 48; %=44 - по стр. 15, 21, 22, 30, 31, 53, 54; %=37 - по стр. 16, 38, 60, 61; %=51 - по стр. 19, 40; %=43 - по стр. 23, 37; %=54 - по стр. 46, 52; %=31 - по стр. 51, 64, 65; %=68 - по стр. 56)	7 270.60					83 722			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	141 674.95					866 647			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	191.26	60.98	57.30			1 586	878	417	
			72.97					291		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 58)	49.39					606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 58)	43.91					509			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	284.56					2 701			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 582.13	161.18	12.75			5 592	2 323	78	
			1 408.19	1.98				3 192	28	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 25, 67; %=98 - по стр. 26, 69; %=88 - по стр. 28)	160.75					1 974			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 25, 67; %=56 - по стр. 26, 69; %=48 - по стр. 28)	100.89					1 154			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 843.77					8 720			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	145 568.93					894 273			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 115.18					19 137			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	148 684.11					913 410			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 973.68					18 268			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	151 657.79					931 678			
	НДС	27 298.40					167 702			
	Всего с НДС	178 956.19					1 099 380			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)