«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Художественная 12	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	3.486	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	3.486	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.1374	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.092	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.59	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.84	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	2	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	2	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.4122	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	194.83254	
11.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.486	
12.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	435.75	
13.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
14.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.48	
16.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048	
17.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02112	
18.	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0.028	
19.	Подшивка карнизов  досками обшивки	100 м2 потолка	0.028	
20.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	
21.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	1	
22.	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	1	
23.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3.486	
24.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	31	
25.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.5088	
26.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.68	
27.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.5088	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.5088	
29.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.288	
30.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
31.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
32.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
33.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.08	
34.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.044	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.1848	
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4-х каналов	100 м труб	0.044	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.2904	
38.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.194	
39.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.194	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
40.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	27.72	
41.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	27.72	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)