«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	14 135 287	руб.	Смета на сумму:	14 135 287	руб.	
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Сметная стоимость:	14 135.287	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.984	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 240.770	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.98	31 377.16	30 750	
		Объем: 1400*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	16.513	268.820	4 439	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	76.1656	152.740	11 634	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	4.4198	935.23	4 134	
			(1)			268.82	1 188	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	12.0932	1 233.16	14 913	
			(1)			268.82	3 251	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.9404	35.92	70	
		Накладные расходы				88%	14 144	
		Сметная прибыль				48%	7 715	
		Всего с НР и СП					52 609	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		4.41	16 033.58	70 708	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	41.454	200.120	8 296	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	301.0266	163.200	49 128	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	41.454	493.44	20 455	
			(1)			200.12	8 296	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	124.362	9.05	1 125	
		Накладные расходы				88%	50 533	
		Сметная прибыль				48%	27 564	
		Всего с НР и СП					148 805	
	
3.	ГЭСН 46-04-006-04 
(прим)	Разборка ограждений из гипсовых плит	100 м2		1.248	12 334.61	15 394	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.84	4.79232	268.820	1 288	
3. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	75.01	93.61248	148.670	13 917	
3. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.84	4.79232	308.04	1 476	
			(1)			268.82	1 288	
		Накладные расходы				94%	14 293	
		Сметная прибыль				48%	7 298	
		Всего с НР и СП					36 985	
	
4.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза		209.395	39.92	8 359	
		Объем: 98*1.8+(441*0.2*0.08*2.2)+124.8*0.14						
	
5.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		209.395	262.99	55 069	
		Объем: 98*1.8+(441*0.2*0.08*2.2)+124.8*0.14						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
6.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.36	18 517.68	25 184	
		Объем: 680*0.2						
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.8768	254.662	4 807	
6. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	21.3792	151.380	3 236	
6. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.4072	1 543.79	3 716	
			(1)			268.82	647	
6. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	5.8344	964.28	5 626	
			(1)			200.12	1 168	
6. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	9.6288	1 215.15	11 700	
			(1)			286.75	2 761	
6. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.0064	760.62	765	
			(1)			229.99	231	
6. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	6.8	20.52	140	
		Накладные расходы				121%	9 732	
		Сметная прибыль				65%	5 228	
		Всего с НР и СП					40 144	
	
7.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		149.6	523.12	78 259	
		Объем: 136*1.10						
	
8.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.68	22 274.28	15 147	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	14.2596	265.450	3 785	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	20.2028	161.570	3 264	
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.8228	935.23	770	
			(1)			268.82	221	
8. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.8704	1 543.79	1 344	
			(1)			268.82	234	
8. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.5088	691.29	2 426	
			(1)			268.82	943	
8. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	5.848	791.87	4 631	
			(1)			268.82	1 572	
8. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.972	721.34	1 422	
			(1)			268.82	530	
8. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.2376	760.62	941	
			(1)			229.99	285	
8. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	17	20.52	349	
		Накладные расходы				121%	8 529	
		Сметная прибыль				65%	4 582	
		Всего с НР и СП					28 258	
	
9.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.68	1 725.17	1 173	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.564	268.820	420	
9. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.34	691.29	235	
			(1)			268.82	91	
9. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.782	791.87	619	
			(1)			268.82	210	
9. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.442	721.34	319	
			(1)			268.82	119	
		Накладные расходы				121%	508	
		Сметная прибыль				65%	273	
		Всего с НР и СП					1 954	
	
10.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		170	2 270.97	386 065	
		Объем: 680*0.2*1.25						
	
11.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.544	391.54	213	
		Объем: 680*0.8/1000						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.35904	215.055	77	
11. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17952	1 186.49	213	
			(2)			430.11	77	
		Накладные расходы				121%	93	
		Сметная прибыль				65%	50	
		Всего с НР и СП					356	
	
12.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.5603	18 523.79	10 379	
		Объем: (0.544)*1.03						
	
13.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.68	25 004.26	17 003	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	13.0424	273.593	3 568	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	26.044	181.930	4 738	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.034	874.68	30	
			(1)			268.82	9	
13. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.1692	1 322.78	2 869	
			(1)			286.75	622	
13. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.952	18.66	18	
13. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.6928	541.83	1 459	
			(1)			229.99	619	
13. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.8268	806.62	6 313	
			(1)			286.75	2 244	
13. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2652	760.62	202	
			(1)			229.99	61	
13. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0544	1 037.49	56	
			(1)			229.99	13	
13. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0018904	54 972.66	104	
13. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.136	20.52	3	
13. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0014552	50 201.92	73	
13. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.1972	5 768.85	1 138	
		Накладные расходы				121%	10 050	
		Сметная прибыль				65%	5 399	
		Всего с НР и СП					32 452	
	
14.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		63.716	3 277.14	208 806	
		Объем: (0.68)*93.7						
	
15.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0073	23 218.80	169	
		Объем: (0.68)*0.0108						
	
16.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.68	32.75	22	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
16. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.1224	181.930	22	
		Накладные расходы				121%	27	
		Сметная прибыль				65%	14	
		Всего с НР и СП					63	
	
17.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		15.912	3 277.14	52 146	
		Объем: (0.68)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
18.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	23 218.80	46	
		Объем: (0.68)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
19.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.204	391.54	80	
		Объем: 680*0.3/1000						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13464	215.055	29	
19. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06732	1 186.49	80	
			(2)			430.11	29	
		Накладные расходы				121%	35	
		Сметная прибыль				65%	19	
		Всего с НР и СП					134	
	
20.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.2101	18 523.79	3 892	
		Объем: (0.204)*1.03						
	
21.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.68	24 188.62	16 448	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	13.0016	273.690	3 558	
21. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	26.044	181.930	4 738	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0204	874.68	18	
			(1)			268.82	5	
21. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.1692	1 322.78	2 869	
			(1)			286.75	622	
21. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.952	18.66	18	
21. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.6928	541.83	1 459	
			(1)			229.99	619	
21. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.8268	806.62	6 313	
			(1)			286.75	2 244	
21. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2652	760.62	202	
			(1)			229.99	61	
21. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0272	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
21. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.136	20.52	3	
21. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004216	50 201.92	212	
21. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.102	5 768.85	588	
		Накладные расходы				121%	10 038	
		Сметная прибыль				65%	5 392	
		Всего с НР и СП					31 879	
	
22.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		65.688	3 942.49	258 974	
		Объем: (0.68)*96.6						
	
23.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0073	23 218.80	169	
		Объем: (0.68)*0.0108						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
24.	ГЭСН 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2		0.596	258 842.74	154 270	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	26.82	261.595	7 016	
24. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	62.27	37.11292	152.740	5 669	
24. 3.	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.66156	1 698.33	1 124	
			(1)			286.75	190	
24. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	2.51512	1 543.79	3 883	
			(1)			268.82	676	
24. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.39	2.61644	964.28	2 523	
			(1)			200.12	524	
24. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	8.17	4.86932	541.83	2 638	
			(1)			229.99	1 120	
24. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	23.37	13.92852	806.62	11 235	
			(1)			286.75	3 994	
24. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	2.22904	760.62	1 695	
			(1)			229.99	513	
24. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	14.9	20.52	306	
24. 10.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	6.854	3 486.44	23 896	
24. 11.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	32.78	3 090.35	101 302	
		Накладные расходы				121%	15 349	
		Сметная прибыль				65%	8 245	
		Всего с НР и СП					177 864	
	
25.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3		-6.854	3 486.44	-23 896	
		Объем: (0.596)*(-11.5)						
	
26.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		-32.78	3 090.35	-101 302	
		Объем: (0.596)*(-55.0)						
	
27.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		6.854	1 442.55	9 887	
		Объем: (0.596)*(11.5)						
	
28.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		32.78	1 386.62	45 453	
		Объем: (0.596)*(55.0)						
	
29.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.4768	391.54	187	
		Объем: 596*0.8/1000						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.314688	215.055	68	
29. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.157344	1 186.49	187	
			(2)			430.11	68	
		Накладные расходы				121%	82	
		Сметная прибыль				65%	44	
		Всего с НР и СП					313	
	
30.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.4911	18 523.79	9 097	
		Объем: (0.4768)*1.03						
	
31.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.596	25 004.26	14 903	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	11.43128	273.593	3 128	
31. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	22.8268	181.930	4 153	
31. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0298	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
31. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.90124	1 322.78	2 515	
			(1)			286.75	545	
31. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.8344	18.66	16	
31. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.36016	541.83	1 279	
			(1)			229.99	543	
31. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	6.85996	806.62	5 533	
			(1)			286.75	1 967	
31. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.23244	760.62	177	
			(1)			229.99	53	
31. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.04768	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
31. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00165688	54 972.66	91	
31. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.1192	20.52	2	
31. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00127544	50 201.92	64	
31. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.17284	5 768.85	997	
		Накладные расходы				121%	8 810	
		Сметная прибыль				65%	4 733	
		Всего с НР и СП					28 446	
	
32.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		55.845	3 277.14	183 012	
		Объем: (0.596)*93.7						
	
33.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0064	23 218.80	149	
		Объем: (0.596)*0.0108						
	
34.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.596	32.75	20	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
34. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.10728	181.930	20	
		Накладные расходы				121%	24	
		Сметная прибыль				65%	13	
		Всего с НР и СП					57	
	
35.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		13.9464	3 277.14	45 704	
		Объем: (0.596)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
36.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0016	23 218.80	37	
		Объем: (0.596)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
37.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.1788	391.54	70	
		Объем: 596*0.3/1000						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.118008	215.055	25	
37. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.059004	1 186.49	70	
			(2)			430.11	25	
		Накладные расходы				121%	30	
		Сметная прибыль				65%	16	
		Всего с НР и СП					117	
	
38.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1842	18 523.79	3 412	
		Объем: (0.1788)*1.03						
	
39.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.596	24 188.62	14 416	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	11.39552	273.690	3 119	
39. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	22.8268	181.930	4 153	
39. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01788	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
39. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.90124	1 322.78	2 515	
			(1)			286.75	545	
39. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.8344	18.66	16	
39. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.36016	541.83	1 279	
			(1)			229.99	543	
39. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	6.85996	806.62	5 533	
			(1)			286.75	1 967	
39. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.23244	760.62	177	
			(1)			229.99	53	
39. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02384	1 037.49	25	
			(1)			229.99	5	
39. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.1192	20.52	2	
39. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0036952	50 201.92	186	
39. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0894	5 768.85	516	
		Накладные расходы				121%	8 799	
		Сметная прибыль				65%	4 727	
		Всего с НР и СП					27 942	
	
40.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		57.5736	3 942.49	226 983	
		Объем: (0.596)*96.6						
	
41.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0064	23 218.80	149	
		Объем: (0.596)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=100м2	
42.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.027	51 564.61	1 392	
		Объем: 100*0.27						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.17774	268.820	317	
42. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.40716	147.310	60	
42. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.27918	935.23	261	
			(1)			268.82	75	
42. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.89856	1 188.38	1 068	
			(1)			268.82	242	
42. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00108	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	305	
		Сметная прибыль				34%	128	
		Всего с НР и СП					1 826	
	
43.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		43.2	151.56	6 547	
		Объем: 27*1.6						
	
44.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.13	18 517.68	2 407	
		Объем: 100*0.13						
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.8044	254.662	460	
44. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.0436	151.380	309	
44. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2301	1 543.79	355	
			(1)			268.82	62	
44. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.5577	964.28	538	
			(1)			200.12	112	
44. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.9204	1 215.15	1 118	
			(1)			286.75	264	
44. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0962	760.62	73	
			(1)			229.99	22	
44. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.65	20.52	13	
		Накладные расходы				121%	930	
		Сметная прибыль				65%	500	
		Всего с НР и СП					3 837	
	
45.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.3	523.12	7 481	
		Объем: 13*1.10						
	
46.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.1	22 274.28	2 227	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.097	265.450	557	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.971	161.570	480	
46. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.121	935.23	113	
			(1)			268.82	33	
46. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.128	1 543.79	198	
			(1)			268.82	34	
46. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.516	691.29	357	
			(1)			268.82	139	
46. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.86	791.87	681	
			(1)			268.82	231	
46. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.29	721.34	209	
			(1)			268.82	78	
46. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.182	760.62	138	
			(1)			229.99	42	
46. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.5	20.52	51	
		Накладные расходы				121%	1 255	
		Сметная прибыль				65%	674	
		Всего с НР и СП					4 156	
	
47.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.1	1 725.17	-173	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.23	268.820	-62	
47. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.05	691.29	-35	
			(1)			268.82	-13	
47. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.115	791.87	-91	
			(1)			268.82	-31	
47. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.065	721.34	-47	
			(1)			268.82	-17	
		Накладные расходы				121%	-75	
		Сметная прибыль				65%	-40	
		Всего с НР и СП					-288	
	
48.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		12.5	2 066.43	25 830	
		Объем: 100*0.1*1.25						
	
49.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.04	5 304.43	212	
		Объем: 100*0.04						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.1972	213.358	42	
49. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.038	1 543.79	59	
			(1)			268.82	10	
49. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.1592	964.28	154	
			(1)			200.12	32	
		Накладные расходы				121%	51	
		Сметная прибыль				65%	27	
		Всего с НР и СП					290	
	
50.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.08	2 154.36	8 790	
		Объем: (0.04)*102.0						
	
51.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10	2 297.87	22 979	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.9	220.033	198	
51. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	118	184.510	21 772	
51. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.3	964.28	289	
			(1)			200.12	60	
51. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.7	13.20	75	
51. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.3	760.62	228	
			(1)			229.99	69	
51. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.3	1 037.49	311	
			(1)			229.99	69	
51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2	20.52	41	
51. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.5	523.12	262	
		Накладные расходы				121%	26 584	
		Сметная прибыль				65%	14 281	
		Всего с НР и СП					63 843	
	
52.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		102	450.00	45 900	
		Объем: 100*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
53.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0349	51 564.61	1 800	
		Объем: (92*0.28*0.2+661*0.3*0.15)						
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.522338	268.820	409	
53. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.526292	147.310	78	
53. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.360866	935.23	337	
			(1)			268.82	97	
53. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.161472	1 188.38	1 380	
			(1)			268.82	312	
53. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001396	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	394	
		Сметная прибыль				34%	166	
		Всего с НР и СП					2 360	
	
54.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		55.84	151.56	8 463	
		Объем: 34.9*1.6						
	
55.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.224	18 517.68	4 148	
		Объем: (92*0.28*0.1+661*0.3*0.1)						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.10912	254.662	792	
55. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.52128	151.380	533	
55. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.39648	1 543.79	612	
			(1)			268.82	107	
55. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.96096	964.28	927	
			(1)			200.12	192	
55. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.58592	1 215.15	1 927	
			(1)			286.75	455	
55. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.16576	760.62	126	
			(1)			229.99	38	
55. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.12	20.52	23	
		Накладные расходы				121%	1 603	
		Сметная прибыль				65%	861	
		Всего с НР и СП					6 613	
	
56.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		24.64	523.12	12 890	
		Объем: 22.4*1.10						
	
57.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.92	13 358.27	12 290	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6624	266.663	177	
57. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	69.9936	159.670	11 176	
57. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6256	874.68	547	
			(1)			268.82	168	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0368	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
57. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00092	57 689.15	53	
57. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1564	3 038.87	475	
		Накладные расходы				121%	13 737	
		Сметная прибыль				65%	7 379	
		Всего с НР и СП					33 407	
	
58.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0182	2 983.71	54	
		Объем: (0.92)*(0.06*0.33)						
	
59.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.668	3 276.39	15 294	
		Объем: (0.92)*(5.9*0.86)						
	
60.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		92	178.10	16 385	
		Объем: (0.92)*100.0						
	
61.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		6.61	32 868.00	217 257	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	4.7592	266.663	1 269	
61. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	502.8888	159.670	80 296	
61. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	4.4948	874.68	3 932	
			(1)			268.82	1 208	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2644	1 037.49	274	
			(1)			229.99	61	
61. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00661	57 689.15	381	
61. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	38.999	3 276.39	127 776	
61. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.3966	2 983.71	1 183	
61. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	1.1237	3 038.87	3 415	
61. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	661			
		Накладные расходы				121%	98 694	
		Сметная прибыль				65%	53 017	
		Всего с НР и СП					368 968	
	
62.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		661	341.55	225 765	
	
63.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	336.78	674	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	229.990	23	
63. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	154.230	537	
63. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 037.49	104	
			(1)			229.99	23	
63. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 067.77	33	
		Накладные расходы				88%	493	
		Сметная прибыль				48%	269	
		Всего с НР и СП					1 436	
	
64.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		4	692.00	2 768	
		Объем: (2.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=361 м2	
65.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1625	51 564.61	8 379	
		Объем: 361*0.45						
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.08825	268.820	1 905	
65. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.4505	147.310	361	
65. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.68025	935.23	1 571	
			(1)			268.82	452	
65. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.408	1 188.38	6 427	
			(1)			268.82	1 454	
65. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0065	3 090.35	20	
		Накладные расходы				81%	1 835	
		Сметная прибыль				34%	770	
		Всего с НР и СП					10 985	
	
66.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		260	151.56	39 406	
		Объем: 162.5*1.6						
	
67.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.722	18 517.68	13 370	
		Объем: 361*0.2						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.02136	254.662	2 552	
67. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	11.34984	151.380	1 718	
67. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.27794	1 543.79	1 973	
			(1)			268.82	344	
67. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.09738	964.28	2 987	
			(1)			200.12	620	
67. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.11176	1 215.15	6 212	
			(1)			286.75	1 466	
67. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.53428	760.62	406	
			(1)			229.99	123	
67. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.61	20.52	74	
		Накладные расходы				121%	5 167	
		Сметная прибыль				65%	2 776	
		Всего с НР и СП					21 312	
	
68.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		79.42	523.12	41 546	
		Объем: 72.2*1.10						
	
69.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.361	22 274.28	8 041	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.57017	265.450	2 010	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	10.72531	161.570	1 733	
69. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.43681	935.23	409	
			(1)			268.82	117	
69. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.46208	1 543.79	713	
			(1)			268.82	124	
69. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.86276	691.29	1 288	
			(1)			268.82	501	
69. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.1046	791.87	2 458	
			(1)			268.82	835	
69. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.0469	721.34	755	
			(1)			268.82	281	
69. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.65702	760.62	500	
			(1)			229.99	151	
69. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	9.025	20.52	185	
		Накладные расходы				121%	4 529	
		Сметная прибыль				65%	2 433	
		Всего с НР и СП					15 003	
	
70.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.361	1 725.17	623	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.8303	268.820	223	
70. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1805	691.29	125	
			(1)			268.82	49	
70. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.41515	791.87	329	
			(1)			268.82	112	
70. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.23465	721.34	169	
			(1)			268.82	63	
		Накладные расходы				121%	270	
		Сметная прибыль				65%	145	
		Всего с НР и СП					1 038	
	
71.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		90.25	2 270.97	204 955	
		Объем: 361*0.2*1.25						
	
72.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1805	5 304.43	957	
		Объем: 361*0.05						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.889865	213.358	190	
72. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.171475	1 543.79	265	
			(1)			268.82	46	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.71839	964.28	693	
			(1)			200.12	144	
		Накладные расходы				121%	230	
		Сметная прибыль				65%	124	
		Всего с НР и СП					1 310	
	
73.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		18.411	2 154.36	39 664	
		Объем: (0.1805)*102.0						
	
74.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		36.1	2 297.87	82 953	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.249	220.033	715	
74. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	425.98	184.510	78 598	
74. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.083	964.28	1 044	
			(1)			200.12	217	
74. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	20.577	13.20	272	
74. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.083	760.62	824	
			(1)			229.99	249	
74. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.083	1 037.49	1 124	
			(1)			229.99	249	
74. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.22	20.52	148	
74. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.805	523.12	944	
		Накладные расходы				121%	95 969	
		Сметная прибыль				65%	51 553	
		Всего с НР и СП					230 475	
	
75.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		368.22	630.00	231 979	
		Объем: 361*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=40 м2	
76.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.018	51 564.61	928	
		Объем: 40*0.45						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.78516	268.820	211	
76. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.27144	147.310	40	
76. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.18612	935.23	174	
			(1)			268.82	50	
76. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.59904	1 188.38	712	
			(1)			268.82	161	
76. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00072	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	203	
		Сметная прибыль				34%	85	
		Всего с НР и СП					1 217	
	
77.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		28.8	151.56	4 365	
		Объем: 18*1.6						
	
78.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.08	18 517.68	1 481	
		Объем: 40*0.2						
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1104	254.662	283	
78. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.2576	151.380	190	
78. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1416	1 543.79	219	
			(1)			268.82	38	
78. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.3432	964.28	331	
			(1)			200.12	69	
78. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.5664	1 215.15	688	
			(1)			286.75	162	
78. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0592	760.62	45	
			(1)			229.99	14	
78. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.4	20.52	8	
		Накладные расходы				121%	572	
		Сметная прибыль				65%	307	
		Всего с НР и СП					2 361	
	
79.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.8	523.12	4 603	
		Объем: 8*1.10						
	
80.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.04	22 274.28	891	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.8388	265.450	223	
80. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.1884	161.570	192	
80. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.0484	935.23	45	
			(1)			268.82	13	
80. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0512	1 543.79	79	
			(1)			268.82	14	
80. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.2064	691.29	143	
			(1)			268.82	55	
80. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.344	791.87	272	
			(1)			268.82	92	
80. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.116	721.34	84	
			(1)			268.82	31	
80. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.0728	760.62	55	
			(1)			229.99	17	
80. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1	20.52	21	
		Накладные расходы				121%	502	
		Сметная прибыль				65%	270	
		Всего с НР и СП					1 663	
	
81.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.04	1 725.17	69	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.092	268.820	25	
81. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.02	691.29	14	
			(1)			268.82	5	
81. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.046	791.87	36	
			(1)			268.82	12	
81. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.026	721.34	19	
			(1)			268.82	7	
		Накладные расходы				121%	30	
		Сметная прибыль				65%	16	
		Всего с НР и СП					116	
	
82.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		10	2 270.97	22 710	
		Объем: 40*0.2*1.25						
	
83.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.02	5 304.43	106	
		Объем: 40*0.05						
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.0986	213.358	21	
83. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.019	1 543.79	29	
			(1)			268.82	5	
83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0796	964.28	77	
			(1)			200.12	16	
		Накладные расходы				121%	25	
		Сметная прибыль				65%	14	
		Всего с НР и СП					145	
	
84.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.04	2 154.36	4 395	
		Объем: (0.02)*102.0						
	
85.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4	2 297.87	9 191	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.36	220.033	79	
85. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	47.2	184.510	8 709	
85. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.12	964.28	116	
			(1)			200.12	24	
85. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.28	13.20	30	
85. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.12	760.62	91	
			(1)			229.99	28	
85. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.8	20.52	16	
85. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.2	523.12	105	
		Накладные расходы				121%	10 633	
		Сметная прибыль				65%	5 712	
		Всего с НР и СП					25 537	
	
86.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		40.8	610.00	24 888	
		Объем: 40*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
87.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.005	51 564.61	258	
		Объем: 111*0.3*0.15						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2181	268.820	59	
87. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0754	147.310	11	
87. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0517	935.23	48	
			(1)			268.82	14	
87. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1664	1 188.38	198	
			(1)			268.82	45	
87. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	57	
		Сметная прибыль				34%	24	
		Всего с НР и СП					339	
	
88.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		8	151.56	1 212	
		Объем: 5*1.6						
	
89.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	18 517.68	556	
		Объем: 100*0.3*0.1						
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	254.662	106	
89. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	151.380	71	
89. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 543.79	82	
			(1)			268.82	14	
89. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	964.28	124	
			(1)			200.12	26	
89. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 215.15	258	
			(1)			286.75	61	
89. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	760.62	17	
			(1)			229.99	5	
89. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	214	
		Сметная прибыль				65%	115	
		Всего с НР и СП					885	
	
90.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	523.12	1 726	
		Объем: 3*1.10						
	
91.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.11	32 868.00	36 483	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7992	266.663	213	
91. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	84.4488	159.670	13 484	
91. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7548	874.68	660	
			(1)			268.82	203	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0444	1 037.49	46	
			(1)			229.99	10	
91. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00111	57 689.15	64	
91. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.549	3 276.39	21 457	
91. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0666	2 983.71	199	
91. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1887	3 038.87	573	
91. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	111			
		Накладные расходы				121%	16 573	
		Сметная прибыль				65%	8 903	
		Всего с НР и СП					61 959	
	
92.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		111	341.55	37 912	
	
	КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	
93.	ГЭСН 06-01-001-01 
(прим)	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0495	47 075.78	2 330	
		Объем: 49.5*0.1						
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.897435	268.542	241	
93. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	8.91	147.310	1 313	
93. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.891	1 126.02	1 003	
			(1)			268.82	240	
93. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	2.376	3.18	8	
93. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.006435	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
93. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0099	20.52		
		Накладные расходы				89%	1 383	
		Сметная прибыль				44%	684	
		Всего с НР и СП					4 397	
	
94.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		5.049	3 276.39	16 542	
		Объем: (0.0495)*102.0						
	
95.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.2736	55 309.79	15 133	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.103968	246.339	26	
95. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.458304	167.270	578	
95. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.043776	874.68	38	
			(1)			268.82	12	
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.060192	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
95. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0076608	47 018.66	360	
95. 6.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	1	0.2736	51 510.78	14 093	
		Накладные расходы				89%	538	
		Сметная прибыль				44%	266	
		Всего с НР и СП					15 936	
	
96.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.1	50 271.79	5 027	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.248	248.541	559	
96. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.564	161.570	576	
96. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.093	996.66	1 089	
			(1)			229.99	251	
96. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.074	1 001.51	1 076	
			(1)			268.82	289	
96. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.081	1 037.49	84	
			(1)			229.99	19	
96. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6.34	0.634	3 276.39	2 077	
96. 7.	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.	100	10			
96. 8.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	5.59	22.38	125	
		Накладные расходы				77%	874	
		Сметная прибыль				58%	658	
		Всего с НР и СП					6 559	
	
97.	23.3.08.01-0050	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м		25	322.50	8 063	
		Объем: 2.5*10						
	
98.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.1226	17 135.02	2 101	
		Объем: 122.58/1000						
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.491626	267.911	132	
98. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	7.758128	165.230	1 282	
98. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.01226	1 687.36	21	
			(1)			306.16	4	
98. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.014712	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
98. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.44136	1 113.56	491	
			(1)			268.82	119	
98. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.023294	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
98. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.178996	3.21	1	
98. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.01226	112.76	1	
98. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.14712	51.41	8	
98. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.044136	46.96	2	
98. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000053944	60 390.76	3	
98. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0025746	89 253.46	230	
98. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001226	57 689.15		
98. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001226	204 657.21	3	
98. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00002452	101 704.48	2	
98. 16.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.1226			
98. 17.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00229262	210.53		
98. 18.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000003678	45 326.49		
98. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000237844	39 941.89	9	
98. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000126278	9 003.93	1	
98. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000038006	72 855.64	3	
98. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00007356	80 243.85	6	
		Накладные расходы				77%	1 089	
		Сметная прибыль				58%	820	
		Всего с НР и СП					4 010	
	
99.	23.3.08.01-0027	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м		39.8	203.34	8 093	
		Объем: 19.9*2						
	
100.	ГЭСН 09-05-001-01 
(прим)	Облицовка забора стальным профилированным листом	100 м2		0.358	5 887.23	2 108	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.11098	245.021	27	
100. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.59	11.66722	167.270	1 952	
100. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.04296	874.68	38	
			(1)			268.82	12	
100. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.06802	1 037.49	71	
			(1)			229.99	16	
100. 5.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.0001074	182 172.51	20	
100. 6.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.0001074	263 871.81	28	
		Накладные расходы				77%	1 524	
		Сметная прибыль				58%	1 148	
		Всего с НР и СП					4 780	
	
101.	08.3.09.04-0024	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2		0.1933	328.67	64	
		Объем: 5.4*35.8/1000						
	
	Установка бортовых камней	
102.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00168	51 564.61	87	
		Объем: (30*0.28*0.2)						
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0732816	268.820	20	
102. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0253344	147.310	4	
102. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0173712	935.23	16	
			(1)			268.82	5	
102. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0559104	1 188.38	66	
			(1)			268.82	15	
102. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000672	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	19	
		Сметная прибыль				34%	8	
		Всего с НР и СП					115	
	
103.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		2.688	151.56	407	
		Объем: 1.68*1.6						
	
104.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.011	18 517.68	204	
		Объем: (40*0.28*0.1)						
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.15268	254.662	39	
104. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.17292	151.380	26	
104. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01947	1 543.79	30	
			(1)			268.82	5	
104. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.04719	964.28	46	
			(1)			200.12	9	
104. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.07788	1 215.15	95	
			(1)			286.75	22	
104. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00814	760.62	6	
			(1)			229.99	2	
104. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.055	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	79	
		Сметная прибыль				65%	42	
		Всего с НР и СП					325	
	
105.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.21	523.12	633	
		Объем: 1.1*1.10						
	
106.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.4	13 358.27	5 343	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.288	266.663	77	
106. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	30.432	159.670	4 859	
106. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.272	874.68	238	
			(1)			268.82	73	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.016	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
106. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0004	57 689.15	23	
106. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.068	3 038.87	207	
		Накладные расходы				121%	5 973	
		Сметная прибыль				65%	3 208	
		Всего с НР и СП					14 524	
	
107.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0079	2 983.71	24	
		Объем: (0.4)*(0.06*0.33)						
	
108.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.03	3 276.39	6 651	
		Объем: (0.4)*(5.9*0.86)						
	
109.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		40	178.10	7 124	
		Объем: (0.4)*100.0						
	
110.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2.35	13 482.75	31 684	
110. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	94	150.030	14 103	
110. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	35.25	498.77	17 582	
		Накладные расходы				98%	13 821	
		Сметная прибыль				61%	8 603	
		Всего с НР и СП					54 108	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 413 651	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 264 431	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 257 601	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 63; %=94 - по стр. 3; %=121 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 29, 31, 34, 37, 39, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 85, 89, 91, 104, 106; %=81 - по стр. 42, 53, 65, 76, 87, 102; %=89 - по стр. 93, 95; %=98 - по стр. 110)					453 672	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 63; %=65 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 29, 31, 34, 37, 39, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 85, 89, 91, 104, 106; %=34 - по стр. 42, 53, 65, 76, 87, 102; %=44 - по стр. 93, 95; %=61 - по стр. 110)					244 633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 962 736	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 236	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 96, 98, 100)					3 487	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 96, 98, 100)					2 626	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 349	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 156	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 156	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 828	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 828	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					4 118 069	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	82 361	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					4 200 430	
	НДС 18%				18	756 077	
	ВСЕГО С НДС					4 956 507	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					457 159	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					247 259	
	
	Раздел 2.  ЗАВОДСКАЯ, 33	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
111.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.284	31 377.16	8 911	
		Объем: 405*0.07						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	4.7854	268.820	1 286	
111. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	22.07248	152.740	3 371	
111. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.28084	935.23	1 198	
			(1)			268.82	344	
111. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.50456	1 233.16	4 322	
			(1)			268.82	942	
111. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.56232	35.92	20	
		Накладные расходы				88%	4 098	
		Сметная прибыль				48%	2 235	
		Всего с НР и СП					15 245	
	
112.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.8	16 033.58	28 860	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	16.92	200.120	3 386	
112. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	122.868	163.200	20 052	
112. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	16.92	493.44	8 349	
			(1)			200.12	3 386	
112. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	50.76	9.05	459	
		Накладные расходы				88%	20 625	
		Сметная прибыль				48%	11 250	
		Всего с НР и СП					60 736	
	
113.	ГЭСНр 68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	м3		2	2 120.08	4 240	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.48	2.96	229.990	681	
113. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.04	6.08	171.480	1 043	
113. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.48	2.96	1 080.26	3 198	
			(1)			229.99	681	
		Накладные расходы				88%	1 517	
		Сметная прибыль				48%	828	
		Всего с НР и СП					6 585	
	
114.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		0.35	2 666.05	933	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	0.651	229.990	150	
114. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	1.3405	171.480	230	
114. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	0.651	1 080.26	703	
			(1)			229.99	150	
		Накладные расходы				88%	334	
		Сметная прибыль				48%	182	
		Всего с НР и СП					1 450	
	
115.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		3	571.66	1 715	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.09	229.990	21	
115. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	11.1	146.090	1 622	
115. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 037.49	93	
			(1)			229.99	21	
		Накладные расходы				88%	1 446	
		Сметная прибыль				48%	789	
		Всего с НР и СП					3 949	
	
116.	16.2.01.02-0003	Земля растительная ручной заготовки	м3		1.14	1 700.84	1 939	
		Объем: (3.0)*0.38						
	
117.	ГЭСН 47-01-117-01 
(прим)	Вырубка кустарника	100 шт.		0.01	720.44	7	
117. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.96	0.0396	181.930	7	
		Накладные расходы				98%	7	
		Сметная прибыль				61%	4	
		Всего с НР и СП					18	
	
118.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		57.456	39.92	2 294	
		Объем: 28.4*1.8+(180*0.2*0.08*2.2)						
	
119.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		57.456	262.99	15 110	
		Объем: 28.4*1.8+(180*0.2*0.08*2.2)						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
120.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.5	18 517.68	9 259	
		Объем: 250*0.2						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.94	254.662	1 767	
120. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	7.86	151.380	1 190	
120. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.885	1 543.79	1 366	
			(1)			268.82	238	
120. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.145	964.28	2 068	
			(1)			200.12	429	
120. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.54	1 215.15	4 302	
			(1)			286.75	1 015	
120. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.37	760.62	281	
			(1)			229.99	85	
120. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.5	20.52	51	
		Накладные расходы				121%	3 578	
		Сметная прибыль				65%	1 922	
		Всего с НР и СП					14 759	
	
121.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		55	523.12	28 772	
		Объем: 50*1.10						
	
122.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.25	22 274.28	5 569	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.2425	265.450	1 392	
122. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.4275	161.570	1 200	
122. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.3025	935.23	283	
			(1)			268.82	81	
122. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.32	1 543.79	494	
			(1)			268.82	86	
122. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.29	691.29	892	
			(1)			268.82	347	
122. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.15	791.87	1 703	
			(1)			268.82	578	
122. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.725	721.34	523	
			(1)			268.82	195	
122. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.455	760.62	346	
			(1)			229.99	105	
122. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.25	20.52	128	
		Накладные расходы				121%	3 136	
		Сметная прибыль				65%	1 685	
		Всего с НР и СП					10 390	
	
123.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.25	1 725.17	431	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.575	268.820	155	
123. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.125	691.29	86	
			(1)			268.82	34	
123. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.2875	791.87	228	
			(1)			268.82	77	
123. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.1625	721.34	117	
			(1)			268.82	44	
		Накладные расходы				121%	188	
		Сметная прибыль				65%	101	
		Всего с НР и СП					719	
	
124.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		62.5	2 270.97	141 936	
		Объем: 250*0.2*1.25						
	
125.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.2	391.54	78	
		Объем: 250*0.8/1000						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.132	215.055	28	
125. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.066	1 186.49	78	
			(2)			430.11	28	
		Накладные расходы				121%	34	
		Сметная прибыль				65%	18	
		Всего с НР и СП					130	
	
126.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.206	18 523.79	3 816	
		Объем: (0.2)*1.03						
	
127.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.25	25 004.26	6 251	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	4.795	273.593	1 312	
127. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	9.575	181.930	1 742	
127. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0125	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
127. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.7975	1 322.78	1 055	
			(1)			286.75	229	
127. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.35	18.66	7	
127. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.99	541.83	536	
			(1)			229.99	228	
127. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.8775	806.62	2 321	
			(1)			286.75	825	
127. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0975	760.62	74	
			(1)			229.99	22	
127. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
127. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.000695	54 972.66	38	
127. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.05	20.52	1	
127. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.000535	50 201.92	27	
127. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.0725	5 768.85	418	
		Накладные расходы				121%	3 695	
		Сметная прибыль				65%	1 985	
		Всего с НР и СП					11 931	
	
128.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		23.425	3 277.14	76 767	
		Объем: (0.25)*93.7						
	
129.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0027	23 218.80	63	
		Объем: (0.25)*0.0108						
	
130.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.25	32.75	8	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
130. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.045	181.930	8	
		Накладные расходы				121%	10	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					23	
	
131.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		5.85	3 277.14	19 171	
		Объем: (0.25)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
132.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0008	23 218.80	19	
		Объем: (0.25)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
133.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.075	391.54	29	
		Объем: 250*0.3/1000						
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0495	215.055	11	
133. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.02475	1 186.49	29	
			(2)			430.11	11	
		Накладные расходы				121%	13	
		Сметная прибыль				65%	7	
		Всего с НР и СП					49	
	
134.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0773	18 523.79	1 432	
		Объем: (0.075)*1.03						
	
135.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.25	24 188.62	6 047	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	4.78	273.690	1 308	
135. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	9.575	181.930	1 742	
135. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0075	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
135. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.7975	1 322.78	1 055	
			(1)			286.75	229	
135. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.35	18.66	7	
135. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.99	541.83	536	
			(1)			229.99	228	
135. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.8775	806.62	2 321	
			(1)			286.75	825	
135. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0975	760.62	74	
			(1)			229.99	22	
135. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
135. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.05	20.52	1	
135. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.00155	50 201.92	78	
135. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0375	5 768.85	216	
		Накладные расходы				121%	3 691	
		Сметная прибыль				65%	1 983	
		Всего с НР и СП					11 720	
	
136.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		24.15	3 942.49	95 211	
		Объем: (0.25)*96.6						
	
137.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0027	23 218.80	63	
		Объем: (0.25)*0.0108						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
138.	ГЭСН 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2		0.376	258 842.74	97 325	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	16.92	261.595	4 426	
138. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	62.27	23.41352	152.740	3 576	
138. 3.	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.41736	1 698.33	709	
			(1)			286.75	120	
138. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	1.58672	1 543.79	2 450	
			(1)			268.82	427	
138. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.39	1.65064	964.28	1 592	
			(1)			200.12	330	
138. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	8.17	3.07192	541.83	1 664	
			(1)			229.99	707	
138. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	23.37	8.78712	806.62	7 088	
			(1)			286.75	2 520	
138. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	1.40624	760.62	1 070	
			(1)			229.99	323	
138. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	9.4	20.52	193	
138. 10.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	4.324	3 486.44	15 075	
138. 11.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	20.68	3 090.35	63 908	
		Накладные расходы				121%	9 682	
		Сметная прибыль				65%	5 201	
		Всего с НР и СП					112 209	
	
139.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3		-4.324	3 486.44	-15 075	
		Объем: (0.376)*(-11.5)						
	
140.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		-20.68	3 090.35	-63 908	
		Объем: (0.376)*(-55.0)						
	
141.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		4.324	1 442.55	6 238	
		Объем: (0.376)*(11.5)						
	
142.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		20.68	1 386.62	28 675	
		Объем: (0.376)*(55.0)						
	
143.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.3008	391.54	118	
		Объем: 376*0.8/1000						
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.198528	215.055	43	
143. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.099264	1 186.49	118	
			(2)			430.11	43	
		Накладные расходы				121%	52	
		Сметная прибыль				65%	28	
		Всего с НР и СП					198	
	
144.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.3098	18 523.79	5 739	
		Объем: (0.3008)*1.03						
	
145.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.376	25 004.26	9 402	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	7.21168	273.593	1 973	
145. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	14.4008	181.930	2 620	
145. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0188	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
145. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.19944	1 322.78	1 587	
			(1)			286.75	344	
145. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.5264	18.66	10	
145. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.48896	541.83	807	
			(1)			229.99	342	
145. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.32776	806.62	3 491	
			(1)			286.75	1 241	
145. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.14664	760.62	112	
			(1)			229.99	34	
145. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.03008	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
145. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00104528	54 972.66	57	
145. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0752	20.52	2	
145. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00080464	50 201.92	40	
145. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.10904	5 768.85	629	
		Накладные расходы				121%	5 558	
		Сметная прибыль				65%	2 985	
		Всего с НР и СП					17 945	
	
146.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		35.231	3 277.14	115 457	
		Объем: (0.376)*93.7						
	
147.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0041	23 218.80	95	
		Объем: (0.376)*0.0108						
	
148.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.376	32.75	12	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
148. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.06768	181.930	12	
		Накладные расходы				121%	15	
		Сметная прибыль				65%	8	
		Всего с НР и СП					34	
	
149.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		8.7984	3 277.14	28 834	
		Объем: (0.376)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
150.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.001	23 218.80	23	
		Объем: (0.376)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
151.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.1128	391.54	44	
		Объем: 376*0.3/1000						
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.074448	215.055	16	
151. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.037224	1 186.49	44	
			(2)			430.11	16	
		Накладные расходы				121%	19	
		Сметная прибыль				65%	10	
		Всего с НР и СП					74	
	
152.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1162	18 523.79	2 152	
		Объем: (0.1128)*1.03						
	
153.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.376	24 188.62	9 095	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	7.18912	273.690	1 968	
153. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	14.4008	181.930	2 620	
153. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01128	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
153. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.19944	1 322.78	1 587	
			(1)			286.75	344	
153. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.5264	18.66	10	
153. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.48896	541.83	807	
			(1)			229.99	342	
153. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.32776	806.62	3 491	
			(1)			286.75	1 241	
153. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.14664	760.62	112	
			(1)			229.99	34	
153. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01504	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
153. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0752	20.52	2	
153. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0023312	50 201.92	117	
153. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0564	5 768.85	325	
		Накладные расходы				121%	5 551	
		Сметная прибыль				65%	2 982	
		Всего с НР и СП					17 629	
	
154.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		36.3216	3 942.49	143 198	
		Объем: (0.376)*96.6						
	
155.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0041	23 218.80	95	
		Объем: (0.376)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
156.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01391	51 564.61	717	
		Объем: (309*0.3*0.15)						
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.6067542	268.820	163	
156. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2097628	147.310	31	
156. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1438294	935.23	135	
			(1)			268.82	39	
156. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4629248	1 188.38	550	
			(1)			268.82	124	
156. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005564	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	157	
		Сметная прибыль				34%	66	
		Всего с НР и СП					940	
	
157.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		22.256	151.56	3 373	
		Объем: 13.91*1.6						
	
158.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.093	18 517.68	1 722	
		Объем: (309*0.3*0.1)						
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.29084	254.662	329	
158. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.46196	151.380	221	
158. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16461	1 543.79	254	
			(1)			268.82	44	
158. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.39897	964.28	385	
			(1)			200.12	80	
158. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.65844	1 215.15	800	
			(1)			286.75	189	
158. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06882	760.62	52	
			(1)			229.99	16	
158. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.465	20.52	10	
		Накладные расходы				121%	666	
		Сметная прибыль				65%	358	
		Всего с НР и СП					2 745	
	
159.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.23	523.12	5 352	
		Объем: 9.3*1.10						
	
160.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		3.09	32 868.00	101 562	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.2248	266.663	593	
160. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	235.0872	159.670	37 536	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.1012	874.68	1 838	
			(1)			268.82	565	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1236	1 037.49	128	
			(1)			229.99	28	
160. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00309	57 689.15	178	
160. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	18.231	3 276.39	59 732	
160. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1854	2 983.71	553	
160. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5253	3 038.87	1 596	
160. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	309			
		Накладные расходы				121%	46 136	
		Сметная прибыль				65%	24 784	
		Всего с НР и СП					172 482	
	
161.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		309	341.55	105 539	
	
162.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		1	240.42	240	
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	229.990	7	
162. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	1.29	154.230	199	
162. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
162. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.005	2 067.77	10	
		Накладные расходы				88%	181	
		Сметная прибыль				48%	99	
		Всего с НР и СП					520	
	
163.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		1	692.00	692	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=305 м2	
164.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1373	51 564.61	7 080	
		Объем: 305*0.45						
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.989026	268.820	1 610	
164. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.070484	147.310	305	
164. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.419682	935.23	1 328	
			(1)			268.82	382	
164. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.569344	1 188.38	5 430	
			(1)			268.82	1 228	
164. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005492	3 090.35	17	
		Накладные расходы				81%	1 551	
		Сметная прибыль				34%	651	
		Всего с НР и СП					9 282	
	
165.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		219.68	151.56	33 295	
		Объем: 137.3*1.6						
	
166.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.61	18 517.68	11 296	
		Объем: 305*0.2						
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.4668	254.662	2 156	
166. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.5892	151.380	1 452	
166. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.0797	1 543.79	1 667	
			(1)			268.82	290	
166. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.6169	964.28	2 523	
			(1)			200.12	524	
166. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.3188	1 215.15	5 248	
			(1)			286.75	1 238	
166. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.4514	760.62	343	
			(1)			229.99	104	
166. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.05	20.52	63	
		Накладные расходы				121%	4 366	
		Сметная прибыль				65%	2 345	
		Всего с НР и СП					18 007	
	
167.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		67.1	523.12	35 101	
		Объем: 61*1.10						
	
168.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.305	22 274.28	6 794	
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.39585	265.450	1 698	
168. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.06155	161.570	1 464	
168. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.36905	935.23	345	
			(1)			268.82	99	
168. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.3904	1 543.79	603	
			(1)			268.82	105	
168. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.5738	691.29	1 088	
			(1)			268.82	423	
168. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.623	791.87	2 077	
			(1)			268.82	705	
168. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.8845	721.34	638	
			(1)			268.82	238	
168. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.5551	760.62	422	
			(1)			229.99	128	
168. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	7.625	20.52	156	
		Накладные расходы				121%	3 826	
		Сметная прибыль				65%	2 055	
		Всего с НР и СП					12 675	
	
169.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.305	1 725.17	526	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.7015	268.820	189	
169. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1525	691.29	105	
			(1)			268.82	41	
169. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.35075	791.87	278	
			(1)			268.82	94	
169. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.19825	721.34	143	
			(1)			268.82	53	
		Накладные расходы				121%	229	
		Сметная прибыль				65%	123	
		Всего с НР и СП					878	
	
170.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		76.25	2 270.97	173 161	
		Объем: 305*0.2*1.25						
	
171.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1525	5 304.43	809	
		Объем: 305*0.05						
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.751825	213.358	160	
171. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.144875	1 543.79	224	
			(1)			268.82	39	
171. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.60695	964.28	585	
			(1)			200.12	121	
		Накладные расходы				121%	194	
		Сметная прибыль				65%	104	
		Всего с НР и СП					1 107	
	
172.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		15.555	2 154.36	33 511	
		Объем: (0.1525)*102.0						
	
173.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		30.5	2 297.87	70 085	
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.745	220.033	604	
173. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	359.9	184.510	66 405	
173. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.915	964.28	882	
			(1)			200.12	183	
173. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	17.385	13.20	229	
173. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.915	760.62	696	
			(1)			229.99	210	
173. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.915	1 037.49	949	
			(1)			229.99	210	
173. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.1	20.52	125	
173. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.525	523.12	798	
		Накладные расходы				121%	81 081	
		Сметная прибыль				65%	43 556	
		Всего с НР и СП					194 722	
	
174.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		311.1	630.00	195 993	
		Объем: 305*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=34 м2	
175.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0153	51 564.61	789	
		Объем: 34*0.45						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.667386	268.820	179	
175. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.230724	147.310	34	
175. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.158202	935.23	148	
			(1)			268.82	43	
175. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.509184	1 188.38	605	
			(1)			268.82	137	
175. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000612	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	173	
		Сметная прибыль				34%	72	
		Всего с НР и СП					1 034	
	
176.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		24.48	151.56	3 710	
		Объем: 15.3*1.6						
	
177.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.068	18 517.68	1 259	
		Объем: 34*0.2						
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.94384	254.662	240	
177. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.06896	151.380	162	
177. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12036	1 543.79	186	
			(1)			268.82	32	
177. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.29172	964.28	281	
			(1)			200.12	58	
177. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.48144	1 215.15	585	
			(1)			286.75	138	
177. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05032	760.62	38	
			(1)			229.99	12	
177. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.34	20.52	7	
		Накладные расходы				121%	486	
		Сметная прибыль				65%	261	
		Всего с НР и СП					2 007	
	
178.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.48	523.12	3 913	
		Объем: 6.8*1.10						
	
179.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.034	22 274.28	757	
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.71298	265.450	189	
179. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.01014	161.570	163	
179. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.04114	935.23	38	
			(1)			268.82	11	
179. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04352	1 543.79	67	
			(1)			268.82	12	
179. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.17544	691.29	121	
			(1)			268.82	47	
179. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.2924	791.87	232	
			(1)			268.82	79	
179. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0986	721.34	71	
			(1)			268.82	27	
179. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.06188	760.62	47	
			(1)			229.99	14	
179. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.85	20.52	17	
		Накладные расходы				121%	426	
		Сметная прибыль				65%	229	
		Всего с НР и СП					1 412	
	
180.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.034	1 725.17	59	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.0782	268.820	21	
180. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.017	691.29	12	
			(1)			268.82	5	
180. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0391	791.87	31	
			(1)			268.82	11	
180. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0221	721.34	16	
			(1)			268.82	6	
		Накладные расходы				121%	25	
		Сметная прибыль				65%	14	
		Всего с НР и СП					98	
	
181.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		8.5	2 270.97	19 303	
		Объем: 34*0.2*1.25						
	
182.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.017	5 304.43	90	
		Объем: 34*0.05						
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.08381	213.358	18	
182. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01615	1 543.79	25	
			(1)			268.82	4	
182. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.06766	964.28	65	
			(1)			200.12	14	
		Накладные расходы				121%	22	
		Сметная прибыль				65%	12	
		Всего с НР и СП					123	
	
183.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.734	2 154.36	3 736	
		Объем: (0.017)*102.0						
	
184.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.4	2 297.87	7 813	
184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.306	220.033	67	
184. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	40.12	184.510	7 403	
184. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.102	964.28	98	
			(1)			200.12	20	
184. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.938	13.20	26	
184. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.102	760.62	78	
			(1)			229.99	23	
184. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.102	1 037.49	106	
			(1)			229.99	23	
184. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.68	20.52	14	
184. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.17	523.12	89	
		Накладные расходы				121%	9 039	
		Сметная прибыль				65%	4 856	
		Всего с НР и СП					21 707	
	
185.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		34.68	610.00	21 155	
		Объем: 34*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
186.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0041	51 564.61	211	
		Объем: (91*0.3*0.15)						
186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.178842	268.820	48	
186. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.061828	147.310	9	
186. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.042394	935.23	40	
			(1)			268.82	11	
186. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.136448	1 188.38	162	
			(1)			268.82	37	
186. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000164	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	46	
		Сметная прибыль				34%	19	
		Всего с НР и СП					277	
	
187.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		6.56	151.56	994	
		Объем: 4.1*1.6						
	
188.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.027	18 517.68	500	
		Объем: (91*0.3*0.1)						
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.37476	254.662	95	
188. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.42444	151.380	64	
188. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04779	1 543.79	74	
			(1)			268.82	13	
188. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.11583	964.28	112	
			(1)			200.12	23	
188. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.19116	1 215.15	232	
			(1)			286.75	55	
188. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01998	760.62	15	
			(1)			229.99	5	
188. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.135	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	192	
		Сметная прибыль				65%	103	
		Всего с НР и СП					796	
	
189.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.97	523.12	1 554	
		Объем: 2.7*1.10						
	
190.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.91	32 868.00	29 910	
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6552	266.663	175	
190. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	69.2328	159.670	11 054	
190. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6188	874.68	541	
			(1)			268.82	166	
190. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0364	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
190. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00091	57 689.15	52	
190. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.369	3 276.39	17 591	
190. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0546	2 983.71	163	
190. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1547	3 038.87	470	
190. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	91			
		Накладные расходы				121%	13 587	
		Сметная прибыль				65%	7 299	
		Всего с НР и СП					50 796	
	
191.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		91	341.55	31 081	
	
192.	ГЭСН 27-09-004-02	Установка столбиков сигнальных: пластиковых	100 шт.		0.22	32 527.35	7 156	
192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	0.2068	229.990	48	
192. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	11.35	2.497	152.740	381	
192. 3.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.94	0.2068	726.89	150	
			(1)			229.99	48	
192. 4.	91.21.11-001	Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт	маш.-ч	4.24	0.9328	20.63	19	
192. 5.	01.5.03.06-0012	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	шт.	100	22	300.23	6 605	
		Накладные расходы				121%	519	
		Сметная прибыль				65%	279	
		Всего с НР и СП					7 954	
	
	Озеленение	
193.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.2	2 341.15	468	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.06	229.990	14	
193. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	1.404	181.930	255	
193. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.06	760.62	46	
			(1)			229.99	14	
193. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.214	20.52	4	
193. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	189 986.25	6	
193. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	703.08	21	
193. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	67.61	135	
		Накладные расходы				98%	264	
		Сметная прибыль				61%	164	
		Всего с НР и СП					896	
	
194.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		2	1 294.53	2 589	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 750 345	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 691 569	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					725 670	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 111-115, 162; %=98 - по стр. 117, 193; %=121 - по стр. 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 138, 143, 145, 148, 151, 153, 158, 160, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 180, 182, 184, 188, 190, 192; %=81 - по стр. 156, 164, 175, 186)					226 415	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 111-115, 162; %=61 - по стр. 117, 193; %=65 - по стр. 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 138, 143, 145, 148, 151, 153, 158, 160, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 180, 182, 184, 188, 190, 192; %=34 - по стр. 156, 164, 175, 186)					121 658	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 039 642	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 776	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 776	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 098 418	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	41 968	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					2 140 386	
	НДС 18%				18	385 269	
	ВСЕГО С НДС					2 525 655	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					226 415	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					121 658	
	
	Раздел 3.  ЗАВОДСКАЯ, 35	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
195.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.102	31 377.16	3 200	
		Объем: 146*0.07						
195. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.7187	268.820	462	
195. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	7.92744	152.740	1 211	
195. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.46002	935.23	430	
			(1)			268.82	124	
195. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.25868	1 233.16	1 552	
			(1)			268.82	338	
195. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.20196	35.92	7	
		Накладные расходы				88%	1 472	
		Сметная прибыль				48%	803	
		Всего с НР и СП					5 475	
	
196.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.016	31 377.16	502	
		Объем: 40*0.04						
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.2696	268.820	72	
196. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.24352	152.740	190	
196. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.07216	935.23	67	
			(1)			268.82	19	
196. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.19744	1 233.16	243	
			(1)			268.82	53	
196. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.03168	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	231	
		Сметная прибыль				48%	126	
		Всего с НР и СП					858	
	
197.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.5	16 033.58	24 050	
197. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	14.1	200.120	2 822	
197. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	102.39	163.200	16 710	
197. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	14.1	493.44	6 958	
			(1)			200.12	2 822	
197. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	42.3	9.05	383	
		Накладные расходы				88%	17 188	
		Сметная прибыль				48%	9 375	
		Всего с НР и СП					50 614	
	
198.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		0.35	2 666.05	933	
		Объем: 0.1+0.25						
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	0.651	229.990	150	
198. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	1.3405	171.480	230	
198. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	0.651	1 080.26	703	
			(1)			229.99	150	
		Накладные расходы				88%	334	
		Сметная прибыль				48%	182	
		Всего с НР и СП					1 450	
	
199.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		2	571.66	1 143	
199. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.06	229.990	14	
199. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	7.4	146.090	1 081	
199. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
		Накладные расходы				88%	964	
		Сметная прибыль				48%	526	
		Всего с НР и СП					2 632	
	
200.	16.2.01.02-0003	Земля растительная ручной заготовки	м3		0.76	1 700.84	1 293	
		Объем: (2.0)*0.38						
	
201.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		26.52	39.92	1 059	
		Объем: (10.2+1.6)*1.8+150*0.2*0.08*2.2						
	
202.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		26.52	262.99	6 974	
		Объем: (10.2+1.6)*1.8+150*0.2*0.08*2.2						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
203.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.26	18 517.68	4 815	
		Объем: 130*0.2						
203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.6088	254.662	919	
203. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.0872	151.380	619	
203. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.4602	1 543.79	710	
			(1)			268.82	124	
203. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.1154	964.28	1 076	
			(1)			200.12	223	
203. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.8408	1 215.15	2 237	
			(1)			286.75	528	
203. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1924	760.62	146	
			(1)			229.99	44	
203. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.3	20.52	27	
		Накладные расходы				121%	1 861	
		Сметная прибыль				65%	1 000	
		Всего с НР и СП					7 676	
	
204.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		28.6	523.12	14 961	
		Объем: 26*1.10						
	
205.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.13	22 274.28	2 896	
205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.7261	265.450	724	
205. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.8623	161.570	624	
205. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1573	935.23	147	
			(1)			268.82	42	
205. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.1664	1 543.79	257	
			(1)			268.82	45	
205. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.6708	691.29	464	
			(1)			268.82	180	
205. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.118	791.87	885	
			(1)			268.82	301	
205. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.377	721.34	272	
			(1)			268.82	101	
205. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2366	760.62	180	
			(1)			229.99	54	
205. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.25	20.52	67	
		Накладные расходы				121%	1 631	
		Сметная прибыль				65%	876	
		Всего с НР и СП					5 403	
	
206.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.13	1 725.17	224	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.299	268.820	80	
206. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.065	691.29	45	
			(1)			268.82	17	
206. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1495	791.87	118	
			(1)			268.82	40	
206. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0845	721.34	61	
			(1)			268.82	23	
		Накладные расходы				121%	97	
		Сметная прибыль				65%	52	
		Всего с НР и СП					373	
	
207.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		32.5	2 270.97	73 807	
		Объем: 130*0.2*1.25						
	
208.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.104	391.54	41	
		Объем: 130*0.8/1000						
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.06864	215.055	15	
208. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03432	1 186.49	41	
			(2)			430.11	15	
		Накладные расходы				121%	18	
		Сметная прибыль				65%	10	
		Всего с НР и СП					69	
	
209.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1071	18 523.79	1 984	
		Объем: (0.104)*1.03						
	
210.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.13	25 004.26	3 251	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	2.4934	273.593	682	
210. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	4.979	181.930	906	
210. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0065	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
210. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.4147	1 322.78	549	
			(1)			286.75	119	
210. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.182	18.66	3	
210. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.5148	541.83	279	
			(1)			229.99	118	
210. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.4963	806.62	1 207	
			(1)			286.75	429	
210. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0507	760.62	39	
			(1)			229.99	12	
210. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0104	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
210. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0003614	54 972.66	20	
210. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.026	20.52	1	
210. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0002782	50 201.92	14	
210. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.0377	5 768.85	217	
		Накладные расходы				121%	1 921	
		Сметная прибыль				65%	1 032	
		Всего с НР и СП					6 205	
	
211.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		12.181	3 277.14	39 919	
		Объем: (0.13)*93.7						
	
212.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0014	23 218.80	33	
		Объем: (0.13)*0.0108						
	
213.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.13	32.75	4	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
213. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0234	181.930	4	
		Накладные расходы				121%	5	
		Сметная прибыль				65%	3	
		Всего с НР и СП					11	
	
214.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		3.042	3 277.14	9 969	
		Объем: (0.13)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
215.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0004	23 218.80	9	
		Объем: (0.13)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
216.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.039	391.54	15	
		Объем: 130*0.3/1000						
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.02574	215.055	6	
216. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01287	1 186.49	15	
			(2)			430.11	6	
		Накладные расходы				121%	7	
		Сметная прибыль				65%	4	
		Всего с НР и СП					26	
	
217.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0402	18 523.79	745	
		Объем: (0.039)*1.03						
	
218.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.13	24 188.62	3 145	
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	2.4856	273.690	680	
218. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	4.979	181.930	906	
218. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0039	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
218. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.4147	1 322.78	549	
			(1)			286.75	119	
218. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.182	18.66	3	
218. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.5148	541.83	279	
			(1)			229.99	118	
218. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.4963	806.62	1 207	
			(1)			286.75	429	
218. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0507	760.62	39	
			(1)			229.99	12	
218. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0052	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
218. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.026	20.52	1	
218. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000806	50 201.92	40	
218. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0195	5 768.85	112	
		Накладные расходы				121%	1 919	
		Сметная прибыль				65%	1 031	
		Всего с НР и СП					6 095	
	
219.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		12.558	3 942.49	49 510	
		Объем: (0.13)*96.6						
	
220.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0014	23 218.80	33	
		Объем: (0.13)*0.0108						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
221.	ГЭСН 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2		0.202	258 842.74	52 286	
221. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	9.09	261.595	2 378	
221. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	62.27	12.57854	152.740	1 921	
221. 3.	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.22422	1 698.33	381	
			(1)			286.75	64	
221. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	0.85244	1 543.79	1 316	
			(1)			268.82	229	
221. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.39	0.88678	964.28	855	
			(1)			200.12	177	
221. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	8.17	1.65034	541.83	894	
			(1)			229.99	380	
221. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	23.37	4.72074	806.62	3 808	
			(1)			286.75	1 354	
221. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	0.75548	760.62	575	
			(1)			229.99	174	
221. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.05	20.52	104	
221. 10.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	2.323	3 486.44	8 099	
221. 11.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	11.11	3 090.35	34 334	
		Накладные расходы				121%	5 202	
		Сметная прибыль				65%	2 794	
		Всего с НР и СП					60 282	
	
222.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3		-2.323	3 486.44	-8 099	
		Объем: (0.202)*(-11.5)						
	
223.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		-11.11	3 090.35	-34 334	
		Объем: (0.202)*(-55.0)						
	
224.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		2.323	1 442.55	3 351	
		Объем: (0.202)*(11.5)						
	
225.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		11.11	1 386.62	15 405	
		Объем: (0.202)*(55.0)						
	
226.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.1616	391.54	63	
		Объем: 202*0.8/1000						
226. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.106656	215.055	23	
226. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.053328	1 186.49	63	
			(2)			430.11	23	
		Накладные расходы				121%	28	
		Сметная прибыль				65%	15	
		Всего с НР и СП					106	
	
227.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1664	18 523.79	3 082	
		Объем: (0.1616)*1.03						
	
228.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.202	25 004.26	5 051	
228. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	3.87436	273.593	1 060	
228. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	7.7366	181.930	1 408	
228. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0101	874.68	9	
			(1)			268.82	3	
228. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.64438	1 322.78	852	
			(1)			286.75	185	
228. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2828	18.66	5	
228. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.79992	541.83	433	
			(1)			229.99	184	
228. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.32502	806.62	1 875	
			(1)			286.75	667	
228. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.07878	760.62	60	
			(1)			229.99	18	
228. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.01616	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
228. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00056156	54 972.66	31	
228. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0404	20.52	1	
228. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00043228	50 201.92	22	
228. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.05858	5 768.85	338	
		Накладные расходы				121%	2 986	
		Сметная прибыль				65%	1 604	
		Всего с НР и СП					9 641	
	
229.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		18.927	3 277.14	62 026	
		Объем: (0.202)*93.7						
	
230.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0022	23 218.80	51	
		Объем: (0.202)*0.0108						
	
231.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.202	32.75	7	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
231. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.03636	181.930	7	
		Накладные расходы				121%	8	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					20	
	
232.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		4.7268	3 277.14	15 490	
		Объем: (0.202)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
233.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0006	23 218.80	14	
		Объем: (0.202)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
234.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0606	391.54	24	
		Объем: 202*0.3/1000						
234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.039996	215.055	9	
234. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.019998	1 186.49	24	
			(2)			430.11	9	
		Накладные расходы				121%	11	
		Сметная прибыль				65%	6	
		Всего с НР и СП					41	
	
235.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0624	18 523.79	1 156	
		Объем: (0.0606)*1.03						
	
236.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.202	24 188.62	4 886	
236. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	3.86224	273.690	1 057	
236. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	7.7366	181.930	1 408	
236. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00606	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
236. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.64438	1 322.78	852	
			(1)			286.75	185	
236. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2828	18.66	5	
236. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.79992	541.83	433	
			(1)			229.99	184	
236. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.32502	806.62	1 875	
			(1)			286.75	667	
236. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.07878	760.62	60	
			(1)			229.99	18	
236. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00808	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
236. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0404	20.52	1	
236. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0012524	50 201.92	63	
236. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0303	5 768.85	175	
		Накладные расходы				121%	2 983	
		Сметная прибыль				65%	1 602	
		Всего с НР и СП					9 471	
	
237.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		19.5132	3 942.49	76 931	
		Объем: (0.202)*96.6						
	
238.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0022	23 218.80	51	
		Объем: (0.202)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=16м2	
239.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.004	51 564.61	206	
		Объем: 16*0.25						
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.17448	268.820	47	
239. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.06032	147.310	9	
239. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.04136	935.23	39	
			(1)			268.82	11	
239. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.13312	1 188.38	158	
			(1)			268.82	36	
239. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00016	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	45	
		Сметная прибыль				34%	19	
		Всего с НР и СП					270	
	
240.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		6.4	151.56	970	
		Объем: 4*1.6						
	
241.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.032	18 517.68	593	
		Объем: 16*0.2						
241. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.44416	254.662	113	
241. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.50304	151.380	76	
241. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05664	1 543.79	87	
			(1)			268.82	15	
241. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.13728	964.28	132	
			(1)			200.12	27	
241. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.22656	1 215.15	275	
			(1)			286.75	65	
241. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02368	760.62	18	
			(1)			229.99	5	
241. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.16	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	229	
		Сметная прибыль				65%	123	
		Всего с НР и СП					945	
	
242.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.52	523.12	1 841	
		Объем: 3.2*1.10						
	
243.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.008	5 304.43	42	
		Объем: 16*0.05						
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.03944	213.358	8	
243. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0076	1 543.79	12	
			(1)			268.82	2	
243. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03184	964.28	31	
			(1)			200.12	6	
		Накладные расходы				121%	10	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					57	
	
244.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.816	2 154.36	1 758	
		Объем: (0.008)*102.0						
	
245.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.6	2 297.87	3 677	
245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.144	220.033	32	
245. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	18.88	184.510	3 484	
245. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.048	964.28	46	
			(1)			200.12	10	
245. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.912	13.20	12	
245. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.048	760.62	37	
			(1)			229.99	11	
245. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.048	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
245. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.32	20.52	7	
245. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.08	523.12	42	
		Накладные расходы				121%	4 254	
		Сметная прибыль				65%	2 285	
		Всего с НР и СП					10 217	
	
246.	С6 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		16.32	450.00	7 344	
		Объем: 16*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
247.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00933	51 564.61	481	
		Объем: (22*0.28*0.2+180*0.3*0.15)						
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4069746	268.820	109	
247. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1406964	147.310	21	
247. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0964722	935.23	90	
			(1)			268.82	26	
247. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3105024	1 188.38	369	
			(1)			268.82	83	
247. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003732	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	105	
		Сметная прибыль				34%	44	
		Всего с НР и СП					631	
	
248.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		14.928	151.56	2 262	
		Объем: 9.33*1.6						
	
249.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.06	18 517.68	1 111	
		Объем: (22*0.28*0.1+180*0.3*0.1)						
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.8328	254.662	212	
249. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.9432	151.380	143	
249. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1062	1 543.79	164	
			(1)			268.82	29	
249. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.2574	964.28	248	
			(1)			200.12	52	
249. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.4248	1 215.15	516	
			(1)			286.75	122	
249. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0444	760.62	34	
			(1)			229.99	10	
249. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.3	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	430	
		Сметная прибыль				65%	231	
		Всего с НР и СП					1 771	
	
250.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.6	523.12	3 453	
		Объем: 6*1.10						
	
251.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.22	13 358.27	2 939	
251. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1584	266.663	42	
251. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	16.7376	159.670	2 672	
251. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1496	874.68	131	
			(1)			268.82	40	
251. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
251. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00022	57 689.15	13	
251. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0374	3 038.87	114	
		Накладные расходы				121%	3 284	
		Сметная прибыль				65%	1 764	
		Всего с НР и СП					7 987	
	
252.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0044	2 983.71	13	
		Объем: (0.22)*(0.06*0.33)						
	
253.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.116	3 276.39	3 656	
		Объем: (0.22)*(5.9*0.86)						
	
254.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		22	178.10	3 918	
		Объем: (0.22)*100.0						
	
255.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.8	32 868.00	59 162	
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.296	266.663	346	
255. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	136.944	159.670	21 866	
255. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.224	874.68	1 071	
			(1)			268.82	329	
255. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
255. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0018	57 689.15	104	
255. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	10.62	3 276.39	34 795	
255. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.108	2 983.71	322	
255. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.306	3 038.87	930	
255. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	180			
		Накладные расходы				121%	26 877	
		Сметная прибыль				65%	14 438	
		Всего с НР и СП					100 476	
	
256.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		180	341.55	61 479	
	
	Монтаж скамеек и урн	
257.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.002	41 246.80	82	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2						
257. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.56	147.310	82	
		Накладные расходы				68%	56	
		Сметная прибыль				31%	25	
		Всего с НР и СП					163	
	
258.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.002	7 577.13	15	
258. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.10712	141.470	15	
		Накладные расходы				68%	10	
		Сметная прибыль				31%	5	
		Всего с НР и СП					30	
	
259.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.32	151.56	48	
		Объем: 0.2*1.6						
	
260.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.002	47 075.78	94	
260. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.03626	268.542	10	
260. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.36	147.310	53	
260. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.036	1 126.02	41	
			(1)			268.82	10	
260. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.096	3.18		
260. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00026	1 037.49		
			(1)			229.99		
260. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0004	20.52		
		Накладные расходы				89%	56	
		Сметная прибыль				44%	28	
		Всего с НР и СП					178	
	
261.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.204	3 276.39	668	
		Объем: 0.002*102						
	
262.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.102	11 957.59	1 220	
		Объем: (51*2)/1000						
262. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.59466	268.003	159	
262. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	177.590	586	
262. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	1 687.36	12	
			(1)			306.16	2	
262. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
262. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	798.04	444	
			(1)			268.82	149	
262. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	7.34	1	
262. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
262. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	3.21	1	
262. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	112.76	111	
262. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	51.41	7	
262. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	46.96	2	
262. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	62 811.43	26	
262. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	574	
		Сметная прибыль				58%	432	
		Всего с НР и СП					2 226	
	
263.	С7 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт		2	11 040.00	22 080	
	
264.	С8 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт		2	4 440.00	8 880	
	
265.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		1	240.42	240	
265. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	229.990	7	
265. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	1.29	154.230	199	
265. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
265. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.005	2 067.77	10	
		Накладные расходы				88%	181	
		Сметная прибыль				48%	99	
		Всего с НР и СП					520	
	
266.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		1	692.00	692	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=158 м2	
267.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0711	51 564.61	3 666	
		Объем: 158*0.45						
267. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.101382	268.820	834	
267. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.072188	147.310	158	
267. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.735174	935.23	688	
			(1)			268.82	198	
267. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.366208	1 188.38	2 812	
			(1)			268.82	636	
267. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002844	3 090.35	9	
		Накладные расходы				81%	804	
		Сметная прибыль				34%	337	
		Всего с НР и СП					4 807	
	
268.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		113.76	151.56	17 241	
		Объем: 71.1*1.6						
	
269.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.316	18 517.68	5 852	
		Объем: 158*0.2						
269. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.38608	254.662	1 117	
269. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.96752	151.380	752	
269. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.55932	1 543.79	863	
			(1)			268.82	150	
269. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.35564	964.28	1 307	
			(1)			200.12	271	
269. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.23728	1 215.15	2 719	
			(1)			286.75	642	
269. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23384	760.62	178	
			(1)			229.99	54	
269. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.58	20.52	32	
		Накладные расходы				121%	2 261	
		Сметная прибыль				65%	1 215	
		Всего с НР и СП					9 328	
	
270.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		34.76	523.12	18 184	
		Объем: 31.6*1.10						
	
271.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.158	22 274.28	3 519	
271. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.31326	265.450	880	
271. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.69418	161.570	758	
271. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.19118	935.23	179	
			(1)			268.82	51	
271. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.20224	1 543.79	312	
			(1)			268.82	54	
271. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.81528	691.29	564	
			(1)			268.82	219	
271. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.3588	791.87	1 076	
			(1)			268.82	365	
271. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4582	721.34	331	
			(1)			268.82	123	
271. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.28756	760.62	219	
			(1)			229.99	66	
271. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.95	20.52	81	
		Накладные расходы				121%	1 982	
		Сметная прибыль				65%	1 065	
		Всего с НР и СП					6 566	
	
272.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.158	1 725.17	273	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
272. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3634	268.820	98	
272. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.079	691.29	55	
			(1)			268.82	21	
272. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1817	791.87	144	
			(1)			268.82	49	
272. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.1027	721.34	74	
			(1)			268.82	28	
		Накладные расходы				121%	119	
		Сметная прибыль				65%	64	
		Всего с НР и СП					455	
	
273.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		39.5	2 270.97	89 703	
		Объем: 158*0.2*1.25						
	
274.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.079	5 304.43	419	
		Объем: 158*0.05						
274. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.38947	213.358	83	
274. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.07505	1 543.79	116	
			(1)			268.82	20	
274. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.31442	964.28	303	
			(1)			200.12	63	
		Накладные расходы				121%	100	
		Сметная прибыль				65%	54	
		Всего с НР и СП					573	
	
275.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		8.058	2 154.36	17 360	
		Объем: (0.079)*102.0						
	
276.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		15.8	2 297.87	36 306	
276. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.422	220.033	313	
276. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	186.44	184.510	34 400	
276. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.474	964.28	457	
			(1)			200.12	95	
276. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.006	13.20	119	
276. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.474	760.62	361	
			(1)			229.99	109	
276. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.474	1 037.49	492	
			(1)			229.99	109	
276. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.16	20.52	65	
276. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.79	523.12	413	
		Накладные расходы				121%	42 003	
		Сметная прибыль				65%	22 563	
		Всего с НР и СП					100 872	
	
277.	С9 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		161.16	630.00	101 531	
		Объем: 158*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=17 м2	
278.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0077	51 564.61	397	
		Объем: 17*0.45						
278. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.335874	268.820	90	
278. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.116116	147.310	17	
278. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.079618	935.23	74	
			(1)			268.82	21	
278. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.256256	1 188.38	305	
			(1)			268.82	69	
278. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000308	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	87	
		Сметная прибыль				34%	36	
		Всего с НР и СП					520	
	
279.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.32	151.56	1 867	
		Объем: 7.7*1.6						
	
280.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.034	18 517.68	630	
		Объем: 17*0.2						
280. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.47192	254.662	120	
280. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.53448	151.380	81	
280. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06018	1 543.79	93	
			(1)			268.82	16	
280. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.14586	964.28	141	
			(1)			200.12	29	
280. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.24072	1 215.15	293	
			(1)			286.75	69	
280. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02516	760.62	19	
			(1)			229.99	6	
280. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.17	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	243	
		Сметная прибыль				65%	131	
		Всего с НР и СП					1 004	
	
281.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.74	523.12	1 956	
		Объем: 3.4*1.10						
	
282.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.017	22 274.28	379	
282. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.35649	265.450	95	
282. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.50507	161.570	82	
282. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.02057	935.23	19	
			(1)			268.82	6	
282. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.02176	1 543.79	34	
			(1)			268.82	6	
282. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.08772	691.29	61	
			(1)			268.82	24	
282. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.1462	791.87	116	
			(1)			268.82	39	
282. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0493	721.34	36	
			(1)			268.82	13	
282. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.03094	760.62	24	
			(1)			229.99	7	
282. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.425	20.52	9	
		Накладные расходы				121%	214	
		Сметная прибыль				65%	115	
		Всего с НР и СП					708	
	
283.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.017	1 725.17	29	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.0391	268.820	11	
283. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0085	691.29	6	
			(1)			268.82	2	
283. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.01955	791.87	15	
			(1)			268.82	5	
283. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.01105	721.34	8	
			(1)			268.82	3	
		Накладные расходы				121%	13	
		Сметная прибыль				65%	7	
		Всего с НР и СП					49	
	
284.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		4.25	2 270.97	9 652	
		Объем: 17*0.2*1.25						
	
285.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0085	5 304.43	45	
		Объем: 17*0.05						
285. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.041905	213.358	9	
285. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.008075	1 543.79	12	
			(1)			268.82	2	
285. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03383	964.28	33	
			(1)			200.12	7	
		Накладные расходы				121%	11	
		Сметная прибыль				65%	6	
		Всего с НР и СП					62	
	
286.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.867	2 154.36	1 868	
		Объем: (0.0085)*102.0						
	
287.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.7	2 297.87	3 906	
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.153	220.033	34	
287. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	20.06	184.510	3 701	
287. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.051	964.28	49	
			(1)			200.12	10	
287. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.969	13.20	13	
287. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.051	760.62	39	
			(1)			229.99	12	
287. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.051	1 037.49	53	
			(1)			229.99	12	
287. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.34	20.52	7	
287. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.085	523.12	44	
		Накладные расходы				121%	4 519	
		Сметная прибыль				65%	2 428	
		Всего с НР и СП					10 853	
	
288.	С10 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		17.34	610.00	10 577	
		Объем: 17*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
289.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0021	51 564.61	108	
		Объем: 47*0.3*0.15						
289. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.091602	268.820	25	
289. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.031668	147.310	5	
289. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.021714	935.23	20	
			(1)			268.82	6	
289. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.069888	1 188.38	83	
			(1)			268.82	19	
289. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000084	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	24	
		Сметная прибыль				34%	10	
		Всего с НР и СП					143	
	
290.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		3.36	151.56	509	
		Объем: 2.1*1.6						
	
291.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.014	18 517.68	259	
		Объем: 47*0.3*0.1						
291. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.19432	254.662	49	
291. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.22008	151.380	33	
291. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02478	1 543.79	38	
			(1)			268.82	7	
291. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.06006	964.28	58	
			(1)			200.12	12	
291. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.09912	1 215.15	120	
			(1)			286.75	28	
291. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01036	760.62	8	
			(1)			229.99	2	
291. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.07	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	99	
		Сметная прибыль				65%	53	
		Всего с НР и СП					412	
	
292.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.54	523.12	806	
		Объем: 1.4*1.10						
	
293.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.47	32 868.00	15 448	
293. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3384	266.663	90	
293. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	35.7576	159.670	5 709	
293. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.3196	874.68	280	
			(1)			268.82	86	
293. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0188	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
293. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00047	57 689.15	27	
293. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.773	3 276.39	9 085	
293. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0282	2 983.71	84	
293. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0799	3 038.87	243	
293. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	47			
		Накладные расходы				121%	7 017	
		Сметная прибыль				65%	3 769	
		Всего с НР и СП					26 234	
	
294.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		47	341.55	16 053	
	
295.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 482.75	13 483	
295. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	150.030	6 001	
295. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	498.77	7 482	
		Накладные расходы				98%	5 881	
		Сметная прибыль				61%	3 661	
		Всего с НР и СП					23 025	
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
296.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0483	51 564.61	2 491	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(54*0.65*0.95)						
296. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.106846	268.820	566	
296. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.728364	147.310	107	
296. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.499422	935.23	467	
			(1)			268.82	134	
296. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.607424	1 188.38	1 910	
			(1)			268.82	432	
296. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001932	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	545	
		Сметная прибыль				34%	229	
		Всего с НР и СП					3 265	
	
297.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		77.28	151.56	11 713	
		Объем: 48.3*1.6						
	
298.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.27	1 910.64	516	
		Объем: 54*0.1*0.5						
298. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0945	200.120	19	
298. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.754	154.230	425	
298. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0945	964.28	91	
			(1)			200.12	19	
		Накладные расходы				111%	493	
		Сметная прибыль				61%	271	
		Всего с НР и СП					1 280	
	
299.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.97	523.12	1 554	
		Объем: (0.27)*11.0						
	
300.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.54	7 738.81	4 179	
300. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.268	229.990	522	
300. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	14.6448	173.510	2 541	
300. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.187	685.69	1 500	
			(1)			229.99	503	
300. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.081	1 037.49	84	
			(1)			229.99	19	
300. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.646	20.52	54	
		Накладные расходы				111%	3 400	
		Сметная прибыль				61%	1 868	
		Всего с НР и СП					9 447	
	
301.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		54.54	632.52	34 498	
		Объем: 54*1.01						
	
302.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
302. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
302. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
302. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
302. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
302. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
303.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
304.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	119 138.56	14 297	
		Объем: 0.6*2						
304. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	267.659	881	
304. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	163.200	3 351	
304. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	874.68	2 792	
			(1)			268.82	858	
304. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	116.06	5	
304. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 037.49	102	
			(1)			229.99	23	
304. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	17 952.03	108	
304. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	35 833.51	39	
304. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
304. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	138 785.25	333	
304. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	57 689.15	1	
304. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.42	933	
304. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	11 636.25		
304. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	6 628.70	6	
304. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 874.87	486	
304. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 276.39	354	
304. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	2 983.71	143	
304. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	17 002.88	5 631	
304. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	5 714.19	11	
		Накладные расходы				111%	4 698	
		Сметная прибыль				61%	2 582	
		Всего с НР и СП					21 576	
	
305.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.3312	17 002.88	-5 631	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
306.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 371.34	4 743	
	
307.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 483.79	4 968	
	
308.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 206.53	2 413	
	
309.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 068.35	4 137	
	
310.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 333.27	10 667	
	
311.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0329	12 520.10	412	
		Объем: 10.3-(2.26*1+54*0.038)-(54*0.1*0.5)						
311. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	2.91165	141.470	412	
		Накладные расходы				68%	280	
		Сметная прибыль				31%	128	
		Всего с НР и СП					820	
	
312.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.619	523.12	1 893	
		Объем: 3.29*1.1						
	
	Озеленение	
313.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.2	2 341.15	468	
313. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.06	229.990	14	
313. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	1.404	181.930	255	
313. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.06	760.62	46	
			(1)			229.99	14	
313. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.214	20.52	4	
313. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	189 986.25	6	
313. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	703.08	21	
313. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	67.61	135	
		Накладные расходы				98%	264	
		Сметная прибыль				61%	164	
		Всего с НР и СП					896	
	
314.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		2	1 294.53	2 589	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 102 186	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 058 323	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					450 866	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 195-199, 265; %=121 - по стр. 203, 205, 206, 208, 210, 213, 216, 218, 221, 226, 228, 231, 234, 236, 241, 243, 245, 249, 251, 255, 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293; %=81 - по стр. 239, 247, 267, 278, 289, 296; %=68 - по стр. 257, 258, 311; %=89 - по стр. 260; %=98 - по стр. 295, 313; %=111 - по стр. 298, 300, 302, 304)					152 698	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 195-199, 265; %=65 - по стр. 203, 205, 206, 208, 210, 213, 216, 218, 221, 226, 228, 231, 234, 236, 241, 243, 245, 249, 251, 255, 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293; %=34 - по стр. 239, 247, 267, 278, 289, 296; %=31 - по стр. 257, 258, 311; %=44 - по стр. 260; %=61 - по стр. 295, 298, 300, 302, 304, 313)					82 647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 293 668	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 220	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 262)					574	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 262)					432	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 226	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					42 643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					42 643	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 338 537	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	26 771	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 365 308	
	НДС 18%				18	245 755	
	ВСЕГО С НДС					1 611 063	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					153 272	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					83 079	
	
	Раздел 4.  ЗАВОДСКАЯ, 37	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
315.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.308	31 377.16	9 664	
		Объем: 440*0.07						
315. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.1898	268.820	1 395	
315. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	23.93776	152.740	3 656	
315. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.38908	935.23	1 299	
			(1)			268.82	373	
315. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.80072	1 233.16	4 687	
			(1)			268.82	1 022	
315. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.60984	35.92	22	
		Накладные расходы				88%	4 445	
		Сметная прибыль				48%	2 424	
		Всего с НР и СП					16 533	
	
316.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.092	31 377.16	2 887	
		Объем: 230*0.04						
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.5502	268.820	417	
316. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	7.15024	152.740	1 092	
316. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.41492	935.23	388	
			(1)			268.82	112	
316. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.13528	1 233.16	1 400	
			(1)			268.82	305	
316. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.18216	35.92	7	
		Накладные расходы				88%	1 328	
		Сметная прибыль				48%	724	
		Всего с НР и СП					4 939	
	
317.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		4.6	16 033.58	73 754	
317. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	43.24	200.120	8 653	
317. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	313.996	163.200	51 244	
317. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	43.24	493.44	21 336	
			(1)			200.12	8 653	
317. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	129.72	9.05	1 174	
		Накладные расходы				88%	52 709	
		Сметная прибыль				48%	28 751	
		Всего с НР и СП					155 214	
	
318.	ГЭСНр 68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	м3		26	544.25	14 151	
318. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	9.88	229.990	2 272	
318. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0.78	20.28	171.480	3 478	
318. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	0.38	9.88	1 080.26	10 673	
			(1)			229.99	2 272	
		Накладные расходы				88%	5 060	
		Сметная прибыль				48%	2 760	
		Всего с НР и СП					21 971	
	
319.	ГЭСНр 68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	шт.		1	1 441.64	1 442	
319. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.08	229.990	18	
319. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	9.3	9.3	146.090	1 359	
319. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.08	1 037.49	83	
			(1)			229.99	18	
319. 4.	16.2.01.02	Земля растительная	м3	0.66	0.66			
		Накладные расходы				88%	1 212	
		Сметная прибыль				48%	661	
		Всего с НР и СП					3 315	
	
320.	16.2.01.02-0003	Земля растительная ручной заготовки	м3		0.66	1 700.84	1 123	
		Объем: (1.0)*0.66						
	
321.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		88.192	39.92	3 521	
		Объем: (30.8+9.2)*1.8+(460*0.2*0.08*2.2)						
	
322.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		88.192	262.99	23 194	
		Объем: (30.8+9.2)*1.8+(460*0.2*0.08*2.2)						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
323.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3	18 517.68	5 555	
		Объем: 150*0.2						
323. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.164	254.662	1 060	
323. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.716	151.380	714	
323. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.531	1 543.79	820	
			(1)			268.82	143	
323. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.287	964.28	1 241	
			(1)			200.12	258	
323. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.124	1 215.15	2 581	
			(1)			286.75	609	
323. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.222	760.62	169	
			(1)			229.99	51	
323. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.5	20.52	31	
		Накладные расходы				121%	2 147	
		Сметная прибыль				65%	1 153	
		Всего с НР и СП					8 855	
	
324.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		33	523.12	17 263	
		Объем: 30*1.10						
	
325.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.15	22 274.28	3 341	
325. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.1455	265.450	835	
325. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.4565	161.570	720	
325. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1815	935.23	170	
			(1)			268.82	49	
325. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.192	1 543.79	296	
			(1)			268.82	52	
325. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.774	691.29	535	
			(1)			268.82	208	
325. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.29	791.87	1 022	
			(1)			268.82	347	
325. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.435	721.34	314	
			(1)			268.82	117	
325. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.273	760.62	208	
			(1)			229.99	63	
325. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.75	20.52	77	
		Накладные расходы				121%	1 882	
		Сметная прибыль				65%	1 011	
		Всего с НР и СП					6 233	
	
326.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.15	1 725.17	259	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
326. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.345	268.820	93	
326. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.075	691.29	52	
			(1)			268.82	20	
326. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1725	791.87	137	
			(1)			268.82	46	
326. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0975	721.34	70	
			(1)			268.82	26	
		Накладные расходы				121%	113	
		Сметная прибыль				65%	60	
		Всего с НР и СП					432	
	
327.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		37.5	2 270.97	85 161	
		Объем: 150*0.2*1.25						
	
328.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.12	391.54	47	
		Объем: 150*0.8/1000						
328. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0792	215.055	17	
328. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0396	1 186.49	47	
			(2)			430.11	17	
		Накладные расходы				121%	21	
		Сметная прибыль				65%	11	
		Всего с НР и СП					79	
	
329.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1236	18 523.79	2 290	
		Объем: (0.12)*1.03						
	
330.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.15	25 004.26	3 751	
330. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	2.877	273.593	787	
330. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.745	181.930	1 045	
330. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0075	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
330. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.4785	1 322.78	633	
			(1)			286.75	137	
330. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.21	18.66	4	
330. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.594	541.83	322	
			(1)			229.99	137	
330. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.7265	806.62	1 393	
			(1)			286.75	495	
330. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0585	760.62	44	
			(1)			229.99	13	
330. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
330. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.000417	54 972.66	23	
330. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.03	20.52	1	
330. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.000321	50 201.92	16	
330. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.0435	5 768.85	251	
		Накладные расходы				121%	2 217	
		Сметная прибыль				65%	1 191	
		Всего с НР и СП					7 159	
	
331.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		14.055	3 277.14	46 060	
		Объем: (0.15)*93.7						
	
332.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0016	23 218.80	37	
		Объем: (0.15)*0.0108						
	
333.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.15	32.75	5	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
333. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.027	181.930	5	
		Накладные расходы				121%	6	
		Сметная прибыль				65%	3	
		Всего с НР и СП					14	
	
334.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		3.51	3 277.14	11 503	
		Объем: (0.15)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
335.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0004	23 218.80	9	
		Объем: (0.15)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
336.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.045	391.54	18	
		Объем: 150*0.3/1000						
336. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0297	215.055	6	
336. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01485	1 186.49	18	
			(2)			430.11	6	
		Накладные расходы				121%	7	
		Сметная прибыль				65%	4	
		Всего с НР и СП					29	
	
337.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0464	18 523.79	860	
		Объем: (0.045)*1.03						
	
338.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.15	24 188.62	3 628	
338. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	2.868	273.690	785	
338. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.745	181.930	1 045	
338. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0045	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
338. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.4785	1 322.78	633	
			(1)			286.75	137	
338. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.21	18.66	4	
338. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.594	541.83	322	
			(1)			229.99	137	
338. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.7265	806.62	1 393	
			(1)			286.75	495	
338. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0585	760.62	44	
			(1)			229.99	13	
338. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
338. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.03	20.52	1	
338. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.00093	50 201.92	47	
338. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0225	5 768.85	130	
		Накладные расходы				121%	2 214	
		Сметная прибыль				65%	1 190	
		Всего с НР и СП					7 032	
	
339.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		14.49	3 942.49	57 127	
		Объем: (0.15)*96.6						
	
340.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0016	23 218.80	37	
		Объем: (0.15)*0.0108						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
341.	ГЭСН 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2		0.225	258 842.74	58 240	
341. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	10.125	261.595	2 649	
341. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	62.27	14.01075	152.740	2 140	
341. 3.	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.24975	1 698.33	424	
			(1)			286.75	72	
341. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	0.9495	1 543.79	1 466	
			(1)			268.82	255	
341. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.39	0.98775	964.28	952	
			(1)			200.12	198	
341. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	8.17	1.83825	541.83	996	
			(1)			229.99	423	
341. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	23.37	5.25825	806.62	4 241	
			(1)			286.75	1 508	
341. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	0.8415	760.62	640	
			(1)			229.99	194	
341. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.625	20.52	115	
341. 10.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	2.5875	3 486.44	9 021	
341. 11.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	12.375	3 090.35	38 243	
		Накладные расходы				121%	5 795	
		Сметная прибыль				65%	3 113	
		Всего с НР и СП					67 148	
	
342.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3		-2.5875	3 486.44	-9 021	
		Объем: (0.225)*(-11.5)						
	
343.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		-12.375	3 090.35	-38 243	
		Объем: (0.225)*(-55.0)						
	
344.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		2.5875	1 442.55	3 733	
		Объем: (0.225)*(11.5)						
	
345.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		12.375	1 386.62	17 159	
		Объем: (0.225)*(55.0)						
	
346.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.18	391.54	70	
		Объем: 225*0.8/1000						
346. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.1188	215.055	26	
346. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0594	1 186.49	70	
			(2)			430.11	26	
		Накладные расходы				121%	31	
		Сметная прибыль				65%	17	
		Всего с НР и СП					118	
	
347.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1854	18 523.79	3 434	
		Объем: (0.18)*1.03						
	
348.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.225	25 004.26	5 626	
348. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	4.3155	273.593	1 181	
348. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	8.6175	181.930	1 568	
348. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.01125	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
348. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.71775	1 322.78	949	
			(1)			286.75	206	
348. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.315	18.66	6	
348. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.891	541.83	483	
			(1)			229.99	205	
348. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.58975	806.62	2 089	
			(1)			286.75	743	
348. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.08775	760.62	67	
			(1)			229.99	20	
348. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.018	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
348. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0006255	54 972.66	34	
348. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.045	20.52	1	
348. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0004815	50 201.92	24	
348. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.06525	5 768.85	376	
		Накладные расходы				121%	3 326	
		Сметная прибыль				65%	1 787	
		Всего с НР и СП					10 739	
	
349.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		21.083	3 277.14	69 092	
		Объем: (0.225)*93.7						
	
350.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0024	23 218.80	56	
		Объем: (0.225)*0.0108						
	
351.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.225	32.75	7	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
351. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0405	181.930	7	
		Накладные расходы				121%	8	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					20	
	
352.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		5.265	3 277.14	17 254	
		Объем: (0.225)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
353.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0006	23 218.80	14	
		Объем: (0.225)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
354.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0675	391.54	26	
		Объем: 225*0.3/1000						
354. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.04455	215.055	10	
354. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.022275	1 186.49	26	
			(2)			430.11	10	
		Накладные расходы				121%	12	
		Сметная прибыль				65%	7	
		Всего с НР и СП					45	
	
355.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0695	18 523.79	1 287	
		Объем: (0.0675)*1.03						
	
356.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.225	24 188.62	5 442	
356. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	4.302	273.690	1 177	
356. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	8.6175	181.930	1 568	
356. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00675	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
356. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.71775	1 322.78	949	
			(1)			286.75	206	
356. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.315	18.66	6	
356. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.891	541.83	483	
			(1)			229.99	205	
356. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.58975	806.62	2 089	
			(1)			286.75	743	
356. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.08775	760.62	67	
			(1)			229.99	20	
356. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
356. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.045	20.52	1	
356. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.001395	50 201.92	70	
356. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.03375	5 768.85	195	
		Накладные расходы				121%	3 321	
		Сметная прибыль				65%	1 784	
		Всего с НР и СП					10 548	
	
357.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		21.735	3 942.49	85 690	
		Объем: (0.225)*96.6						
	
358.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0024	23 218.80	56	
		Объем: (0.225)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=144 м2	
359.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0648	51 564.61	3 341	
		Объем: 144*0.45						
359. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.826576	268.820	760	
359. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.977184	147.310	144	
359. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.670032	935.23	627	
			(1)			268.82	180	
359. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.156544	1 188.38	2 563	
			(1)			268.82	580	
359. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002592	3 090.35	8	
		Накладные расходы				81%	732	
		Сметная прибыль				34%	307	
		Всего с НР и СП					4 381	
	
360.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		103.68	151.56	15 714	
		Объем: 64.8*1.6						
	
361.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.288	18 517.68	5 333	
		Объем: 144*0.2						
361. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.99744	254.662	1 018	
361. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.52736	151.380	685	
361. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.50976	1 543.79	787	
			(1)			268.82	137	
361. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.23552	964.28	1 191	
			(1)			200.12	247	
361. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.03904	1 215.15	2 478	
			(1)			286.75	585	
361. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.21312	760.62	162	
			(1)			229.99	49	
361. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.44	20.52	30	
		Накладные расходы				121%	2 061	
		Сметная прибыль				65%	1 107	
		Всего с НР и СП					8 501	
	
362.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		31.68	523.12	16 572	
		Объем: 28.8*1.10						
	
363.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.144	22 274.28	3 207	
363. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.01968	265.450	802	
363. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.27824	161.570	691	
363. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.17424	935.23	163	
			(1)			268.82	47	
363. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.18432	1 543.79	285	
			(1)			268.82	50	
363. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.74304	691.29	514	
			(1)			268.82	200	
363. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.2384	791.87	981	
			(1)			268.82	333	
363. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4176	721.34	301	
			(1)			268.82	112	
363. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.26208	760.62	199	
			(1)			229.99	60	
363. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.6	20.52	74	
		Накладные расходы				121%	1 807	
		Сметная прибыль				65%	970	
		Всего с НР и СП					5 984	
	
364.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.144	1 725.17	248	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
364. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3312	268.820	89	
364. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.072	691.29	50	
			(1)			268.82	19	
364. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1656	791.87	131	
			(1)			268.82	45	
364. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0936	721.34	68	
			(1)			268.82	25	
		Накладные расходы				121%	108	
		Сметная прибыль				65%	58	
		Всего с НР и СП					414	
	
365.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		36	2 270.97	81 755	
		Объем: 144*0.2*1.25						
	
366.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.072	5 304.43	382	
		Объем: 144*0.05						
366. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.35496	213.358	76	
366. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0684	1 543.79	106	
			(1)			268.82	18	
366. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.28656	964.28	276	
			(1)			200.12	57	
		Накладные расходы				121%	92	
		Сметная прибыль				65%	49	
		Всего с НР и СП					523	
	
367.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		7.344	2 154.36	15 822	
		Объем: (0.072)*102.0						
	
368.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14.4	2 297.87	33 089	
368. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.296	220.033	285	
368. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	169.92	184.510	31 352	
368. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.432	964.28	417	
			(1)			200.12	86	
368. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.208	13.20	108	
368. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.432	760.62	329	
			(1)			229.99	99	
368. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.432	1 037.49	448	
			(1)			229.99	99	
368. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.88	20.52	59	
368. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.72	523.12	377	
		Накладные расходы				121%	38 281	
		Сметная прибыль				65%	20 564	
		Всего с НР и СП					91 934	
	
369.	С11 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		146.88	480.00	70 502	
		Объем: 144*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=28 м2	
370.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0126	51 564.61	650	
		Объем: 28*0.45						
370. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.549612	268.820	148	
370. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.190008	147.310	28	
370. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.130284	935.23	122	
			(1)			268.82	35	
370. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.419328	1 188.38	498	
			(1)			268.82	113	
370. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000504	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	143	
		Сметная прибыль				34%	60	
		Всего с НР и СП					852	
	
371.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.16	151.56	3 055	
		Объем: 12.6*1.6						
	
372.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.056	18 517.68	1 037	
		Объем: 28*0.2						
372. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.77728	254.662	198	
372. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.88032	151.380	133	
372. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09912	1 543.79	153	
			(1)			268.82	27	
372. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.24024	964.28	232	
			(1)			200.12	48	
372. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.39648	1 215.15	482	
			(1)			286.75	114	
372. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04144	760.62	32	
			(1)			229.99	10	
372. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.28	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	401	
		Сметная прибыль				65%	215	
		Всего с НР и СП					1 653	
	
373.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.16	523.12	3 222	
		Объем: 5.6*1.10						
	
374.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.028	22 274.28	624	
374. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.58716	265.450	156	
374. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.83188	161.570	134	
374. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.03388	935.23	32	
			(1)			268.82	9	
374. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.03584	1 543.79	55	
			(1)			268.82	10	
374. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.14448	691.29	100	
			(1)			268.82	39	
374. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.2408	791.87	191	
			(1)			268.82	65	
374. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0812	721.34	59	
			(1)			268.82	22	
374. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.05096	760.62	39	
			(1)			229.99	12	
374. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.7	20.52	14	
		Накладные расходы				121%	351	
		Сметная прибыль				65%	189	
		Всего с НР и СП					1 163	
	
375.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.028	1 725.17	48	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
375. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.0644	268.820	17	
375. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.014	691.29	10	
			(1)			268.82	4	
375. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0322	791.87	25	
			(1)			268.82	9	
375. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0182	721.34	13	
			(1)			268.82	5	
		Накладные расходы				121%	21	
		Сметная прибыль				65%	11	
		Всего с НР и СП					80	
	
376.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		7	2 270.97	15 897	
		Объем: 28*0.2*1.25						
	
377.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.014	5 304.43	74	
		Объем: 28*0.05						
377. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.06902	213.358	15	
377. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0133	1 543.79	21	
			(1)			268.82	4	
377. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.05572	964.28	54	
			(1)			200.12	11	
		Накладные расходы				121%	18	
		Сметная прибыль				65%	10	
		Всего с НР и СП					102	
	
378.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.428	2 154.36	3 076	
		Объем: (0.014)*102.0						
	
379.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.8	2 297.87	6 434	
379. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.252	220.033	55	
379. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	33.04	184.510	6 096	
379. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.084	964.28	81	
			(1)			200.12	17	
379. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.596	13.20	21	
379. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.084	760.62	64	
			(1)			229.99	19	
379. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.084	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
379. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.56	20.52	11	
379. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.14	523.12	73	
		Накладные расходы				121%	7 443	
		Сметная прибыль				65%	3 998	
		Всего с НР и СП					17 875	
	
380.	С12 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		28.56	570.00	16 279	
		Объем: 28*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=314м2	
381.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0848	51 564.61	4 373	
		Объем: 314*0.27						
381. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.698976	268.820	994	
381. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.278784	147.310	188	
381. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.876832	935.23	820	
			(1)			268.82	236	
381. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.822144	1 188.38	3 354	
			(1)			268.82	759	
381. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003392	3 090.35	10	
		Накладные расходы				81%	957	
		Сметная прибыль				34%	402	
		Всего с НР и СП					5 732	
	
382.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		135.68	151.56	20 564	
		Объем: 84.8*1.6						
	
383.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.408	18 517.68	7 555	
		Объем: 314*0.13						
383. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.66304	254.662	1 442	
383. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.41376	151.380	971	
383. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.72216	1 543.79	1 115	
			(1)			268.82	194	
383. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.75032	964.28	1 688	
			(1)			200.12	350	
383. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.88864	1 215.15	3 510	
			(1)			286.75	828	
383. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.30192	760.62	230	
			(1)			229.99	69	
383. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.04	20.52	42	
		Накладные расходы				121%	2 920	
		Сметная прибыль				65%	1 568	
		Всего с НР и СП					12 043	
	
384.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		44.88	523.12	23 478	
		Объем: 40.8*1.10						
	
385.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.314	22 274.28	6 994	
385. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.58458	265.450	1 748	
385. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.32894	161.570	1 507	
385. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.37994	935.23	355	
			(1)			268.82	102	
385. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.40192	1 543.79	620	
			(1)			268.82	108	
385. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.62024	691.29	1 120	
			(1)			268.82	436	
385. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.7004	791.87	2 138	
			(1)			268.82	726	
385. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9106	721.34	657	
			(1)			268.82	245	
385. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.57148	760.62	435	
			(1)			229.99	131	
385. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	7.85	20.52	161	
		Накладные расходы				121%	3 939	
		Сметная прибыль				65%	2 116	
		Всего с НР и СП					13 048	
	
386.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.314	1 725.17	-542	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
386. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.7222	268.820	-194	
386. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.157	691.29	-109	
			(1)			268.82	-42	
386. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.3611	791.87	-286	
			(1)			268.82	-97	
386. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.2041	721.34	-147	
			(1)			268.82	-55	
		Накладные расходы				121%	-235	
		Сметная прибыль				65%	-126	
		Всего с НР и СП					-903	
	
387.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		39.25	2 066.43	81 107	
		Объем: 314*0.1*1.25						
	
388.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1256	5 304.43	666	
		Объем: 314*0.04						
388. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.619208	213.358	132	
388. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.11932	1 543.79	184	
			(1)			268.82	32	
388. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.499888	964.28	482	
			(1)			200.12	100	
		Накладные расходы				121%	160	
		Сметная прибыль				65%	86	
		Всего с НР и СП					912	
	
389.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		12.811	2 154.36	27 600	
		Объем: (0.1256)*102.0						
	
390.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		31.4	2 297.87	72 153	
390. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.826	220.033	622	
390. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	370.52	184.510	68 365	
390. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.942	964.28	908	
			(1)			200.12	189	
390. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	17.898	13.20	236	
390. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.942	760.62	717	
			(1)			229.99	217	
390. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.942	1 037.49	977	
			(1)			229.99	217	
390. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.28	20.52	129	
390. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.57	523.12	821	
		Накладные расходы				121%	83 474	
		Сметная прибыль				65%	44 842	
		Всего с НР и СП					200 469	
	
391.	С13 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		320.28	450.00	144 126	
		Объем: 314*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
392.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02482	51 564.61	1 280	
		Объем: (186*0.28*0.2+320*0.3*0.15)						
392. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0826484	268.820	291	
392. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3742856	147.310	55	
392. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2566388	935.23	240	
			(1)			268.82	69	
392. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8260096	1 188.38	982	
			(1)			268.82	222	
392. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009928	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	280	
		Сметная прибыль				34%	118	
		Всего с НР и СП					1 678	
	
393.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		39.712	151.56	6 019	
		Объем: 24.82*1.6						
	
394.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.148	18 517.68	2 741	
		Объем: (186*0.28*0.1+320*0.3*0.1)						
394. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.05424	254.662	523	
394. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.32656	151.380	352	
394. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.26196	1 543.79	404	
			(1)			268.82	70	
394. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.63492	964.28	612	
			(1)			200.12	127	
394. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.04784	1 215.15	1 273	
			(1)			286.75	300	
394. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10952	760.62	83	
			(1)			229.99	25	
394. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.74	20.52	15	
		Накладные расходы				121%	1 059	
		Сметная прибыль				65%	569	
		Всего с НР и СП					4 369	
	
395.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.28	523.12	8 516	
		Объем: 14.8*1.10						
	
396.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.86	13 358.27	24 846	
396. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.3392	266.663	357	
396. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	141.5088	159.670	22 595	
396. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.2648	874.68	1 106	
			(1)			268.82	340	
396. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0744	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
396. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00186	57 689.15	107	
396. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3162	3 038.87	961	
		Накладные расходы				121%	27 772	
		Сметная прибыль				65%	14 919	
		Всего с НР и СП					67 537	
	
397.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0368	2 983.71	110	
		Объем: (1.86)*(0.06*0.33)						
	
398.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		9.438	3 276.39	30 923	
		Объем: (1.86)*(5.9*0.86)						
	
399.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		186	178.10	33 127	
		Объем: (1.86)*100.0						
	
400.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		3.2	32 868.00	105 178	
400. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.304	266.663	614	
400. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	243.456	159.670	38 873	
400. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.176	874.68	1 903	
			(1)			268.82	585	
400. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.128	1 037.49	133	
			(1)			229.99	29	
400. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0032	57 689.15	185	
400. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	18.88	3 276.39	61 858	
400. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.192	2 983.71	573	
400. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.544	3 038.87	1 653	
400. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	320			
		Накладные расходы				121%	47 779	
		Сметная прибыль				65%	25 667	
		Всего с НР и СП					178 624	
	
401.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		320	341.55	109 296	
	
	Монтаж скамеек и урн	
402.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.007	41 246.80	289	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*8						
402. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.96	147.310	289	
		Накладные расходы				68%	197	
		Сметная прибыль				31%	90	
		Всего с НР и СП					575	
	
403.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.007	7 577.13	53	
403. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.37492	141.470	53	
		Накладные расходы				68%	36	
		Сметная прибыль				31%	16	
		Всего с НР и СП					105	
	
404.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.12	151.56	170	
		Объем: 0.7*1.6						
	
405.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.007	47 075.78	330	
405. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.12691	268.542	34	
405. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	1.26	147.310	186	
405. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.126	1 126.02	142	
			(1)			268.82	34	
405. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.336	3.18	1	
405. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00091	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
405. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0014	20.52		
		Накладные расходы				89%	196	
		Сметная прибыль				44%	97	
		Всего с НР и СП					623	
	
406.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.714	3 276.39	2 339	
		Объем: 0.007*102						
	
407.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.408	11 957.59	4 879	
		Объем: (51*8)/1000						
407. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	2.37864	268.003	637	
407. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	13.20696	177.590	2 345	
407. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02856	1 687.36	48	
			(1)			306.16	9	
407. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.04896	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
407. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	2.2236	798.04	1 775	
			(1)			268.82	598	
407. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.39168	7.34	3	
407. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.07752	1 037.49	80	
			(1)			229.99	18	
407. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.68544	3.21	2	
407. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	3.92496	112.76	443	
407. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.55896	51.41	29	
407. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.16728	46.96	8	
407. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.001632	62 811.43	103	
407. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001224	45 326.49	1	
		Накладные расходы				77%	2 296	
		Сметная прибыль				58%	1 730	
		Всего с НР и СП					8 905	
	
408.	С14 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт		8	11 040.00	88 320	
	
409.	С15 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт		8	4 440.00	35 520	
	
410.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		1	240.42	240	
410. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	229.990	7	
410. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	1.29	154.230	199	
410. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
410. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.005	2 067.77	10	
		Накладные расходы				88%	181	
		Сметная прибыль				48%	99	
		Всего с НР и СП					520	
	
411.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		1	692.00	692	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=757 м2	
412.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.3407	51 564.61	17 568	
		Объем: 757*0.45						
412. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	14.861334	268.820	3 995	
412. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	5.137756	147.310	757	
412. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.522838	935.23	3 295	
			(1)			268.82	947	
412. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	11.338496	1 188.38	13 474	
			(1)			268.82	3 048	
412. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.013628	3 090.35	42	
		Накладные расходы				81%	3 849	
		Сметная прибыль				34%	1 616	
		Всего с НР и СП					23 033	
	
413.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		545.12	151.56	82 618	
		Объем: 340.7*1.6						
	
414.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.514	18 517.68	28 036	
		Объем: 757*0.2						
414. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	21.01432	254.662	5 352	
414. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	23.80008	151.380	3 603	
414. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.67978	1 543.79	4 137	
			(1)			268.82	720	
414. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	6.49506	964.28	6 263	
			(1)			200.12	1 300	
414. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	10.71912	1 215.15	13 025	
			(1)			286.75	3 074	
414. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.12036	760.62	852	
			(1)			229.99	258	
414. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	7.57	20.52	155	
		Накладные расходы				121%	10 836	
		Сметная прибыль				65%	5 821	
		Всего с НР и СП					44 692	
	
415.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		166.54	523.12	87 120	
		Объем: 151.4*1.10						
	
416.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.757	22 274.28	16 862	
416. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	15.87429	265.450	4 214	
416. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	22.49047	161.570	3 634	
416. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.91597	935.23	857	
			(1)			268.82	246	
416. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.96896	1 543.79	1 496	
			(1)			268.82	260	
416. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.90612	691.29	2 700	
			(1)			268.82	1 050	
416. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	6.5102	791.87	5 155	
			(1)			268.82	1 750	
416. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	2.1953	721.34	1 584	
			(1)			268.82	590	
416. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.37774	760.62	1 048	
			(1)			229.99	317	
416. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	18.925	20.52	388	
		Накладные расходы				121%	9 496	
		Сметная прибыль				65%	5 101	
		Всего с НР и СП					31 459	
	
417.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.757	1 725.17	1 306	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
417. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.7411	268.820	468	
417. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.3785	691.29	262	
			(1)			268.82	102	
417. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.87055	791.87	689	
			(1)			268.82	234	
417. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.49205	721.34	355	
			(1)			268.82	132	
		Накладные расходы				121%	566	
		Сметная прибыль				65%	304	
		Всего с НР и СП					2 176	
	
418.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		189.25	2 270.97	429 781	
		Объем: 757*0.2*1.25						
	
419.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.3785	5 304.43	2 008	
		Объем: 757*0.05						
419. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.866005	213.358	398	
419. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.359575	1 543.79	555	
			(1)			268.82	97	
419. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.50643	964.28	1 453	
			(1)			200.12	301	
		Накладные расходы				121%	482	
		Сметная прибыль				65%	259	
		Всего с НР и СП					2 748	
	
420.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		38.607	2 154.36	83 173	
		Объем: (0.3785)*102.0						
	
421.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		75.7	2 297.87	173 949	
421. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	6.813	220.033	1 499	
421. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	893.26	184.510	164 815	
421. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	2.271	964.28	2 190	
			(1)			200.12	454	
421. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	43.149	13.20	570	
421. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.271	760.62	1 727	
			(1)			229.99	522	
421. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.271	1 037.49	2 356	
			(1)			229.99	522	
421. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	15.14	20.52	311	
421. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.785	523.12	1 980	
		Накладные расходы				121%	201 240	
		Сметная прибыль				65%	108 104	
		Всего с НР и СП					483 293	
	
422.	С16 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		772.14	630.00	486 448	
		Объем: 757*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=38 м2	
423.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0171	51 564.61	882	
		Объем: 38*0.45						
423. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.745902	268.820	201	
423. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.257868	147.310	38	
423. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.176814	935.23	165	
			(1)			268.82	48	
423. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.569088	1 188.38	676	
			(1)			268.82	153	
423. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000684	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	194	
		Сметная прибыль				34%	81	
		Всего с НР и СП					1 157	
	
424.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		27.36	151.56	4 147	
		Объем: 17.1*1.6						
	
425.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.076	18 517.68	1 407	
		Объем: 38*0.2						
425. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.05488	254.662	269	
425. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.19472	151.380	181	
425. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13452	1 543.79	208	
			(1)			268.82	36	
425. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.32604	964.28	314	
			(1)			200.12	65	
425. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.53808	1 215.15	654	
			(1)			286.75	154	
425. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05624	760.62	43	
			(1)			229.99	13	
425. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.38	20.52	8	
		Накладные расходы				121%	545	
		Сметная прибыль				65%	293	
		Всего с НР и СП					2 244	
	
426.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.36	523.12	4 373	
		Объем: 7.6*1.10						
	
427.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.038	22 274.28	846	
427. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.79686	265.450	212	
427. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.12898	161.570	182	
427. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.04598	935.23	43	
			(1)			268.82	12	
427. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04864	1 543.79	75	
			(1)			268.82	13	
427. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.19608	691.29	136	
			(1)			268.82	53	
427. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.3268	791.87	259	
			(1)			268.82	88	
427. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1102	721.34	79	
			(1)			268.82	30	
427. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.06916	760.62	53	
			(1)			229.99	16	
427. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.95	20.52	19	
		Накладные расходы				121%	477	
		Сметная прибыль				65%	256	
		Всего с НР и СП					1 579	
	
428.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.038	1 725.17	66	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
428. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.0874	268.820	23	
428. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.019	691.29	13	
			(1)			268.82	5	
428. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0437	791.87	35	
			(1)			268.82	12	
428. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0247	721.34	18	
			(1)			268.82	7	
		Накладные расходы				121%	28	
		Сметная прибыль				65%	15	
		Всего с НР и СП					109	
	
429.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		9.5	2 270.97	21 574	
		Объем: 38*0.2*1.25						
	
430.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.019	5 304.43	101	
		Объем: 38*0.05						
430. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.09367	213.358	20	
430. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01805	1 543.79	28	
			(1)			268.82	5	
430. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.07562	964.28	73	
			(1)			200.12	15	
		Накладные расходы				121%	24	
		Сметная прибыль				65%	13	
		Всего с НР и СП					138	
	
431.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.938	2 154.36	4 175	
		Объем: (0.019)*102.0						
	
432.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.8	2 297.87	8 732	
432. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.342	220.033	75	
432. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	44.84	184.510	8 273	
432. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.114	964.28	110	
			(1)			200.12	23	
432. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.166	13.20	29	
432. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.114	760.62	87	
			(1)			229.99	26	
432. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.114	1 037.49	118	
			(1)			229.99	26	
432. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.76	20.52	16	
432. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.19	523.12	99	
		Накладные расходы				121%	10 101	
		Сметная прибыль				65%	5 426	
		Всего с НР и СП					24 259	
	
433.	С17 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		38.76	610.00	23 644	
		Объем: 38*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
434.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0046	51 564.61	237	
		Объем: 103*0.3*0.15						
434. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.200652	268.820	54	
434. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.069368	147.310	10	
434. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.047564	935.23	44	
			(1)			268.82	13	
434. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.153088	1 188.38	182	
			(1)			268.82	41	
434. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000184	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	52	
		Сметная прибыль				34%	22	
		Всего с НР и СП					311	
	
435.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		7.36	151.56	1 115	
		Объем: 4.6*1.6						
	
436.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.031	18 517.68	574	
		Объем: 103*0.3*0.1						
436. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.43028	254.662	110	
436. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.48732	151.380	74	
436. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05487	1 543.79	85	
			(1)			268.82	15	
436. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.13299	964.28	128	
			(1)			200.12	27	
436. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.21948	1 215.15	267	
			(1)			286.75	63	
436. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02294	760.62	17	
			(1)			229.99	5	
436. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.155	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	223	
		Сметная прибыль				65%	120	
		Всего с НР и СП					916	
	
437.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.41	523.12	1 784	
		Объем: 3.1*1.10						
	
438.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.03	32 868.00	33 854	
438. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7416	266.663	198	
438. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	78.3624	159.670	12 512	
438. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7004	874.68	613	
			(1)			268.82	188	
438. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0412	1 037.49	43	
			(1)			229.99	9	
438. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00103	57 689.15	59	
438. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.077	3 276.39	19 911	
438. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0618	2 983.71	184	
438. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1751	3 038.87	532	
438. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	103			
		Накладные расходы				121%	15 379	
		Сметная прибыль				65%	8 262	
		Всего с НР и СП					57 495	
	
439.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		103	341.55	35 180	
	
440.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 482.75	26 966	
440. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	150.030	12 002	
440. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	498.77	14 963	
		Накладные расходы				98%	11 762	
		Сметная прибыль				61%	7 321	
		Всего с НР и СП					46 049	
	
	Озеленение	
441.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.1	2 341.15	234	
441. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.03	229.990	7	
441. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	0.702	181.930	128	
441. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.03	760.62	23	
			(1)			229.99	7	
441. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.107	20.52	2	
441. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000017	189 986.25	3	
441. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.015	703.08	11	
441. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	1	67.61	68	
		Накладные расходы				98%	132	
		Сметная прибыль				61%	82	
		Всего с НР и СП					449	
	
442.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		1	1 294.53	1 295	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					3 305 967	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 140 971	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 699 042	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 315-319, 410; %=121 - по стр. 323, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 341, 346, 348, 351, 354, 356, 361, 363, 364, 366, 368, 372, 374, 375, 377, 379, 383, 385, 386, 388, 390, 394, 396, 400, 414, 416, 417, 419, 421, 425, 427, 428, 430, 432, 436, 438; %=81 - по стр. 359, 370, 381, 392, 412, 423, 434; %=68 - по стр. 402, 403; %=89 - по стр. 405; %=98 - по стр. 440, 441)					571 408	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 315-319, 410; %=65 - по стр. 323, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 341, 346, 348, 351, 354, 356, 361, 363, 364, 366, 368, 372, 374, 375, 377, 379, 383, 385, 386, 388, 390, 394, 396, 400, 414, 416, 417, 419, 421, 425, 427, 428, 430, 432, 436, 438; %=34 - по стр. 359, 370, 381, 392, 412, 423, 434; %=31 - по стр. 402, 403; %=44 - по стр. 405; %=61 - по стр. 440, 441)					307 749	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 020 128	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 879	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 407)					2 296	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 407)					1 730	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 905	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					160 117	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					160 117	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					4 189 150	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	83 783	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					4 272 933	
	НДС 18%				18	769 128	
	ВСЕГО С НДС					5 042 061	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					573 704	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					309 479	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					9 572 149	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 155 294	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 133 179	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 63, 111-115, 162, 195-199, 265, 315-319, 410; %=94 - по стр. 3; %=121 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 29, 31, 34, 37, 39, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 85, 89, 91, 104, 106, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 138, 143, 145, 148, 151, 153, 158, 160, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 203, 205, 206, 208, 210, 213, 216, 218, 221, 226, 228, 231, 234, 236, 241, 243, 245, 249, 251, 255, 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293, 323, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 341, 346, 348, 351, 354, 356, 361, 363, 364, 366, 368, 372, 374, 375, 377, 379, 383, 385, 386, 388, 390, 394, 396, 400, 414, 416, 417, 419, 421, 425, 427, 428, 430, 432, 436, 438; %=81 - по стр. 42, 53, 65, 76, 87, 102, 156, 164, 175, 186, 239, 247, 267, 278, 289, 296, 359, 370, 381, 392, 412, 423, 434; %=89 - по стр. 93, 95, 260, 405; %=98 - по стр. 110, 117, 193, 295, 313, 440, 441; %=68 - по стр. 257, 258, 311, 402, 403; %=111 - по стр. 298, 300, 302, 304)					1 404 193	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 63, 111-115, 162, 195-199, 265, 315-319, 410; %=65 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 29, 31, 34, 37, 39, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 85, 89, 91, 104, 106, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 138, 143, 145, 148, 151, 153, 158, 160, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 203, 205, 206, 208, 210, 213, 216, 218, 221, 226, 228, 231, 234, 236, 241, 243, 245, 249, 251, 255, 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293, 323, 325, 326, 328, 330, 333, 336, 338, 341, 346, 348, 351, 354, 356, 361, 363, 364, 366, 368, 372, 374, 375, 377, 379, 383, 385, 386, 388, 390, 394, 396, 400, 414, 416, 417, 419, 421, 425, 427, 428, 430, 432, 436, 438; %=34 - по стр. 42, 53, 65, 76, 87, 102, 156, 164, 175, 186, 239, 247, 267, 278, 289, 296, 359, 370, 381, 392, 412, 423, 434; %=44 - по стр. 93, 95, 260, 405; %=61 - по стр. 110, 117, 193, 295, 298, 300, 302, 304, 313, 440, 441; %=31 - по стр. 257, 258, 311, 402, 403)					756 687	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 316 174	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 335	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 96, 98, 100, 262, 407)					6 357	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 96, 98, 100, 262, 407)					4 788	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					26 480	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 156	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 156	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					385 364	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					385 364	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					11 744 174	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	234 883	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					11 979 057	
	НДС 18%				18	2 156 230	
	ВСЕГО С НДС					14 135 287	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 410 550	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					761 475	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)