«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 164 890	руб.	Смета на сумму:	3 164 890	руб.	
		
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)
Дополнительные работы.	
Сметная стоимость:	3 164.890	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.796	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	471.169	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №37 ПО УЛ.ЗАВОДСКОЙ	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.231	31 377.16	7 248	
		Объем: 330*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.89235	268.820	1 046	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	17.95332	152.740	2 742	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.04181	935.23	974	
			(1)			268.82	280	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.85054	1 233.16	3 515	
			(1)			268.82	766	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.45738	35.92	16	
		Накладные расходы				88%	3 333	
		Сметная прибыль				48%	1 818	
		Всего с НР и СП					12 400	
	
2.	ГЭСНр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.3	17 238.70	5 172	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	4.71	200.120	943	
2. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	57.76	17.328	156.950	2 720	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	4.71	493.44	2 324	
			(1)			200.12	943	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	14.13	9.05	128	
		Накладные расходы				88%	3 223	
		Сметная прибыль				48%	1 758	
		Всего с НР и СП					10 154	
	
3.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.6	16 033.58	25 654	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	15.04	200.120	3 010	
3. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	109.216	163.200	17 824	
3. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	15.04	493.44	7 421	
			(1)			200.12	3 010	
3. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	45.12	9.05	408	
		Накладные расходы				88%	18 334	
		Сметная прибыль				48%	10 000	
		Всего с НР и СП					53 988	
	
4.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза		68.812	39.92	2 747	
		Объем: 23.1*1.8+300*0.04*1.8+(160*0.2*0.08*2.2)						
	
5.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		68.812	262.99	18 097	
		Объем: 23.1*1.8+300*0.04*1.8+(160*0.2*0.08*2.2)						
	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА	
6.	ГЭСН 11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		1.6225	1 833.10	2 974	
		Объем: 161+1.25						
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	1.4278	208.980	298	
6. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7.7	12.49325	158.310	1 978	
6. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.33	0.535425	964.28	516	
			(1)			200.12	107	
6. 4.	91.08.03-015	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т	маш.-ч	0.09	0.146025	681.05	99	
			(1)			286.75	42	
6. 5.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	1.508925	3.34	5	
6. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.74635	493.44	368	
			(1)			200.12	149	
6. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.22	0.35695	20.52	7	
		Накладные расходы				105%	2 390	
		Сметная прибыль				51%	1 161	
		Всего с НР и СП					6 525	
	
7.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		8.2747	1 386.62	11 474	
		Объем: (1.6225)*5.1						
	
8.	ГЭСН 06-01-024-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3		0.98	284 358.79	278 672	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.58	40.7484	264.891	10 794	
8. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1051.83	1030.7934	165.230	170 318	
8. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	34.99	34.2902	1 126.02	38 611	
			(1)			268.82	9 218	
8. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.59	2.5382	874.68	2 220	
			(1)			268.82	682	
8. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.2646	964.28	255	
			(1)			200.12	53	
8. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	53.55	52.479	11.58	608	
8. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.73	3.6554	1 037.49	3 792	
			(1)			229.99	841	
8. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	83.3	81.634	43.43	3 545	
8. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.223	0.21854	20.52	4	
8. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.1	0.098	60 390.76	5 918	
8. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.12	0.1176	89 253.46	10 496	
8. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.086	0.08428	57 689.15	4 862	
8. 13.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.074	0.07252	11 636.25	844	
8. 14.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.19	0.1862	5 768.85	1 074	
8. 15.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.2	2.156	5 760.02	12 419	
8. 16.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	103	100.94	234.83	23 704	
		Накладные расходы				89%	161 190	
		Сметная прибыль				44%	79 689	
		Всего с НР и СП					519 551	
	
9.	08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т		9.9176	48 611.00	482 104	
		Объем: (0.98)*10.12						
	
10.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		99.47	3 474.52	345 611	
		Объем: (0.98)*101.5						
	
11.	ГЭСН 08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2		0.13	17 185.34	2 234	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.026	229.990	6	
11. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	12.571	175.550	2 207	
11. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.026	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
11. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.01365	20.52		
		Накладные расходы				104%	2 302	
		Сметная прибыль				54%	1 195	
		Всего с НР и СП					5 731	
	
12.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		0.3965	2 067.77	820	
		Объем: (0.13)*3.05						
	
13.	ГЭСН 46-04-003-01 
(прим)	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (бетонные ступени, площадки)	м3		2.51	2 082.43	5 227	
13. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.67	24.2717	161.570	3 922	
13. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.51	11.3201	97.21	1 100	
13. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.02	22.6402	9.05	205	
		Накладные расходы				94%	3 687	
		Сметная прибыль				48%	1 883	
		Всего с НР и СП					10 796	
	
14.	ГЭСН 06-01-035-01 
(прим)	Устройство крылец и ступеней	100 м3		0.0305	314 725.16	9 599	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72.31	2.205455	267.903	591	
14. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1016.26	30.99593	169.310	5 248	
14. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	69.97	2.134085	1 126.02	2 403	
			(1)			268.82	574	
14. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.84	0.02562	874.68	22	
			(1)			268.82	7	
14. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.008235	964.28	8	
			(1)			200.12	2	
14. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.09	1.497245	11.58	17	
14. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.23	0.037515	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
14. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	208.25	6.351625	43.43	276	
14. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.00366	20.52		
14. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.25	0.007625	60 390.76	460	
14. 11.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.037	0.0011285	57 689.15	65	
14. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.04	0.00122	11 636.25	14	
14. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.25	0.007625	45 326.49	346	
14. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.81	0.024705	5 760.02	142	
14. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	2.37595	234.83	558	
		Накладные расходы				89%	5 197	
		Сметная прибыль				44%	2 569	
		Всего с НР и СП					17 365	
	
15.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т		0.3813	51 510.78	19 641	
		Объем: (0.0305)*12.5						
	
16.	04.1.02.05-0074	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3		3.0958	3 014.79	9 333	
		Объем: (0.0305)*101.5						
	
17.	ГЭСН 06-01-001-01 
(прим)	Устройство бетонного парапета	100 м3		0.0966	49 865.78	4 817	
		Объем: 138*0.7*0.1						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	1.751358	268.542	470	
17. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	17.388	147.310	2 561	
17. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1.7388	1 126.02	1 958	
			(1)			268.82	467	
17. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	4.6368	3.18	15	
17. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.012558	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
17. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.01932	20.52		
17. 7.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250	24.15	11.16	270	
		Накладные расходы				89%	2 698	
		Сметная прибыль				44%	1 334	
		Всего с НР и СП					8 848	
	
18.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		9.8532	3 014.79	29 705	
		Объем: (0.0966)*102.0						
	
19.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		5.62	17 515.20	98 435	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	15.6236	177.720	2 777	
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	398.3456	181.930	72 471	
19. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	5.058	14.36	73	
19. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	15.6236	267.44	4 178	
			(1)			177.72	2 777	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.967	20.52	40	
19. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	10.6218	2 040.43	21 673	
		Накладные расходы				89%	66 971	
		Сметная прибыль				37%	27 842	
		Всего с НР и СП					193 247	
	
20.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		5.62	46 975.53	264 002	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.7306	229.990	168	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	458.592	147.310	67 555	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.562	10.80	6	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.7306	1 037.49	758	
			(1)			229.99	168	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.0116	20.52	21	
20. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.405	9 149.15	12 855	
20. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	618.2	295.71	182 808	
		Накладные расходы				67%	45 374	
		Сметная прибыль				40%	27 089	
		Всего с НР и СП					336 466	
	
21.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.405	9 149.15	-12 855	
		Объем: (5.62)*(-0.25)						
	
22.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-618.2	295.71	-182 808	
		Объем: (5.62)*(-110.0)						
	
23.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		618.2	32.67	20 197	
		Объем: 5.62*110						
	
24.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1405	24.25	34 071	
		Объем: 562*2.5						
	
25.	ГЭСН 15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2		5.62	4 479.57	25 175	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.6744	229.990	155	
25. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14.28	80.2536	165.230	13 260	
25. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.24	1.3488	10.80	15	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.6744	1 037.49	700	
			(1)			229.99	155	
25. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.4215	20.52	9	
25. 6.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.298984	32 938.42	9 848	
25. 7.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.012926	103 971.33	1 344	
		Накладные расходы				89%	11 939	
		Сметная прибыль				37%	4 964	
		Всего с НР и СП					42 078	
	
26.	14.3.02.05-0202	Краски силикатные зеленая и красная	т		0.2529	94 903.04	24 001	
		Объем: (5.62)*0.045						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=250м2	
27.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.325	18 517.68	6 018	
		Объем: 250*0.13						
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.511	254.662	1 149	
27. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.109	151.380	773	
27. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.57525	1 543.79	888	
			(1)			268.82	155	
27. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.39425	964.28	1 344	
			(1)			200.12	279	
27. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.301	1 215.15	2 796	
			(1)			286.75	660	
27. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2405	760.62	183	
			(1)			229.99	55	
27. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.625	20.52	33	
		Накладные расходы				121%	2 326	
		Сметная прибыль				65%	1 249	
		Всего с НР и СП					9 593	
	
28.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		35.75	523.12	18 702	
		Объем: 32.5*1.10						
	
29.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.25	22 274.28	5 569	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.2425	265.450	1 392	
29. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.4275	161.570	1 200	
29. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.3025	935.23	283	
			(1)			268.82	81	
29. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.32	1 543.79	494	
			(1)			268.82	86	
29. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.29	691.29	892	
			(1)			268.82	347	
29. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.15	791.87	1 703	
			(1)			268.82	578	
29. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.725	721.34	523	
			(1)			268.82	195	
29. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.455	760.62	346	
			(1)			229.99	105	
29. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.25	20.52	128	
		Накладные расходы				121%	3 136	
		Сметная прибыль				65%	1 685	
		Всего с НР и СП					10 390	
	
30.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.25	1 725.17	-431	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.575	268.820	-155	
30. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.125	691.29	-86	
			(1)			268.82	-34	
30. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.2875	791.87	-228	
			(1)			268.82	-77	
30. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.1625	721.34	-117	
			(1)			268.82	-44	
		Накладные расходы				121%	-188	
		Сметная прибыль				65%	-101	
		Всего с НР и СП					-719	
	
31.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		31.25	2 066.43	64 576	
		Объем: 250*0.1*1.25						
	
32.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1	5 304.43	530	
		Объем: 250*0.04						
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.493	213.358	105	
32. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.095	1 543.79	147	
			(1)			268.82	26	
32. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.398	964.28	384	
			(1)			200.12	80	
		Накладные расходы				121%	127	
		Сметная прибыль				65%	68	
		Всего с НР и СП					725	
	
33.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.2	2 154.36	21 974	
		Объем: (0.1)*102.0						
	
34.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		25	2 297.87	57 447	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.25	220.033	495	
34. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	295	184.510	54 430	
34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.75	964.28	723	
			(1)			200.12	150	
34. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.25	13.20	188	
34. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.75	760.62	570	
			(1)			229.99	172	
34. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.75	1 037.49	778	
			(1)			229.99	172	
34. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5	20.52	103	
34. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.25	523.12	654	
		Накладные расходы				121%	66 459	
		Сметная прибыль				65%	35 701	
		Всего с НР и СП					159 608	
	
35.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		255	450.00	114 750	
		Объем: 250*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
36.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0416	49 865.78	2 074	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.754208	268.542	203	
36. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	7.488	147.310	1 103	
36. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.7488	1 126.02	843	
			(1)			268.82	201	
36. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	1.9968	3.18	6	
36. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.005408	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
36. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00832	20.52		
36. 7.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250	10.4	11.16	116	
		Накладные расходы				89%	1 162	
		Сметная прибыль				44%	575	
		Всего с НР и СП					3 811	
	
37.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		4.2432	3 014.79	12 792	
		Объем: (0.0416)*102.0						
	
38.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.056	18 517.68	1 037	
		Объем: (200*0.2*0.14)						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.77728	254.662	198	
38. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.88032	151.380	133	
38. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09912	1 543.79	153	
			(1)			268.82	27	
38. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.24024	964.28	232	
			(1)			200.12	48	
38. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.39648	1 215.15	482	
			(1)			286.75	114	
38. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04144	760.62	32	
			(1)			229.99	10	
38. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.28	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	401	
		Сметная прибыль				65%	215	
		Всего с НР и СП					1 653	
	
39.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.16	523.12	3 222	
		Объем: 5.6*1.10						
	
40.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2	32 868.00	65 736	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.44	266.663	384	
40. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	152.16	159.670	24 295	
40. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.36	874.68	1 190	
			(1)			268.82	366	
40. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.08	1 037.49	83	
			(1)			229.99	18	
40. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.002	57 689.15	115	
40. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	11.8	3 276.39	38 661	
40. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.12	2 983.71	358	
40. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.34	3 038.87	1 033	
40. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	200			
		Накладные расходы				121%	29 862	
		Сметная прибыль				65%	16 041	
		Всего с НР и СП					111 639	
	
41.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		200	341.55	68 310	
	
42.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.4	13 482.75	5 393	
42. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	16	150.030	2 400	
42. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	6	498.77	2 993	
		Накладные расходы				98%	2 352	
		Сметная прибыль				61%	1 464	
		Всего с НР и СП					9 209	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 979 046	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 958 202	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 172 809	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=105 - по стр. 6; %=89 - по стр. 8, 14, 17, 19, 25, 36; %=104 - по стр. 11; %=94 - по стр. 13; %=67 - по стр. 20; %=121 - по стр. 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40; %=98 - по стр. 42)					432 274	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 13; %=51 - по стр. 6; %=44 - по стр. 8, 14, 17, 36; %=54 - по стр. 11; %=37 - по стр. 19, 25; %=40 - по стр. 20; %=65 - по стр. 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40; %=61 - по стр. 42)					218 200	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 608 676	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 844	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 844	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 629 520	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	52 590	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					2 682 110	
	НДС 18%				18	482 780	
	ВСЕГО С НДС					3 164 890	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					432 274	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					218 200	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                            Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)