«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 084 671	руб.	Смета на сумму:	2 084 671	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	МКД № 117 по ул. Карташева	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт МКД (по решению суда)	
Сметная стоимость:	2 084.671	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.161	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	442.047	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.683	553.31	459.71	93.60	931.22	773.69	157.53	15.07	6.82	12 734	11 660	1 074	
									1	1				
	Объем: 9.1*9+(2.3+2.3)*9+45													
	Накладные расходы		99%			765.95				84%	9 794			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			464.21				48%	5 597			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 161.39					28 125			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.683	172.51	127.80	44.71	290.33	215.09	75.25	15.08	8.6	3 891	3 244	647	
					6.95			11.70	1	15.05			176	
	Накладные расходы		83%			188.24				71%	2 428			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.41				52%	1 778			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.98					8 098			
	
3.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	2.3562												
									1					
	Объем: (1.683)*1.4													
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.683	2 713.25	179.98	29.68	4 566.40	302.91	49.95	15.08	8.62	18 060	4 568	431	
				2 503.59	4.13		4 213.54	6.95	3.1	17.62		13 062	122	
	Объем: 9.1*9+(2.3+2.3)*9+45													
	Накладные расходы		83%			257.18				71%	3 330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			201.41				52%	2 439			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 024.99					23 829			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.683	5 502.93	806.67	80.64	9 261.43	1 357.63	135.72	15.08	8.44	46 166	20 473	1 145	
				4 615.62			7 768.09		3.16	1		24 547		
	Объем: (9.1*9+(2.3+2.3)*9+45)													
	Накладные расходы		83%			1 126.83				71%	14 536			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			882.46				52%	10 646			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 270.72					71 348			
	
6.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	2.8611												
									3.16					
	Объем: (1.683)*1.7													
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.131	6 775.72	1 449.90	67.19	887.62	189.94	8.80	15.07	8.36	5 719	2 862	74	
				5 258.63			688.88		4.04	1		2 783		
	Накладные расходы		83%			157.65				71%	2 032			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.46				52%	1 488			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 168.73					9 239			
	
8.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.1664												
									4.04					
	Объем: (0.131)*1.27													
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.36	9 291.30	1 358.31	34.61	3 344.87	488.99	12.46	15.07	8.33	15 804	7 369	104	
				7 898.38			2 843.42		2.93	1		8 331		
	Накладные расходы		83%			405.86				71%	5 232			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			317.84				52%	3 832			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 068.58					24 868			
	
10.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.3492												
									2.93					
	Объем: (0.36)*0.97													
	
11.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	15.07	8.41	1 984	544	31	
				4 121.69			412.17		3.42	1		1 410		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	386			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	283			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.32					2 653			
	
12.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.3	153.62	122.85	30.78	46.09	36.85	9.23	15.07	7.5	625	555	69	
					1.82			0.54	3.3	15.03			8	
	Объем: 10*0.15*0.2													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			39.63				90%	507			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			20.19				43%	242			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.91					1 374			
	
13.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Укладка  прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.3	2 566.35	176.59	48.09	769.91	52.98	14.43	15.07	7.5	3 225	798	108	
				2 341.67	2.84		702.50	0.85	3.3	15.03		2 318	13	
	Объем: 10*0.15*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			57.06				90%	730			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			29.07				43%	349			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856.04					4 304			
	
14.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.426	75.57	75.35	0.22	32.19	32.10	0.09	15.07	6	484	484	1	
									1	1				
	Объем: 29.7+4.9+8													
	Накладные расходы		83%			26.64				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.70					1 079			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.2075	221.62	101.80	102.69	932.45	428.32	432.06	15.08	3.6	8 189	6 459	1 555	
				17.13	1.45		72.07	6.10	2.42	15.14		174	92	
	Объем: 151.47*2+168.3*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			390.98				77%	5 044			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			260.65				48%	3 144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 584.08					16 378			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	87.0952	36.04			3 138.91					17 740			
				36.04			3 138.91		203.68			17 740		
	Объем: 4.2075*20.7													
	
17.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на крышу, 100 м2	0.0072	1 734.68	1 482.28	252.40	12.49	10.67	1.82	15.08	8.86	177	161	16	
					100.00			0.72	1	17.6			13	
	Объем: 0.85*0.85													
	Накладные расходы		99%			11.28				84%	146			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.83				48%	84			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.60					407			
	
18.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	15.08	5.9	394	393	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	279			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	204			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					877			
	
19.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.056												
									1					
	Объем: (0.01)*5.6													
	
20.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0072	21 223.62	2 306.00	742.65	152.81	16.60	5.35	15.07	6.77	652	250	36	
				18 174.97	28.43		130.86	0.20	2.79	17.6		365	4	
	Объем: 0.85*0.85													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.81				90%	229			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	109			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.69					990			
	
21.	С Цена поставщик. 
Окно-люк, м2	0.8732	2 319.08			2 025.02					8 566			
				2 319.08			2 025.02		4.23			8 566		
	Объем: 0.74*1.18													
	Поправки: М: =9342.56*1.05/4.23	
	
22.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена ветровой доски, 100 м досок	0.4	1 013.25	295.48	18.24	405.30	118.19	7.30	15.07	8.49	2 778	1 781	62	
				699.53			279.81		3.34	1		935		
	Накладные расходы		86%			101.64				73%	1 300			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			82.73				56%	997			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.68					5 075			
	
23.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.1												
									3.34					
	Объем: (0.4)*0.25													
	
24.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	978.00	299.35	6.74	97.80	29.93	0.67	15.07	8.51	638	451	6	
				671.92	0.16		67.19	0.02	2.69	17.46		181		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28.45				80%	361			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.08				37%	167			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.33					1 166			
	
25.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.537	1 138.82	680.90	457.92	611.55	365.64	245.90	15.07	6.23	7 042	5 510	1 532	
					59.65			32.03	1	15.06			482	
	Объем: 168.3-(5*9.1*2)-(0.05*4*28)-4.5*4													
	Накладные расходы		86%			342.00				73%	4 374			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			278.37				56%	3 356			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 231.92					14 772			
	
26.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	5.2626												
									1					
	Объем: (0.537)*9.8													
	
27.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.929	286.73	122.64	1.26	266.37	113.93	1.17	15.07	8.51	2 173	1 717	10	
				162.83			151.27		2.95	1		446		
	Объем: 53.7+(0.15*28*2*4)+(0.05*4*28)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			105.95				79%	1 356			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			72.92				51%	876			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.24					4 405			
	
28.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	116.13	7.04			817.56					2 647			
				7.04			817.56		22.79			2 647		
	Объем: 92.9*1.25													
	
29.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	8.055	202.86	119.97	82.89	1 634.00	966.34	667.66	15.07	8.35	20 138	14 563	5 575	
									17.68	1				
	Объем: 53.7*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			869.71				77%	11 214			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			579.80				48%	6 990			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 083.51					38 342			
	
30.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	164.322	26.54			4 361.11					14 112			
				26.54			4 361.11		85.88			14 112		
	Объем: 53.7*3*1.02													
	
31.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.683	286.73	122.64	1.26	482.56	206.40	2.12	15.07	8.51	3 937	3 110	18	
				162.83			274.04		2.95	1		808		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			191.95				79%	2 457			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			132.10				51%	1 586			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					806.61					7 980			
	
32.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	210.375	13.13			2 762.22					8 880			
				13.13			2 762.22		42.21			8 880		
	Объем: 168.3*1.25													
	
33.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	210.375	13.13			2 762.22					8 880			
				13.13			2 762.22		42.21			8 880		
	Объем: 168.3*1.25													
	
34.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.683	8 171.06	405.87	165.99	13 751.89	683.08	279.36	15.08	7.56	73 802	10 301	2 112	
				7 599.20	14.91		12 789.45	25.10	4.8	15.06		61 389	378	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			764.83				92%	9 825			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			389.50				44%	4 699			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 906.22					88 325			
	
35.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	25.62	137.86			3 531.97					13 639			
				137.86			3 531.97		532.37			13 639		
	Объем: 9.1*0.6+3*0.6+2*0.6+2*0.6+4*2*0.4+1.12+0.4+0.44+9*0.3*4													
	
36.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.18	4 972.00	72.11	75.20	894.96	12.98	13.54	15.07	7.12	4 044	196	96	
				4 824.69	5.48		868.44	0.99	4.32	15.05		3 752	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			15.09				92%	194			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.68				44%	93			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					917.73					4 331			
	
37.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.297	2 956.30	374.76	6.66	878.02	111.30	1.98	15.07	8.64	3 729	1 677	17	
				2 574.88	1.03		764.74	0.31	2.66	17.66		2 034	5	
	Накладные расходы		83%			92.64				71%	1 194			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.55				52%	875			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 043.20					5 798			
	
38.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.0665												
									2.66					
	Объем: (0.297)*0.224													
	
39.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.297	8 813.16	326.90	31.86	2 617.51	97.09	9.46	15.07	8.05	9 399	1 463	76	
				8 454.40	3.03		2 510.96	0.90	3.13	15.03		7 859	14	
	Объем: 9.1+4.6+4.5+4.5+3.5+3.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			105.83				92%	1 359			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			53.89				44%	650			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 777.23					11 408			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.285	7 415.77	333.04	13.17	2 113.49	94.92	3.75	15.07	8.49	7 184	1 430	32	
				7 069.56			2 014.82		2.84	1		5 722		
	Объем: 5.3*4+7.3													
	Накладные расходы		83%			78.78				71%	1 015			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.70				52%	744			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 253.97					8 943			
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	15.07	8.5	2 154	871	7	
				5 145.09			514.51		2.48	1		1 276		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	618			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	453			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					3 225			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	15.07	8.5	851	362	3	
				8 231.09			411.55		1.18	1		486		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	257			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 296			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	15.07	8.5	880	362	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	257			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 325			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	15.07	8.51	2 198	1 185	2	
				1 029.19			247.01		4.09	1		1 010		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	841			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	616			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 656			
	
45.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.0024												
									4.09					
	Объем: (0.24)*0.01													
	
46.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.024	8 572.20	5 513.35	252.31	205.73	132.32	6.06	15.07	7.32	2 340	1 994	44	
				2 806.54	60.12		67.36	1.44	4.48	16.75		302	24	
	Объем: 1.2+1.2													
	Накладные расходы		78%			104.33				66%	1 332			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			84.27				50%	1 009			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.33					4 681			
	
47.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1008	3 086.00			311.07					1 288			
				3 086.00			311.07		12 777.23			1 288		
	Объем: 0.024*4200													
	
48.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб	0.012	4 643.44	3 044.15	94.68	55.72	36.53	1.14	15.07	7.31	640	551	8	
				1 504.61	22.54		18.06	0.27	4.48	16.74		81	5	
	Накладные расходы		78%			28.70				66%	367			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			23.18				50%	278			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.61					1 285			
	
49.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0264	3 086.00			81.47					337			
				3 086.00			81.47		12 777.23			337		
	Объем: 0.012*2200*1													
	
50.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.012	13 930.32	9 132.45	284.04	167.16	109.59	3.41	15.07	7.31	1 919	1 652	25	
				4 513.83	67.62		54.17	0.81	4.48	16.74		243	14	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	1 100			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	833			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					3 852			
	
51.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0792	3 086.00			244.41					1 012			
				3 086.00			244.41		12 777.23			1 012		
	Объем: 0.012*2200*3													
	
52.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей труб под кровлей, 100 м2	0.034	188.95	188.95		6.42	6.42		15.07	1	97	97		
									1	1				
	Объем: (0.7*0.8*4)+(0.5*2*0.55+0.55*2*0.55)													
	Накладные расходы		99%			6.36				84%	81			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.85				48%	47			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.63					225			
	
53.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0802	2 412.79	1 295.60	2.05	193.51	103.91	0.16	15.07	5.89	1 881	1 566	1	
				1 115.14			89.43		3.51	1		314		
	Объем: (1.2*0.7*4+0.5*1.2+0.55*1.2)+(0.7*0.8*4)+(0.5*2*0.55+0.55*2*0.55)													
	Накладные расходы		79%			82.09				67%	1 049			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.96				40%	626			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327.55					3 557			
	
54.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0462	2 291.60	114.18	14.24	105.87	5.28	0.66	15.07	8.43	365	79	6	
				2 163.18			99.94		2.8	1		280		
	Объем: 1.2*0.7*4+0.5*1.2+0.55*1.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.02				80%	63			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.48				37%	29			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.37					457			
	
55.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	17.8622	48.13	4.41	36.66	859.63	78.77	654.83	15.07	7.27	7 847	1 187	4 761	
									1	1				
	Объем: 168.3*0.04+11.118+3.4*0.002*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			78.77				100%	1 187			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			47.26				60%	712			
	
56.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	17.8622	16.40		16.40	292.94		292.94	1	7.52	2 203		2 203	
									1	1				
	Объем: 168.3*0.04+11.118+3.4*0.002*1.8													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	68 947.59	7 425.09	3 100.45			353 444	111 925	21 891	
			58 296.04	88.93				217 724	1 365	
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАК	
	
57.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.505	371.82	252.79	119.03	187.77	127.66	60.11	15.07	8.86	2 456	1 924	533	
					47.16			23.82	1	17.6			419	
	Накладные расходы		99%			149.97				84%	1 968			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.89				48%	1 125			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.62					5 549			
	
58.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.28	1 748.93	352.69	1 396.24	489.70	98.75	390.95	15.08	3.97	3 041	1 489	1 552	
					127.80			35.78	1	15.06			539	
	Накладные расходы		99%			133.18				84%	1 704			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			80.72				48%	973			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					703.60					5 718			
	
59.	ТЕР 46-04-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2	0.505	1 290.63	975.86	314.77	651.77	492.81	158.96	15.08	8.79	8 829	7 432	1 397	
					123.13			62.18	1	17.6			1 094	
	Накладные расходы		99%			549.44				84%	7 162			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			332.99				48%	4 092			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 534.20					20 083			
	
60.	ТЕР 10-01-021-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.505	8 598.10	1 303.72	450.61	4 342.04	658.38	227.56	15.08	7.11	23 193	9 928	1 618	
				6 843.77	37.38		3 456.10	18.87	3.37	15.06		11 647	284	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			717.89				90%	9 191			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			365.72				43%	4 391			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 425.64					36 775			
	
61.	ТССЦ 203-0429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	1.05	2 827.80			2 969.19					8 323			
				2 827.80			2 969.19		7 926.22			8 323		
	Объем: 70*0.15*0.1													
	
62.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	118.4814	7.04			834.11					2 700			
				7.04			834.11		22.79			2 700		
	Объем: (70.2+0.15*2*8.7*14)*1.11													
	
63.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	67.7826	26.54			1 798.95					5 821			
				26.54			1 798.95		85.88			5 821		
	Объем: 70.2-(0.1*7.9)*3*1.02													
	
64.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Покрытие пленкой перекрытий, 100 м2 покрытия	0.8775	286.73	122.64	1.26	251.60	107.61	1.11	15.07	8.51	2 053	1 622	9	
				162.83			142.88		2.95	1		422		
	Объем: 70.2*1.25													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			100.08				79%	1 281			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			68.87				51%	827			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					420.55					4 162			
	
65.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	87.75	7.04			617.76					2 000			
				7.04			617.76		22.79			2 000		
	Объем: 70.2*1.25													
	
66.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	15.07	6.92	4 788	2 269	105	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.76	16.32		2 414	49	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 692			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 298			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					7 778			
	
67.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.28	43 280.26	8 594.61	2 589.38	12 118.47	2 406.49	725.03	15.07	7.02	74 427	36 266	5 090	
				32 096.27	229.52		8 986.96	64.27	3.68	15.06		33 072	968	
	Накладные расходы		85%			2 100.15				72%	26 808			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 976.61				64%	23 830			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 195.22					125 065			
	
68.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	2.7776												
									3.68					
	Объем: (0.28)*9.92													
	
69.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.6	221.62	101.80	102.69	132.97	61.08	61.61	15.08	3.6	1 168	921	222	
				17.13	1.45		10.28	0.87	2.42	15.14		25	13	
	Объем: 30*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			55.76				77%	719			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.17				48%	448			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.90					2 336			
	
70.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	12.42	36.04			447.62					2 530			
				36.04			447.62		203.68			2 530		
	Объем: (0.6)*20.7													
	
71.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.25	1 688.64	38.89	16.44	422.16	9.72	4.11	15.07	6.96	1 441	147	29	
				1 633.31	1.51		408.33	0.38	3.1	15.03		1 266	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.71				90%	138			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.45				43%	66			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.32					1 644			
	
72.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7.76	48.13	4.41	36.66	373.45	34.22	284.48	15.07	7.27	3 410	516	2 068	
									1	1				
	Объем: (10.53*0.450)+0.2396+2.7776													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			34.22				100%	516			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			20.53				60%	310			
	
73.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.76	16.40		16.40	127.26		127.26	1	7.52	957		957	
									1	1				
	Объем: (10.53*0.450)+0.2396+2.7776													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	26 572.46	4 147.31	2 056.30			147 137	62 514	13 580	
			20 314.11	209.17				70 220	3 372	
	
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
74.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.464	1 454.57	549.87	8.86	3 584.07	1 354.89	21.84	15.08	8.49	31 588	20 432	185	
				895.84			2 207.34		4.97	1		10 970		
	Объем: 2.3*4.5+2.3*4.5+6.5*4.5+8.7*4.5+8.7*4.5+8.7*9+0.85*6.5+0.85*6.5+28.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			1 490.38				93%	19 002			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			921.33				54%	11 033			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 995.77					61 623			
	
75.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.25	63.27	49.68	13.59	15.82	12.42	3.40	15.07	1.97	194	187	7	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			9.69				66%	123			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.21				40%	75			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.72					392			
	
76.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.25	4 688.98	197.81	4 246.36	1 172.25	49.45	1 061.59	15.08	3.66	4 846	746	3 885	
				244.81	143.10		61.20	35.78	3.51	14.12		215	505	
	Накладные расходы		78%			66.48				66%	826			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.62				40%	500			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 281.34					6 172			
	
77.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	2.05	188.95	188.95		387.35	387.35		15.07	1	5 837	5 837		
									1	1				
	Объем: 2.3*4.5+2.3*4.5+6.5*4.5+8.7*4.5+8.7*4.5+8.7*9+0.85*6.5+0.85*6.5+5-(2+3.15+0.56+1.57+0.36*2+1.5+1.55+1.62+1.62+1.62+0.6+0.6)													
	Накладные расходы		99%			383.48				84%	4 903			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			232.41				48%	2 802			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 003.24					13 542			
	
78.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	2.05	40 613.99	3 949.94	5 786.76	83 258.68	8 097.38	11 862.86	15.08	5.44	293 617	122 108	64 534	
				30 877.29	307.74		63 298.44	630.86	1.69	15.07		106 974	9 507	
	Объем: 2.3*4.5+2.3*4.5+6.5*4.5+8.7*4.5+8.7*4.5+8.7*9+0.85*6.5+0.85*6.5+5-(2+3.15+0.56+1.57+0.36*2+1.5+1.55+1.62+1.62+1.62+0.6+0.6)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8 291.83				80%	105 292			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 102.27				37%	48 698			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95 652.78					447 607			
	
79.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	23.0149	671.40			15 452.20					83 738			
				671.40			15 452.20		3 638.44			83 738		
	Объем: 205.49*0.1*1.12													
	
	Работы по цоколю	
	
80.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.288	80.30	76.91	1.68	23.13	22.15	0.48	15.07	8.57	339	334	4	
				1.71	0.16		0.49	0.05	2.43	17.46		1	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.09				80%	268			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.43				37%	124			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.65					731			
	
81.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	3.78	15.82			59.80					195			
				15.82			59.80		51.69			195		
	Объем: (0.288)*0.013*1010													
	
82.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	2 074.12	832.23	83.91	597.35	239.68	24.17	15.07	9.43	5 010	3 612	228	
				1 157.98	39.06		333.50	11.25	3.51	13.35		1 171	150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			238.38				80%	3 010			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			117.94				37%	1 392			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					953.67					9 412			
	
83.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	2 291.60	114.18	14.24	659.98	32.88	4.10	15.07	8.43	2 275	496	35	
				2 163.18			623.00		2.8	1		1 744		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.24				80%	397			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.45				37%	184			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					706.67					2 855			
	
84.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.7395	48.13	4.41	36.66	35.59	3.26	27.11	15.07	7.27	324	49	197	
									1	1				
	Объем: (205*0.002*1.8)+0.0015													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.26				100%	49			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.96				60%	29			
	
85.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.7395	16.40		16.40	12.13		12.13	1	7.52	91		91	
									1	1				
	Объем: (205*0.002*1.8)+0.0015													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	105 258.35	10 199.46	13 017.68			428 054	153 801	69 166	
			82 035.97	677.94				205 008	10 163	
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛ	
	
	Потолок	
	
86.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности потолков, 100 м2 расчищенной поверхности	0.5584	172.22	172.22		96.17	96.17		15.07	1	1 449	1 449		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			76.94				68%	985			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			48.09				40%	580			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.19					3 014			
	
87.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности арматуры щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	10	9.37	9.37		93.72	93.72		15.06	1	1 411	1 411		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			75.91				69%	974			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.23				48%	677			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.87					3 062			
	
88.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	358.47	69.00	13.01	35.85	6.90	1.30	15.08	2.66	186	104	3	
				276.46	0.14		27.65	0.01	2.83	15.36		78		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			5.60				69%	72			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.15				48%	50			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.59					308			
	
89.	ТЕРр 61-4-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт керамического заполнения потолков, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.25	4 198.98	2 760.47	23.48	1 049.75	690.12	5.87	15.08	8.86	11 701	10 407	52	
				1 415.03	9.30		353.76	2.33	3.51	17.6		1 242	41	
	Накладные расходы		79%			547.04				67%	7 000			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			346.23				40%	4 179			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 943.01					22 880			
	
90.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.845												
									3.51					
	Объем: (0.25)*3.38													
	
91.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.5584	57.10	31.22		31.88	17.43		15.07	1	321	263		
				25.88			14.45		4.02	1		58		
	Накладные расходы		80%			13.94				68%	179			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.72				40%	105			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.54					605			
	
92.	ТЕРр 62-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.5584	147.79	90.17	6.30	82.53	50.35	3.52	15.07	8.68	946	759	31	
				51.32	1.29		28.66	0.72	5.48	17.63		157	13	
	Накладные расходы		80%			40.86				68%	525			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.54				40%	309			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.92					1 780			
	
	Стены	
	
93.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	1.0079	188.95	188.95		190.44	190.44		15.07	1	2 870	2 870		
									1	1				
	Объем: 18.55+22.1+4+17.24+21.7+17.2													
	Накладные расходы		99%			188.54				84%	2 411			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			114.26				48%	1 378			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					493.24					6 658			
	
94.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.0079	57.10	31.22		57.55	31.47		15.07	1	579	474		
				25.88			26.08		4.02	1		105		
	Накладные расходы		80%			25.18				68%	322			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.74				40%	190			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.46					1 091			
	
95.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.0079	1 043.83	675.65	13.36	1 052.08	680.99	13.47	15.07	8.45	12 390	10 262	114	
				354.82			357.62		5.63	1		2 013		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			537.98				67%	6 876			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			340.50				40%	4 105			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 930.56					23 370			
	
96.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	110.869	11.15			1 236.19					3 767			
				11.15			1 236.19		33.98			3 767		
	Объем: 100.79*1.1													
	
97.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.0079	2 006.26	835.02	150.35	2 022.10	841.61	151.54	15.07	10.89	18 151	12 683	1 650	
				1 020.89	86.58		1 028.96	87.26	3.71	13.84		3 817	1 208	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			882.43				80%	11 113			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			436.57				37%	5 140			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 341.10					34 403			
	
98.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.0079	189.33	101.80	2.94	190.82	102.60	2.96	15.07	8.55	1 915	1 546	25	
				84.59	0.16		85.26	0.16	4.03	17.46		344	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			97.62				80%	1 239			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			48.30				37%	573			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.74					3 727			
	
	Полы	
	
99.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка бетонных оснований, 1 м3	2.5	303.52	75.11	228.41	758.80	187.78	571.03	15.07	3.97	5 097	2 830	2 267	
					20.91			52.28	1	15.06			787	
	Накладные расходы		99%			237.66				84%	3 038			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			144.04				48%	1 736			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 140.50					9 871			
	
100.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0782	1 466.39	1 466.39		114.67	114.67		15.07	1	1 728	1 728		
									1	1				
	Объем: 55.84*0.14													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			82.56				61%	1 054			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			43.57				31%	536			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.81					3 318			
	
101.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	2.2336	372.02	36.11	76.78	830.93	80.66	171.48	15.07	4.23	4 893	1 215	725	
				259.13	7.73		578.79	17.25	5.1	15.07		2 952	260	
	Объем: 55.84*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		111%			108.68				94%	1 387			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			62.66				51%	752			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 002.27					7 032			
	
102.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.584	730.22	37.46	0.38	4 077.55	209.15	2.09	15.07	5.6	20 175	3 152	12	
				692.39			3 866.31		4.4	1		17 012		
	Объем: 55.84*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		111%			232.16				94%	2 963			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			133.86				51%	1 608			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 443.56					24 745			
	
103.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.5584	3 003.38	635.16	457.30	1 677.09	354.67	255.36	15.08	3.92	12 186	5 348	1 001	
				1 910.92	6.30		1 067.06	3.52	5.47	17.59		5 837	62	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			397.59				94%	5 085			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			229.24				51%	2 759			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 303.92					20 031			
	
104.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	64.7744	33.27			2 155.04					4 133			
				33.27			2 155.04		63.8			4 133		
	Объем: 0.5584*116													
	
105.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.1027	464.61	136.64	50.60	47.72	14.03	5.20	15.07	7.5	402	211	39	
				277.37	3.03		28.49	0.31	5.31	15.03		151	5	
	Объем: 55.84*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.62				80%	173			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.89				44%	95			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.23					670			
	
106.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.1027	5 486.84			563.50					2 375			
				5 486.84			563.50		23 126.51			2 375		
	Объем: 55.84*1.84/1000													
	
107.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.5584	1 721.45	383.03	58.80	961.26	213.88	32.83	15.08	8.47	7 033	3 225	278	
				1 279.62	20.51		714.54	11.45	4.94	17.6		3 530	202	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			250.12				94%	3 221			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			144.21				51%	1 748			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 355.59					12 002			
	
108.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм), 100 м2 стяжки	0.5584	1 991.85	29.12	62.18	1 112.25	16.26	34.72	15.06	8.3	5 786	245	288	
				1 900.56	20.33		1 061.27	11.35	4.95	17.62		5 253	200	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			30.65				94%	418			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			17.67				51%	227			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 160.57					6 431			
	
109.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	16.8	48.13	4.41	36.66	808.52	74.09	615.89	15.07	7.27	7 381	1 117	4 478	
									1	1				
	Объем: 0.148+(100.79*0.002*1.8)+2.5*1.8+0.845+(7.82*1.4)													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			74.09				100%	1 117			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			44.45				60%	670			
	
110.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	16.8	16.40		16.40	275.52		275.52	1	7.52	2 072		2 072	
									1	1				
	Объем: 0.148+(100.79*0.002*1.8)+2.5*1.8+0.845+(7.82*1.4)													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	19 521.93	4 066.99	2 142.78			128 947	61 299	13 035	
			13 193.63	186.64				52 824	2 781	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	
	
111.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	2.904	363.53	86.00	277.53	1 055.69	249.74	805.95	15.07	3.97	6 963	3 764	3 200	
					25.40			73.76	1	15.06			1 111	
	Объем: 36.3*0.8*0.1													
	Накладные расходы		99%			320.27				84%	4 095			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			194.10				48%	2 340			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.06					13 398			
	
112.	ТЕРр 51-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вдоль дома для устройства гидроизоляции (прим), 100 м3 грунта	0.0726	6 760.08	4 384.27	1.21	490.78	318.30	0.09	15.08	8.51	5 463	4 800	1	
				2 374.60			172.40		3.84	1		662		
	Объем: 36.3*1*0.2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		75%			238.73				64%	3 072			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			143.24				36%	1 728			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					872.74					10 263			
	
113.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.0726	490.29	490.29		35.60	35.60		15.07	1	536	536		
									1	1				
	Объем: 36.3*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			25.63				61%	327			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.53				31%	166			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.76					1 029			
	
114.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1	19 716.98	3 507.27	113.70	1 971.70	350.73	11.37	15.07	6.28	11 377	5 285	71	
				16 096.01	15.10		1 609.60	1.51	3.74	15.06		6 020	23	
	Накладные расходы		86%			302.93				73%	3 875			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			246.57				56%	2 972			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 521.19					18 224			
	
115.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.1089	3 001.78	246.00	111.59	326.89	26.79	12.15	15.08	4.08	1 384	404	50	
				2 644.20			287.95		3.23	1		930		
	Объем: 36.3*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			29.47				93%	376			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			18.22				54%	218			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.58					1 978			
	
116.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3.63	452.40	40.32	76.78	1 642.23	146.36	278.69	15.08	4.23	8 729	2 207	1 179	
				335.31	7.73		1 217.18	28.04	4.39	15.07		5 343	423	
	Объем: 36.3*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			193.58				94%	2 472			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			111.62				51%	1 341			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 947.43					12 543			
	
117.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.63	203.51	35.93	41.45	738.73	130.41	150.46	15.08	4.37	4 771	1 967	658	
				126.13	4.21		457.85	15.29	4.69	15.07		2 147	230	
	Объем: 36.3*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			161.73				94%	2 065			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			93.25				51%	1 120			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					993.71					7 957			
	
118.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.63	730.22	37.46	0.38	2 650.70	135.96	1.36	15.07	5.6	13 115	2 049	8	
				692.39			2 513.38		4.4	1		11 059		
	Объем: 36.3*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			150.92				94%	1 926			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			87.01				51%	1 045			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 888.63					16 086			
	
119.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14.1	48.13	4.41	36.66	678.58	62.18	516.91	15.07	7.27	6 194	937	3 758	
									1	1				
	Объем: 2.48+7.26*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			62.18				100%	937			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			37.31				60%	562			
	
120.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	14.1	16.40		16.40	231.24		231.24	1	7.52	1 739		1 739	
									1	1				
	Объем: 2.48+7.26*1.6													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	9 822.14	1 456.07	2 008.22			60 271	21 949	10 664	
			6 258.36	118.60				26 161	1 787	
	
	Раздел 6.  ГАРАЖ	
	
121.	ТЕРр 58-20-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м	0.032	5 049.76	572.14	10.64	161.59	18.31	0.34	15.07	8.65	655	276	3	
				4 466.98	1.81		142.94	0.06	2.63	17.59		376	1	
	Накладные расходы		83%			15.25				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.94				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.78					996			
	
122.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.96	218.68	77.46	141.22	209.93	74.36	135.57	15.07	3.97	1 659	1 121	538	
					12.93			12.41	1	15.06			187	
	Объем: 3*1*0.16*2													
	Накладные расходы		99%			85.90				84%	1 099			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.06				48%	628			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					347.89					3 386			
	
123.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.016	1 466.39	1 466.39		23.46	23.46		15.07	1	354	354		
									1	1				
	Объем: 4*0.4*2*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			16.89				61%	216			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.91				31%	110			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.27					680			
	
124.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.003	490.29	490.29		1.47	1.47		15.07	1	22	22		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1.06				61%	13			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			0.56				31%	7			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.09					42			
	
125.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.304	199.71	22.93	46.80	60.71	6.97	14.23	15.07	4.14	353	105	59	
				129.98	4.24		39.51	1.29	4.79	15.09		189	19	
	Объем: 7.6*0.4*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			9.09				93%	115			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5.62				54%	67			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.41					535			
	
126.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0228	10 625.85	3 820.79	2 877.23	242.27	87.11	65.60	15.07	8.29	2 246	1 313	544	
				3 927.83	387.54		89.55	8.84	4.35	15.06		390	133	
	Объем: 3.8*2*0.2*1.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			91.15				80%	1 157			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			52.77				44%	636			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.20					4 039			
	
127.	ТССЦ 401-0026 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3	2.3256	685.00			1 593.04					7 240			
				685.00			1 593.04		3 113.32			7 240		
	Объем: 2.28*1.02													
	
128.	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.188	6 964.61			1 309.35					6 801			
				6 964.61			1 309.35		36 174.62			6 801		
	
129.	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.188	2 042.62			384.01					2 449			
				2 042.62			384.01		13 027.07			2 449		
	
130.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.013	810.13	810.13		10.53	10.53		15.07	1	159	159		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			7.58				61%	97			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.00				31%	49			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.11					305			
	
131.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.73	48.13	4.41	36.66	83.26	7.63	63.42	15.07	7.27	760	115	461	
									1	1				
	Объем: 0.96*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.63				100%	115			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.58				60%	69			
	
132.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.21	16.40		16.40	36.24		36.24	1	7.52	273		273	
									1	1				
	Объем: 0.96*1.8+0.304*1.6													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	4 115.86	229.84	315.40			22 971	3 465	1 878	
			3 558.40	22.60				17 445	340	
	
	Раздел 7.  ЛЕСТНИЦА	
	
133.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.15	6 788.55	2 883.33	60.42	1 018.28	432.50	9.06	15.07	8.61	8 384	6 518	78	
				3 844.80	7.88		576.72	1.18	3.1	17.6		1 788	21	
	Накладные расходы		76%			329.60				65%	4 250			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			260.21				48%	3 139			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 608.08					15 773			
	
134.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.05	1 679.51	942.47	24.65	83.98	47.12	1.23	15.08	8.63	882	711	11	
				712.39	3.75		35.62	0.19	4.52	17.58		161	3	
	Накладные расходы		76%			35.96				65%	464			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.39				48%	343			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.32					1 689			
	
135.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.5	48.13	4.41	36.66	24.08	2.21	18.33	15.07	7.27	219	33	133	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.21				100%	33			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.33				60%	20			
	
136.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.5	16.40		16.40	8.20		8.20	1	7.52	62		62	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	1 134.54	481.83	36.82			9 547	7 262	284	
			612.34	1.37				1 949	24	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	235 372.87	28 006.59	22 677.65			1 150 371	422 215	130 498	
			184 268.85	1 305.25				591 331	19 832	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	231 526.23	27 744.23	19 513.15			1 116 839	418 261	107 245	
			184 268.85	1 305.25				591 331	19 832	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	49 456.72					209 173			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17, 52, 57-59, 77, 93, 99, 111, 122; %=71 - по стр. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 37, 40-44, 121; %=90 - по стр. 12, 13, 20, 60, 71; %=77 - по стр. 15, 29, 69; %=73 - по стр. 22, 25, 66, 114; %=80 - по стр. 24, 54, 78, 80, 82, 83, 97, 98, 105, 126; %=79 - по стр. 27, 31, 64; %=92 - по стр. 34, 36, 39; %=66 - по стр. 46, 48, 50, 75, 76; %=67 - по стр. 53, 89, 95; %=72 - по стр. 67; %=93 - по стр. 74, 115, 125; %=68 - по стр. 86, 91, 92, 94; %=69 - по стр. 87, 88; %=61 - по стр. 100, 113, 123, 124, 130; %=94 - по стр. 101-103, 107, 108, 116-118; %=64 - по стр. 112; %=65 - по стр. 133, 134)	27 001.94					344 966			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 17, 29, 52, 57-59, 69, 77, 87, 88, 93, 99, 111, 122, 133, 134; %=52 - по стр. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 37, 40-44, 121; %=43 - по стр. 12, 13, 20, 60, 71; %=56 - по стр. 22, 25, 66, 114; %=37 - по стр. 24, 54, 78, 80, 82, 83, 97, 98; %=51 - по стр. 27, 31, 64, 101-103, 107, 108, 116-118; %=44 - по стр. 34, 36, 39, 105, 126; %=50 - по стр. 46, 48, 50; %=40 - по стр. 53, 75, 76, 86, 89, 91, 92, 94, 95; %=64 - по стр. 67; %=54 - по стр. 74, 115, 125; %=31 - по стр. 100, 113, 123, 124, 130; %=36 - по стр. 112)	16 698.47					200 403			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	275 226.64					1 662 208			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 846.64	262.36	3 164.50			33 532	3 954	23 253	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55, 72, 84, 109, 119, 131, 135)	262.36					3 954			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55, 72, 84, 109, 119, 131, 135)	157.42					2 372			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 846.64					33 532			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	279 073.28					1 695 740			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 972.17					36 289			
	ИТОГО	285 045.45					1 732 029			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 700.91					34 641			
	ИТОГО	290 746.36					1 766 670			
	НДС 18%	52 334.34					318 001			
	ВСЕГО С НДС	343 080.70					2 084 671			

Составил:	Ведущий инженер СДО МКУ «КР МКД»                                                            Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СДО МКУ «КР МКД»                                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)