«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Председатель	ТСЖ «Саратовская 13»		

________________ /  Русович С.Б. /	________________ / Кондратович О.В. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт крыши жилого дома № 13 по ул. Саратовская, г. Калининград.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.8593	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	1.8593	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.67337	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.949	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.68	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.14	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	19	
8.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.64	
9.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.64	
10.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	80	
11.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	9.6	
12.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	195.84	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.8593	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	232.4125	
15.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.45	
16.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.45	
17.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.71	
18.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.268	
19.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
20.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
21.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
22.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.26	
23.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.8593	
24.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	28	
25.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.027	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.1134	
27.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м труб	0.012	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.0264	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.015	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.231	
31.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.094	
32.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.094	
33.	Разборка люков выхода на кровлю (прим.)	100 окон	0.01	
34.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.00405	
35.	Люк выхода на крышу (прим.)	м2	0.405	
36.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.02011	
37.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	103.916277	
38.	Разборка подшивки карнизов на торцах из строганных досок	100 м2 подшивки	0.126	
39.	Подшивка карнизов на торцах  досками обшивки	100 м2 потолка	0.126	
40.	Простая окраска масляными составами по дереву стен карнизов на торцах	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.126	
41.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.16	
42.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.16	
43.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.16	
44.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.16	
45.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.16	
46.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.16	
47.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0.16	
48.	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	18.24	
49.	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	18.56	
50.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.05	
51.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	12.6	
52.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	19.84	
53.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	19.84	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)