«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ  «КР МКД»			Директор ООО «УЮТ-сервис»			
		
 ________________ /С. Б. Русович /	________________ /_О. Б. Манойло /	
		
  «______»______________ 2015г.	«______»_________________2015г.	

                                В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
   на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №27 по ул. Солнечногорской  г. Калининград
                                              (во исполнение решения суда)
                                                     (ремонт лестниц)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.03	
2.	Обрамление ступеней  стальным  уголком	100 м плинтуса	0.08	
3.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	0.009	
4.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.14	
5.	Разборка поручней деревянных прямой части (с сохранением)	100 м поручня	0.045	
6.	Ограждение лестничных маршей перилами (материал  б/у)	100 м перил	0.045	
7.	Установка ограждений 0,13*0,13 (прим) -20шт	1 м3 древесины в конструкции	0.014	
8.	Демонтаж косоура	1 м3 древесины в конструкции	0.33
	
9.	Установка косоура (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.33
	
10.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных площадок за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	
11.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ограждения лестниц за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
12.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву косоуров  (новые)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	
13.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.066	
14.	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	
15.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.12	
16.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	2.48	
17.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.5	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.5	

                                    Составил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)