«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	11 282 483	руб.	Смета на сумму:	11 282 483	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_______________ 2018 г.	«______»______________ 2018 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дарвина 5-7, 9-13-ул. Киевская, 36, 40-48- ул. Тихорецкая, 11-17
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
	
Сметная стоимость:	11 282.483	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.662	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 167.263	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.144	31 377.16	4 518	
		Объем: (279+80)*0.04						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.4264	268.820	652	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	11.19168	152.740	1 709	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.64944	935.23	607	
			(1)			268.82	175	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.77696	1 233.16	2 191	
			(1)			268.82	478	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.28512	35.92	10	
		Накладные расходы				88%	2 078	
		Сметная прибыль				48%	1 133	
		Всего с НР и СП					7 729	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.16	16 033.58	18 599	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	10.904	200.120	2 182	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	79.1816	163.200	12 922	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	10.904	493.44	5 380	
			(1)			200.12	2 182	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	32.712	9.05	296	
		Накладные расходы				88%	13 292	
		Сметная прибыль				48%	7 250	
		Всего с НР и СП					39 140	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза		30.003	39.92	1 198	
		Объем: 14.4*1.8+(116*0.2*0.08*2.2)						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		30.003	262.99	7 890	
		Объем: 14.4*1.8+(116*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=309м2	
5.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0773	51 564.61	3 986	
		Объем: 309*0.25						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.371826	268.820	906	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.165684	147.310	172	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.799282	935.23	748	
			(1)			268.82	215	
5. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.572544	1 188.38	3 057	
			(1)			268.82	692	
5. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003092	3 090.35	10	
		Накладные расходы				81%	873	
		Сметная прибыль				34%	367	
		Всего с НР и СП					5 226	
	
6.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		123.68	151.56	18 745	
		Объем: 77.3*1.6						
	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.618	18 517.68	11 444	
		Объем: 309*0.2						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.57784	254.662	2 184	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.71496	151.380	1 471	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.09386	1 543.79	1 689	
			(1)			268.82	294	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.65122	964.28	2 557	
			(1)			200.12	531	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.37544	1 215.15	5 317	
			(1)			286.75	1 255	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.45732	760.62	348	
			(1)			229.99	105	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.09	20.52	63	
		Накладные расходы				121%	4 423	
		Сметная прибыль				65%	2 376	
		Всего с НР и СП					18 242	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		67.98	523.12	35 562	
		Объем: 61.8*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1545	5 304.43	820	
		Объем: 309*0.05						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.761685	213.358	163	
9. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.146775	1 543.79	227	
			(1)			268.82	39	
9. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.61491	964.28	593	
			(1)			200.12	123	
		Накладные расходы				121%	197	
		Сметная прибыль				65%	106	
		Всего с НР и СП					1 123	
	
10.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		15.759	2 154.36	33 951	
		Объем: (0.1545)*102.0						
	
11.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		30.9	2 297.87	71 004	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.781	220.033	612	
11. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	364.62	184.510	67 276	
11. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.927	964.28	894	
			(1)			200.12	186	
11. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	17.613	13.20	232	
11. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.927	760.62	705	
			(1)			229.99	213	
11. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.927	1 037.49	962	
			(1)			229.99	213	
11. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.18	20.52	127	
11. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.545	523.12	808	
		Накладные расходы				121%	82 144	
		Сметная прибыль				65%	44 127	
		Всего с НР и СП					197 276	
	
12.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая) 	м2		315.18	470.00	148 135	
		Объем: 309*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=32м2	
13.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00864	51 564.61	446	
		Объем: 32*0.27						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3768768	268.820	101	
13. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1302912	147.310	19	
13. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0893376	935.23	84	
			(1)			268.82	24	
13. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2875392	1 188.38	342	
			(1)			268.82	77	
13. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003456	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	97	
		Сметная прибыль				34%	41	
		Всего с НР и СП					584	
	
14.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.824	151.56	2 095	
		Объем: 8.64*1.6						
	
15.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.042	18 517.68	778	
		Объем: 32*0.13						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.58296	254.662	148	
15. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.66024	151.380	100	
15. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07434	1 543.79	115	
			(1)			268.82	20	
15. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.18018	964.28	174	
			(1)			200.12	36	
15. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.29736	1 215.15	361	
			(1)			286.75	85	
15. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03108	760.62	24	
			(1)			229.99	7	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.21	20.52	4	
		Накладные расходы				121%	300	
		Сметная прибыль				65%	161	
		Всего с НР и СП					1 239	
	
16.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.62	523.12	2 417	
		Объем: 4.2*1.10						
	
17.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.032	22 274.28	713	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.67104	265.450	178	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.95072	161.570	154	
17. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.03872	935.23	36	
			(1)			268.82	10	
17. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04096	1 543.79	63	
			(1)			268.82	11	
17. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.16512	691.29	114	
			(1)			268.82	44	
17. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.2752	791.87	218	
			(1)			268.82	74	
17. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0928	721.34	67	
			(1)			268.82	25	
17. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.05824	760.62	44	
			(1)			229.99	13	
17. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.8	20.52	16	
		Накладные расходы				121%	402	
		Сметная прибыль				65%	216	
		Всего с НР и СП					1 331	
	
18.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.032	1 725.17	-55	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0736	268.820	-20	
18. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.016	691.29	-11	
			(1)			268.82	-4	
18. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0368	791.87	-29	
			(1)			268.82	-10	
18. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0208	721.34	-15	
			(1)			268.82	-6	
		Накладные расходы				121%	-24	
		Сметная прибыль				65%	-13	
		Всего с НР и СП					-92	
	
19.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		4	2 066.43	8 266	
		Объем: 32*0.1*1.25						
	
20.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0128	5 304.43	68	
		Объем: 32*0.04						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.063104	213.358	13	
20. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01216	1 543.79	19	
			(1)			268.82	3	
20. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.050944	964.28	49	
			(1)			200.12	10	
		Накладные расходы				121%	16	
		Сметная прибыль				65%	8	
		Всего с НР и СП					92	
	
21.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.306	2 154.36	2 814	
		Объем: (0.0128)*102.0						
	
22.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.2	2 297.87	7 353	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.288	220.033	63	
22. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	37.76	184.510	6 967	
22. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	964.28	93	
			(1)			200.12	19	
22. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.824	13.20	24	
22. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.096	760.62	73	
			(1)			229.99	22	
22. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	1 037.49	100	
			(1)			229.99	22	
22. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.64	20.52	13	
22. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.16	523.12	84	
		Накладные расходы				121%	8 506	
		Сметная прибыль				65%	4 570	
		Всего с НР и СП					20 429	
	
23.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная) 	м2		32.64	450.00	14 688	
		Объем: 32*1.02						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 9) S=349 м2	
24.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.524	18 517.68	9 703	
		Объем: 349*0.15						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.27312	254.662	1 852	
24. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	8.23728	151.380	1 247	
24. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.92748	1 543.79	1 432	
			(1)			268.82	249	
24. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.24796	964.28	2 168	
			(1)			200.12	450	
24. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.70992	1 215.15	4 508	
			(1)			286.75	1 064	
24. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.38776	760.62	295	
			(1)			229.99	89	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.62	20.52	54	
		Накладные расходы				121%	3 750	
		Сметная прибыль				65%	2 014	
		Всего с НР и СП					15 467	
	
25.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		57.64	523.12	30 153	
		Объем: 52.4*1.10						
	
26.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.349	22 274.28	7 774	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.31853	265.450	1 943	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	10.36879	161.570	1 675	
26. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.42229	935.23	395	
			(1)			268.82	114	
26. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.44672	1 543.79	690	
			(1)			268.82	120	
26. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.80084	691.29	1 245	
			(1)			268.82	484	
26. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.0014	791.87	2 377	
			(1)			268.82	807	
26. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.0121	721.34	730	
			(1)			268.82	272	
26. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.63518	760.62	483	
			(1)			229.99	146	
26. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.725	20.52	179	
		Накладные расходы				121%	4 378	
		Сметная прибыль				65%	2 352	
		Всего с НР и СП					14 503	
	
27.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		65.4375	2 066.43	135 222	
		Объем: 349*0.15*1.25						
	
28.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.1047	391.54	41	
		Объем: 349*0.3/1000						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.069102	215.055	15	
28. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.034551	1 186.49	41	
			(2)			430.11	15	
		Накладные расходы				121%	18	
		Сметная прибыль				65%	10	
		Всего с НР и СП					69	
	
29.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1078	18 523.79	1 997	
		Объем: (0.1047)*1.03						
	
30.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.349	24 188.62	8 442	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	6.67288	273.690	1 826	
30. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	13.3667	181.930	2 432	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01047	874.68	9	
			(1)			268.82	3	
30. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.11331	1 322.78	1 473	
			(1)			286.75	319	
30. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4886	18.66	9	
30. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.38204	541.83	749	
			(1)			229.99	318	
30. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.01699	806.62	3 240	
			(1)			286.75	1 152	
30. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.13611	760.62	104	
			(1)			229.99	31	
30. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01396	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
30. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0698	20.52	1	
30. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0021638	50 201.92	109	
30. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.05235	5 768.85	302	
		Накладные расходы				121%	5 152	
		Сметная прибыль				65%	2 768	
		Всего с НР и СП					16 362	
	
31.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		33.7134	3 942.49	132 915	
		Объем: (0.349)*96.6						
	
32.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0038	23 218.80	88	
		Объем: (0.349)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
33.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02302	51 564.61	1 187	
		Объем: (411*0.28*0.2)						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0041324	268.820	270	
33. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3471416	147.310	51	
33. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2380268	935.23	223	
			(1)			268.82	64	
33. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7661056	1 188.38	910	
			(1)			268.82	206	
33. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009208	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	260	
		Сметная прибыль				34%	109	
		Всего с НР и СП					1 556	
	
34.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		36.832	151.56	5 582	
		Объем: 23.02*1.6						
	
35.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.115	18 517.68	2 130	
		Объем: (411*0.28*0.1)						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5962	254.662	406	
35. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.8078	151.380	274	
35. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.20355	1 543.79	314	
			(1)			268.82	55	
35. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.49335	964.28	476	
			(1)			200.12	99	
35. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.8142	1 215.15	989	
			(1)			286.75	233	
35. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0851	760.62	65	
			(1)			229.99	20	
35. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.575	20.52	12	
		Накладные расходы				121%	823	
		Сметная прибыль				65%	442	
		Всего с НР и СП					3 395	
	
36.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.65	523.12	6 617	
		Объем: 11.5*1.10						
	
37.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		4.11	13 358.27	54 903	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.9592	266.663	789	
37. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	312.6888	159.670	49 927	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.7948	874.68	2 445	
			(1)			268.82	751	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1644	1 037.49	171	
			(1)			229.99	38	
37. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00411	57 689.15	237	
37. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.6987	3 038.87	2 123	
		Накладные расходы				121%	61 366	
		Сметная прибыль				65%	32 965	
		Всего с НР и СП					149 235	
	
38.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0814	2 983.71	243	
		Объем: (4.11)*(0.06*0.33)						
	
39.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		20.854	3 276.39	68 326	
		Объем: (4.11)*(5.9*0.86)						
	
40.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		411	178.10	73 199	
		Объем: (4.11)*100.0						
	
41.	ГЭСНр 68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2		0.18	111 302.65	20 034	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.71	2.1078	218.001	460	
41. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	172.9	31.122	156.950	4 885	
41. 3.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	6.84	1.2312	541.83	667	
			(1)			229.99	283	
41. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.6	0.288	116.06	33	
41. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.0306	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
41. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.7	0.846	493.44	417	
			(1)			200.12	169	
41. 7.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.4	1.692	9.05	15	
41. 8.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.12	0.0216	23 218.80	502	
41. 9.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	19	3.42	3 942.49	13 483	
41. 10.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	14.3	2.574			
		Накладные расходы				88%	4 704	
		Сметная прибыль				48%	2 566	
		Всего с НР и СП					27 303	
	
42.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
42. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
42. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
42. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
43.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
44.	ГЭСН 27-02-010-04 
(Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Регулировка бортовых камней гранитных (прим.)	100 м		0.6	18 318.13	10 991	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.432	266.663	115	
44. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	109	65.4	156.950	10 265	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.408	874.68	357	
			(1)			268.82	110	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
44. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0006	57 689.15	35	
44. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.102	3 038.87	310	
44. 7.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	60			
		Накладные расходы				121%	12 560	
		Сметная прибыль				65%	6 747	
		Всего с НР и СП					30 298	
	
45.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0119	2 983.71	36	
		Объем: (0.6)*(0.06*0.33)						
	
46.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.0444	3 276.39	9 975	
		Объем: (0.6)*(5.9*0.86)						
	
47.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.5	13 482.75	6 741	
47. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	20	150.030	3 001	
47. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	7.5	498.77	3 741	
		Накладные расходы				98%	2 941	
		Сметная прибыль				61%	1 831	
		Всего с НР и СП					11 513	
	
	ОГРАЖДЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ	
48.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.11	50 271.79	5 530	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.4728	248.541	615	
48. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.9204	161.570	633	
48. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.2023	996.66	1 198	
			(1)			229.99	277	
48. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.1814	1 001.51	1 183	
			(1)			268.82	318	
48. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0891	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
48. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6.34	0.6974	3 276.39	2 285	
48. 7.	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.	100	11			
48. 8.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	6.149	22.38	138	
		Накладные расходы				77%	961	
		Сметная прибыль				58%	724	
		Всего с НР и СП					7 215	
	
49.	23.3.08.01-0050	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м		27.5	322.50	8 869	
		Объем: 2.5*11						
	
50.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.1763	17 135.02	3 021	
		Объем: 176.3/1000						
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.706963	267.911	189	
50. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	11.156264	165.230	1 843	
50. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.01763	1 687.36	30	
			(1)			306.16	5	
50. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.021156	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
50. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.63468	1 113.56	707	
			(1)			268.82	171	
50. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.033497	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
50. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.257398	3.21	1	
50. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.01763	112.76	2	
50. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.21156	51.41	11	
50. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.063468	46.96	3	
50. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000077572	60 390.76	5	
50. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0037023	89 253.46	330	
50. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001763	57 689.15		
50. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001763	204 657.21	4	
50. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003526	101 704.48	4	
50. 16.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.1763			
50. 17.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00329681	210.53	1	
50. 18.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000005289	45 326.49		
50. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000342022	39 941.89	14	
50. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000181589	9 003.93	2	
50. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000054653	72 855.64	4	
50. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00010578	80 243.85	8	
		Накладные расходы				77%	1 565	
		Сметная прибыль				58%	1 179	
		Всего с НР и СП					5 764	
	
51.	23.3.08.01-0027	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м		41	203.34	8 337	
	
52.	ГЭСН 09-05-001-01 
(прим)	Облицовка забора стальным профилированным листом	100 м2		0.41	5 887.23	2 414	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.1271	245.021	31	
52. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.59	13.3619	167.270	2 235	
52. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0492	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0779	1 037.49	81	
			(1)			229.99	18	
52. 5.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.000123	182 172.51	22	
52. 6.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.000123	263 871.81	32	
		Накладные расходы				77%	1 745	
		Сметная прибыль				58%	1 314	
		Всего с НР и СП					5 473	
	
53.	08.3.09.04-0024	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2		0.2214	328.67	73	
		Объем: 5.4*41/1000						
	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
54.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.3	29 499.47	8 850	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	6.744	248.541	1 676	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	10.692	161.570	1 728	
54. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	3.279	996.66	3 268	
			(1)			229.99	754	
54. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	3.222	1 001.51	3 227	
			(1)			268.82	866	
54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.243	1 037.49	252	
			(1)			229.99	56	
54. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	16.77	22.38	375	
		Накладные расходы				77%	2 621	
		Сметная прибыль				58%	1 974	
		Всего с НР и СП					13 445	
	
55.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.902	3 276.39	6 232	
		Объем: 0.3*6.34						
	
56.	С цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм 	шт		30	810.00	24 300	
	
57.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		2.9	1 430.28	4 148	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.972	229.990	454	
57. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	20.619	161.570	3 331	
57. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.319	1 037.49	331	
			(1)			229.99	73	
57. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.653	293.67	485	
			(1)			229.99	380	
		Накладные расходы				77%	2 914	
		Сметная прибыль				58%	2 195	
		Всего с НР и СП					9 258	
	
58.	С цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием 	шт		29	1 300.00	37 700	
	
59.	С цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)  	компл.		90	225.00	20 250	
	
60.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.02	164 998.11	3 300	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0604	229.990	14	
60. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	17.113	187.360	3 206	
60. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0016	890.68	1	
			(1)			229.99		
60. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.087	11.58	1	
60. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0588	1 037.49	61	
			(1)			229.99	14	
60. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.232	43.43	10	
60. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0004	48 451.22	19	
60. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.0003	2 590.83	1	
		Накладные расходы				111%	3 574	
		Сметная прибыль				58%	1 868	
		Всего с НР и СП					8 742	
	
61.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0003	2 590.83	-1	
		Объем: (0.02)*(-0.015)						
	
62.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.1	3 276.39	328	
		Объем: (0.02)*5.0						
	
63.	С цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)  	компл.		2	9 500.00	19 000	
	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
64.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.081	51 564.61	4 177	
		Объем: 324*0.25						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.53322	268.820	950	
64. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.22148	147.310	180	
64. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.83754	935.23	783	
			(1)			268.82	225	
64. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.69568	1 188.38	3 203	
			(1)			268.82	725	
64. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00324	3 090.35	10	
		Накладные расходы				81%	915	
		Сметная прибыль				34%	384	
		Всего с НР и СП					5 477	
	
65.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		129.6	151.56	19 642	
		Объем: 81*1.6						
	
66.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.486	18 517.68	9 000	
		Объем: 324*0.15						
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.74568	254.662	1 718	
66. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	7.63992	151.380	1 157	
66. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.86022	1 543.79	1 328	
			(1)			268.82	231	
66. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.08494	964.28	2 010	
			(1)			200.12	417	
66. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.44088	1 215.15	4 181	
			(1)			286.75	987	
66. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.35964	760.62	274	
			(1)			229.99	83	
66. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.43	20.52	50	
		Накладные расходы				121%	3 479	
		Сметная прибыль				65%	1 869	
		Всего с НР и СП					14 348	
	
67.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		53.46	523.12	27 966	
		Объем: 48.6*1.1						
	
68.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		32.4	633.89	20 538	
		Объем: 324*0.1						
68. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	118.584	158.310	18 773	
68. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	15.552	3.18	49	
68. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0648	21 070.94	1 365	
68. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	11.34	20.52	233	
68. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0324	3 621.85	117	
		Накладные расходы				105%	19 712	
		Сметная прибыль				51%	9 574	
		Всего с НР и СП					49 824	
	
69.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		33.048	3 276.39	108 278	
		Объем: 32.4*1.02						
	
70.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.2592	3 799.01	985	
		Объем: 324*0.8/1000						
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.098496	246.339	24	
70. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.276288	167.270	548	
70. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.041472	874.68	36	
			(1)			268.82	11	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.057024	1 037.49	59	
			(1)			229.99	13	
70. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0072576	47 018.66	341	
		Накладные расходы				89%	509	
		Сметная прибыль				44%	252	
		Всего с НР и СП					1 746	
	
71.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.2592	64 903.63	16 823	
		Объем: (0.2592)*1.0						
	
72.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2		3.24	3 302.27	10 699	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	2.6568	246.090	654	
72. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	55.728	156.950	8 747	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	1.1016	308.04	339	
			(1)			268.82	296	
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.5552	1 037.49	1 614	
			(1)			229.99	358	
		Накладные расходы				105%	9 871	
		Сметная прибыль				51%	4 795	
		Всего с НР и СП					25 365	
	
73.	С цена поставщ.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз" 	м2		330.48	1 380.00	456 062	
		Объем: 324*1.02						
	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
74.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0294	41 246.80	1 213	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*47						
74. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	8.232	147.310	1 213	
		Накладные расходы				68%	825	
		Сметная прибыль				31%	376	
		Всего с НР и СП					2 414	
	
75.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0294	7 577.13	223	
75. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.574664	141.470	223	
		Накладные расходы				68%	152	
		Сметная прибыль				31%	69	
		Всего с НР и СП					444	
	
76.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4.7	151.56	712	
		Объем: 2.94*1.6						
	
77.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.047	144 322.73	6 783	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*47						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.9259	265.750	246	
77. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	28.11822	161.570	4 543	
77. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.82767	1 126.02	932	
			(1)			268.82	222	
77. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.03478	874.68	30	
			(1)			268.82	9	
77. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01269	964.28	12	
			(1)			200.12	3	
77. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.37052	11.58	16	
77. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.05076	1 037.49	53	
			(1)			229.99	12	
77. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.019928	20.52		
77. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00141	57 689.15	81	
77. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.003854	11 636.25	45	
77. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0035814	45 326.49	162	
77. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0329	5 760.02	190	
77. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	3.0597	234.83	719	
		Накладные расходы				89%	4 262	
		Сметная прибыль				44%	2 107	
		Всего с НР и СП					13 152	
	
78.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.794	3 276.39	15 707	
		Объем: 4.7*1.02						
	
79.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских площадок	т		1.29	12 241.76	15 792	
		Объем: (220+64+51+127+83+51+65+18+560+51)/1000						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	7.5207	268.003	2 016	
79. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	41.7573	177.590	7 416	
79. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0903	1 687.36	152	
			(1)			306.16	28	
79. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.1548	874.68	135	
			(1)			268.82	42	
79. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	7.0305	798.04	5 611	
			(1)			268.82	1 890	
79. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.2384	7.34	9	
79. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.2451	1 037.49	254	
			(1)			229.99	56	
79. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.1672	3.21	7	
79. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	12.4098	112.76	1 399	
79. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.7673	51.41	91	
79. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.5289	46.96	25	
79. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00516	62 811.43	324	
79. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000129	57 689.15	1	
79. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000129	204 657.21	26	
79. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00129	101 704.48	131	
79. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.024123	210.53	5	
79. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000387	45 326.49	2	
79. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0025026	39 941.89	100	
79. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0013287	9 003.93	12	
79. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0003999	72 855.64	29	
79. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000774	80 243.85	62	
		Накладные расходы				77%	7 263	
		Сметная прибыль				58%	5 471	
		Всего с НР и СП					28 525	
	
80.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0008	80 243.85	-64	
		Объем: (1.29)*(-0.0006)						
	
81.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.00001	57 689.15	-1	
		Объем: (1.29)*(-0.00001)						
	
82.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0013	9 003.93	-12	
		Объем: (1.29)*(-0.00103)						
	
83.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0241	210.53	-5	
		Объем: (1.29)*(-0.0187)						
	
84.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0004	72 855.64	-29	
		Объем: (1.29)*(-0.00031)						
	
85.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0001	204 657.21	-20	
		Объем: (1.29)*(-0.0001)						
	
86.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0013	101 704.48	-132	
		Объем: (1.29)*(-0.001)						
	
87.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0025	39 941.89	-100	
		Объем: (1.29)*(-0.00194)						
	
88.	С цена поставщ.	Качалка на пружине "Лошадка" 	шт		1	18 700.00	18 700	
	
89.	С цена поставщ.	Детский спортивный комплекс 2270 х 4050мм 	шт		1	83 980.00	83 980	
	
90.	С цена поставщ.	Детский игровой комплекс "Лесная сказка" 6570 х 3715мм  	шт		1	157 690.00	157 690	
	
91.	С цена поставщ.	Карусель с рулем, диам. 1640мм  	шт		1	31 460.00	31 460	
	
92.	С цена поставщ.	Счеты на столбах, 1008х110мм   Н=1300мм  	шт		1	10 340.00	10 340	
	
93.	С цена поставщ.	Качалка на пружине "Дельфин"  	шт		1	17 930.00	17 930	
	
94.	С цена поставщ.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм   	шт		1	22 550.00	22 550	
	
95.	С цена поставщ.	Качалка-балансир большая 3110х420мм Н=1000мм Н сидения=650мм  	шт		1	11 017.00	11 017	
	
96.	С цена поставщ.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм  25220руб	шт		1	25 220.00	25 220	
	
97.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0036	41 246.80	148	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*4						
97. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.008	147.310	148	
		Накладные расходы				68%	101	
		Сметная прибыль				31%	46	
		Всего с НР и СП					295	
	
98.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0036	7 577.13	27	
98. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.192816	141.470	27	
		Накладные расходы				68%	18	
		Сметная прибыль				31%	8	
		Всего с НР и СП					54	
	
99.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.576	151.56	87	
		Объем: 0.36*1.6						
	
100.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0036	47 075.78	169	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.065268	268.542	18	
100. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.648	147.310	95	
100. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0648	1 126.02	73	
			(1)			268.82	17	
100. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1728	3.18	1	
100. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000468	1 037.49		
			(1)			229.99		
100. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00072	20.52		
		Накладные расходы				89%	101	
		Сметная прибыль				44%	50	
		Всего с НР и СП					319	
	
101.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.3672	3 276.39	1 203	
		Объем: 0.0036*102						
	
102.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.204	11 957.59	2 439	
		Объем: (51*4)/1000						
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.18932	268.003	319	
102. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	6.60348	177.590	1 173	
102. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01428	1 687.36	24	
			(1)			306.16	4	
102. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02448	874.68	21	
			(1)			268.82	7	
102. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.1118	798.04	887	
			(1)			268.82	299	
102. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.19584	7.34	1	
102. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03876	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
102. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.34272	3.21	1	
102. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.96248	112.76	221	
102. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.27948	51.41	14	
102. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.08364	46.96	4	
102. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000816	62 811.43	51	
102. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000612	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	1 149	
		Сметная прибыль				58%	865	
		Всего с НР и СП					4 453	
	
103.	С цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм  	шт		4	11 040.00	44 160	
	
104.	С цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм  	шт		2	4 440.00	8 880	
	
105.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка  гравием	100 м3		0.13	12 520.10	1 628	
105. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	11.505	141.470	1 628	
		Накладные расходы				68%	1 107	
		Сметная прибыль				31%	505	
		Всего с НР и СП					3 240	
	
106.	02.2.01.02-0012	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		13	823.01	10 699	
	
	Элементы спортивной площадки	
	Покрытие площадки	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=116м2	
107.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.029	51 564.61	1 495	
		Объем: 116*0.25						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.26498	268.820	340	
107. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.43732	147.310	64	
107. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.29986	935.23	280	
			(1)			268.82	81	
107. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.96512	1 188.38	1 147	
			(1)			268.82	259	
107. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00116	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	327	
		Сметная прибыль				34%	137	
		Всего с НР и СП					1 960	
	
108.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		46.4	151.56	7 032	
		Объем: 29*1.6						
	
109.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.232	18 517.68	4 296	
		Объем: 116*0.2						
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.22016	254.662	820	
109. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.64704	151.380	552	
109. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.41064	1 543.79	634	
			(1)			268.82	110	
109. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.99528	964.28	960	
			(1)			200.12	199	
109. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.64256	1 215.15	1 996	
			(1)			286.75	471	
109. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.17168	760.62	131	
			(1)			229.99	39	
109. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.16	20.52	24	
		Накладные расходы				121%	1 660	
		Сметная прибыль				65%	892	
		Всего с НР и СП					6 848	
	
110.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		25.52	523.12	13 350	
		Объем: 23.2*1.10						
	
111.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.058	5 304.43	308	
		Объем: 116*0.05						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.28594	213.358	61	
111. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0551	1 543.79	85	
			(1)			268.82	15	
111. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.23084	964.28	223	
			(1)			200.12	46	
		Накладные расходы				121%	74	
		Сметная прибыль				65%	40	
		Всего с НР и СП					421	
	
112.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.916	2 154.36	12 745	
		Объем: (0.058)*102.0						
	
113.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11.6	2 297.87	26 655	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.044	220.033	230	
113. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	136.88	184.510	25 256	
113. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.348	964.28	336	
			(1)			200.12	70	
113. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.612	13.20	87	
113. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.348	760.62	265	
			(1)			229.99	80	
113. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.348	1 037.49	361	
			(1)			229.99	80	
113. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.32	20.52	48	
113. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.58	523.12	303	
		Накладные расходы				121%	30 838	
		Сметная прибыль				65%	16 566	
		Всего с НР и СП					74 059	
	
114.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)   	м2		118.32	450.00	53 244	
		Объем: 116*1.02						
	
	Монтажные работы	
115.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0156	41 246.80	643	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*25						
115. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	4.368	147.310	643	
		Накладные расходы				68%	437	
		Сметная прибыль				31%	199	
		Всего с НР и СП					1 280	
	
116.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0156	7 577.13	118	
116. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.835536	141.470	118	
		Накладные расходы				68%	80	
		Сметная прибыль				31%	37	
		Всего с НР и СП					235	
	
117.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		2.5	151.56	379	
		Объем: 1.56*1.6						
	
118.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.025	144 322.73	3 608	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*25						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.4925	265.750	131	
118. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	14.9565	161.570	2 417	
118. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.44025	1 126.02	496	
			(1)			268.82	118	
118. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.0185	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
118. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00675	964.28	7	
			(1)			200.12	1	
118. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.729	11.58	8	
118. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.027	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
118. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.0106	20.52		
118. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00075	57 689.15	43	
118. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00205	11 636.25	24	
118. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001905	45 326.49	86	
118. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0175	5 760.02	101	
118. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.6275	234.83	382	
		Накладные расходы				89%	2 268	
		Сметная прибыль				44%	1 121	
		Всего с НР и СП					6 997	
	
119.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.55	3 276.39	8 355	
		Объем: 2.5*1.02						
	
120.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  элементов спортивной площадки	т		0.679	12 241.76	8 312	
		Объем: (72+92+87+62+70+16+280)/1000						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	3.95857	268.003	1 061	
120. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	21.97923	177.590	3 903	
120. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.04753	1 687.36	80	
			(1)			306.16	15	
120. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.08148	874.68	71	
			(1)			268.82	22	
120. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	3.70055	798.04	2 953	
			(1)			268.82	995	
120. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.65184	7.34	5	
120. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.12901	1 037.49	134	
			(1)			229.99	30	
120. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.14072	3.21	4	
120. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	6.53198	112.76	737	
120. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.93023	51.41	48	
120. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.27839	46.96	13	
120. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.002716	62 811.43	171	
120. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000679	57 689.15		
120. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000679	204 657.21	14	
120. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000679	101 704.48	69	
120. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0126973	210.53	3	
120. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00002037	45 326.49	1	
120. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00131726	39 941.89	53	
120. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00069937	9 003.93	6	
120. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00021049	72 855.64	15	
120. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0004074	80 243.85	33	
		Накладные расходы				77%	3 822	
		Сметная прибыль				58%	2 879	
		Всего с НР и СП					15 013	
	
121.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0004	80 243.85	-32	
		Объем: (0.679)*(-0.0006)						
	
122.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.000007	57 689.15		
		Объем: (0.679)*(-0.00001)						
	
123.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0007	9 003.93	-6	
		Объем: (0.679)*(-0.00103)						
	
124.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0127	210.53	-3	
		Объем: (0.679)*(-0.0187)						
	
125.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0002	72 855.64	-15	
		Объем: (0.679)*(-0.00031)						
	
126.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0001	204 657.21	-20	
		Объем: (0.679)*(-0.0001)						
	
127.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0007	101 704.48	-71	
		Объем: (0.679)*(-0.001)						
	
128.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0013	39 941.89	-52	
		Объем: (0.679)*(-0.00194)						
	
129.	С цена поставщ.	Тренажер 1780х760 Н=1770 	шт		1	46 420.00	46 420	
	
130.	С цена поставщ.	Тренажер 1760х850 Н=1770	шт		1	65 200.00	65 200	
	
131.	С цена поставщ.	Тренажер 1110х960 Н=1970   	шт		1	55 800.00	55 800	
	
132.	С цена поставщ.	Тренажер 960х840 Н=2000  	шт		1	39 000.00	39 000	
	
133.	С цена поставщ.	Тренажер 1100х850 Н=1470  	шт		1	52 120.00	52 120	
	
134.	С цена поставщ.	Тренажер 1010х660 Н=800   	шт		1	13 520.00	13 520	
	
135.	С цена поставщ.	Комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса и шведской стенки  	шт		1	154 960.00	154 960	
	
	Подпорная стена ТИХОРЕЦКАЯ 11-17	
136.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.207	22 685.74	4 696	
		Объем: 69*0.3						
136. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	31.878	147.310	4 696	
		Накладные расходы				68%	3 193	
		Сметная прибыль				31%	1 456	
		Всего с НР и СП					9 345	
	
137.	ГЭСН 01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3		0.0483	35 758.35	1 727	
		Объем: 69*0.7						
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30.09	1.453347	268.820	391	
137. 2.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	30.09	1.453347	1 188.38	1 727	
			(1)			268.82	391	
		Накладные расходы				81%	317	
		Сметная прибыль				34%	133	
		Всего с НР и СП					2 177	
	
138.	ГЭСН 12-01-012-01 
(прим)	Демонтаж ограждений подпорной стены  МПСН, п.10.2 таб.2-4  Демонтаж (разборка) металлических конструкций	100 м		0.69	1 149.34	793	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.301	0.20769	256.178	53	
138. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4.669	3.22161	167.270	539	
138. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.126	0.08694	1 126.02	98	
			(1)			268.82	23	
138. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.077	0.05313	874.68	46	
			(1)			268.82	14	
138. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.098	0.06762	1 037.49	70	
			(1)			229.99	16	
138. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.323	0.91287	43.43	40	
		Накладные расходы				102%	604	
		Сметная прибыль				44%	260	
		Всего с НР и СП					1 657	
	
139.	ГЭСНр 61-25-1	Очистка поверхности бетонной пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2		1.035	4 008.81	4 149	
139. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	18.33	18.97155	167.270	3 173	
139. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	9.16	9.4806	97.21	922	
139. 3.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.1	0.1035	523.12	54	
		Накладные расходы				67%	2 126	
		Сметная прибыль				40%	1 269	
		Всего с НР и СП					7 544	
	
140.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.035	1 208.93	1 251	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0207	249.405	5	
140. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	6.77925	181.930	1 233	
140. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.01035	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
140. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01035	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
140. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.1035	38.33	4	
		Накладные расходы				89%	1 102	
		Сметная прибыль				37%	458	
		Всего с НР и СП					2 811	
	
141.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		13.455	61.73	831	
		Объем: (1.035)*(0.013)*1000						
	
142.	ГЭСН 46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.38	2 071.33	787	
142. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.82	4.8716	161.570	787	
		Накладные расходы				94%	740	
		Сметная прибыль				48%	378	
		Всего с НР и СП					1 905	
	
143.	ГЭСН 07-05-039-07 
(прим.)	Заделка трещин в бетонных стенах методом инъецирования	100 м		1.2	6 980.24	8 376	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.93	8.316	200.982	1 671	
143. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20.13	24.156	171.480	4 142	
143. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
143. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.73	8.076	493.44	3 985	
			(1)			200.12	1 616	
		Накладные расходы				132%	7 673	
		Сметная прибыль				68%	3 953	
		Всего с НР и СП					20 002	
	
144.	ГЭСНр 69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	м3		0.29	464.03	135	
144. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.15	0.9135	147.310	135	
		Накладные расходы				56%	76	
		Всего с НР и СП					211	
	
145.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т		0.1015	26 755.20	2 716	
		Объем: 0.25*0.29*1.4						
	
146.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.2175	523.12	114	
		Объем: 0.75*0.29						
	
147.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство подпорных стен: бетонных	100 м3		0.126	106 487.48	13 417	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	2.88162	264.155	761	
147. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	45.11052	165.230	7 454	
147. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	2.3688	1 126.02	2 667	
			(1)			268.82	637	
147. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.19278	874.68	169	
			(1)			268.82	52	
147. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.03402	964.28	33	
			(1)			200.12	7	
147. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	2.29446	11.58	27	
147. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.28602	1 037.49	297	
			(1)			229.99	66	
147. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.009702	20.52		
147. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.0063	89 253.46	562	
147. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.005418	57 689.15	313	
147. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.003276	11 636.25	38	
147. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00882	5 768.85	51	
147. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.10836	5 760.02	624	
147. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	5.04	234.83	1 184	
		Накладные расходы				89%	7 311	
		Сметная прибыль				44%	3 615	
		Всего с НР и СП					24 343	
	
148.	04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3		12.852	3 517.03	45 201	
		Объем: (0.126)*102.0						
	
149.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.4595	3 799.01	1 746	
		Объем: 103.5*4.44/1000						
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.17461	246.339	43	
149. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	5.80808	167.270	972	
149. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.07352	874.68	64	
			(1)			268.82	20	
149. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.10109	1 037.49	105	
			(1)			229.99	23	
149. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.012866	47 018.66	605	
		Накладные расходы				89%	903	
		Сметная прибыль				44%	447	
		Всего с НР и СП					3 096	
	
150.	08.4.03.03-0029	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т		0.4595	53 419.68	24 546	
		Объем: 103.5*4.44/1000						
	
151.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.9	12 304.92	11 074	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.18	229.990	41	
151. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	19.08	179.760	3 430	
151. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	1.755	116.06	204	
151. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.18	1 037.49	187	
			(1)			229.99	41	
151. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.0144	25 327.06	365	
151. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.216	26 382.45	5 699	
151. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0216	54 972.66	1 187	
151. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.09	38.33	3	
		Накладные расходы				104%	3 610	
		Сметная прибыль				54%	1 874	
		Всего с НР и СП					16 558	
	
152.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.035	1 208.93	1 251	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0207	249.405	5	
152. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	6.77925	181.930	1 233	
152. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.01035	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
152. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01035	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
152. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.1035	38.33	4	
		Накладные расходы				89%	1 102	
		Сметная прибыль				37%	458	
		Всего с НР и СП					2 811	
	
153.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		13.455	61.73	831	
		Объем: (1.035)*(0.013)*1000						
	
154.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.035	17 515.20	18 128	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	2.8773	177.720	511	
154. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	73.3608	181.930	13 347	
154. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.9315	14.36	13	
154. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	2.8773	267.44	770	
			(1)			177.72	511	
154. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.36225	20.52	7	
154. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.95615	2 040.43	3 991	
		Накладные расходы				89%	12 334	
		Сметная прибыль				37%	5 127	
		Всего с НР и СП					35 589	
	
155.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		1.035	46 975.53	48 620	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.13455	229.990	31	
155. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	84.456	147.310	12 441	
155. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.1035	10.80	1	
155. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.13455	1 037.49	140	
			(1)			229.99	31	
155. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.1863	20.52	4	
155. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.25875	9 149.15	2 367	
155. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	113.85	295.71	33 667	
		Накладные расходы				67%	8 356	
		Сметная прибыль				40%	4 989	
		Всего с НР и СП					61 965	
	
156.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.2588	9 149.15	-2 368	
		Объем: (1.035)*(-0.25)						
	
157.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-113.85	295.71	-33 667	
		Объем: (1.035)*(-110.0)						
	
158.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		113.85	51.04	5 811	
		Объем: 1.035*110						
	
159.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		258.75	24.25	6 275	
		Объем: 103.5*2.5						
	
160.	08.4.03.03-0030 
(прим)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм  (анкерные болты)	т		0.032	51 510.78	1 648	
		Объем: (32)/1000						
	
161.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение подпорной стены перилами	100 м		1.01	1 709.22	1 726	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.4343	256.178	111	
161. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	6.7367	167.270	1 127	
161. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.1818	1 126.02	205	
			(1)			268.82	49	
161. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.1111	874.68	97	
			(1)			268.82	30	
161. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.1414	1 037.49	147	
			(1)			229.99	33	
161. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	1.9089	43.43	83	
161. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.000505	48 451.22	24	
161. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.5252	82.84	44	
		Накладные расходы				102%	1 263	
		Сметная прибыль				44%	545	
		Всего с НР и СП					3 533	
	
162.	07.2.07.04-0014	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0.7838	74 913.46	58 717	
		Объем: 783.76/1000						
	
163.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение)	100 м2		0.621	2 141.39	1 330	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01242	215.055	3	
163. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	3.29751	201.080	663	
163. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00621	10.80		
163. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00621	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
163. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00621	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
163. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.69552	18.56	13	
163. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.007452	72 855.64	543	
163. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001242	79 235.11	98	
		Накладные расходы				77%	513	
		Сметная прибыль				48%	320	
		Всего с НР и СП					2 163	
	
164.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.621	2 560.48	1 590	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01242	215.055	3	
164. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	2.37843	171.480	408	
164. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00621	10.80		
164. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00621	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
164. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00621	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
164. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.40365	18.56	7	
164. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.011799	93 641.96	1 105	
164. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0008694	65 944.00	57	
		Накладные расходы				77%	316	
		Сметная прибыль				48%	197	
		Всего с НР и СП					2 104	
	
165.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (подпорной стены)	100 м3		0.69	12 520.10	8 639	
165. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	61.065	141.470	8 639	
		Накладные расходы				68%	5 875	
		Сметная прибыль				31%	2 678	
		Всего с НР и СП					17 192	
	
	ЗД-1 (101шт)	
166.	ГЭСН 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0.0738	37 357.89	2 757	
		Объем: 0.0576+0.0162						
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.026568	246.169	7	
166. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	215.82	15.927516	171.480	2 731	
166. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.01107	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
166. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.015498	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				89%	2 437	
		Сметная прибыль				44%	1 205	
		Всего с НР и СП					6 399	
	
167.	08.3.07.02-0021	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	т		0.0576	49 693.20	2 862	
		Объем: 0.57*101/1000						
	
168.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм  (анкерные болты)	т		0.0162	50 965.05	826	
		Объем: 0.16*101/1000						
	
	СТУПЕНИ	
169.	ГЭСН 06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (на ступенях)	100 м2		0.4232	15 479.70	6 551	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.055016	253.885	14	
169. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	45.78	19.374096	169.310	3 280	
169. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.033856	874.68	30	
			(1)			268.82	9	
169. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.44	1.032608	3.18	3	
169. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.02116	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
169. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.0008464	57 689.15	49	
169. 7.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.04	0.863328	3 276.39	2 829	
169. 8.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.1	0.04232	5 694.68	241	
169. 9.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.04	0.016928	5 760.02	98	
		Накладные расходы				89%	2 932	
		Сметная прибыль				44%	1 449	
		Всего с НР и СП					10 932	
	
170.	ГЭСН 06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 (до 50мм)	100 м2		0.4232	17 530.92	7 419	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.076176	255.877	19	
170. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39.24	16.606368	169.310	2 812	
170. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.050784	874.68	44	
			(1)			268.82	14	
170. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.1	0.88872	3.18	3	
170. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.025392	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
170. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0012696	57 689.15	73	
170. 7.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.06	1.294992	3 276.39	4 243	
170. 8.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.06	0.025392	5 694.68	145	
170. 9.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.03	0.012696	5 760.02	73	
		Накладные расходы				89%	2 520	
		Сметная прибыль				44%	1 246	
		Всего с НР и СП					11 184	
	
171.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.3374	3 799.01	1 282	
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.128212	246.339	32	
171. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	4.264736	167.270	713	
171. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.053984	874.68	47	
			(1)			268.82	15	
171. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.074228	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
171. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0094472	47 018.66	444	
		Накладные расходы				89%	663	
		Сметная прибыль				44%	328	
		Всего с НР и СП					2 273	
	
172.	08.4.03.03-0029	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т		0.3374	53 419.68	18 024	
	
173.	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.828	2 298.91	1 904	
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0414	229.990	10	
173. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	10.5984	175.550	1 861	
173. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0414	1 037.49	43	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				77%	1 441	
		Сметная прибыль				58%	1 085	
		Всего с НР и СП					4 430	
	
174.	08.3.08.01-0043	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.2625	42 284.90	11 100	
		Объем: 3.17*82.8/1000						
	
175.	ГЭСН 46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		1.08	895.10	967	
		Объем: 3*36						
175. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.54	5.9832	161.570	967	
		Накладные расходы				94%	909	
		Сметная прибыль				48%	464	
		Всего с НР и СП					2 340	
	
176.	ГЭСН 46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 , до 80мм	100 шт.		-1.08	407.16	-440	
		Начисления: Н5= 12, Н48= 12	
176. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.52	-2.7216	161.570	-440	
		Накладные расходы				94%	-414	
		Сметная прибыль				48%	-211	
		Всего с НР и СП					-1 065	
	
177.	С99.1-01.20-0015	Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм	шт.		108	4.74	512	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 163 026	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 971 893	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 981 088	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 41, 42; %=81 - по стр. 5, 13, 33, 64, 107, 137; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 44, 66, 109, 111, 113; %=98 - по стр. 47; %=111 - по стр. 60; %=105 - по стр. 68, 72; %=89 - по стр. 70, 77, 100, 118, 140, 147, 149, 152, 154, 166, 169-171; %=68 - по стр. 74, 75, 97, 98, 105, 115, 116, 136, 165; %=102 - по стр. 138, 161; %=67 - по стр. 139, 155; %=94 - по стр. 142, 175, 176; %=132 - по стр. 143; %=56 - по стр. 144; %=104 - по стр. 151; %=77 - по стр. 163, 164)					355 762	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 41, 42, 142, 163, 164, 175, 176; %=34 - по стр. 5, 13, 33, 64, 107, 137; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 44, 66, 109, 111, 113; %=61 - по стр. 47; %=58 - по стр. 60; %=51 - по стр. 68, 72; %=44 - по стр. 70, 77, 100, 118, 138, 147, 149, 161, 166, 169-171; %=31 - по стр. 74, 75, 97, 98, 105, 115, 116, 136, 165; %=40 - по стр. 139, 155; %=37 - по стр. 140, 152, 154; %=68 - по стр. 143; %=54 - по стр. 151)					186 078	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 513 733	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					110 565	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 48, 50, 52, 54, 57, 79, 102, 120, 173)					23 480	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 48, 50, 52, 54, 57, 79, 102, 120, 173)					17 687	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					151 732	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					63 362	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					63 362	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 746 033	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	74 921	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					3 820 954	
	НДС 18%				18	687 772	
	ВСЕГО С НДС					4 508 726	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					379 242	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					203 765	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Киевская, 36	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
178.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.406	31 377.16	12 739	
		Объем: 580*0.07						
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	6.8411	268.820	1 839	
178. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	31.55432	152.740	4 820	
178. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.83106	935.23	1 712	
			(1)			268.82	492	
178. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	5.01004	1 233.16	6 178	
			(1)			268.82	1 347	
178. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.80388	35.92	29	
		Накладные расходы				88%	5 860	
		Сметная прибыль				48%	3 196	
		Всего с НР и СП					21 795	
	
179.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.048	31 377.16	1 506	
		Объем: 119*0.04						
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.8088	268.820	217	
179. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	3.73056	152.740	570	
179. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.21648	935.23	202	
			(1)			268.82	58	
179. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.59232	1 233.16	730	
			(1)			268.82	159	
179. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.09504	35.92	3	
		Накладные расходы				88%	693	
		Сметная прибыль				48%	378	
		Всего с НР и СП					2 576	
	
180.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2	16 033.58	32 067	
		Объем: 164+36						
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	18.8	200.120	3 762	
180. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	136.52	163.200	22 280	
180. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	18.8	493.44	9 277	
			(1)			200.12	3 762	
180. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	56.4	9.05	510	
		Накладные расходы				88%	22 917	
		Сметная прибыль				48%	12 500	
		Всего с НР и СП					67 484	
	
181.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		99.223	39.92	3 961	
		Объем: (40.6+4.8)*1.8+(164*0.3*0.15*2.2)+(36*0.2*0.08*2.2)						
	
182.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		99.223	262.99	26 095	
		Объем: (40.6+4.8)*1.8+(164*0.3*0.15*2.2)+(36*0.2*0.08*2.2)						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=341 м2	
183.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1535	51 564.61	7 915	
		Объем: 341*0.45						
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.69567	268.820	1 800	
183. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.31478	147.310	341	
183. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.58719	935.23	1 484	
			(1)			268.82	427	
183. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.10848	1 188.38	6 071	
			(1)			268.82	1 373	
183. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00614	3 090.35	19	
		Накладные расходы				81%	1 734	
		Сметная прибыль				34%	728	
		Всего с НР и СП					10 377	
	
184.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		245.6	151.56	37 223	
		Объем: 153.5*1.6						
	
185.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.682	18 517.68	12 629	
		Объем: 341*0.2						
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.46616	254.662	2 411	
185. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.72104	151.380	1 623	
185. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.20714	1 543.79	1 864	
			(1)			268.82	325	
185. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.92578	964.28	2 821	
			(1)			200.12	586	
185. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.82856	1 215.15	5 867	
			(1)			286.75	1 385	
185. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.50468	760.62	384	
			(1)			229.99	116	
185. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.41	20.52	70	
		Накладные расходы				121%	4 881	
		Сметная прибыль				65%	2 622	
		Всего с НР и СП					20 132	
	
186.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		75.02	523.12	39 244	
		Объем: 68.2*1.10						
	
187.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.341	22 274.28	7 596	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.15077	265.450	1 898	
187. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	10.13111	161.570	1 637	
187. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.41261	935.23	386	
			(1)			268.82	111	
187. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.43648	1 543.79	674	
			(1)			268.82	117	
187. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.75956	691.29	1 216	
			(1)			268.82	473	
187. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.9326	791.87	2 322	
			(1)			268.82	788	
187. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9889	721.34	713	
			(1)			268.82	266	
187. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.62062	760.62	472	
			(1)			229.99	143	
187. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.525	20.52	175	
		Накладные расходы				121%	4 277	
		Сметная прибыль				65%	2 298	
		Всего с НР и СП					14 171	
	
188.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.341	1 725.17	588	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.7843	268.820	211	
188. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1705	691.29	118	
			(1)			268.82	46	
188. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.39215	791.87	311	
			(1)			268.82	105	
188. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.22165	721.34	160	
			(1)			268.82	60	
		Накладные расходы				121%	255	
		Сметная прибыль				65%	137	
		Всего с НР и СП					980	
	
189.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		85.25	2 270.97	193 600	
		Объем: 341*0.2*1.25						
	
190.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1705	5 304.43	904	
		Объем: 341*0.05						
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.840565	213.358	179	
190. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.161975	1 543.79	250	
			(1)			268.82	44	
190. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.67859	964.28	654	
			(1)			200.12	136	
		Накладные расходы				121%	217	
		Сметная прибыль				65%	116	
		Всего с НР и СП					1 237	
	
191.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		17.391	2 154.36	37 466	
		Объем: (0.1705)*102.0						
	
192.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		34.1	2 297.87	78 357	
192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.069	220.033	675	
192. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	402.38	184.510	74 243	
192. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.023	964.28	986	
			(1)			200.12	205	
192. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	19.437	13.20	257	
192. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.023	760.62	778	
			(1)			229.99	235	
192. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.023	1 037.49	1 061	
			(1)			229.99	235	
192. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.82	20.52	140	
192. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.705	523.12	892	
		Накладные расходы				121%	90 651	
		Сметная прибыль				65%	48 697	
		Всего с НР и СП					217 704	
	
193.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  	м2		347.82	480.00	166 954	
		Объем: 341*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=171м2	
194.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0428	51 564.61	2 207	
		Объем: 171*0.25						
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.866936	268.820	502	
194. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.645424	147.310	95	
194. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.442552	935.23	414	
			(1)			268.82	119	
194. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.424384	1 188.38	1 693	
			(1)			268.82	383	
194. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001712	3 090.35	5	
		Накладные расходы				81%	484	
		Сметная прибыль				34%	203	
		Всего с НР и СП					2 894	
	
195.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		68.48	151.56	10 379	
		Объем: 42.8*1.6						
	
196.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.342	18 517.68	6 333	
		Объем: 171*0.2						
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.74696	254.662	1 209	
196. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.37624	151.380	814	
196. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.60534	1 543.79	935	
			(1)			268.82	163	
196. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.46718	964.28	1 415	
			(1)			200.12	294	
196. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.42136	1 215.15	2 942	
			(1)			286.75	694	
196. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.25308	760.62	192	
			(1)			229.99	58	
196. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.71	20.52	35	
		Накладные расходы				121%	2 448	
		Сметная прибыль				65%	1 315	
		Всего с НР и СП					10 096	
	
197.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		37.62	523.12	19 680	
		Объем: 34.2*1.10						
	
198.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0855	5 304.43	454	
		Объем: 171*0.05						
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.421515	213.358	90	
198. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.081225	1 543.79	125	
			(1)			268.82	22	
198. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.34029	964.28	328	
			(1)			200.12	68	
		Накладные расходы				121%	109	
		Сметная прибыль				65%	59	
		Всего с НР и СП					621	
	
199.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		8.721	2 154.36	18 788	
		Объем: (0.0855)*102.0						
	
200.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		17.1	2 297.87	39 294	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.539	220.033	339	
200. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	201.78	184.510	37 230	
200. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.513	964.28	495	
			(1)			200.12	103	
200. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.747	13.20	129	
200. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.513	760.62	390	
			(1)			229.99	118	
200. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.513	1 037.49	532	
			(1)			229.99	118	
200. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.42	20.52	70	
200. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.855	523.12	447	
		Накладные расходы				121%	45 458	
		Сметная прибыль				65%	24 420	
		Всего с НР и СП					109 172	
	
201.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)   	м2		174.42	470.00	81 977	
		Объем: 171*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=119м2	
202.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03213	51 564.61	1 657	
		Объем: 119*0.27						
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.4015106	268.820	377	
202. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4845204	147.310	71	
202. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3322242	935.23	311	
			(1)			268.82	89	
202. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0692864	1 188.38	1 271	
			(1)			268.82	287	
202. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012852	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	363	
		Сметная прибыль				34%	152	
		Всего с НР и СП					2 172	
	
203.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		51.408	151.56	7 791	
		Объем: 32.13*1.6						
	
204.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.155	18 517.68	2 870	
		Объем: 119*0.13						
204. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.1514	254.662	548	
204. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.4366	151.380	369	
204. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27435	1 543.79	424	
			(1)			268.82	74	
204. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.66495	964.28	641	
			(1)			200.12	133	
204. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.0974	1 215.15	1 334	
			(1)			286.75	315	
204. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1147	760.62	87	
			(1)			229.99	26	
204. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.775	20.52	16	
		Накладные расходы				121%	1 110	
		Сметная прибыль				65%	596	
		Всего с НР и СП					4 576	
	
205.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.05	523.12	8 919	
		Объем: 15.5*1.10						
	
206.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.119	22 274.28	2 651	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.49543	265.450	662	
206. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.53549	161.570	571	
206. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.14399	935.23	135	
			(1)			268.82	39	
206. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.15232	1 543.79	235	
			(1)			268.82	41	
206. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.61404	691.29	424	
			(1)			268.82	165	
206. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.0234	791.87	810	
			(1)			268.82	275	
206. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3451	721.34	249	
			(1)			268.82	93	
206. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.21658	760.62	165	
			(1)			229.99	50	
206. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.975	20.52	61	
		Накладные расходы				121%	1 492	
		Сметная прибыль				65%	801	
		Всего с НР и СП					4 944	
	
207.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.119	1 725.17	-205	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
207. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2737	268.820	-74	
207. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0595	691.29	-41	
			(1)			268.82	-16	
207. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.13685	791.87	-108	
			(1)			268.82	-37	
207. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.07735	721.34	-56	
			(1)			268.82	-21	
		Накладные расходы				121%	-90	
		Сметная прибыль				65%	-48	
		Всего с НР и СП					-343	
	
208.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		14.875	2 066.43	30 738	
		Объем: 119*0.1*1.25						
	
209.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0476	5 304.43	252	
		Объем: 119*0.04						
209. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.234668	213.358	50	
209. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04522	1 543.79	70	
			(1)			268.82	12	
209. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.189448	964.28	183	
			(1)			200.12	38	
		Накладные расходы				121%	61	
		Сметная прибыль				65%	33	
		Всего с НР и СП					345	
	
210.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.855	2 154.36	10 459	
		Объем: (0.0476)*102.0						
	
211.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11.9	2 297.87	27 345	
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.071	220.033	236	
211. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	140.42	184.510	25 909	
211. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.357	964.28	344	
			(1)			200.12	71	
211. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.783	13.20	90	
211. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.357	760.62	272	
			(1)			229.99	82	
211. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.357	1 037.49	370	
			(1)			229.99	82	
211. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.38	20.52	49	
211. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.595	523.12	311	
		Накладные расходы				121%	31 635	
		Сметная прибыль				65%	16 994	
		Всего с НР и СП					75 975	
	
212.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)  	м2		121.38	450.00	54 621	
		Объем: 119*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
213.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01182	51 564.61	609	
		Объем: (89*0.28*0.2+152*0.3*0.15)						
213. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5155884	268.820	139	
213. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1782456	147.310	26	
213. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1222188	935.23	114	
			(1)			268.82	33	
213. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3933696	1 188.38	467	
			(1)			268.82	106	
213. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004728	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	134	
		Сметная прибыль				34%	56	
		Всего с НР и СП					799	
	
214.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		18.912	151.56	2 866	
		Объем: 11.82*1.6						
	
215.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.071	18 517.68	1 315	
		Объем: (89*0.28*0.1+152*0.3*0.1)						
215. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.98548	254.662	251	
215. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.11612	151.380	169	
215. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12567	1 543.79	194	
			(1)			268.82	34	
215. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.30459	964.28	294	
			(1)			200.12	61	
215. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.50268	1 215.15	611	
			(1)			286.75	144	
215. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05254	760.62	40	
			(1)			229.99	12	
215. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.355	20.52	7	
		Накладные расходы				121%	508	
		Сметная прибыль				65%	273	
		Всего с НР и СП					2 096	
	
216.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.81	523.12	4 086	
		Объем: 7.1*1.10						
	
217.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.89	13 358.27	11 889	
217. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6408	266.663	171	
217. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	67.7112	159.670	10 811	
217. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6052	874.68	529	
			(1)			268.82	163	
217. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0356	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
217. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00089	57 689.15	51	
217. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1513	3 038.87	460	
		Накладные расходы				121%	13 288	
		Сметная прибыль				65%	7 138	
		Всего с НР и СП					32 316	
	
218.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0176	2 983.71	53	
		Объем: (0.89)*(0.06*0.33)						
	
219.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.516	3 276.39	14 796	
		Объем: (0.89)*(5.9*0.86)						
	
220.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		89	178.10	15 851	
		Объем: (0.89)*100.0						
	
221.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.52	32 868.00	49 959	
221. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0944	266.663	292	
221. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	115.6416	159.670	18 464	
221. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.0336	874.68	904	
			(1)			268.82	278	
221. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0608	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
221. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00152	57 689.15	88	
221. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.968	3 276.39	29 383	
221. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0912	2 983.71	272	
221. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2584	3 038.87	785	
221. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	152			
		Накладные расходы				121%	22 695	
		Сметная прибыль				65%	12 191	
		Всего с НР и СП					84 845	
	
222.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		152	341.55	51 916	
	
223.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
223. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
223. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
223. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
223. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
224.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=213 м2	
225.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0959	51 564.61	4 945	
		Объем: 213*0.45						
225. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.183158	268.820	1 125	
225. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.446172	147.310	213	
225. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.991606	935.23	927	
			(1)			268.82	267	
225. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.191552	1 188.38	3 793	
			(1)			268.82	858	
225. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003836	3 090.35	12	
		Накладные расходы				81%	1 084	
		Сметная прибыль				34%	455	
		Всего с НР и СП					6 484	
	
226.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		153.44	151.56	23 255	
		Объем: 95.9*1.6						
	
227.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.426	18 517.68	7 889	
		Объем: 213*0.2						
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.91288	254.662	1 506	
227. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.69672	151.380	1 014	
227. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.75402	1 543.79	1 164	
			(1)			268.82	203	
227. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.82754	964.28	1 762	
			(1)			200.12	366	
227. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.01608	1 215.15	3 665	
			(1)			286.75	865	
227. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31524	760.62	240	
			(1)			229.99	73	
227. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.13	20.52	44	
		Накладные расходы				121%	3 049	
		Сметная прибыль				65%	1 638	
		Всего с НР и СП					12 576	
	
228.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		46.86	523.12	24 513	
		Объем: 42.6*1.10						
	
229.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.213	22 274.28	4 744	
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.46661	265.450	1 186	
229. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.32823	161.570	1 022	
229. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.25773	935.23	241	
			(1)			268.82	69	
229. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.27264	1 543.79	421	
			(1)			268.82	73	
229. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.09908	691.29	760	
			(1)			268.82	295	
229. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.8318	791.87	1 451	
			(1)			268.82	492	
229. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.6177	721.34	446	
			(1)			268.82	166	
229. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.38766	760.62	295	
			(1)			229.99	89	
229. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.325	20.52	109	
		Накладные расходы				121%	2 672	
		Сметная прибыль				65%	1 435	
		Всего с НР и СП					8 851	
	
230.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.213	1 725.17	367	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
230. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.4899	268.820	132	
230. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1065	691.29	74	
			(1)			268.82	29	
230. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.24495	791.87	194	
			(1)			268.82	66	
230. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.13845	721.34	100	
			(1)			268.82	37	
		Накладные расходы				121%	160	
		Сметная прибыль				65%	86	
		Всего с НР и СП					613	
	
231.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		53.25	2 270.97	120 929	
		Объем: 213*0.2*1.25						
	
232.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1065	5 304.43	565	
		Объем: 213*0.05						
232. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.525045	213.358	112	
232. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.101175	1 543.79	156	
			(1)			268.82	27	
232. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.42387	964.28	409	
			(1)			200.12	85	
		Накладные расходы				121%	136	
		Сметная прибыль				65%	73	
		Всего с НР и СП					773	
	
233.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.863	2 154.36	23 403	
		Объем: (0.1065)*102.0						
	
234.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.3	2 297.87	48 945	
234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.917	220.033	422	
234. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	251.34	184.510	46 375	
234. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.639	964.28	616	
			(1)			200.12	128	
234. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.141	13.20	160	
234. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.639	760.62	486	
			(1)			229.99	147	
234. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.639	1 037.49	663	
			(1)			229.99	147	
234. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.26	20.52	87	
234. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.065	523.12	557	
		Накладные расходы				121%	56 624	
		Сметная прибыль				65%	30 418	
		Всего с НР и СП					135 987	
	
235.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 	м2		217.26	570.00	123 838	
		Объем: 213*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
236.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0009	51 564.61	46	
		Объем: (20*0.3*0.15)						
236. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.039258	268.820	11	
236. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.013572	147.310	2	
236. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009306	935.23	9	
			(1)			268.82	3	
236. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.029952	1 188.38	36	
			(1)			268.82	8	
236. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000036	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	11	
		Сметная прибыль				34%	4	
		Всего с НР и СП					61	
	
237.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.44	151.56	218	
		Объем: 0.9*1.6						
	
238.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.006	18 517.68	111	
		Объем: (20*0.3*0.1)						
238. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.08328	254.662	21	
238. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.09432	151.380	14	
238. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01062	1 543.79	16	
			(1)			268.82	3	
238. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02574	964.28	25	
			(1)			200.12	5	
238. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04248	1 215.15	52	
			(1)			286.75	12	
238. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00444	760.62	3	
			(1)			229.99	1	
238. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.03	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	42	
		Сметная прибыль				65%	23	
		Всего с НР и СП					176	
	
239.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	523.12	345	
		Объем: 0.6*1.10						
	
240.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.2	32 868.00	6 574	
240. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.144	266.663	38	
240. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	15.216	159.670	2 430	
240. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.136	874.68	119	
			(1)			268.82	37	
240. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
240. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	57 689.15	12	
240. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.18	3 276.39	3 866	
240. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.012	2 983.71	36	
240. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.034	3 038.87	103	
240. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	20			
		Накладные расходы				121%	2 986	
		Сметная прибыль				65%	1 604	
		Всего с НР и СП					11 164	
	
241.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		20	341.55	6 831	
	
242.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.2	13 482.75	16 179	
242. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	48	150.030	7 201	
242. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	18	498.77	8 978	
		Накладные расходы				98%	7 057	
		Сметная прибыль				61%	4 393	
		Всего с НР и СП					27 629	
	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
243.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0361	51 564.61	1 861	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(22*0.65*0.95)						
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.574682	268.820	423	
243. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.544388	147.310	80	
243. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.373274	935.23	349	
			(1)			268.82	100	
243. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.201408	1 188.38	1 428	
			(1)			268.82	323	
243. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001444	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	407	
		Сметная прибыль				34%	171	
		Всего с НР и СП					2 439	
	
244.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		57.76	151.56	8 754	
		Объем: 36.1*1.6						
	
245.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.11	1 910.64	210	
		Объем: 22*0.1*0.5						
245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0385	200.120	8	
245. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.122	154.230	173	
245. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0385	964.28	37	
			(1)			200.12	8	
		Накладные расходы				111%	201	
		Сметная прибыль				61%	110	
		Всего с НР и СП					521	
	
246.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.21	523.12	633	
		Объем: (0.11)*11.0						
	
247.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.22	7 738.81	1 703	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.924	229.990	213	
247. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	5.9664	173.510	1 035	
247. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.891	685.69	611	
			(1)			229.99	205	
247. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.033	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
247. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.078	20.52	22	
		Накладные расходы				111%	1 385	
		Сметная прибыль				61%	761	
		Всего с НР и СП					3 850	
	
248.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		22.22	632.52	14 055	
		Объем: 22*1.01						
	
249.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
249. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
249. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
249. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
249. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
249. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
250.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
251.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.18	119 138.56	21 445	
		Объем: 0.6*3						
251. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.9356	267.659	1 321	
251. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	163.200	5 027	
251. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	874.68	4 188	
			(1)			268.82	1 287	
251. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	116.06	8	
251. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	1 037.49	153	
			(1)			229.99	34	
251. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	17 952.03	162	
251. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	35 833.51	58	
251. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	20.52		
251. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0036	138 785.25	500	
251. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	57 689.15	2	
251. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	200.42	1 400	
251. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	11 636.25	1	
251. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	6 628.70	8	
251. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	2 874.87	730	
251. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.162	3 276.39	531	
251. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.072	2 983.71	215	
251. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	17 002.88	8 447	
251. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	5 714.19	16	
		Накладные расходы				111%	7 046	
		Сметная прибыль				61%	3 872	
		Всего с НР и СП					32 364	
	
252.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4968	17 002.88	-8 447	
		Объем: (0.18)*(-2.76)						
	
253.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 371.34	7 114	
	
254.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 483.79	7 451	
	
255.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 206.53	3 620	
	
256.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 068.35	6 205	
	
257.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		3	5 333.27	16 000	
	
258.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.061	12 520.10	764	
		Объем: 10.3-(2.26*1+22*0.038)-(22*0.1*0.5)						
258. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	5.3985	141.470	764	
		Накладные расходы				68%	520	
		Сметная прибыль				31%	237	
		Всего с НР и СП					1 520	
	
259.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		6.71	523.12	3 510	
		Объем: 6.1*1.1						
	
	Смотровой колодец (1 шт)	
260.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0283	51 564.61	1 459	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*1+(31*0.65*0.95)						
260. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.234446	268.820	332	
260. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.426764	147.310	63	
260. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.292622	935.23	274	
			(1)			268.82	79	
260. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.941824	1 188.38	1 119	
			(1)			268.82	253	
260. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001132	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	320	
		Сметная прибыль				34%	134	
		Всего с НР и СП					1 913	
	
261.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		45.28	151.56	6 863	
		Объем: 28.3*1.6						
	
262.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.155	1 910.64	296	
		Объем: 31*0.1*0.5						
262. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.05425	200.120	11	
262. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.581	154.230	244	
262. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.05425	964.28	52	
			(1)			200.12	11	
		Накладные расходы				111%	283	
		Сметная прибыль				61%	156	
		Всего с НР и СП					735	
	
263.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.705	523.12	892	
		Объем: (0.155)*11.0						
	
264.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.31	7 738.81	2 399	
264. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.302	229.990	299	
264. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	8.4072	173.510	1 459	
264. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.2555	685.69	861	
			(1)			229.99	289	
264. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0465	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
264. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.519	20.52	31	
		Накладные расходы				111%	1 951	
		Сметная прибыль				61%	1 072	
		Всего с НР и СП					5 423	
	
265.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		31.31	632.52	19 804	
		Объем: 31*1.01						
	
266.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
266. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
266. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
266. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
266. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
266. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
267.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
268.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.078	119 138.56	9 293	
		Объем: 0.78*1						
268. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	2.13876	267.659	572	
268. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	13.34814	163.200	2 178	
268. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	2.0748	874.68	1 815	
			(1)			268.82	558	
268. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.02964	116.06	3	
268. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.06396	1 037.49	66	
			(1)			229.99	15	
268. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0039	17 952.03	70	
268. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.000702	35 833.51	25	
268. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000546	20.52		
268. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00156	138 785.25	217	
268. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000156	57 689.15	1	
268. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	3.0264	200.42	607	
268. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000195	11 636.25		
268. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0005538	6 628.70	4	
268. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.10998	2 874.87	316	
268. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.0702	3 276.39	230	
268. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0312	2 983.71	93	
268. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.21528	17 002.88	3 660	
268. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.001248	5 714.19	7	
		Накладные расходы				111%	3 053	
		Сметная прибыль				61%	1 678	
		Всего с НР и СП					14 023	
	
269.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.2153	17 002.88	-3 661	
		Объем: (0.078)*(-2.76)						
	
270.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
271.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
272.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 704.25	1 704	
	
273.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
274.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 527.04	2 527	
	
275.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	692.00	692	
	
276.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		1	5 446.31	5 446	
	
277.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.1591	12 520.10	1 992	
		Объем: 20.9-(2.26*1+31*0.038)-(31*0.1*0.5)						
277. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	14.08035	141.470	1 992	
		Накладные расходы				68%	1 355	
		Сметная прибыль				31%	618	
		Всего с НР и СП					3 964	
	
278.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.894	523.12	7 791	
		Объем: 13.54*1.1						
	
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	
279.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0036	41 246.80	148	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*4						
279. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.008	147.310	148	
		Накладные расходы				68%	101	
		Сметная прибыль				31%	46	
		Всего с НР и СП					295	
	
280.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0036	7 577.13	27	
280. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.192816	141.470	27	
		Накладные расходы				68%	18	
		Сметная прибыль				31%	8	
		Всего с НР и СП					54	
	
281.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.576	151.56	87	
		Объем: 0.36*1.6						
	
282.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0036	47 075.78	169	
282. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.065268	268.542	18	
282. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.648	147.310	95	
282. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0648	1 126.02	73	
			(1)			268.82	17	
282. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1728	3.18	1	
282. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000468	1 037.49		
			(1)			229.99		
282. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00072	20.52		
		Накладные расходы				89%	101	
		Сметная прибыль				44%	50	
		Всего с НР и СП					319	
	
283.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.3672	3 276.39	1 203	
		Объем: 0.0036*102						
	
284.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.204	11 957.59	2 439	
		Объем: (51*4)/1000						
284. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.18932	268.003	319	
284. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	6.60348	177.590	1 173	
284. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01428	1 687.36	24	
			(1)			306.16	4	
284. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02448	874.68	21	
			(1)			268.82	7	
284. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.1118	798.04	887	
			(1)			268.82	299	
284. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.19584	7.34	1	
284. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03876	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
284. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.34272	3.21	1	
284. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.96248	112.76	221	
284. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.27948	51.41	14	
284. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.08364	46.96	4	
284. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000816	62 811.43	51	
284. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000612	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	1 149	
		Сметная прибыль				58%	865	
		Всего с НР и СП					4 453	
	
285.	С цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм   	шт		4	11 040.00	44 160	
	
286.	С цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм  	шт		4	4 440.00	17 760	
	
287.	ГЭСН 27-09-004-02	Установка столбиков сигнальных: пластиковых	100 шт.		0.05	32 527.35	1 626	
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	0.047	229.990	11	
287. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	11.35	0.5675	152.740	87	
287. 3.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.94	0.047	726.89	34	
			(1)			229.99	11	
287. 4.	91.21.11-001	Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт	маш.-ч	4.24	0.212	20.63	4	
287. 5.	01.5.03.06-0012	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	шт.	100	5	300.23	1 501	
		Накладные расходы				121%	119	
		Сметная прибыль				65%	64	
		Всего с НР и СП					1 808	
	
	Подпорная стена	
288.	ГЭСН 12-01-012-01 
(прим)	Демонтаж ограждений подпорной стены  МПСН, п.10.2 таб.2-4  Демонтаж (разборка) металлических конструкций	100 м		0.6	1 149.34	690	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
288. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.301	0.1806	256.178	46	
288. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4.669	2.8014	167.270	469	
288. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.126	0.0756	1 126.02	85	
			(1)			268.82	20	
288. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.077	0.0462	874.68	40	
			(1)			268.82	12	
288. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.098	0.0588	1 037.49	61	
			(1)			229.99	14	
288. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.323	0.7938	43.43	34	
		Накладные расходы				102%	525	
		Сметная прибыль				44%	227	
		Всего с НР и СП					1 442	
	
289.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Демонтаж подпорных стен: бетонных  МПСН, п.10.2 таб.2-1  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	100 м3		0.03	67 591.53	2 028	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
289. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.296	0.54888	264.155	145	
289. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	286.416	8.59248	165.230	1 420	
289. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	15.04	0.4512	1 126.02	508	
			(1)			268.82	121	
289. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.224	0.03672	874.68	32	
			(1)			268.82	10	
289. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	0.00648	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
289. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	14.568	0.43704	11.58	5	
289. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.816	0.05448	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
		Накладные расходы				89%	1 393	
		Сметная прибыль				44%	689	
		Всего с НР и СП					4 109	
	
290.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		88.4	145.41	12 855	
290. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	79.56	161.570	12 855	
		Накладные расходы				77%	9 898	
		Сметная прибыль				48%	6 170	
		Всего с НР и СП					28 924	
	
291.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.884	1 208.93	1 069	
291. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01768	249.405	4	
291. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	5.7902	181.930	1 053	
291. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00884	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
291. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00884	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
291. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0884	38.33	3	
		Накладные расходы				89%	941	
		Сметная прибыль				37%	391	
		Всего с НР и СП					2 401	
	
292.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		11.492	61.73	709	
		Объем: (0.884)*(0.013)*1000						
	
293.	ГЭСН 46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м		1.2	2 071.33	2 486	
293. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.82	15.384	161.570	2 486	
		Накладные расходы				94%	2 337	
		Сметная прибыль				48%	1 193	
		Всего с НР и СП					6 016	
	
294.	ГЭСН 07-05-039-07 
(прим.)	Заделка трещин в бетонных стенах методом инъецирования	100 м		1.2	6 980.24	8 376	
294. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.93	8.316	200.982	1 671	
294. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20.13	24.156	171.480	4 142	
294. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
294. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.73	8.076	493.44	3 985	
			(1)			200.12	1 616	
		Накладные расходы				132%	7 673	
		Сметная прибыль				68%	3 953	
		Всего с НР и СП					20 002	
	
295.	ГЭСНр 69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	м3		0.919	464.03	426	
295. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.15	2.89485	147.310	426	
		Накладные расходы				56%	239	
		Всего с НР и СП					665	
	
296.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т		0.3217	26 755.20	8 607	
		Объем: 0.25*0.919*1.4						
	
297.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.6893	523.12	361	
		Объем: 0.75*0.919						
	
298.	08.4.03.03-0030 
(прим)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм  (анкерные болты)	т		0.0712	51 510.78	3 668	
		Объем: (71.2)/1000						
	
299.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.884	1 208.93	1 069	
299. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01768	249.405	4	
299. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	5.7902	181.930	1 053	
299. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00884	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
299. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00884	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
299. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0884	38.33	3	
		Накладные расходы				89%	941	
		Сметная прибыль				37%	391	
		Всего с НР и СП					2 401	
	
300.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		11.492	61.73	709	
		Объем: (0.884)*(0.013)*1000						
	
301.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.884	46 975.53	41 526	
301. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.11492	229.990	26	
301. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	72.1344	147.310	10 626	
301. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0884	10.80	1	
301. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.11492	1 037.49	119	
			(1)			229.99	26	
301. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.15912	20.52	3	
301. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.221	9 149.15	2 022	
301. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	97.24	295.71	28 755	
		Накладные расходы				67%	7 137	
		Сметная прибыль				40%	4 261	
		Всего с НР и СП					52 924	
	
302.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.221	9 149.15	-2 022	
		Объем: (0.884)*(-0.25)						
	
303.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-97.24	295.71	-28 755	
		Объем: (0.884)*(-110.0)						
	
304.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		97.24	51.04	4 963	
		Объем: 0.884*110						
	
305.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		221	24.25	5 359	
		Объем: 88.4*2.5						
	
306.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.884	17 515.20	15 483	
306. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	2.45752	177.720	437	
306. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	62.65792	181.930	11 399	
306. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.7956	14.36	11	
306. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	2.45752	267.44	657	
			(1)			177.72	437	
306. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3094	20.52	6	
306. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.67076	2 040.43	3 409	
		Накладные расходы				89%	10 534	
		Сметная прибыль				37%	4 379	
		Всего с НР и СП					30 396	
	
307.	ГЭСН 06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке	100 м3		0.0768	314 725.16	24 171	
307. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72.31	5.553408	267.903	1 488	
307. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1016.26	78.048768	169.310	13 214	
307. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	69.97	5.373696	1 126.02	6 051	
			(1)			268.82	1 445	
307. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.84	0.064512	874.68	56	
			(1)			268.82	17	
307. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.020736	964.28	20	
			(1)			200.12	4	
307. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.09	3.770112	11.58	44	
307. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.23	0.094464	1 037.49	98	
			(1)			229.99	22	
307. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	208.25	15.9936	43.43	695	
307. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.009216	20.52		
307. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.25	0.0192	60 390.76	1 160	
307. 11.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.037	0.0028416	57 689.15	164	
307. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.04	0.003072	11 636.25	36	
307. 13.	04.1.02.06	Бетон	м3	101.5	7.7952			
307. 14.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.25	0.0192	45 326.49	870	
307. 15.	08.4.03.04	Арматура	т	12.5	0.96			
307. 16.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.81	0.062208	5 760.02	358	
307. 17.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	5.98272	234.83	1 405	
		Накладные расходы				89%	13 085	
		Сметная прибыль				44%	6 469	
		Всего с НР и СП					43 725	
	
308.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.7952	3 276.39	25 540	
		Объем: 7.68*1.015						
	
309.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.15	3 799.01	570	
		Объем: 150/1000						
309. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.057	246.339	14	
309. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.896	167.270	317	
309. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.024	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
309. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.033	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
309. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0042	47 018.66	197	
		Накладные расходы				89%	295	
		Сметная прибыль				44%	146	
		Всего с НР и СП					1 010	
	
310.	08.4.03.03-0029	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т		0.15	53 419.68	8 013	
	
311.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение подпорной стены перилами	100 м		0.64	1 709.22	1 094	
311. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.2752	256.178	71	
311. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	4.2688	167.270	714	
311. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.1152	1 126.02	130	
			(1)			268.82	31	
311. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.0704	874.68	62	
			(1)			268.82	19	
311. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.0896	1 037.49	93	
			(1)			229.99	21	
311. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	1.2096	43.43	53	
311. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.00032	48 451.22	16	
311. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.3328	82.84	28	
		Накладные расходы				102%	801	
		Сметная прибыль				44%	345	
		Всего с НР и СП					2 240	
	
312.	07.2.07.04-0014	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0.4966	74 913.46	37 202	
		Объем: 496.6/1000						
	
313.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение)	100 м2		0.736	2 141.39	1 576	
313. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01472	215.055	3	
313. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	3.90816	201.080	786	
313. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00736	10.80		
313. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00736	964.28	7	
			(1)			200.12	1	
313. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00736	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
313. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.82432	18.56	15	
313. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.008832	72 855.64	643	
313. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001472	79 235.11	117	
		Накладные расходы				77%	608	
		Сметная прибыль				48%	379	
		Всего с НР и СП					2 562	
	
314.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ограждение)	100 м2		0.736	2 560.48	1 885	
314. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01472	215.055	3	
314. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	2.81888	171.480	483	
314. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00736	10.80		
314. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00736	964.28	7	
			(1)			200.12	1	
314. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00736	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
314. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.4784	18.56	9	
314. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.013984	93 641.96	1 309	
314. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0010304	65 944.00	68	
		Накладные расходы				77%	374	
		Сметная прибыль				48%	233	
		Всего с НР и СП					2 493	
	
	ЗД-1 (64шт)	
315.	ГЭСН 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0.0467	37 357.89	1 745	
		Объем: 0.0365+0.0102						
315. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.016812	246.169	4	
315. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	215.82	10.078794	171.480	1 728	
315. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.007005	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
315. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.009807	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				89%	1 541	
		Сметная прибыль				44%	762	
		Всего с НР и СП					4 049	
	
316.	08.3.07.02-0021	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	т		0.0365	49 693.20	1 814	
		Объем: 0.57*64/1000						
	
317.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм  (анкерные болты)	т		0.0102	50 965.05	520	
		Объем: 0.16*64/1000						
	
	СТУПЕНИ	
318.	ГЭСН 06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (на ступенях)	100 м2		0.48	15 479.70	7 430	
318. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0624	253.885	16	
318. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	45.78	21.9744	169.310	3 720	
318. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.0384	874.68	34	
			(1)			268.82	10	
318. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.44	1.1712	3.18	4	
318. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
318. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.00096	57 689.15	55	
318. 7.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.04	0.9792	3 276.39	3 208	
318. 8.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.1	0.048	5 694.68	273	
318. 9.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.04	0.0192	5 760.02	111	
		Накладные расходы				89%	3 325	
		Сметная прибыль				44%	1 644	
		Всего с НР и СП					12 399	
	
319.	ГЭСН 06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 (до 50мм)	100 м2		0.48	17 530.92	8 415	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
319. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.0864	255.877	22	
319. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39.24	18.8352	169.310	3 189	
319. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0576	874.68	50	
			(1)			268.82	15	
319. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.1	1.008	3.18	3	
319. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0288	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
319. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00144	57 689.15	83	
319. 7.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.06	1.4688	3 276.39	4 812	
319. 8.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.06	0.0288	5 694.68	164	
319. 9.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.03	0.0144	5 760.02	83	
		Накладные расходы				89%	2 858	
		Сметная прибыль				44%	1 413	
		Всего с НР и СП					12 686	
	
320.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.4262	3 799.01	1 619	
320. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.161956	246.339	40	
320. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	5.387168	167.270	901	
320. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.068192	874.68	60	
			(1)			268.82	18	
320. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.093764	1 037.49	97	
			(1)			229.99	22	
320. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0119336	47 018.66	561	
		Накладные расходы				89%	837	
		Сметная прибыль				44%	414	
		Всего с НР и СП					2 871	
	
321.	08.4.03.03-0029	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т		0.4262	53 419.68	22 767	
	
322.	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.96	2 298.91	2 207	
322. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.048	229.990	11	
322. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	12.288	175.550	2 157	
322. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.048	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
		Накладные расходы				77%	1 669	
		Сметная прибыль				58%	1 257	
		Всего с НР и СП					5 134	
	
323.	08.3.08.01-0043	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.3043	42 284.90	12 867	
		Объем: 3.17*96/1000						
	
324.	ГЭСН 46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		2.88	895.10	2 578	
		Объем: 3*96						
324. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.54	15.9552	161.570	2 578	
		Накладные расходы				94%	2 423	
		Сметная прибыль				48%	1 237	
		Всего с НР и СП					6 239	
	
325.	ГЭСН 46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 , до 80мм	100 шт.		-2.88	407.16	-1 173	
		Начисления: Н5= 12, Н48= 12	
325. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.52	-7.2576	161.570	-1 173	
		Накладные расходы				94%	-1 103	
		Сметная прибыль				48%	-563	
		Всего с НР и СП					-2 839	
	
326.	С99.1-01.20-0015	Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм	шт.		288	4.74	1 365	
	
327.	ГЭСН 09-03-014-03 
(прим)	Монтаж швеллера для устройство пандуса	т		0.1472	55 873.14	8 225	
		Объем: 8*18.4/1000						
327. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.590272	284.008	168	
327. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	9.314816	165.230	1 539	
327. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.01472	1 687.36	25	
			(1)			306.16	5	
327. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.017664	874.68	15	
			(1)			268.82	5	
327. 5.	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	3.6	0.52992	1 310.36	694	
			(1)			286.75	152	
327. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.027968	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
327. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.34	0.197248	3.21	1	
327. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.01472	112.76	2	
327. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.17664	51.41	9	
327. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.052992	46.96	2	
327. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000064768	60 390.76	4	
327. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0030912	89 253.46	276	
327. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001472	57 689.15		
327. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001472	204 657.21	3	
327. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00002944	101 704.48	3	
327. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00275264	210.53	1	
327. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000004416	45 326.49		
327. 18.	08.3.11.01-0060	Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс	т	1	0.1472	38 030.03	5 598	
327. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000285568	39 941.89	11	
327. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000151616	9 003.93	1	
327. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000045632	72 855.64	3	
327. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00008832	80 243.85	7	
		Накладные расходы				77%	1 314	
		Сметная прибыль				58%	990	
		Всего с НР и СП					10 529	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 030 092	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 852 527	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 007 579	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 178-180, 223; %=81 - по стр. 183, 194, 202, 213, 225, 236, 243, 260; %=121 - по стр. 185, 187, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 227, 229, 230, 232, 234, 238, 240, 287; %=98 - по стр. 242; %=111 - по стр. 245, 247, 249, 251, 262, 264, 266, 268; %=68 - по стр. 258, 277, 279, 280; %=89 - по стр. 282, 289, 291, 299, 306, 307, 309, 315, 318-320; %=102 - по стр. 288, 311; %=77 - по стр. 290, 313, 314; %=94 - по стр. 293, 324, 325; %=132 - по стр. 294; %=56 - по стр. 295; %=67 - по стр. 301)					415 734	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 178-180, 223, 290, 293, 313, 314, 324, 325; %=34 - по стр. 183, 194, 202, 213, 225, 236, 243, 260; %=65 - по стр. 185, 187, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 227, 229, 230, 232, 234, 238, 240, 287; %=61 - по стр. 242, 245, 247, 249, 251, 262, 264, 266, 268; %=31 - по стр. 258, 277, 279, 280; %=44 - по стр. 282, 288, 289, 307, 309, 311, 315, 318-320; %=37 - по стр. 291, 299, 306; %=68 - по стр. 294; %=40 - по стр. 301)					222 056	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 490 317	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					50 073	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 284, 322, 327)					4 133	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 284, 322, 327)					3 113	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					57 319	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					127 492	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					127 492	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 675 128	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	53 503	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					2 728 631	
	НДС 18%				18	491 154	
	ВСЕГО С НДС					3 219 785	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					419 867	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					225 169	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Киевская, 40-48	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
328.	ГЭСН 09-03-029-01	Демонтаж металлического оборудования (баскетбольной стойки с кольцом из стальной трубы диам. 133 мм Н=5,0м )	т		0.0671	8 130.71	546	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
328. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.2738351	268.003	73	
328. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	1.5204189	177.590	270	
328. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.0032879	1 687.36	6	
			(1)			306.16	1	
328. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0056364	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
328. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.2559865	798.04	204	
			(1)			268.82	69	
328. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.0450912	7.34		
328. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0089243	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
328. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.0789096	3.21		
328. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	0.4518514	112.76	51	
		Накладные расходы				77%	264	
		Сметная прибыль				58%	199	
		Всего с НР и СП					1 009	
	
329.	01-01-01-010 
(прим)	Погрузка при автомобильных перевозках камня естественного без штабелирования (ленточными транспортерами)	1 т груза		3.888	48.65	189	
		Объем: 0.9*0.8*3*1.8						
	
330.	01-01-01-014	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза		0.0671	103.35	7	
	
331.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (камень)	1 т груза		3.9551	151.56	599	
		Объем: 0.9*0.8*3*1.8+0.0671						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=107 м2	
332.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0482	51 564.61	2 485	
		Объем: 107*0.45						
332. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.102484	268.820	565	
332. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.726856	147.310	107	
332. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.498388	935.23	466	
			(1)			268.82	134	
332. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.604096	1 188.38	1 906	
			(1)			268.82	431	
332. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001928	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	544	
		Сметная прибыль				34%	228	
		Всего с НР и СП					3 258	
	
333.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		77.12	151.56	11 688	
		Объем: 48.2*1.6						
	
334.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.214	18 517.68	3 963	
		Объем: 107*0.2						
334. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.97032	254.662	756	
334. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.36408	151.380	509	
334. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.37878	1 543.79	585	
			(1)			268.82	102	
334. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.91806	964.28	885	
			(1)			200.12	184	
334. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.51512	1 215.15	1 841	
			(1)			286.75	434	
334. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.15836	760.62	120	
			(1)			229.99	36	
334. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.07	20.52	22	
		Накладные расходы				121%	1 531	
		Сметная прибыль				65%	822	
		Всего с НР и СП					6 316	
	
335.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		23.54	523.12	12 314	
		Объем: 21.4*1.10						
	
336.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.107	22 274.28	2 383	
336. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.24379	265.450	596	
336. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.17897	161.570	514	
336. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.12947	935.23	121	
			(1)			268.82	35	
336. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.13696	1 543.79	211	
			(1)			268.82	37	
336. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.55212	691.29	382	
			(1)			268.82	148	
336. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.9202	791.87	729	
			(1)			268.82	247	
336. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3103	721.34	224	
			(1)			268.82	83	
336. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.19474	760.62	148	
			(1)			229.99	45	
336. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.675	20.52	55	
		Накладные расходы				121%	1 343	
		Сметная прибыль				65%	722	
		Всего с НР и СП					4 448	
	
337.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.107	1 725.17	185	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
337. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2461	268.820	66	
337. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0535	691.29	37	
			(1)			268.82	14	
337. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.12305	791.87	97	
			(1)			268.82	33	
337. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.06955	721.34	50	
			(1)			268.82	19	
		Накладные расходы				121%	80	
		Сметная прибыль				65%	43	
		Всего с НР и СП					308	
	
338.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		26.75	2 270.97	60 748	
		Объем: 107*0.2*1.25						
	
339.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0535	5 304.43	284	
		Объем: 107*0.05						
339. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.263755	213.358	56	
339. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.050825	1 543.79	78	
			(1)			268.82	14	
339. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.21293	964.28	205	
			(1)			200.12	43	
		Накладные расходы				121%	68	
		Сметная прибыль				65%	36	
		Всего с НР и СП					388	
	
340.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.457	2 154.36	11 756	
		Объем: (0.0535)*102.0						
	
341.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.7	2 297.87	24 587	
341. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.963	220.033	212	
341. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	126.26	184.510	23 296	
341. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.321	964.28	310	
			(1)			200.12	64	
341. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.099	13.20	81	
341. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.321	760.62	244	
			(1)			229.99	74	
341. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.321	1 037.49	333	
			(1)			229.99	74	
341. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.14	20.52	44	
341. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.535	523.12	280	
		Накладные расходы				121%	28 445	
		Сметная прибыль				65%	15 280	
		Всего с НР и СП					68 312	
	
342.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  	м2		109.14	480.00	52 387	
		Объем: 107*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=131 м2	
343.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.059	51 564.61	3 042	
		Объем: 131*0.45						
343. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.57358	268.820	692	
343. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.88972	147.310	131	
343. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.61006	935.23	571	
			(1)			268.82	164	
343. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.96352	1 188.38	2 333	
			(1)			268.82	528	
343. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00236	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	667	
		Сметная прибыль				34%	280	
		Всего с НР и СП					3 988	
	
344.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		94.4	151.56	14 307	
		Объем: 59*1.6						
	
345.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.262	18 517.68	4 852	
		Объем: 131*0.2						
345. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.63656	254.662	926	
345. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.11864	151.380	623	
345. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.46374	1 543.79	716	
			(1)			268.82	125	
345. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.12398	964.28	1 084	
			(1)			200.12	225	
345. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.85496	1 215.15	2 254	
			(1)			286.75	532	
345. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.19388	760.62	147	
			(1)			229.99	45	
345. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.31	20.52	27	
		Накладные расходы				121%	1 874	
		Сметная прибыль				65%	1 007	
		Всего с НР и СП					7 733	
	
346.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		28.82	523.12	15 076	
		Объем: 26.2*1.10						
	
347.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.131	22 274.28	2 918	
347. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.74707	265.450	729	
347. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.89201	161.570	629	
347. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.15851	935.23	148	
			(1)			268.82	43	
347. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.16768	1 543.79	259	
			(1)			268.82	45	
347. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.67596	691.29	467	
			(1)			268.82	182	
347. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.1266	791.87	892	
			(1)			268.82	303	
347. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3799	721.34	274	
			(1)			268.82	102	
347. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.23842	760.62	181	
			(1)			229.99	55	
347. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.275	20.52	67	
		Накладные расходы				121%	1 643	
		Сметная прибыль				65%	883	
		Всего с НР и СП					5 444	
	
348.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.131	1 725.17	226	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
348. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3013	268.820	81	
348. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0655	691.29	45	
			(1)			268.82	18	
348. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.15065	791.87	119	
			(1)			268.82	40	
348. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.08515	721.34	61	
			(1)			268.82	23	
		Накладные расходы				121%	98	
		Сметная прибыль				65%	53	
		Всего с НР и СП					377	
	
349.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		32.75	2 270.97	74 374	
		Объем: 131*0.2*1.25						
	
350.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0655	5 304.43	347	
		Объем: 131*0.05						
350. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.322915	213.358	69	
350. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.062225	1 543.79	96	
			(1)			268.82	17	
350. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.26069	964.28	251	
			(1)			200.12	52	
		Накладные расходы				121%	83	
		Сметная прибыль				65%	45	
		Всего с НР и СП					475	
	
351.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.681	2 154.36	14 393	
		Объем: (0.0655)*102.0						
	
352.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		13.1	2 297.87	30 102	
352. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.179	220.033	259	
352. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	154.58	184.510	28 522	
352. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.393	964.28	379	
			(1)			200.12	79	
352. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.467	13.20	99	
352. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.393	760.62	299	
			(1)			229.99	90	
352. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.393	1 037.49	408	
			(1)			229.99	90	
352. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.62	20.52	54	
352. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.655	523.12	343	
		Накладные расходы				121%	34 825	
		Сметная прибыль				65%	18 708	
		Всего с НР и СП					83 635	
	
353.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 	м2		133.62	570.00	76 163	
		Объем: 131*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=19м2	
354.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0048	51 564.61	248	
		Объем: 19*0.25						
354. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.209376	268.820	56	
354. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.072384	147.310	11	
354. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.049632	935.23	46	
			(1)			268.82	13	
354. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.159744	1 188.38	190	
			(1)			268.82	43	
354. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000192	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	54	
		Сметная прибыль				34%	23	
		Всего с НР и СП					325	
	
355.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		7.68	151.56	1 164	
		Объем: 4.8*1.6						
	
356.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.038	18 517.68	704	
		Объем: 19*0.2						
356. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.52744	254.662	134	
356. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.59736	151.380	90	
356. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06726	1 543.79	104	
			(1)			268.82	18	
356. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.16302	964.28	157	
			(1)			200.12	33	
356. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.26904	1 215.15	327	
			(1)			286.75	77	
356. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02812	760.62	21	
			(1)			229.99	6	
356. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.19	20.52	4	
		Накладные расходы				121%	271	
		Сметная прибыль				65%	146	
		Всего с НР и СП					1 121	
	
357.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.18	523.12	2 187	
		Объем: 3.8*1.10						
	
358.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0095	5 304.43	50	
		Объем: 19*0.05						
358. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.046835	213.358	10	
358. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.009025	1 543.79	14	
			(1)			268.82	2	
358. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03781	964.28	36	
			(1)			200.12	8	
		Накладные расходы				121%	12	
		Сметная прибыль				65%	7	
		Всего с НР и СП					69	
	
359.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.969	2 154.36	2 088	
		Объем: (0.0095)*102.0						
	
360.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.9	2 297.87	4 366	
360. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.171	220.033	38	
360. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	22.42	184.510	4 137	
360. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.057	964.28	55	
			(1)			200.12	11	
360. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.083	13.20	14	
360. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.057	760.62	43	
			(1)			229.99	13	
360. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.057	1 037.49	59	
			(1)			229.99	13	
360. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.38	20.52	8	
360. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.095	523.12	50	
		Накладные расходы				121%	5 052	
		Сметная прибыль				65%	2 714	
		Всего с НР и СП					12 132	
	
361.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)   	м2		19.38	470.00	9 109	
		Объем: 19*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
362.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00527	51 564.61	272	
		Объем: (25*0.28*0.2+86*0.3*0.15)						
362. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2298774	268.820	62	
362. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0794716	147.310	12	
362. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0544918	935.23	51	
			(1)			268.82	15	
362. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1753856	1 188.38	208	
			(1)			268.82	47	
362. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002108	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	60	
		Сметная прибыль				34%	25	
		Всего с НР и СП					357	
	
363.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		8.432	151.56	1 278	
		Объем: 5.27*1.6						
	
364.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.033	18 517.68	611	
		Объем: (25*0.28*0.1+86*0.3*0.1)						
364. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.45804	254.662	117	
364. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.51876	151.380	79	
364. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05841	1 543.79	90	
			(1)			268.82	16	
364. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.14157	964.28	137	
			(1)			200.12	28	
364. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.23364	1 215.15	284	
			(1)			286.75	67	
364. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02442	760.62	19	
			(1)			229.99	6	
364. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.165	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	237	
		Сметная прибыль				65%	127	
		Всего с НР и СП					976	
	
365.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.63	523.12	1 899	
		Объем: 3.3*1.10						
	
366.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.25	13 358.27	3 340	
366. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.18	266.663	48	
366. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	19.02	159.670	3 037	
366. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.17	874.68	149	
			(1)			268.82	46	
366. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
366. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00025	57 689.15	14	
366. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0425	3 038.87	129	
		Накладные расходы				121%	3 733	
		Сметная прибыль				65%	2 005	
		Всего с НР и СП					9 078	
	
367.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.005	2 983.71	15	
		Объем: (0.25)*(0.06*0.33)						
	
368.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.269	3 276.39	4 158	
		Объем: (0.25)*(5.9*0.86)						
	
369.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		25	178.10	4 453	
		Объем: (0.25)*100.0						
	
370.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.86	32 868.00	28 266	
370. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6192	266.663	165	
370. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	65.4288	159.670	10 447	
370. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5848	874.68	512	
			(1)			268.82	157	
370. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0344	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
370. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00086	57 689.15	50	
370. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.074	3 276.39	16 624	
370. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0516	2 983.71	154	
370. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1462	3 038.87	444	
370. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	86			
		Накладные расходы				121%	12 841	
		Сметная прибыль				65%	6 898	
		Всего с НР и СП					48 004	
	
371.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		86	341.55	29 373	
	
372.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 482.75	13 483	
372. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	150.030	6 001	
372. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	498.77	7 482	
		Накладные расходы				98%	5 881	
		Сметная прибыль				61%	3 661	
		Всего с НР и СП					23 025	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					526 985	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					497 207	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					306 327	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 332, 343, 354, 362; %=121 - по стр. 334, 336, 337, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 356, 358, 360, 364, 366, 370; %=98 - по стр. 372)					99 342	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 332, 343, 354, 362; %=65 - по стр. 334, 336, 337, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 356, 358, 360, 364, 366, 370; %=61 - по стр. 372)					53 711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					650 260	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					546	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 328)					264	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 328)					199	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 009	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					29 232	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					29 232	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					680 501	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 610	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					694 111	
	НДС 18%				18	124 940	
	ВСЕГО С НДС					819 051	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					99 606	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					53 910	
	
	Раздел 4.  МКД по ул.Дарвина, 5-7	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
373.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 5см	100 м3		0.048	31 377.16	1 506	
		Объем: 96*0.05						
373. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.8088	268.820	217	
373. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	3.73056	152.740	570	
373. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.21648	935.23	202	
			(1)			268.82	58	
373. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.59232	1 233.16	730	
			(1)			268.82	159	
373. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.09504	35.92	3	
		Накладные расходы				88%	693	
		Сметная прибыль				48%	378	
		Всего с НР и СП					2 576	
	
374.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.013	31 377.16	408	
		Объем: 32*0.04						
374. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.21905	268.820	59	
374. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.01036	152.740	154	
374. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.05863	935.23	55	
			(1)			268.82	16	
374. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.16042	1 233.16	198	
			(1)			268.82	43	
374. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.02574	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	187	
		Сметная прибыль				48%	102	
		Всего с НР и СП					698	
	
375.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.52	16 033.58	8 337	
		Объем: 36+16						
375. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	4.888	200.120	978	
375. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	35.4952	163.200	5 793	
375. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	4.888	493.44	2 412	
			(1)			200.12	978	
375. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	14.664	9.05	133	
		Накладные расходы				88%	5 958	
		Сметная прибыль				48%	3 250	
		Всего с НР и СП					17 546	
	
376.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		17.7192	39.92	707	
		Объем: (4.8+1.3)*1.8+(16*0.3*0.15*2.2)+(36*0.2*0.08*2.2)+0.9*0.8*3*1.8						
	
377.	03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (камень)	1 т груза		3.888	75.78	295	
		Объем: 0.9*0.8*3*1.8						
	
378.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		13.8312	262.99	3 637	
		Объем: (4.8+1.3)*1.8+(16*0.3*0.15*2.2)+(36*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=165 м2	
379.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0743	51 564.61	3 831	
		Объем: 165*0.45						
379. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.240966	268.820	871	
379. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.120444	147.310	165	
379. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.768262	935.23	719	
			(1)			268.82	207	
379. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.472704	1 188.38	2 939	
			(1)			268.82	665	
379. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002972	3 090.35	9	
		Накладные расходы				81%	839	
		Сметная прибыль				34%	352	
		Всего с НР и СП					5 022	
	
380.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		118.88	151.56	18 017	
		Объем: 74.3*1.6						
	
381.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.33	18 517.68	6 111	
		Объем: 165*0.2						
381. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.5804	254.662	1 166	
381. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.1876	151.380	785	
381. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.5841	1 543.79	902	
			(1)			268.82	157	
381. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.4157	964.28	1 365	
			(1)			200.12	283	
381. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.3364	1 215.15	2 839	
			(1)			286.75	670	
381. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2442	760.62	186	
			(1)			229.99	56	
381. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.65	20.52	34	
		Накладные расходы				121%	2 361	
		Сметная прибыль				65%	1 268	
		Всего с НР и СП					9 740	
	
382.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		36.3	523.12	18 989	
		Объем: 33*1.10						
	
383.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.165	22 274.28	3 675	
383. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.46005	265.450	918	
383. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.90215	161.570	792	
383. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.19965	935.23	187	
			(1)			268.82	54	
383. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2112	1 543.79	326	
			(1)			268.82	57	
383. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.8514	691.29	589	
			(1)			268.82	229	
383. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.419	791.87	1 124	
			(1)			268.82	381	
383. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4785	721.34	345	
			(1)			268.82	129	
383. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.3003	760.62	228	
			(1)			229.99	69	
383. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.125	20.52	85	
		Накладные расходы				121%	2 069	
		Сметная прибыль				65%	1 112	
		Всего с НР и СП					6 856	
	
384.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.165	1 725.17	285	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
384. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3795	268.820	102	
384. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0825	691.29	57	
			(1)			268.82	22	
384. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.18975	791.87	150	
			(1)			268.82	51	
384. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.10725	721.34	77	
			(1)			268.82	29	
		Накладные расходы				121%	123	
		Сметная прибыль				65%	66	
		Всего с НР и СП					475	
	
385.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		41.25	2 270.97	93 678	
		Объем: 165*0.2*1.25						
	
386.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0825	5 304.43	438	
		Объем: 165*0.05						
386. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.406725	213.358	87	
386. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.078375	1 543.79	121	
			(1)			268.82	21	
386. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.32835	964.28	317	
			(1)			200.12	66	
		Накладные расходы				121%	105	
		Сметная прибыль				65%	57	
		Всего с НР и СП					600	
	
387.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		8.415	2 154.36	18 129	
		Объем: (0.0825)*102.0						
	
388.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		16.5	2 297.87	37 915	
388. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.485	220.033	327	
388. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	194.7	184.510	35 924	
388. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.495	964.28	477	
			(1)			200.12	99	
388. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.405	13.20	124	
388. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.495	760.62	377	
			(1)			229.99	114	
388. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.495	1 037.49	514	
			(1)			229.99	114	
388. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.3	20.52	68	
388. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.825	523.12	432	
		Накладные расходы				121%	43 864	
		Сметная прибыль				65%	23 563	
		Всего с НР и СП					105 342	
	
389.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2		168.3	480.00	80 784	
		Объем: 165*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=59м2	
390.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0148	51 564.61	763	
		Объем: 59*0.25						
390. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.645576	268.820	174	
390. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.223184	147.310	33	
390. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.153032	935.23	143	
			(1)			268.82	41	
390. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.492544	1 188.38	585	
			(1)			268.82	132	
390. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000592	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	168	
		Сметная прибыль				34%	70	
		Всего с НР и СП					1 001	
	
391.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		23.68	151.56	3 589	
		Объем: 14.8*1.6						
	
392.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.118	18 517.68	2 185	
		Объем: 59*0.2						
392. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.63784	254.662	417	
392. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.85496	151.380	281	
392. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.20886	1 543.79	322	
			(1)			268.82	56	
392. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.50622	964.28	488	
			(1)			200.12	101	
392. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.83544	1 215.15	1 015	
			(1)			286.75	240	
392. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08732	760.62	66	
			(1)			229.99	20	
392. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.59	20.52	12	
		Накладные расходы				121%	845	
		Сметная прибыль				65%	454	
		Всего с НР и СП					3 483	
	
393.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.98	523.12	6 790	
		Объем: 11.8*1.10						
	
394.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0295	5 304.43	156	
		Объем: 59*0.05						
394. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.145435	213.358	31	
394. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.028025	1 543.79	43	
			(1)			268.82	8	
394. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.11741	964.28	113	
			(1)			200.12	23	
		Накладные расходы				121%	38	
		Сметная прибыль				65%	20	
		Всего с НР и СП					214	
	
395.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.009	2 154.36	6 482	
		Объем: (0.0295)*102.0						
	
396.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.9	2 297.87	13 557	
396. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.531	220.033	117	
396. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	69.62	184.510	12 846	
396. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.177	964.28	171	
			(1)			200.12	35	
396. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.363	13.20	44	
396. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.177	760.62	135	
			(1)			229.99	41	
396. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.177	1 037.49	184	
			(1)			229.99	41	
396. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.18	20.52	24	
396. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.295	523.12	154	
		Накладные расходы				121%	15 685	
		Сметная прибыль				65%	8 426	
		Всего с НР и СП					37 668	
	
397.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)   	м2		60.18	470.00	28 285	
		Объем: 59*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
398.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.007	51 564.61	361	
		Объем: (71*0.28*0.2+67*0.3*0.15)						
398. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.30534	268.820	82	
398. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.10556	147.310	16	
398. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.07238	935.23	68	
			(1)			268.82	19	
398. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.23296	1 188.38	277	
			(1)			268.82	63	
398. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00028	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	79	
		Сметная прибыль				34%	33	
		Всего с НР и СП					474	
	
399.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		11.2	151.56	1 697	
		Объем: 7*1.6						
	
400.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.04	18 517.68	741	
		Объем: (71*0.28*0.1+67*0.3*0.1)						
400. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.5552	254.662	141	
400. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.6288	151.380	95	
400. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0708	1 543.79	109	
			(1)			268.82	19	
400. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1716	964.28	165	
			(1)			200.12	34	
400. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2832	1 215.15	344	
			(1)			286.75	81	
400. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0296	760.62	23	
			(1)			229.99	7	
400. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.2	20.52	4	
		Накладные расходы				121%	286	
		Сметная прибыль				65%	153	
		Всего с НР и СП					1 180	
	
401.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.4	523.12	2 302	
		Объем: 4*1.10						
	
402.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.71	13 358.27	9 484	
402. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5112	266.663	136	
402. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	54.0168	159.670	8 625	
402. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4828	874.68	422	
			(1)			268.82	130	
402. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0284	1 037.49	29	
			(1)			229.99	7	
402. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00071	57 689.15	41	
402. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1207	3 038.87	367	
		Накладные расходы				121%	10 601	
		Сметная прибыль				65%	5 695	
		Всего с НР и СП					25 779	
	
403.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0141	2 983.71	42	
		Объем: (0.71)*(0.06*0.33)						
	
404.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.603	3 276.39	11 805	
		Объем: (0.71)*(5.9*0.86)						
	
405.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		71	178.10	12 645	
		Объем: (0.71)*100.0						
	
406.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.67	32 868.00	22 022	
406. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.4824	266.663	129	
406. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	50.9736	159.670	8 139	
406. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4556	874.68	399	
			(1)			268.82	122	
406. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0268	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
406. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00067	57 689.15	39	
406. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	3.953	3 276.39	12 952	
406. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0402	2 983.71	120	
406. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1139	3 038.87	346	
406. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	67			
		Накладные расходы				121%	10 004	
		Сметная прибыль				65%	5 374	
		Всего с НР и СП					37 400	
	
407.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		67	341.55	22 884	
	
408.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	336.78	674	
408. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	229.990	23	
408. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	154.230	537	
408. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 037.49	104	
			(1)			229.99	23	
408. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 067.77	33	
		Накладные расходы				88%	493	
		Сметная прибыль				48%	269	
		Всего с НР и СП					1 436	
	
409.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		4	692.00	2 768	
		Объем: (2.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=64 м2	
410.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0288	51 564.61	1 485	
		Объем: 64*0.45						
410. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.256256	268.820	338	
410. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.434304	147.310	64	
410. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.297792	935.23	279	
			(1)			268.82	80	
410. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.958464	1 188.38	1 139	
			(1)			268.82	258	
410. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001152	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	326	
		Сметная прибыль				34%	137	
		Всего с НР и СП					1 947	
	
411.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		46.08	151.56	6 984	
		Объем: 28.8*1.6						
	
412.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.128	18 517.68	2 370	
		Объем: 64*0.2						
412. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.77664	254.662	452	
412. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.01216	151.380	305	
412. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22656	1 543.79	350	
			(1)			268.82	61	
412. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.54912	964.28	530	
			(1)			200.12	110	
412. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.90624	1 215.15	1 101	
			(1)			286.75	260	
412. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09472	760.62	72	
			(1)			229.99	22	
412. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.64	20.52	13	
		Накладные расходы				121%	916	
		Сметная прибыль				65%	492	
		Всего с НР и СП					3 778	
	
413.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.08	523.12	7 366	
		Объем: 12.8*1.10						
	
414.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.064	22 274.28	1 426	
414. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.34208	265.450	356	
414. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.90144	161.570	307	
414. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.07744	935.23	72	
			(1)			268.82	21	
414. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.08192	1 543.79	126	
			(1)			268.82	22	
414. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.33024	691.29	228	
			(1)			268.82	89	
414. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.5504	791.87	436	
			(1)			268.82	148	
414. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1856	721.34	134	
			(1)			268.82	50	
414. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.11648	760.62	89	
			(1)			229.99	27	
414. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.6	20.52	33	
		Накладные расходы				121%	802	
		Сметная прибыль				65%	431	
		Всего с НР и СП					2 659	
	
415.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.064	1 725.17	110	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
415. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.1472	268.820	40	
415. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.032	691.29	22	
			(1)			268.82	9	
415. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0736	791.87	58	
			(1)			268.82	20	
415. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0416	721.34	30	
			(1)			268.82	11	
		Накладные расходы				121%	48	
		Сметная прибыль				65%	26	
		Всего с НР и СП					184	
	
416.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		16	2 270.97	36 336	
		Объем: 64*0.2*1.25						
	
417.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.032	5 304.43	170	
		Объем: 64*0.05						
417. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.15776	213.358	34	
417. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0304	1 543.79	47	
			(1)			268.82	8	
417. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.12736	964.28	123	
			(1)			200.12	25	
		Накладные расходы				121%	41	
		Сметная прибыль				65%	22	
		Всего с НР и СП					233	
	
418.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.264	2 154.36	7 032	
		Объем: (0.032)*102.0						
	
419.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.4	2 297.87	14 706	
419. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.576	220.033	127	
419. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	75.52	184.510	13 934	
419. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.192	964.28	185	
			(1)			200.12	38	
419. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.648	13.20	48	
419. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.192	760.62	146	
			(1)			229.99	44	
419. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.192	1 037.49	199	
			(1)			229.99	44	
419. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.28	20.52	26	
419. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.32	523.12	167	
		Накладные расходы				121%	17 014	
		Сметная прибыль				65%	9 140	
		Всего с НР и СП					40 859	
	
420.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  	м2		65.28	570.00	37 210	
		Объем: 64*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
421.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.001	51 564.61	52	
		Объем: (22*0.3*0.15)						
421. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.04362	268.820	12	
421. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.01508	147.310	2	
421. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.01034	935.23	10	
			(1)			268.82	3	
421. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.03328	1 188.38	40	
			(1)			268.82	9	
421. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00004	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	11	
		Сметная прибыль				34%	5	
		Всего с НР и СП					68	
	
422.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.6	151.56	242	
		Объем: 1*1.6						
	
423.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	18 517.68	130	
		Объем: (22*0.3*0.1)						
423. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	254.662	25	
423. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	151.380	17	
423. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 543.79	19	
			(1)			268.82	3	
423. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	964.28	29	
			(1)			200.12	6	
423. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 215.15	60	
			(1)			286.75	14	
423. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	760.62	4	
			(1)			229.99	1	
423. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	51	
		Сметная прибыль				65%	27	
		Всего с НР и СП					208	
	
424.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	523.12	403	
		Объем: 0.7*1.10						
	
425.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.22	32 868.00	7 231	
425. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1584	266.663	42	
425. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	16.7376	159.670	2 672	
425. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1496	874.68	131	
			(1)			268.82	40	
425. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
425. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00022	57 689.15	13	
425. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.298	3 276.39	4 253	
425. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0132	2 983.71	39	
425. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0374	3 038.87	114	
425. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	22			
		Накладные расходы				121%	3 284	
		Сметная прибыль				65%	1 764	
		Всего с НР и СП					12 279	
	
426.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		22	341.55	7 514	
	
427.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 482.75	9 438	
427. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	150.030	4 201	
427. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	498.77	5 237	
		Накладные расходы				98%	4 117	
		Сметная прибыль				61%	2 563	
		Всего с НР и СП					16 118	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					586 179	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					551 011	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					318 538	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 373-375, 408; %=81 - по стр. 379, 390, 398, 410, 421; %=121 - по стр. 381, 383, 384, 386, 388, 392, 394, 396, 400, 402, 406, 412, 414, 415, 417, 419, 423, 425; %=98 - по стр. 427)					121 008	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 373-375, 408; %=34 - по стр. 379, 390, 398, 410, 421; %=65 - по стр. 381, 383, 384, 386, 388, 392, 394, 396, 400, 402, 406, 412, 414, 415, 417, 419, 423, 425; %=61 - по стр. 427)					65 249	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					737 268	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 168	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 168	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					772 436	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	15 449	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					787 885	
	НДС 18%				18	141 819	
	ВСЕГО С НДС					929 704	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					121 008	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					65 249	
	
	Раздел 5.  МКД по ул.Тихорецкая, 11-17	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
428.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.025	31 377.16	784	
		Объем: 62*0.04						
428. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.42125	268.820	113	
428. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.943	152.740	297	
428. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.11275	935.23	105	
			(1)			268.82	30	
428. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.3085	1 233.16	380	
			(1)			268.82	83	
428. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.0495	35.92	2	
		Накладные расходы				88%	361	
		Сметная прибыль				48%	197	
		Всего с НР и СП					1 342	
	
429.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.76	16 033.58	12 186	
429. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.144	200.120	1 430	
429. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	51.8776	163.200	8 466	
429. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.144	493.44	3 525	
			(1)			200.12	1 430	
429. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	21.432	9.05	194	
		Накладные расходы				88%	8 708	
		Сметная прибыль				48%	4 750	
		Всего с НР и СП					25 645	
	
430.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.528	2 685.81	1 418	
430. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	9.86304	143.780	1 418	
		Накладные расходы				88%	1 248	
		Сметная прибыль				48%	681	
		Всего с НР и СП					3 346	
	
431.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		1.7	2 666.05	4 532	
431. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	3.162	229.990	727	
431. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	6.511	171.480	1 117	
431. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	3.162	1 080.26	3 416	
			(1)			229.99	727	
		Накладные расходы				88%	1 623	
		Сметная прибыль				48%	885	
		Всего с НР и СП					7 040	
	
432.	ГЭСНр 68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3		27	930.24	25 116	
432. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.65	17.55	229.990	4 036	
432. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.33	35.91	171.480	6 158	
432. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	0.65	17.55	1 080.26	18 959	
			(1)			229.99	4 036	
		Накладные расходы				88%	8 971	
		Сметная прибыль				48%	4 893	
		Всего с НР и СП					38 980	
	
433.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		8	571.66	4 573	
433. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.24	229.990	55	
433. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	29.6	146.090	4 324	
433. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
		Накладные расходы				88%	3 854	
		Сметная прибыль				48%	2 102	
		Всего с НР и СП					10 528	
	
434.	16.2.01.02-0003	Земля растительная ручной заготовки	м3		3.04	1 700.84	5 171	
		Объем: (8.0)*0.38						
	
435.	ГЭСНр 68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	шт.		8	1 441.64	11 533	
435. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.64	229.990	147	
435. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	9.3	74.4	146.090	10 869	
435. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.64	1 037.49	664	
			(1)			229.99	147	
		Накладные расходы				88%	9 694	
		Сметная прибыль				48%	5 288	
		Всего с НР и СП					26 515	
	
436.	16.2.01.02-0003	Земля растительная ручной заготовки	м3		5.28	1 700.84	8 980	
		Объем: (8.0)*(0.66)						
	
437.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		36.0112	39.92	1 438	
		Объем: 2.5*1.8+(76*0.2*0.08*2.2)+52.8*0.1*2.2+(1.7+27)*0.6						
	
438.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		36.0112	262.99	9 471	
		Объем: 2.5*1.8+(76*0.2*0.08*2.2)+52.8*0.1*2.2+(1.7+27)*0.6						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=317м2	
439.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0793	51 564.61	4 089	
		Объем: 317*0.25						
439. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.459066	268.820	930	
439. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.195844	147.310	176	
439. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.819962	935.23	767	
			(1)			268.82	220	
439. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.639104	1 188.38	3 136	
			(1)			268.82	709	
439. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003172	3 090.35	10	
		Накладные расходы				81%	896	
		Сметная прибыль				34%	376	
		Всего с НР и СП					5 361	
	
440.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		126.88	151.56	19 230	
		Объем: 79.3*1.6						
	
441.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.634	18 517.68	11 740	
		Объем: 317*0.2						
441. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.79992	254.662	2 241	
441. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.96648	151.380	1 509	
441. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.12218	1 543.79	1 732	
			(1)			268.82	302	
441. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.71986	964.28	2 623	
			(1)			200.12	544	
441. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.48872	1 215.15	5 454	
			(1)			286.75	1 287	
441. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.46916	760.62	357	
			(1)			229.99	108	
441. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.17	20.52	65	
		Накладные расходы				121%	4 538	
		Сметная прибыль				65%	2 438	
		Всего с НР и СП					18 715	
	
442.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		69.74	523.12	36 482	
		Объем: 63.4*1.10						
	
443.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1585	5 304.43	841	
		Объем: 317*0.05						
443. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.781405	213.358	167	
443. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.150575	1 543.79	232	
			(1)			268.82	40	
443. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.63083	964.28	608	
			(1)			200.12	126	
		Накладные расходы				121%	202	
		Сметная прибыль				65%	109	
		Всего с НР и СП					1 152	
	
444.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		16.167	2 154.36	34 830	
		Объем: (0.1585)*102.0						
	
445.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		31.7	2 297.87	72 843	
445. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.853	220.033	628	
445. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	374.06	184.510	69 018	
445. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.951	964.28	917	
			(1)			200.12	190	
445. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.069	13.20	239	
445. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.951	760.62	723	
			(1)			229.99	219	
445. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.951	1 037.49	987	
			(1)			229.99	219	
445. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.34	20.52	130	
445. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.585	523.12	829	
		Накладные расходы				121%	84 272	
		Сметная прибыль				65%	45 270	
		Всего с НР и СП					202 385	
	
446.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)  	м2		323.34	470.00	151 970	
		Объем: 317*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
447.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.018	51 564.61	928	
		Объем: (322*0.28*0.2)						
447. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.78516	268.820	211	
447. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.27144	147.310	40	
447. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.18612	935.23	174	
			(1)			268.82	50	
447. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.59904	1 188.38	712	
			(1)			268.82	161	
447. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00072	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	203	
		Сметная прибыль				34%	85	
		Всего с НР и СП					1 217	
	
448.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		28.8	151.56	4 365	
		Объем: 18.0*1.6						
	
449.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.09	18 517.68	1 667	
		Объем: (322*0.28*0.1)						
449. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.2492	254.662	318	
449. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.4148	151.380	214	
449. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1593	1 543.79	246	
			(1)			268.82	43	
449. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.3861	964.28	372	
			(1)			200.12	77	
449. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.6372	1 215.15	774	
			(1)			286.75	183	
449. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0666	760.62	51	
			(1)			229.99	15	
449. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.45	20.52	9	
		Накладные расходы				121%	644	
		Сметная прибыль				65%	346	
		Всего с НР и СП					2 657	
	
450.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.9	523.12	5 179	
		Объем: 9*1.10						
	
451.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		3.22	13 358.27	43 014	
451. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.3184	266.663	618	
451. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	244.9776	159.670	39 116	
451. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.1896	874.68	1 915	
			(1)			268.82	589	
451. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1288	1 037.49	134	
			(1)			229.99	30	
451. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00322	57 689.15	186	
451. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5474	3 038.87	1 663	
		Накладные расходы				121%	48 078	
		Сметная прибыль				65%	25 827	
		Всего с НР и СП					116 919	
	
452.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0638	2 983.71	190	
		Объем: (3.22)*(0.06*0.33)						
	
453.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		16.338	3 276.39	53 530	
		Объем: (3.22)*(5.9*0.86)						
	
454.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		322	178.10	57 348	
		Объем: (3.22)*100.0						
	
455.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
455. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
455. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
455. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
455. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
456.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
457.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 482.75	13 483	
457. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	150.030	6 001	
457. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	498.77	7 482	
		Накладные расходы				98%	5 881	
		Сметная прибыль				61%	3 661	
		Всего с НР и СП					23 025	
	
	ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ	
458.	ГЭСН 27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3		0.0112	250 137.06	2 802	
		Объем: 160*0.007						
458. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142.52	1.596224	264.954	423	
458. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	352.07	3.943184	163.200	644	
458. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	128.33	1.437296	874.68	1 257	
			(1)			268.82	386	
458. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.19	0.158928	1 037.49	165	
			(1)			229.99	37	
458. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	9.2	0.10304	2 983.71	307	
458. 6.	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	1.93	0.021616	19 823.54	429	
		Накладные расходы				121%	1 291	
		Сметная прибыль				65%	694	
		Всего с НР и СП					4 787	
	
459.	С цена поставщ.	Желоб глубокий 15*17*49 (литой)   	шт		160	350.00	56 000	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					660 895	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					626 391	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					261 690	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 428-433, 435, 455; %=81 - по стр. 439, 447; %=121 - по стр. 441, 443, 445, 449, 451, 458; %=98 - по стр. 457)					181 201	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 428-433, 435, 455; %=34 - по стр. 439, 447; %=65 - по стр. 441, 443, 445, 449, 451, 458; %=61 - по стр. 457)					98 002	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					905 594	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					34 504	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					34 504	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					940 098	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	18 802	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					958 900	
	НДС 18%				18	172 602	
	ВСЕГО С НДС					1 131 502	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					181 201	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					98 002	
	
	Раздел 6.  МКД по ул.Дарвина, 9-13	
	
	Демонтажные работы	
460.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.02	31 377.16	628	
		Объем: 50*0.04						
460. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.337	268.820	91	
460. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.5544	152.740	237	
460. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.0902	935.23	84	
			(1)			268.82	24	
460. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.2468	1 233.16	304	
			(1)			268.82	66	
460. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.0396	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	289	
		Сметная прибыль				48%	157	
		Всего с НР и СП					1 074	
	
461.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.15	16 033.58	2 405	
461. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.41	200.120	282	
461. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	10.239	163.200	1 671	
461. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.41	493.44	696	
			(1)			200.12	282	
461. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	4.23	9.05	38	
		Накладные расходы				88%	1 719	
		Сметная прибыль				48%	937	
		Всего с НР и СП					5 061	
	
462.	ГЭСНр 68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3		8.48	930.24	7 888	
462. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.65	5.512	229.990	1 268	
462. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.33	11.2784	171.480	1 934	
462. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	0.65	5.512	1 080.26	5 954	
			(1)			229.99	1 268	
		Накладные расходы				88%	2 818	
		Сметная прибыль				48%	1 537	
		Всего с НР и СП					12 243	
	
463.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		8	571.66	4 573	
463. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.24	229.990	55	
463. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	29.6	146.090	4 324	
463. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.24	1 037.49	249	
			(1)			229.99	55	
		Накладные расходы				88%	3 854	
		Сметная прибыль				48%	2 102	
		Всего с НР и СП					10 528	
	
465.	16.2.01.02-0003	Земля растительная ручной заготовки	м3		3.04	1 700.84	5 171	
		Объем: (8.0)*0.38						
	
466.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		10.173	39.92	406	
		Объем: 2*1.8+(15*0.3*0.15*2.2)+8.48*0.6						
	
467.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		10.173	262.99	2 675	
		Объем: 2*1.8+(15*0.3*0.15*2.2)+8.48*0.6						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 9) S=67 м2	
468.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.101	18 517.68	1 870	
		Объем: 67*0.15						
468. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.40188	254.662	357	
468. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.58772	151.380	240	
468. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.17877	1 543.79	276	
			(1)			268.82	48	
468. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.43329	964.28	418	
			(1)			200.12	87	
468. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.71508	1 215.15	869	
			(1)			286.75	205	
468. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07474	760.62	57	
			(1)			229.99	17	
468. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.505	20.52	10	
		Накладные расходы				121%	722	
		Сметная прибыль				65%	388	
		Всего с НР и СП					2 980	
	
469.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.11	523.12	5 812	
		Объем: 10.1*1.10						
	
470.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.067	22 274.28	1 492	
470. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.40499	265.450	373	
470. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.99057	161.570	322	
470. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.08107	935.23	76	
			(1)			268.82	22	
470. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.08576	1 543.79	132	
			(1)			268.82	23	
470. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.34572	691.29	239	
			(1)			268.82	93	
470. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.5762	791.87	456	
			(1)			268.82	155	
470. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1943	721.34	140	
			(1)			268.82	52	
470. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.12194	760.62	93	
			(1)			229.99	28	
470. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.675	20.52	34	
		Накладные расходы				121%	841	
		Сметная прибыль				65%	452	
		Всего с НР и СП					2 785	
	
471.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		12.5625	2 066.43	25 960	
		Объем: 67*0.15*1.25						
	
472.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0201	391.54	8	
		Объем: 67*0.3/1000						
472. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.013266	215.055	3	
472. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.006633	1 186.49	8	
			(2)			430.11	3	
		Накладные расходы				121%	4	
		Сметная прибыль				65%	2	
		Всего с НР и СП					14	
	
473.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0207	18 523.79	383	
		Объем: (0.0201)*1.03						
	
474.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.067	24 188.62	1 621	
474. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	1.28104	273.690	351	
474. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	2.5661	181.930	467	
474. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00201	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
474. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.21373	1 322.78	283	
			(1)			286.75	61	
474. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.0938	18.66	2	
474. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.26532	541.83	144	
			(1)			229.99	61	
474. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	0.77117	806.62	622	
			(1)			286.75	221	
474. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.02613	760.62	20	
			(1)			229.99	6	
474. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00268	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
474. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0134	20.52		
474. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0004154	50 201.92	21	
474. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.01005	5 768.85	58	
		Накладные расходы				121%	990	
		Сметная прибыль				65%	532	
		Всего с НР и СП					3 142	
	
475.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		6.4722	3 942.49	25 517	
		Объем: (0.067)*96.6						
	
476.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0007	23 218.80	16	
		Объем: (0.067)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=27м2	
477.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0068	51 564.61	351	
		Объем: 27*0.25						
477. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.296616	268.820	80	
477. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.102544	147.310	15	
477. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.070312	935.23	66	
			(1)			268.82	19	
477. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.226304	1 188.38	269	
			(1)			268.82	61	
477. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000272	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	77	
		Сметная прибыль				34%	32	
		Всего с НР и СП					460	
	
478.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		10.88	151.56	1 649	
		Объем: 6.8*1.6						
	
479.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.054	18 517.68	1 000	
		Объем: 27*0.2						
479. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.74952	254.662	191	
479. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.84888	151.380	129	
479. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09558	1 543.79	148	
			(1)			268.82	26	
479. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23166	964.28	223	
			(1)			200.12	46	
479. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.38232	1 215.15	465	
			(1)			286.75	110	
479. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03996	760.62	30	
			(1)			229.99	9	
479. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.27	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	387	
		Сметная прибыль				65%	208	
		Всего с НР и СП					1 595	
	
480.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.94	523.12	3 107	
		Объем: 5.4*1.10						
	
481.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0135	5 304.43	72	
		Объем: 27*0.05						
481. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.066555	213.358	14	
481. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.012825	1 543.79	20	
			(1)			268.82	3	
481. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.05373	964.28	52	
			(1)			200.12	11	
		Накладные расходы				121%	17	
		Сметная прибыль				65%	9	
		Всего с НР и СП					98	
	
482.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.377	2 154.36	2 967	
		Объем: (0.0135)*102.0						
	
483.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.7	2 297.87	6 204	
483. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.243	220.033	53	
483. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	31.86	184.510	5 878	
483. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	964.28	78	
			(1)			200.12	16	
483. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.539	13.20	20	
483. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.081	760.62	62	
			(1)			229.99	19	
483. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	1 037.49	84	
			(1)			229.99	19	
483. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.54	20.52	11	
483. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.135	523.12	71	
		Накладные расходы				121%	7 177	
		Сметная прибыль				65%	3 855	
		Всего с НР и СП					17 236	
	
484.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)  	м2		27.54	450.00	12 393	
		Объем: 27*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
485.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0012	51 564.61	62	
		Объем: (22*0.28*0.2)						
485. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.052344	268.820	14	
485. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.018096	147.310	3	
485. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.012408	935.23	12	
			(1)			268.82	3	
485. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.039936	1 188.38	47	
			(1)			268.82	11	
485. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000048	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	14	
		Сметная прибыль				34%	6	
		Всего с НР и СП					82	
	
486.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.92	151.56	291	
		Объем: 1.2*1.6						
	
487.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.006	18 517.68	111	
		Объем: (22*0.28*0.1)						
487. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.08328	254.662	21	
487. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.09432	151.380	14	
487. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01062	1 543.79	16	
			(1)			268.82	3	
487. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02574	964.28	25	
			(1)			200.12	5	
487. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04248	1 215.15	52	
			(1)			286.75	12	
487. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00444	760.62	3	
			(1)			229.99	1	
487. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.03	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	42	
		Сметная прибыль				65%	23	
		Всего с НР и СП					176	
	
488.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	523.12	345	
		Объем: 0.6*1.10						
	
489.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.22	13 358.27	2 939	
489. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1584	266.663	42	
489. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	16.7376	159.670	2 672	
489. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1496	874.68	131	
			(1)			268.82	40	
489. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
489. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00022	57 689.15	13	
489. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0374	3 038.87	114	
		Накладные расходы				121%	3 284	
		Сметная прибыль				65%	1 764	
		Всего с НР и СП					7 987	
	
490.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0044	2 983.71	13	
		Объем: (0.22)*(0.06*0.33)						
	
491.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.116	3 276.39	3 656	
		Объем: (0.22)*(5.9*0.86)						
	
492.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		22	178.10	3 918	
		Объем: (0.22)*100.0						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=49 м2	
493.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0221	51 564.61	1 140	
		Объем: 49*0.45						
493. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.964002	268.820	259	
493. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.333268	147.310	49	
493. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.228514	935.23	214	
			(1)			268.82	61	
493. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.735488	1 188.38	874	
			(1)			268.82	198	
493. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000884	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	249	
		Сметная прибыль				34%	105	
		Всего с НР и СП					1 494	
	
494.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		35.36	151.56	5 359	
		Объем: 22.1*1.6						
	
495.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.098	18 517.68	1 815	
		Объем: 49*0.2						
495. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.36024	254.662	346	
495. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.54056	151.380	233	
495. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.17346	1 543.79	268	
			(1)			268.82	47	
495. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.42042	964.28	405	
			(1)			200.12	84	
495. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.69384	1 215.15	843	
			(1)			286.75	199	
495. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07252	760.62	55	
			(1)			229.99	17	
495. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.49	20.52	10	
		Накладные расходы				121%	701	
		Сметная прибыль				65%	376	
		Всего с НР и СП					2 892	
	
496.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.78	523.12	5 639	
		Объем: 9.8*1.10						
	
497.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.049	22 274.28	1 091	
497. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.02753	265.450	273	
497. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.45579	161.570	235	
497. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.05929	935.23	55	
			(1)			268.82	16	
497. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.06272	1 543.79	97	
			(1)			268.82	17	
497. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.25284	691.29	175	
			(1)			268.82	68	
497. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.4214	791.87	334	
			(1)			268.82	113	
497. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1421	721.34	103	
			(1)			268.82	38	
497. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.08918	760.62	68	
			(1)			229.99	21	
497. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.225	20.52	25	
		Накладные расходы				121%	615	
		Сметная прибыль				65%	330	
		Всего с НР и СП					2 036	
	
498.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.049	1 725.17	85	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
498. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.1127	268.820	30	
498. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0245	691.29	17	
			(1)			268.82	7	
498. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.05635	791.87	45	
			(1)			268.82	15	
498. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.03185	721.34	23	
			(1)			268.82	9	
		Накладные расходы				121%	36	
		Сметная прибыль				65%	20	
		Всего с НР и СП					141	
	
499.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		12.25	2 270.97	27 819	
		Объем: 49*0.2*1.25						
	
500.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0245	5 304.43	130	
		Объем: 49*0.05						
500. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.120785	213.358	26	
500. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.023275	1 543.79	36	
			(1)			268.82	6	
500. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.09751	964.28	94	
			(1)			200.12	20	
		Накладные расходы				121%	31	
		Сметная прибыль				65%	17	
		Всего с НР и СП					178	
	
501.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.499	2 154.36	5 384	
		Объем: (0.0245)*102.0						
	
502.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.9	2 297.87	11 260	
502. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.441	220.033	97	
502. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	57.82	184.510	10 668	
502. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.147	964.28	142	
			(1)			200.12	29	
502. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.793	13.20	37	
502. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.147	760.62	112	
			(1)			229.99	34	
502. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.147	1 037.49	153	
			(1)			229.99	34	
502. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.98	20.52	20	
502. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.245	523.12	128	
		Накладные расходы				121%	13 026	
		Сметная прибыль				65%	6 997	
		Всего с НР и СП					31 283	
	
503.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2		49.98	480.00	23 990	
		Объем: 49*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=101 м2	
504.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0455	51 564.61	2 346	
		Объем: 101*0.45						
504. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.98471	268.820	534	
504. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.68614	147.310	101	
504. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.47047	935.23	440	
			(1)			268.82	126	
504. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.51424	1 188.38	1 799	
			(1)			268.82	407	
504. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00182	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	514	
		Сметная прибыль				34%	216	
		Всего с НР и СП					3 076	
	
505.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		72.8	151.56	11 034	
		Объем: 45.5*1.6						
	
506.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.202	18 517.68	3 741	
		Объем: 101*0.2						
506. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.80376	254.662	714	
506. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.17544	151.380	481	
506. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.35754	1 543.79	552	
			(1)			268.82	96	
506. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.86658	964.28	836	
			(1)			200.12	173	
506. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.43016	1 215.15	1 738	
			(1)			286.75	410	
506. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14948	760.62	114	
			(1)			229.99	34	
506. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.01	20.52	21	
		Накладные расходы				121%	1 446	
		Сметная прибыль				65%	777	
		Всего с НР и СП					5 964	
	
507.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.22	523.12	11 624	
		Объем: 20.2*1.10						
	
508.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.101	22 274.28	2 250	
508. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.11797	265.450	562	
508. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.00071	161.570	485	
508. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.12221	935.23	114	
			(1)			268.82	33	
508. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.12928	1 543.79	200	
			(1)			268.82	35	
508. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.52116	691.29	360	
			(1)			268.82	140	
508. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.8686	791.87	688	
			(1)			268.82	233	
508. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2929	721.34	211	
			(1)			268.82	79	
508. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.18382	760.62	140	
			(1)			229.99	42	
508. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.525	20.52	52	
		Накладные расходы				121%	1 267	
		Сметная прибыль				65%	681	
		Всего с НР и СП					4 197	
	
509.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.101	1 725.17	174	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
509. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2323	268.820	62	
509. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0505	691.29	35	
			(1)			268.82	14	
509. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.11615	791.87	92	
			(1)			268.82	31	
509. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.06565	721.34	47	
			(1)			268.82	18	
		Накладные расходы				121%	75	
		Сметная прибыль				65%	40	
		Всего с НР и СП					289	
	
510.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		25.25	2 270.97	57 342	
		Объем: 101*0.2*1.25						
	
511.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0505	5 304.43	268	
		Объем: 101*0.05						
511. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.248965	213.358	53	
511. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.047975	1 543.79	74	
			(1)			268.82	13	
511. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.20099	964.28	194	
			(1)			200.12	40	
		Накладные расходы				121%	64	
		Сметная прибыль				65%	34	
		Всего с НР и СП					367	
	
512.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.151	2 154.36	11 097	
		Объем: (0.0505)*102.0						
	
513.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.1	2 297.87	23 209	
513. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.909	220.033	200	
513. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	119.18	184.510	21 990	
513. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.303	964.28	292	
			(1)			200.12	61	
513. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.757	13.20	76	
513. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.303	760.62	230	
			(1)			229.99	70	
513. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.303	1 037.49	314	
			(1)			229.99	70	
513. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.02	20.52	41	
513. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.505	523.12	264	
		Накладные расходы				121%	26 850	
		Сметная прибыль				65%	14 424	
		Всего с НР и СП					64 482	
	
514.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2		103.02	630.00	64 903	
		Объем: 101*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
515.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0023	51 564.61	119	
		Объем: 51*0.3*0.15						
515. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.100326	268.820	27	
515. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.034684	147.310	5	
515. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.023782	935.23	22	
			(1)			268.82	6	
515. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.076544	1 188.38	91	
			(1)			268.82	21	
515. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000092	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	26	
		Сметная прибыль				34%	11	
		Всего с НР и СП					156	
	
516.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		3.68	151.56	558	
		Объем: 2.3*1.6						
	
517.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.015	18 517.68	278	
		Объем: 51*0.3*0.1						
517. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2082	254.662	53	
517. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.2358	151.380	36	
517. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02655	1 543.79	41	
			(1)			268.82	7	
517. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.06435	964.28	62	
			(1)			200.12	13	
517. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.1062	1 215.15	129	
			(1)			286.75	30	
517. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0111	760.62	8	
			(1)			229.99	3	
517. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.075	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	108	
		Сметная прибыль				65%	58	
		Всего с НР и СП					444	
	
518.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.65	523.12	863	
		Объем: 1.5*1.10						
	
519.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.51	32 868.00	16 763	
519. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3672	266.663	98	
519. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	38.8008	159.670	6 195	
519. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.3468	874.68	303	
			(1)			268.82	93	
519. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0204	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
519. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00051	57 689.15	29	
519. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	3.009	3 276.39	9 859	
519. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0306	2 983.71	91	
519. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0867	3 038.87	263	
519. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	51			
		Накладные расходы				121%	7 615	
		Сметная прибыль				65%	4 090	
		Всего с НР и СП					28 468	
	
520.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		51	341.55	17 419	
	
521.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.5	13 482.75	6 741	
521. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	20	150.030	3 001	
521. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	7.5	498.77	3 741	
		Накладные расходы				98%	2 941	
		Сметная прибыль				61%	1 831	
		Всего с НР и СП					11 513	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					439 944	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					417 972	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					207 535	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 460-463; %=121 - по стр. 468, 470, 472, 474, 479, 481, 483, 487, 489, 495, 497, 498, 500, 502, 506, 508, 509, 511, 513, 517, 519; %=81 - по стр. 477, 485, 493, 504, 515; %=98 - по стр. 521)					77 796	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 460-463; %=65 - по стр. 468, 470, 472, 474, 479, 481, 483, 487, 489, 495, 497, 498, 500, 502, 506, 508, 509, 511, 513, 517, 519; %=34 - по стр. 477, 485, 493, 504, 515; %=61 - по стр. 521)					42 011	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					537 779	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					21 972	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					21 972	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					559 751	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 195	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					570 946	
	НДС 18%				18	102 770	
	ВСЕГО С НДС					673 716	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					77 796	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					42 011	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					7 407 121	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 917 001	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 082 757	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 41, 42, 178-180, 223, 373-375, 408, 428-433, 435, 455, 460-463; %=81 - по стр. 5, 13, 33, 64, 107, 137, 183, 194, 202, 213, 225, 236, 243, 260, 332, 343, 354, 362, 379, 390, 398, 410, 421, 439, 447, 477, 485, 493, 504, 515; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 44, 66, 109, 111, 113, 185, 187, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 227, 229, 230, 232, 234, 238, 240, 287, 334, 336, 337, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 356, 358, 360, 364, 366, 370, 381, 383, 384, 386, 388, 392, 394, 396, 400, 402, 406, 412, 414, 415, 417, 419, 423, 425, 441, 443, 445, 449, 451, 458, 468, 470, 472, 474, 479, 481, 483, 487, 489, 495, 497, 498, 500, 502, 506, 508, 509, 511, 513, 517, 519; %=98 - по стр. 47, 242, 372, 427, 457, 521; %=111 - по стр. 60, 245, 247, 249, 251, 262, 264, 266, 268; %=105 - по стр. 68, 72; %=89 - по стр. 70, 77, 100, 118, 140, 147, 149, 152, 154, 166, 169-171, 282, 289, 291, 299, 306, 307, 309, 315, 318-320; %=68 - по стр. 74, 75, 97, 98, 105, 115, 116, 136, 165, 258, 277, 279, 280; %=102 - по стр. 138, 161, 288, 311; %=67 - по стр. 139, 155, 301; %=94 - по стр. 142, 175, 176, 293, 324, 325; %=132 - по стр. 143, 294; %=56 - по стр. 144, 295; %=104 - по стр. 151; %=77 - по стр. 163, 164, 290, 313, 314)					1 250 843	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 41, 42, 142, 163, 164, 175, 176, 178-180, 223, 290, 293, 313, 314, 324, 325, 373-375, 408, 428-433, 435, 455, 460-463; %=34 - по стр. 5, 13, 33, 64, 107, 137, 183, 194, 202, 213, 225, 236, 243, 260, 332, 343, 354, 362, 379, 390, 398, 410, 421, 439, 447, 477, 485, 493, 504, 515; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 44, 66, 109, 111, 113, 185, 187, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 227, 229, 230, 232, 234, 238, 240, 287, 334, 336, 337, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 356, 358, 360, 364, 366, 370, 381, 383, 384, 386, 388, 392, 394, 396, 400, 402, 406, 412, 414, 415, 417, 419, 423, 425, 441, 443, 445, 449, 451, 458, 468, 470, 472, 474, 479, 481, 483, 487, 489, 495, 497, 498, 500, 502, 506, 508, 509, 511, 513, 517, 519; %=61 - по стр. 47, 242, 245, 247, 249, 251, 262, 264, 266, 268, 372, 427, 457, 521; %=58 - по стр. 60; %=51 - по стр. 68, 72; %=44 - по стр. 70, 77, 100, 118, 138, 147, 149, 161, 166, 169-171, 282, 288, 289, 307, 309, 311, 315, 318-320; %=31 - по стр. 74, 75, 97, 98, 105, 115, 116, 136, 165, 258, 277, 279, 280; %=40 - по стр. 139, 155, 301; %=37 - по стр. 140, 152, 154, 291, 299, 306; %=68 - по стр. 143, 294; %=54 - по стр. 151)					667 107	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 834 951	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					161 184	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 48, 50, 52, 54, 57, 79, 102, 120, 173, 284, 322, 327, 328)					27 877	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 48, 50, 52, 54, 57, 79, 102, 120, 173, 284, 322, 327, 328)					20 999	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					210 060	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					311 730	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					311 730	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					9 373 947	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	187 479	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					9 561 426	
	НДС 18%				18	1 721 057	
	ВСЕГО С НДС					11 282 483	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 278 720	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					688 106	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                     Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)