«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	7 012 903	руб.	Смета на сумму:	7 012 903	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_______________ /С.Б. Русович /	______________ /А.О. Манойло /	
		
«______»______________ 2019г.	«______»_______________2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением МКД №101-113 по ул. П. Морозова г. Калининграда	
Сметная стоимость:	7 012.903	тыс. руб.	
монтажных работ:	49.842	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.085	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 254.309	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ( в т.ч. на торец дома)	100 м2		16.48	8 300.53	136 793	
		Объем: 1598+50						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	1.1536	236.670	273	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	716.88	167.930	120 386	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	1.1536	1 080.04	1 246	
			(1)			236.67	273	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	56.032	270.58	15 161	
		Накладные расходы				110%	132 725	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	82 048	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					351 566	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.577	131 574.69	75 919	
		Объем: (16.48)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.148	10 800.13	1 598	
		Объем: (16.48)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.65	912.71	1 506	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	9.0585	166.250	1 506	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.0099			
		Накладные расходы				78%	1 175	
		Сметная прибыль				50%	753	
		Всего с НР и СП					3 434	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1.65	24 232.51	39 984	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	13.728	295.070	4 051	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	34.32	174.220	5 979	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	13.728	2 378.72	32 655	
			(1)			295.07	4 051	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.66	2 044.45	1 349	
		Накладные расходы				78%	7 823	
		Сметная прибыль				50%	5 015	
		Всего с НР и СП					52 822	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		13.35	3 459.28	46 181	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	304.647	151.590	46 181	
		Накладные расходы				99%	45 719	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	27 709	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					119 609	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		2.5	472.34	1 181	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	6.775	174.220	1 180	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.025	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	1 015	
		Сметная прибыль				70%	826	
		Всего с НР и СП					3 022	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.05	3 069.65	153	
		Объем: (2.5)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	65 184.46	3 259	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	276.630	14	
9. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	161.500	3 211	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	951.88	48	
			(1)			276.63	14	
9. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
9. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				86%	2 774	
		Сметная прибыль				70%	2 258	
		Всего с НР и СП					8 290	
	
10.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	14 335.89	3 727	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
11.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.12	2 824.83	339	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
12.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		2.39	7 894.95	18 869	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2868	263.310	76	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	98.9699	166.250	16 454	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.1912	317.68	61	
			(1)			276.63	53	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0956	1 080.04	103	
			(1)			236.67	23	
12. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00956	61 618.16	589	
12. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.01434	115 908.09	1 662	
12. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.53536			
		Накладные расходы				83%	13 720	
		Сметная прибыль				65%	10 745	
		Всего с НР и СП					43 333	
	
13.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.44	62 757.96	27 614	
		Объем: (2.39)*0.184						
	
14.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		30	344.41	10 332	
	
15.	ГЭСН 15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм (80мм)	100 м2		13.03	168 191.98	2 191 542	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	368.4884	268.039	98 769	
15. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	4706.0451	174.220	819 887	
15. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	79.2224	439.79	34 841	
			(1)			236.67	18 750	
15. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	144.633	795.13	115 002	
			(1)			276.63	40 010	
15. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	144.633	1 434.61	207 492	
			(1)			276.63	40 010	
15. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	2.606	41.70	109	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	1.303	20.52	27	
15. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	58.53076	247.72	14 499	
15. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	11.5967	7.55	88	
15. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	1563.6	49.15	76 851	
15. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.07818	229.97	18	
15. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	4.6908	658.71	3 090	
15. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	1755.7925	40.13	70 460	
15. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	5212	29.81	155 370	
15. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	42.4778	96.79	4 111	
15. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.05212	58 942.11	3 072	
15. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	78.18	20.77	1 624	
15. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	7818	21.37	167 071	
15. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	10840.3085	24.27	263 094	
15. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	585.3076	284.65	166 608	
15. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	331.2226	173.15	57 351	
15. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	165.6113	130.50	21 612	
15. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	25.5388	362.78	9 265	
		Накладные расходы				95%	872 723	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	431 768	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 496 034	
	
16.	12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		116.749	4 962.00	579 309	
		Объем: 1303*0.08*1.12						
	
17.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.84	5 455.73	4 583	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.01932	241.882	5	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	20.832	166.250	3 463	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00252	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0168	1 080.04	18	
			(1)			236.67	4	
17. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	3.3936	40.07	136	
17. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	1.786428	539.94	965	
		Накладные расходы				115%	3 988	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	2 462	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 033	
	
18.	С1 .Цена поставщ	Решетка вентиляционная 154*154 мм (пластиковая)	шт		84	110.00	9 240	
		Поправки: М: =132/1.2	
	
19.	ГЭСНр 62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2		0.0126	13 402.60	169	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.000126	236.670		
19. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	80.6	1.01556	157.170	160	
19. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000126	1 080.04		
			(1)			236.67		
19. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.00126	41.34		
19. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.009	0.0001134	79 974.27	9	
		Накладные расходы				80%	128	
		Сметная прибыль				50%	80	
		Всего с НР и СП					377	
	
20.	14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: желтая (прим)	т		0.0002	79 949.23	16	
		Объем: (0.0126)*0.0161						
	
21.	ГЭСН 09-06-001-02	Демонтаж: металлический решеток на окнах (4шт)	т		0.104	6 547.76	681	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.022568	252.138	6	
21. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	3.697512	166.250	615	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.008736	951.88	8	
			(1)			276.63	2	
21. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.766584	33.03	25	
21. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.013832	1 080.04	15	
			(1)			236.67	3	
21. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.135408	3.25		
21. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.147784	116.66	17	
		Накладные расходы				81%	503	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	447	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 631	
	
22.	ГЭСН 09-06-001-02	Монтаж: металлических решеток (б/у)	т		0.104	10 053.24	1 046	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.03224	252.138	8	
22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	5.28216	166.250	878	
22. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01248	951.88	12	
			(1)			276.63	3	
22. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	1.09512	33.03	36	
22. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01976	1 080.04	21	
			(1)			236.67	5	
22. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.19344	3.25	1	
22. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.21112	116.66	25	
22. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.156	51.61	8	
22. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.0468	48.38	2	
22. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.0001456	63 833.09	9	
22. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.0003432	88 866.67	30	
22. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000104	61 618.16		
22. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000104	204 667.13	2	
22. 14.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.104			
22. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019448	349.64	1	
22. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000312	48 518.73		
22. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00020176	56 858.79	11	
22. 18.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003224	75 972.52	2	
22. 19.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000624	90 920.75	6	
		Накладные расходы				81%	718	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	638	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 402	
	
23.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		1.425	10 258.88	14 619	
23. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	86.07	167.930	14 454	
23. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.001425	115 908.09	165	
		Накладные расходы				83%	11 997	
		Сметная прибыль				65%	9 395	
		Всего с НР и СП					36 011	
	
	ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ПОДЬЕЗД	
24.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.11	18 790.38	2 067	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.8514	276.630	236	
24. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	11.4301	157.170	1 796	
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.8514	317.68	270	
			(1)			276.63	236	
		Накладные расходы				99%	2 012	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 219	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 298	
	
25.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		11	897.74	9 875	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	1.87	236.670	443	
25. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	26.4	192.800	5 090	
25. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	1.87	1 080.04	2 020	
			(1)			236.67	443	
25. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	4.4	45.10	198	
25. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0011	61 373.22	68	
25. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.033	63 653.21	2 101	
25. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.1	362.78	399	
		Накладные расходы				81%	4 482	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	3 984	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 340	
	
26.	С КСМ. 
(С07.1.01.03-000-010)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		11	12 597.80	138 576	
		Поправки: М: =12597.8	
	
27.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов (прим)	100 м2		0.0567	18 989.85	1 077	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	0.344169	192.456	66	
27. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	4.27518	176.450	754	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.035154	317.68	11	
			(1)			276.63	10	
27. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.309015	268.11	83	
			(1)			182.88	57	
27. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000003969	97 281.67		
27. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0003402	8 729.67	3	
27. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.085617	2 044.45	175	
27. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	0.157059	318.07	50	
		Накладные расходы				95%	779	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	385	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 241	
	
28.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0567	9 094.74	516	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.009639	236.670	2	
28. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	2.469852	170.030	420	
28. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.001134	273.05		
			(1)			236.67		
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.008505	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
28. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.047628	148.81	7	
28. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.017577	41.34	1	
28. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0028917	27 116.62	78	
		Накладные расходы				95%	401	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	198	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 115	
	
29.	14.3.02.03-0021	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т		0.002	39 905.81	80	
		Объем: (0.0567)*0.03						
	
30.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.134	101.59	115	
		Объем: (0.0567)*0.02*1000						
	
31.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (дверей +входы в подьезды)	м2		36.26	149.63	5 425	
		Объем: 4.4+31.86						
31. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	32.634	166.250	5 425	
		Накладные расходы				81%	4 394	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 255	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 074	
	
32.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.044	2 233.44	98	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00088	221.300		
32. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.23364	206.910	48	
32. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00044	11.72		
32. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00044	1 052.49		
			(1)			205.93		
32. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00044	1 080.04		
			(1)			236.67		
32. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.04928	20.00	1	
32. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000528	75 972.52	40	
32. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000088	89 619.66	8	
		Накладные расходы				81%	39	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	29	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					166	
	
33.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (дверных блоков -2 шт. подьезд 107-111)	100 м2		0.044	2 706.43	119	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00088	221.300		
33. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.16852	176.450	30	
33. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00044	11.72		
33. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00044	1 052.49		
			(1)			205.93		
33. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00044	1 080.04		
			(1)			236.67		
33. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0286	20.00	1	
33. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000836	99 822.46	83	
33. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000616	71 114.10	4	
		Накладные расходы				81%	24	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	18	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					161	
	
34.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.8	472.34	378	
34. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	2.168	174.220	378	
34. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.008	20.52		
		Накладные расходы				86%	325	
		Сметная прибыль				70%	265	
		Всего с НР и СП					968	
	
35.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.016	3 069.65	49	
		Объем: (0.8)*0.02						
	
36.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2		0.3186	1 244.34	396	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006372	256.650	2	
36. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.08683	187.210	391	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003186	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003186	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
36. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.03186	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	373	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	185	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					954	
	
37.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		4.142	55.56	230	
		Объем: (0.3186)*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
38.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.3186	2 403.65	766	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.019116	236.670	5	
38. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	4.122684	180.650	745	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.022302	11.72		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.019116	1 080.04	21	
			(1)			236.67	5	
38. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.003186	41.34		
		Накладные расходы				95%	713	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	353	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 831	
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		4.1418	101.59	421	
		Объем: (0.3186)*13						
	
40.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		12.107	170.00	2 058	
		Объем: (0.3186)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
	Перенавеска эл.кабеля	
41.	ГЭСНм 08-02-399-01	Демонтаж.Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.64	214.26	351	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н17= 2.0, Н48= 0	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.008	0.01312	256.650	3	
41. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1.128	1.84992	182.740	338	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.004	0.00656	951.88	6	
			(1)			276.63	2	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.004	0.00656	1 080.04	7	
			(1)			236.67	2	
		Накладные расходы				95%	324	
		Сметная прибыль				65%	222	
		Всего с НР и СП					897	
	
42.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		1.64	4 058.25	6 656	
		Начисления: Н17= 2.0	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0164	276.630	5	
42. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	33.3412	184.980	6 167	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0164	317.68	5	
			(1)			276.63	5	
42. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.656	180.86	119	
42. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.002296	104 906.34	241	
		Накладные расходы				95%	5 863	
		Сметная прибыль				65%	4 012	
		Всего с НР и СП					16 531	
	
43.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м		1.64	18 253.76	29 936	
	
44.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.64	678.72	1 113	
		Начисления: Н17= 2.0	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0328	256.650	8	
44. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	4.6248	182.740	845	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0164	951.88	16	
			(1)			276.63	5	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0164	1 080.04	18	
			(1)			236.67	4	
44. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.2624	553.58	145	
44. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.082	755.61	62	
44. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.082	128.30	11	
		Накладные расходы				95%	810	
		Сметная прибыль				65%	554	
		Всего с НР и СП					2 478	
	
	ЦОКОЛЬ	
45.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.91	3 459.28	3 148	
45. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	20.7662	151.590	3 148	
		Накладные расходы				99%	3 117	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 889	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 153	
	
46.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.8	472.34	850	
46. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.878	174.220	850	
46. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.018	20.52		
		Накладные расходы				86%	731	
		Сметная прибыль				70%	595	
		Всего с НР и СП					2 176	
	
47.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.036	3 069.65	111	
		Объем: (1.8)*0.02						
	
48.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.02	65 184.46	1 304	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.02	276.630	6	
48. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	7.953	161.500	1 284	
48. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.02	951.88	19	
			(1)			276.63	6	
48. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0118	20.52		
48. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	0.496			
		Накладные расходы				86%	1 109	
		Сметная прибыль				70%	903	
		Всего с НР и СП					3 316	
	
49.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.104	14 335.89	1 491	
		Объем: (0.02)*5.2						
	
50.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.048	2 824.83	136	
		Объем: (0.02)*2.4						
	
51.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2		0.91	1 244.34	1 132	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0182	256.650	5	
51. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	5.9605	187.210	1 116	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0091	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0091	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
51. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.091	41.34	4	
		Накладные расходы				95%	1 065	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	527	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 724	
	
52.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		11.83	55.56	657	
		Объем: (0.91)*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
53.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.91	17 926.25	16 313	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	2.5298	182.880	463	
53. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	64.5008	187.210	12 075	
53. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.819	15.18	12	
53. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	2.5298	277.68	702	
			(1)			182.88	463	
53. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3185	20.52	7	
53. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.7199	2 044.45	3 516	
		Накладные расходы				95%	11 911	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	5 893	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					34 117	
	
54.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.91	49 685.13	45 213	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.1183	236.670	28	
54. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	74.256	151.590	11 256	
54. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.091	11.72	1	
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.1183	1 080.04	128	
			(1)			236.67	28	
54. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.1638	20.52	3	
54. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.2275	8 729.67	1 986	
54. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	100.1	318.07	31 839	
		Накладные расходы				79%	8 914	
		Сметная прибыль				50%	5 642	
		Всего с НР и СП					59 769	
	
55.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.228	8 729.67	-1 990	
		Объем: (0.91)*(-0.25)						
	
56.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-100.1	318.07	-31 839	
		Объем: (0.91)*(-110.0)						
	
57.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		100.1	32.49	3 252	
		Объем: 0.91*110						
	
58.	14.1.06.02-0001	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.228	13 160.76	3 001	
		Объем: 91*2.5/1000						
	
59.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.91	2 403.65	2 187	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0546	236.670	13	
59. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	11.7754	180.650	2 127	
59. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0637	11.72	1	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0546	1 080.04	59	
			(1)			236.67	13	
59. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0091	41.34		
		Накладные расходы				95%	2 033	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 006	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 226	
	
60.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		11.83	101.59	1 202	
		Объем: (0.91)*13						
	
61.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		34.58	170.00	5 879	
		Объем: (0.91)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
62.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосы подвальных окон	100 м2		0.305	17 926.25	5 468	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.8479	182.880	155	
62. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	21.6184	187.210	4 047	
62. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.2745	15.18	4	
62. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.8479	277.68	235	
			(1)			182.88	155	
62. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.10675	20.52	2	
62. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.57645	2 044.45	1 179	
		Накладные расходы				95%	3 992	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 975	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 435	
	
63.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.305	2 403.65	733	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0183	236.670	4	
63. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	3.9467	180.650	713	
63. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.02135	11.72		
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0183	1 080.04	20	
			(1)			236.67	4	
63. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00305	41.34		
		Накладные расходы				95%	681	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	337	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 751	
	
64.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		3.965	101.59	403	
		Объем: (0.305)*13						
	
65.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		11.59	170.00	1 970	
		Объем: (0.305)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
	КАРНИЗ	
66.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.604	3 153.07	1 904	
66. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	12.5632	151.590	1 904	
		Накладные расходы				80%	1 523	
		Сметная прибыль				50%	952	
		Всего с НР и СП					4 379	
	
67.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.604	49 685.13	30 010	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.07852	236.670	19	
67. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	49.2864	151.590	7 471	
67. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0604	11.72	1	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.07852	1 080.04	85	
			(1)			236.67	19	
67. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.10872	20.52	2	
67. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.151	8 729.67	1 318	
67. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	66.44	318.07	21 133	
		Накладные расходы				79%	5 917	
		Сметная прибыль				50%	3 745	
		Всего с НР и СП					39 672	
	
68.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.151	8 729.67	-1 318	
		Объем: (0.604)*(-0.25)						
	
69.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-66.44	318.07	-21 133	
		Объем: (0.604)*(-110.0)						
	
70.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		66.44	32.49	2 159	
		Объем: 0.604*110						
	
71.	14.1.06.02-0001	Клей для армирующего слоя  (сухая смесь)	т		0.151	13 160.76	1 987	
		Объем: 60.4*2.5/1000						
	
72.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.604	2 403.65	1 452	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.03624	236.670	9	
72. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	7.81576	180.650	1 412	
72. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.04228	11.72		
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.03624	1 080.04	39	
			(1)			236.67	9	
72. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00604	41.34		
		Накладные расходы				95%	1 350	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	668	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 470	
	
73.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		7.852	101.59	798	
		Объем: (0.604)*13						
	
74.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		22.952	170.00	3 902	
		Объем: (0.604)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
	КОЗЫРЬКИ НАД ПОЕЗДАМИ	
	Козырек	
75.	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2		0.0462	2 352.03	109	
75. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14.38	0.664356	151.590	101	
75. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	0.287364	27.68	8	
		Накладные расходы				99%	100	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	61	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					270	
	
76.	ГЭСНр 58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест		0.06	22 531.50	1 352	
76. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	129.9	7.794	172.120	1 342	
76. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2.1	0.126	11.72	1	
76. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.0828	98.14	8	
76. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.0828	9.47	1	
76. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.48	0.0888			
		Накладные расходы				83%	1 114	
		Сметная прибыль				65%	872	
		Всего с НР и СП					3 338	
	
77.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.128	3 069.65	393	
		Объем: (0.06)*2.14						
	
78.	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		0.0462	1 608.63	74	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.001848	236.670		
78. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.12936	170.030	22	
78. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.001848	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
78. 4.	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.002079	24 207.56	50	
		Накладные расходы				108%	24	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	12	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					110	
	
79.	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2		0.046	2 437.80	112	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00736	264.143	2	
79. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	0.38824	182.740	71	
79. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.00368	1 078.07	4	
			(1)			276.63	1	
79. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00138	951.88	1	
			(1)			276.63		
79. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0023	1 080.04	2	
			(1)			236.67	1	
79. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	0.69092	48.38	33	
79. 7.	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116	5.336			
		Накладные расходы				108%	79	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	40	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					231	
	
80.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2		5.359	233.39	1 251	
		Объем: 4.62*1.16						
	
81.	ГЭСН 12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м		0.154	23 191.99	3 572	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.05544	263.310	15	
81. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	26.1	4.0194	178.550	718	
81. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.15	0.0231	1 078.07	25	
			(1)			276.63	6	
81. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.01386	951.88	13	
			(1)			276.63	4	
81. 5.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	4.94	0.76076	118.29	90	
81. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.01848	1 080.04	20	
			(1)			236.67	4	
81. 7.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.605	0.09317	29 042.14	2 706	
81. 8.	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.51	0.07854			
81. 9.	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные	м2	252	38.808			
		Накладные расходы				108%	792	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	403	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 767	
	
82.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.079	3 346.54	264	
		Объем: 0.154*0.51						
	
83.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2		38.808	233.39	9 057	
		Объем: 0.154*252						
	
84.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали  (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.196	7 894.95	1 547	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.02352	263.310	6	
84. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	8.11636	166.250	1 349	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.01568	317.68	5	
			(1)			276.63	4	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00784	1 080.04	8	
			(1)			236.67	2	
84. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.000784	61 618.16	48	
84. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.001176	115 908.09	136	
84. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.043904			
		Накладные расходы				83%	1 125	
		Сметная прибыль				65%	881	
		Всего с НР и СП					3 552	
	
85.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.036	58 332.80	2 100	
		Объем: (0.196)*0.184						
	
86.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.0658	3 459.28	228	
86. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	1.501556	151.590	228	
		Накладные расходы				99%	226	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	137	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					591	
	
87.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0.0658	1 534.51	101	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.001316	256.650		
87. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.1	0.53298	187.210	100	
87. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000658	317.68		
			(1)			276.63		
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000658	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
87. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.00658	41.34		
87. 6.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0.013	0.0008554			
		Накладные расходы				95%	95	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	47	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					243	
	
88.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.855	101.59	87	
		Объем: (0.0658)*0.013*1000						
	
89.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: потолков	100 м2		0.0658	17 926.25	1 180	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.182924	182.880	33	
89. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	4.663904	187.210	873	
89. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.05922	15.18	1	
89. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.182924	277.68	51	
			(1)			182.88	33	
89. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.02303	20.52		
89. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.124362	2 044.45	254	
		Накладные расходы				95%	861	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	426	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 467	
	
90.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.0658	49 685.13	3 269	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.008554	236.670	2	
90. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	5.36928	151.590	814	
90. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.00658	11.72		
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.008554	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
90. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.011844	20.52		
90. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.01645	8 729.67	144	
90. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	7.238	318.07	2 302	
		Накладные расходы				79%	645	
		Сметная прибыль				50%	408	
		Всего с НР и СП					4 322	
	
91.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.016	8 729.67	-140	
		Объем: (0.0658)*(-0.25)						
	
92.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-7.238	318.07	-2 302	
		Объем: (0.0658)*(-110.0)						
	
93.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		7.238	32.49	235	
		Объем: 6.58*1.10						
	
94.	14.1.06.02-0001	Клей для армирующего слоя  (сухая смесь)	т		0.0165	13 160.76	217	
		Объем: 6.58*2.5/1000						
	
95.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.0658	2 403.23	158	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.003948	236.670	1	
95. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.851452	180.650	154	
95. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.004606	11.72		
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.003948	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
		Накладные расходы				95%	147	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	73	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					378	
	
96.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.8554	101.59	87	
		Объем: (0.0658)*13						
	
97.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		2.5	170.00	425	
		Поправки: М: =170	
	
	ОКНА (МОП)	
98.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.441	32 091.68	14 152	
		Объем: (1.68*1.05*14+0.75*1.05*21+0.9*0.8*4)						
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	3.41334	276.630	944	
98. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	83.14614	157.170	13 068	
98. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	3.41334	317.68	1 084	
			(1)			276.63	944	
		Накладные расходы				99%	13 872	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	8 407	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					36 431	
	
99.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.441	108 230.63	47 730	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	2.35053	249.865	587	
99. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	95.29128	170.030	16 202	
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.77616	317.68	247	
			(1)			276.63	215	
99. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	1.57437	1 080.04	1 700	
			(1)			236.67	373	
99. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	189.189	22.23	4 206	
99. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	31.311	21.15	662	
99. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	11.9511	247.72	2 961	
99. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	31.4874	95.64	3 011	
99. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	44.1			
99. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	3.528	404.09	1 426	
99. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	50.274	344.41	17 315	
		Накладные расходы				106%	17 796	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	9 066	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					74 592	
	
100.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		19.42	6 492.39	126 082	
		Объем: 0.9*0.8*4+0.75*1.05*21						
	
101.	11.3.02.02-0024	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2		24.696	3 786.31	93 507	
		Объем: 1.68*1.05*14						
	
102.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.2	44 733.72	8 947	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.6672	219.343	146	
102. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	41.5872	170.030	7 071	
102. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.0744	317.68	24	
			(1)			276.63	21	
102. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.4728	231.24	109	
			(1)			205.93	97	
102. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.12	1 080.04	130	
			(1)			236.67	28	
102. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0004	56 030.59	22	
102. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.342	331.67	113	
102. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.098	8 729.67	856	
102. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.006	2 393.49	14	
102. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00096	632 697.28	607	
		Накладные расходы				95%	6 856	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	3 392	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					19 195	
	
103.	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		21	112.18	2 356	
	
104.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.2	4 310.85	862	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0096	246.660	2	
104. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	2.8776	184.980	532	
104. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0024	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0072	1 080.04	8	
			(1)			236.67	2	
104. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.88	148.81	131	
104. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.03	41.34	1	
104. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0058	32 610.22	189	
		Накладные расходы				95%	507	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	251	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 620	
	
105.	07.2.06.03-0228	Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		10.06	11.89	120	
	
106.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.2	5 735.52	1 147	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.0264	240.303	6	
106. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30.492	6.0984	174.220	1 062	
106. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0024	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.024	1 080.04	26	
			(1)			236.67	6	
106. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.168	148.81	25	
106. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.062	41.34	3	
106. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.001	30 394.06	30	
		Накладные расходы				95%	1 015	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	502	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 664	
	
107.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.013	58 316.01	758	
		Объем: (0.2)*0.063						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 768 381	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					38 056	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					29 936	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 41, 42, 44)					6 998	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 41, 42, 44)					4 788	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					49 842	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 714 020	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 107 826	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 24, 45, 75, 86, 98; %=86 - по стр. 7, 9, 34, 46, 48; %=83 - по стр. 12, 23, 76, 84; %=95 - по стр. 15, 27, 28, 36, 38, 51, 53, 59, 62, 63, 72, 87, 89, 95, 102, 104, 106; %=80 - по стр. 19, 66; %=81 - по стр. 31-33; %=79 - по стр. 54, 67, 90; %=108 - по стр. 78, 79, 81; %=106 - по стр. 99)					1 186 454	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 19, 54, 66, 67, 90; %=60 - по стр. 6, 24, 31-33, 45, 75, 86, 98; %=70 - по стр. 7, 9, 34, 46, 48; %=65 - по стр. 12, 23, 76, 84; %=47 - по стр. 15, 27, 28, 36, 38, 51, 53, 59, 62, 63, 72, 87, 89, 95, 102, 104, 106; %=55 - по стр. 78, 79, 81; %=54 - по стр. 99)					625 612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 526 086	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 722	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21, 22, 25)					5 702	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 21, 22, 25)					5 069	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 493	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 17)					3 988	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 17)					2 462	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 033	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					5 609 454	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	120 042	
	Итого со строительным контролем					5 729 496	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	114 590	
	Итого с непредвиденными расходами					5 844 086	
	НДС 20%				20	1 168 817	
	ВСЕГО С НДС					7 012 903	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 203 142	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					637 931	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 768 381	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					38 056	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					29 936	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 41, 42, 44)					6 998	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 41, 42, 44)					4 788	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					49 842	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 714 020	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 107 826	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 24, 45, 75, 86, 98; %=86 - по стр. 7, 9, 34, 46, 48; %=83 - по стр. 12, 23, 76, 84; %=95 - по стр. 15, 27, 28, 36, 38, 51, 53, 59, 62, 63, 72, 87, 89, 95, 102, 104, 106; %=80 - по стр. 19, 66; %=81 - по стр. 31-33; %=79 - по стр. 54, 67, 90; %=108 - по стр. 78, 79, 81; %=106 - по стр. 99)					1 186 454	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 19, 54, 66, 67, 90; %=60 - по стр. 6, 24, 31-33, 45, 75, 86, 98; %=70 - по стр. 7, 9, 34, 46, 48; %=65 - по стр. 12, 23, 76, 84; %=47 - по стр. 15, 27, 28, 36, 38, 51, 53, 59, 62, 63, 72, 87, 89, 95, 102, 104, 106; %=55 - по стр. 78, 79, 81; %=54 - по стр. 99)					625 612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 526 086	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 722	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21, 22, 25)					5 702	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 21, 22, 25)					5 069	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 493	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 17)					3 988	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 17)					2 462	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 033	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					5 609 454	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	120 042	
	Итого со строительным контролем					5 729 496	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	114 590	
	Итого с непредвиденными расходами					5 844 086	
	НДС 20%				20	1 168 817	
	ВСЕГО С НДС					7 012 903	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 203 142	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					637 931	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР :                              Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД":                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)