«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 103 028.80	руб.	Смета на сумму:	2 103 028.80	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 Сервис»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.В. Горбатенко /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15-21по ул. Генерала Соммера в г. Калининграде
 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"»).	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15-21по ул. Генерала Соммера в г. Калининграде 	
Сметная стоимость:	2 103.029	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.926	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	170.569	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	ул. Генерала Соммера 15-21	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.6	17 123.82	27 398	
		Объем: 71+89						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	15.04	205.930	3 097	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	109.216	173.530	18 952	
1. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	15.04	533.15	8 019	
			(1)			205.93	3 097	
1. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	45.12	9.47	427	
		Накладные расходы				104%	22 931	
		Сметная прибыль				60%	13 229	
		Всего с НР и СП					63 558	
	
2.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.543	33 238.91	18 049	
		Объем: 775*0.07						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	9.14955	276.630	2 531	
2. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	42.20196	162.420	6 854	
2. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.44893	997.41	2 443	
			(1)			276.63	677	
2. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	6.70062	1 300.03	8 711	
			(1)			276.63	1 854	
2. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.07514	37.85	41	
		Накладные расходы				104%	9 760	
		Сметная прибыль				60%	5 631	
		Всего с НР и СП					33 440	
	
3.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.07	2 855.99	200	
3. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	1.3076	152.890	200	
		Накладные расходы				104%	208	
		Сметная прибыль				60%	120	
		Всего с НР и СП					528	
	
4.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		107.9788	42.43	4 582	
		Объем: 54.3*1.8+(71*0.3*0.15*2.2)+(89*0.2*0.08*2.2)+7*0.011						
	
5.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		107.9788	277.35	29 948	
		Объем: 54.3*1.8+(71*0.3*0.15*2.2)+(89*0.2*0.08*2.2)+7*0.011						
	
	Монтажные работы	
	Устройство проездов	
6.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	4 930.45	986	
		Начисления: Н48= 0	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	252.305	87	
6. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	169.780	625	
6. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	964.21	106	
			(1)			285.85	31	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 080.07	255	
			(1)			236.67	56	
		Накладные расходы				142%	1 011	
		Сметная прибыль				81%	577	
		Всего с НР и СП					2 574	
	
7.	ГЭСН 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2		0.655	273 396.01	179 074	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	29.475	269.431	7 941	
7. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	62.27	40.78685	162.420	6 625	
7. 3.	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.72705	1 955.08	1 421	
			(1)			304.91	222	
7. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	2.7641	1 656.81	4 580	
			(1)			276.63	765	
7. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.39	2.87545	1 052.79	3 027	
			(1)			205.93	592	
7. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	8.17	5.35135	578.60	3 096	
			(1)			236.67	1 267	
7. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	23.37	15.30735	848.75	12 992	
			(1)			295.07	4 517	
7. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	2.4497	837.91	2 053	
			(1)			236.67	580	
7. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	16.375	20.52	336	
7. 10.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	7.5325	3 571.37	26 901	
7. 11.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	36.025	3 276.70	118 043	
		Накладные расходы				142%	20 684	
		Сметная прибыль				81%	11 798	
		Всего с НР и СП					211 556	
	
8.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.524	411.31	216	
		Объем: 655*0.8/1000						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.34584	228.680	79	
8. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17292	1 246.38	216	
			(2)			457.36	79	
		Накладные расходы				142%	112	
		Сметная прибыль				81%	64	
		Всего с НР и СП					392	
	
9.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.53972	18 356.50	9 907	
		Объем: (0.524)*1.03						
	
10.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.655	24 535.48	16 071	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	12.4843	281.711	3 517	
10. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	25.0865	193.460	4 853	
10. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.08945	1 358.02	2 838	
			(1)			295.07	617	
10. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.917	19.29	18	
10. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.5938	578.60	1 501	
			(1)			236.67	614	
10. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.53905	848.75	6 399	
			(1)			295.07	2 225	
10. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25545	837.91	214	
			(1)			236.67	60	
10. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00655	1 080.07	7	
			(1)			236.67	2	
10. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.131	20.52	3	
10. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004061	58 841.20	239	
		Накладные расходы				142%	11 885	
		Сметная прибыль				81%	6 780	
		Всего с НР и СП					34 736	
	
11.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		60.5875	3 419.13	207 157	
		Объем: (0.655)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
12.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.007074	25 140.82	178	
		Объем: (0.655)*0.0108						
	
13.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.655	41.38	27	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
13. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.1179	193.460	23	
13. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.2227	19.29	4	
		Накладные расходы				142%	33	
		Сметная прибыль				81%	19	
		Всего с НР и СП					78	
	
14.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		15.196	3 419.13	51 957	
		Объем: (0.655)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
15.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.001834	25 140.82	46	
		Объем: (0.655)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
16.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.1965	411.31	81	
		Объем: 655*0.3/1000						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.12969	228.680	30	
16. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.064845	1 246.38	81	
			(2)			457.36	30	
		Накладные расходы				142%	43	
		Сметная прибыль				81%	24	
		Всего с НР и СП					148	
	
17.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.202395	18 356.50	3 715	
		Объем: (0.1965)*1.03						
	
18.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.655	25 700.65	16 834	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	12.5236	281.647	3 527	
18. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	25.0865	193.460	4 853	
18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01965	964.21	19	
			(1)			285.85	6	
18. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.08945	1 358.02	2 838	
			(1)			295.07	617	
18. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.917	19.29	18	
18. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.5938	578.60	1 501	
			(1)			236.67	614	
18. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.53905	848.75	6 399	
			(1)			295.07	2 225	
18. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25545	837.91	214	
			(1)			236.67	60	
18. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0262	1 080.07	28	
			(1)			236.67	6	
18. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.131	20.52	3	
18. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004061	58 841.20	239	
18. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.09825	7 358.95	723	
		Накладные расходы				142%	11 900	
		Сметная прибыль				81%	6 788	
		Всего с НР и СП					35 521	
	
19.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		63.273	4 038.50	255 528	
		Объем: (0.655)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
20.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.007074	25 140.82	178	
		Объем: (0.655)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
21.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01089	54 717.59	596	
		Объем: 121*0.3*0.3						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4750218	283.664	135	
21. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1642212	156.640	26	
21. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1126026	997.41	112	
			(1)			276.63	31	
21. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3624192	1 259.35	456	
			(1)			285.85	104	
21. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004356	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	153	
		Сметная прибыль				43%	69	
		Всего с НР и СП					818	
	
22.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		17.424	159.83	2 785	
		Объем: 10.89*1.6						
	
23.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.073	19 862.09	1 450	
		Объем: 121*0.3*0.2						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.01324	262.054	266	
23. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.14756	160.970	185	
23. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12921	1 656.81	214	
			(1)			276.63	36	
23. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.31317	1 052.79	330	
			(1)			205.93	64	
23. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.51684	1 293.78	669	
			(1)			295.07	153	
23. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05402	837.91	45	
			(1)			236.67	13	
23. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.365	20.52	7	
		Накладные расходы				142%	640	
		Сметная прибыль				81%	365	
		Всего с НР и СП					2 456	
	
24.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.03	567.63	4 558	
		Объем: 7.3*1.10						
	
25.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.21	34 429.73	41 660	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8712	283.118	247	
25. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	92.0568	169.780	15 629	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.8228	964.21	793	
			(1)			285.85	235	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0484	1 080.07	52	
			(1)			236.67	11	
25. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00121	61 408.51	74	
25. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.139	3 375.95	24 101	
25. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0726	3 096.39	225	
25. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2057	3 815.92	785	
		Накладные расходы				142%	22 544	
		Сметная прибыль				81%	12 860	
		Всего с НР и СП					77 063	
	
26.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		121	346.82	41 965	
		Объем: (1.21)*100.0						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
27.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02511	54 717.59	1 374	
		Объем: 93*0.27						
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0952982	283.664	311	
27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3786588	156.640	59	
27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2596374	997.41	259	
			(1)			276.63	72	
27. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8356608	1 259.35	1 052	
			(1)			285.85	239	
27. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0010044	3 276.70	3	
		Накладные расходы				95%	352	
		Сметная прибыль				43%	159	
		Всего с НР и СП					1 885	
	
28.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		40.176	159.83	6 421	
		Объем: 25.11*1.6						
	
29.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.121	19 862.09	2 403	
		Объем: 93*0.13						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.67948	262.054	440	
29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.90212	160.970	306	
29. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.21417	1 656.81	355	
			(1)			276.63	59	
29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.51909	1 052.79	546	
			(1)			205.93	107	
29. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.85668	1 293.78	1 108	
			(1)			295.07	253	
29. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08954	837.91	75	
			(1)			236.67	21	
29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.605	20.52	12	
		Накладные расходы				142%	1 059	
		Сметная прибыль				81%	604	
		Всего с НР и СП					4 067	
	
30.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.31	567.63	7 555	
		Объем: 12.1*1.10						
	
31.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.093	23 819.88	2 215	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.95021	280.487	547	
31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.76303	171.800	475	
31. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.11253	997.41	112	
			(1)			276.63	31	
31. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.11904	1 656.81	197	
			(1)			276.63	33	
31. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.47988	739.41	355	
			(1)			285.85	137	
31. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.7998	849.63	680	
			(1)			285.85	229	
31. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2697	768.26	207	
			(1)			285.85	77	
31. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.16926	837.91	142	
			(1)			236.67	40	
31. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.325	20.52	48	
		Накладные расходы				142%	1 451	
		Сметная прибыль				81%	828	
		Всего с НР и СП					4 494	
	
32.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.093	1 846.15	-172	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2139	285.850	-61	
32. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0465	739.41	-34	
			(1)			285.85	-13	
32. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.10695	849.63	-91	
			(1)			285.85	-31	
32. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.06045	768.26	-46	
			(1)			285.85	-17	
		Накладные расходы				142%	-87	
		Сметная прибыль				81%	-49	
		Всего с НР и СП					-308	
	
33.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		11.625	2 288.54	26 604	
		Объем: 93*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2288.54	
	
34.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0372	5 764.07	214	
		Объем: 93*0.04						
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.183396	219.554	40	
34. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.03534	1 656.81	59	
			(1)			276.63	10	
34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.148056	1 052.79	156	
			(1)			205.93	30	
		Накладные расходы				142%	57	
		Сметная прибыль				81%	32	
		Всего с НР и СП					303	
	
35.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.794	9 607.19	36 450	
		Объем: (0.0372)*102.0						
	
36.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.3	2 444.34	22 732	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.837	226.423	190	
36. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	109.74	196.200	21 531	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.279	1 052.79	294	
			(1)			205.93	57	
36. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.301	13.29	70	
36. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.279	837.91	234	
			(1)			236.67	66	
36. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.279	1 080.07	301	
			(1)			236.67	66	
36. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.86	20.52	38	
36. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.465	567.63	264	
		Накладные расходы				142%	30 844	
		Сметная прибыль				81%	17 594	
		Всего с НР и СП					71 170	
	
37.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		94.86	390.00	36 995	
		Объем: 93*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8)	
38.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0081	54 717.59	443	
		Объем: 27*0.3						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.353322	283.664	100	
38. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.122148	156.640	19	
38. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.083754	997.41	84	
			(1)			276.63	23	
38. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.269568	1 259.35	339	
			(1)			285.85	77	
38. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000324	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	113	
		Сметная прибыль				43%	51	
		Всего с НР и СП					607	
	
39.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.96	159.83	2 071	
		Объем: 8.1*1.6						
	
40.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.054	19 862.09	1 073	
		Объем: 27*0.2						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.74952	262.054	196	
40. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.84888	160.970	137	
40. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09558	1 656.81	158	
			(1)			276.63	26	
40. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23166	1 052.79	244	
			(1)			205.93	48	
40. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.38232	1 293.78	495	
			(1)			295.07	113	
40. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03996	837.91	33	
			(1)			236.67	9	
40. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.27	20.52	6	
		Накладные расходы				142%	473	
		Сметная прибыль				81%	270	
		Всего с НР и СП					1 816	
	
41.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.94	567.63	3 372	
		Объем: 5.4*1.10						
	
42.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0135	5 764.07	78	
		Объем: 27*0.05						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.066555	219.554	15	
42. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.012825	1 656.81	21	
			(1)			276.63	4	
42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.05373	1 052.79	57	
			(1)			205.93	11	
		Накладные расходы				142%	21	
		Сметная прибыль				81%	12	
		Всего с НР и СП					111	
	
43.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.377	9 607.19	13 229	
		Объем: (0.0135)*102.0						
	
44.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.7	2 444.34	6 600	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.243	226.423	55	
44. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	31.86	196.200	6 251	
44. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	1 052.79	85	
			(1)			205.93	17	
44. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.539	13.29	20	
44. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.081	837.91	68	
			(1)			236.67	19	
44. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	1 080.07	87	
			(1)			236.67	19	
44. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.54	20.52	11	
44. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.135	567.63	77	
		Накладные расходы				142%	8 955	
		Сметная прибыль				81%	5 108	
		Всего с НР и СП					20 662	
	
45.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2		27.54	390.00	10 741	
		Объем: 27*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
46.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01081	54 717.59	591	
		Объем: 193*0.28*0.2						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4715322	283.664	134	
46. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1630148	156.640	26	
46. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1117754	997.41	111	
			(1)			276.63	31	
46. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3597568	1 259.35	453	
			(1)			285.85	103	
46. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004324	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	152	
		Сметная прибыль				43%	69	
		Всего с НР и СП					812	
	
47.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		17.296	159.83	2 764	
		Объем: 10.81*1.6						
	
48.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.054	19 862.09	1 073	
		Объем: 193*0.28*0.1						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.74952	262.054	196	
48. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.84888	160.970	137	
48. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09558	1 656.81	158	
			(1)			276.63	26	
48. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23166	1 052.79	244	
			(1)			205.93	48	
48. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.38232	1 293.78	495	
			(1)			295.07	113	
48. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03996	837.91	33	
			(1)			236.67	9	
48. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.27	20.52	6	
		Накладные расходы				142%	473	
		Сметная прибыль				81%	270	
		Всего с НР и СП					1 816	
	
49.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.94	567.63	3 372	
		Объем: 5.4*1.10						
	
50.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.93	14 325.84	27 649	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.3896	283.118	393	
50. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	146.8344	169.780	24 930	
50. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.3124	964.21	1 265	
			(1)			285.85	375	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0772	1 080.07	83	
			(1)			236.67	18	
50. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00193	61 408.51	119	
50. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3281	3 815.92	1 252	
		Накладные расходы				142%	35 959	
		Сметная прибыль				81%	20 512	
		Всего с НР и СП					84 119	
	
51.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.038214	3 096.39	118	
		Объем: (1.93)*(0.06*0.33)						
	
52.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		9.793	3 375.95	33 061	
		Объем: (1.93)*(5.9*0.86)						
	
53.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		193	193.36	37 318	
		Объем: (1.93)*100.0						
	
	Монтаж скамеек, урн	
54.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3		0.01875	43 859.20	822	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*30						
54. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	5.25	156.640	822	
		Накладные расходы				80%	658	
		Сметная прибыль				38%	312	
		Всего с НР и СП					1 792	
	
55.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01875	8 057.03	151	
55. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.00425	150.430	151	
		Накладные расходы				80%	121	
		Сметная прибыль				38%	57	
		Всего с НР и СП					329	
	
56.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		3	159.83	479	
		Объем: 1.875*1.6						
	
57.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.03	153 396.52	4 602	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*30						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.591	273.817	162	
57. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	17.9478	171.800	3 083	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.5283	1 078.50	570	
			(1)			276.63	146	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.0222	964.21	21	
			(1)			285.85	6	
57. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0081	1 052.79	9	
			(1)			205.93	2	
57. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.8748	12.73	11	
57. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.0324	1 080.07	35	
			(1)			236.67	8	
57. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.01272	20.52		
57. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.0009	61 408.51	55	
57. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00246	13 985.04	34	
57. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.002286	53 725.64	123	
57. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.021	6 763.90	142	
57. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.953	265.15	518	
		Накладные расходы				105%	3 407	
		Сметная прибыль				55%	1 785	
		Всего с НР и СП					9 794	
	
58.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		3.06	3 375.95	10 330	
		Объем: 0.03*102						
	
59.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.255	12 973.17	3 308	
		Объем: (51*5)/1000						
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.48665	284.598	423	
59. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	8.25435	188.840	1 559	
59. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01785	1 706.35	30	
			(1)			315.05	6	
59. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0306	964.21	30	
			(1)			285.85	9	
59. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.38975	840.41	1 168	
			(1)			285.85	397	
59. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2448	8.14	2	
59. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04845	1 080.07	52	
			(1)			236.67	11	
59. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4284	3.25	1	
59. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.4531	117.38	288	
59. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.34935	51.80	18	
59. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.10455	48.50	5	
59. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00102	63 845.17	65	
59. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000255	61 408.51		
59. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000255	206 310.46	5	
59. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000255	121 564.55	31	
59. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0047685	349.65	2	
59. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000765	53 725.64		
59. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0004947	56 867.78	28	
59. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00026265	11 515.98	3	
59. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00007905	75 254.87	6	
59. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000153	91 069.40	14	
		Накладные расходы				90%	1 784	
		Сметная прибыль				72%	1 427	
		Всего с НР и СП					6 519	
	
60.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.000153	91 069.40	-14	
		Объем: (0.255)*(-0.0006)						
	
61.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.00000255	61 408.51		
		Объем: (0.255)*(-0.00001)						
	
62.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.00026265	11 515.98	-3	
		Объем: (0.255)*(-0.00103)						
	
63.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0047685	349.65	-2	
		Объем: (0.255)*(-0.0187)						
	
64.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.00007905	75 254.87	-6	
		Объем: (0.255)*(-0.00031)						
	
65.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0000255	206 310.46	-5	
		Объем: (0.255)*(-0.0001)						
	
66.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.000255	121 564.55	-31	
		Объем: (0.255)*(-0.001)						
	
67.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0004947	56 867.78	-28	
		Объем: (0.255)*(-0.00194)						
	
68.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		5	13 376.11	66 881	
	
69.	С31 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт		4	4 100.00	16 400	
		Поправки: М: =4100	
	
	Благоустройство	
70.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		1	254.37	254	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	236.670	7	
70. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	1.29	164.000	212	
70. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 080.07	32	
			(1)			236.67	7	
70. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.005	2 082.12	10	
		Накладные расходы				104%	228	
		Сметная прибыль				60%	131	
		Всего с НР и СП					613	
	
71.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.		1	692.51	693	
	
72.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.4	13 351.25	18 692	
72. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	56	159.530	8 934	
72. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	21	464.67	9 758	
		Накладные расходы				115%	10 274	
		Сметная прибыль				77%	6 879	
		Всего с НР и СП					35 845	
	
73.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1.4	3 518.06	4 925	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	3.836	236.670	908	
73. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	8.386	169.780	1 424	
73. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	3.836	837.91	3 214	
			(1)			236.67	908	
73. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	14	20.52	287	
		Накладные расходы				115%	2 682	
		Сметная прибыль				77%	1 796	
		Всего с НР и СП					9 402	
	
74.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг		2.8	259.61	727	
		Объем: (1.4)*2.0						
	
	ОТМОСТКА	
75.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.102	24 122.56	2 461	
		Объем: 51*0.2						
75. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	15.708	156.640	2 461	
		Накладные расходы				80%	1 969	
		Сметная прибыль				38%	935	
		Всего с НР и СП					5 365	
	
76.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.102	8 057.03	822	
76. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	5.46312	150.430	822	
		Накладные расходы				80%	658	
		Сметная прибыль				38%	312	
		Всего с НР и СП					1 792	
	
77.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.153	18 408.10	2 816	
		Объем: 51*0.3						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.42534	188.980	80	
77. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	10.84464	193.460	2 098	
77. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.1377	15.21	2	
77. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.42534	284.58	121	
			(1)			188.98	80	
77. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.05355	20.52	1	
77. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.28917	2 054.84	594	
		Накладные расходы				105%	2 287	
		Сметная прибыль				47%	1 024	
		Всего с НР и СП					6 127	
	
78.	ГЭСН 11-01-004-07	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.153	4 009.02	613	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.11475	253.187	29	
78. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	2.37762	219.730	522	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.04743	317.75	15	
			(1)			276.63	13	
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.06732	1 080.07	73	
			(1)			236.67	16	
78. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0765	41.36	3	
		Накладные расходы				123%	678	
		Сметная прибыль				64%	353	
		Всего с НР и СП					1 643	
	
79.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.03672	70 247.83	2 580	
		Объем: (0.153)*0.24						
	
80.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.153	524.24	80	
80. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000153	236.670		
80. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	0.48807	164.000	80	
80. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000153	1 080.07		
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				122%	98	
		Сметная прибыль				68%	54	
		Всего с НР и СП					232	
	
81.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2		16.83	68.76	1 157	
		Объем: (0.153)*110.0						
	
82.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		5.1	797.74	4 068	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.53	205.930	315	
82. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	17.391	173.530	3 018	
82. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.408	1 052.79	430	
			(1)			205.93	84	
82. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.244	3.19	7	
82. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.122	533.15	598	
			(1)			205.93	231	
82. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.765	20.52	16	
		Накладные расходы				123%	4 100	
		Сметная прибыль				64%	2 133	
		Всего с НР и СП					10 301	
	
83.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.12	567.63	3 474	
		Объем: (5.1)*1.2						
	
84.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		5.1	940.17	4 795	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.805	205.930	578	
84. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	18.156	166.890	3 030	
84. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.459	1 052.79	483	
			(1)			205.93	95	
84. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	4.743	3.19	15	
84. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.346	533.15	1 251	
			(1)			205.93	483	
84. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.765	20.52	16	
		Накладные расходы				123%	4 438	
		Сметная прибыль				64%	2 309	
		Всего с НР и СП					11 542	
	
85.	02.2.01.02-0021	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		6.528			
		Объем: (5.1)*1.28						
	
86.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.1	894.80	4 563	
86. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	18.666	168.340	3 142	
86. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.448	3.65	9	
86. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0102	132 558.62	1 352	
86. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.785	20.52	37	
86. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0051	4 626.26	24	
		Накладные расходы				123%	3 865	
		Сметная прибыль				64%	2 011	
		Всего с НР и СП					10 439	
	
87.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.202	3 228.68	16 796	
		Объем: (5.1)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 373 890	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 321 621	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					741 601	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 70; %=142 - по стр. 6-8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50; %=95 - по стр. 21, 27, 38, 46; %=80 - по стр. 54, 55, 75, 76; %=105 - по стр. 57, 77; %=115 - по стр. 72, 73; %=123 - по стр. 78, 82, 84, 86; %=122 - по стр. 80)					217 185	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 70; %=81 - по стр. 6-8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50; %=43 - по стр. 21, 27, 38, 46; %=38 - по стр. 54, 55, 75, 76; %=55 - по стр. 57; %=77 - по стр. 72, 73; %=47 - по стр. 77; %=64 - по стр. 78, 82, 84, 86; %=68 - по стр. 80)					123 875	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 662 681	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 219	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59)					1 784	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 59)					1 427	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 430	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					49 050	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					49 050	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 718 161	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	34 363	
	Итого с непредвиденными расходами					1 752 524	
	НДС 20%				20	350 504.80	
	ВСЕГО С НДС					2 103 028.80	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					218 969	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					125 302	

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                     Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)