«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК ЭДЕЛЬВЕЙС»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /_Хапанциева С.П. /	
		
«______» сентября 2015г.	«______» сентября 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Сеченова,7	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
по дополнительному  ремонту крыши, фасада , перекрытий.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  ФАСАД	
1.	Разборка кирпичных стен	1 м3	5	
2.	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4	
3.	Устройство поясов в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0.006	
4.	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1.44	
5.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.24	
6.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.24	
7.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	26.4	
8.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	60	
9.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.24	
10.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	100 м досок	0.5	
11.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 	0.05	
	Раздел 2.  КРЫША	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.34	
	Стены (скосы) мансарды	
13.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.0679	
14.	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0.09	
	Перекрытие по мансарде	
15.	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	0.0975	
16.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	0.0975	
17.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	0.18	
18.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	29.25	
19.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	10.823	
20.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, по утеплителю	100 м2 поверхности	0.0975	
21.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	11.934	
22.	Подшивка потолков досками	100 м2 потолка	0.0975	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля                                        Климов Д.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	заместитель начальника отдела контроля                               Толмачева О.В. 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)