|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УКБР 1» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.А. Журавлев / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
|  |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| На капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома № 36-48 по ул. Коммунистической,  г. Калининград |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Отмостка** |
|  |  |  |  |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.255 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 45.9 |
| 3. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.51 |
| 4. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.51 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 81.6 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 45.9 |
| 7. | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.765 |
| 8. | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 | 0.765 |
| 9. | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0.1836 |
| 10. | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 | 2.55 |
| 11. | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 312.12 |
| 12. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 25.5 |
| 13. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 30.6 |
| 14. | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 25.5 |
| 15. | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 32.64 |
| 16. | Устройство отмостки бетонной | м3 | 25.5 |
| 17. | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 26.01 |
|  |
|  | **Раздел 2. Лестницы, площадки в подъездах** |
|  |  |  |  |
| 18. | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. | 3.36 |
| 19. | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | -1.2398 |
| 20. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | 1.2398 |
| 21. | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | -5.376 |
| 22. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м3 | 5.376 |
| 23. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 6.832 |
| 24. | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 6.832 |
| 25. | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 1.19 |
| 26. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 1.19 |
| 27. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 1.19 |
| 28. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1.19 |
| 29. | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 6.93 |
| 30. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 128.21 |
| 31. | Демонтаж подшивки лестниц: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 1.85 |
| 32. | Подшивка лестниц: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 1.85 |
| 33. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | -0.777 |
| 34. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.777 |
| 35. | Улучшенная окраска по дереву: ступеней,подступенков, плинтусов, площадок | 100 м2 | 3.8496 |
| 36. | Краска Бетолюкс Аква водоразбавляемая, полуглянцевая | л | 96.24 |
| 37. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 1.455 |
| 38. | Демонтаж стальных уголков на ступенях | 100 м | 0.52 |
| 39. | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм | 100 м | 0.52 |
| 40. | Монтаж стальных уголков на ступени | 100 м | 0.52 |
| 41. | Сталь угловая 50х50х5мм (52мп) | т | 0.195 |
| 42. | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0004 |
| 43. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новых уголков) | 100 м2 | 0.052 |
| 44. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (новых уголков) | 100 м2 | 0.052 |
| 45. | Очистка поверхности щетками (сущ. уголков) | м2 | 36 |
| 46. | Обезжиривание поверхностей: бензином (сущ. уголков) | 100 м2 | 0.36 |
| 47. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сущ. уголков) | 100 м2 | 0.36 |
| 48. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (сущ. уголков) | 100 м2 | 0.36 |
| 49. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз (косоуры) | 100 м2 | 1.015 |
| 50. | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая | т | 0.015834 |
| 51. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (пов-сть от разборки плинтуса) | 100 м2 | 0.05 |
| 52. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм (пов-сть от разборки плинтуса) | 100 м2 | 0.11 |
| 53. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (пов-сть от разборки плинтуса) | 100 м2 | 0.11 |
|  |
|  | **Раздел 3. Дверные блоки (входы на чердак)** |
|  |  |  |  |
| 54. | Разборка металлич. заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.1197 |
| 55. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (7шт) | м2 | 11.97 |
| 56. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 7 |
| 57. | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм | шт. | 7 |
| 58. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.0823 |
| 59. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.0823 |
|  |
|  | **Раздел 4. Подвал** |
|  |  |
|  | *Стены* |
| 60. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 9.462 |
| 61. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 4.5 |
| 62. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 3.7 |
| 63. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 9.462 |
| 64. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 9.462 |
| 65. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 123.006 |
| 66. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 | 9.462 |
| 67. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 9.462 |
|  | *Потолок* |
| 68. | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных | 100 м2 | 8.15 |
| 69. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 8.15 |
| 70. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 105.95 |
| 71. | Очистка поверхности щетками (металлич. балки) | м2 | 65.2 |
| 72. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлич. балки) | 100 м2 | 0.652 |
| 73. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлич. балки) | 100 м2 | 0.652 |
| 74. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 8 |
| 75. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 8.15 |
| 76. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м2 | 896.5 |
| 77. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков | 100 м2 | 8.15 |
| 78. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 8.15 |
|  | *Полы* |
| 79. | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 65.2 |
| 80. | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 117.36 |
| 81. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 117.36 |
| 82. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.63 |
| 83. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0163 |
| 84. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 2.608 |
| 85. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 117.36 |
| 86. | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 20.38 |
| 87. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 81.5 |
| 88. | Стекло жидкое калийное | т | 0.4075 |
| 89. | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 | 8.15 |
| 90. | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.956 |
| 91. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 8.15 |
| 92. | Гидроизол | м2 | 945.4 |
| 93. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 8.15 |
| 94. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 8.15 |
| 95. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1.5 |
| 96. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 815 |
| 97. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 8.15 |
| 98. | Устройство переходного бортика | 100 м | 4.57 |
|  | *Окна в подвале* |
| 99. | Разборка: заложенных оконных проемов кирпичом в 1/2 кирпича | м3 | 1.08 |
| 100. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.224 |
| 101. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.224 |
| 102. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 22.4 |
| 103. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.4824 |
| 104. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов | 100 м2 | 0.4824 |
|  | *Спуски а подвал* |
| 105. | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. | 0.98 |
| 106. | Демонтаж стальных уголков на ступенях | 100 м | 1.078 |
| 107. | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 9 мм | 100 шт. | 2.16 |
| 108. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т | 0.2588 |
| 109. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0128 |
| 110. | Сталь угловая 40х60х3мм | т | 0.246 |
|  | *Сопутствующие работы* |
| 111. | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м труб | 1.4 |
| 112. | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м | 1.4 |
| 113. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (б/у) | 100 м | 1.4 |
| 114. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.4 |
| 115. | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм | 10 шт. | 13.9 |
| 116. | Смена светильников: с лампами накаливания (б/у) | 100 шт. | 0.35 |
| 117. | Демонтаж: выключателей | 100 шт. | 0.21 |
| 118. | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (б/у) | 100 шт. | 0.21 |
|  | *Прочие работы* |
| 119. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.4 |
| 120. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 13.4 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» В.А. Зуев |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник ОК МКУ «КР МКД» Г.Н. Рябкова |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |