«СОГЛАСОВАНО»

Директор МКУ «КР МКД»	«УТВЕРЖДАЮ»	
	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
________________ /Русович С.Б./	________________ /Баранова Н.С./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли жилого дома №5 по ул. Носова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.24	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.24	
3.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12.06	
4.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	249.642	
5.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
6.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
7.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	1.8	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.05	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен	100 м	1.76	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	35	
12.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,	100 м труб и покрытий	0.74	
13.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.74	
14.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.79	
15.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.74	
16.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	5.24	
17.	Этернит в комплекте	м2	670.72	
18.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
19.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
20.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.84	
21.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
22.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
23.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
24.	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.7	
25.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.141	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.5922	
27.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3-х каналов	100 м труб	0.04	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.176	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4-х каналов	100 м труб	0.02	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.132	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.0185	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.2035	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 7-и каналов	100 м труб	0.022	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.2904	
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов	100 м труб	0.017	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.4114	
37.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.0235	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.8789	
39.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр)	1 м3 кладки	1.1	
40.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.083	
41.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.65	
42.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	
43.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	20.49	
44.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	20.49	

Составил:	Зам. директора по тех.вопросам                    Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)