«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 037 072	руб.	Смета на сумму:	3 037 072	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
	Директор ООО «Дом-Сервис»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович/	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу: ул.Беговая, д. 13-21, г. Калининград	
Сметная стоимость:	3 037.072	тыс. руб.	
монтажных работ:	24.241	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.992	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	678.066	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		10.7	7 987.76	85 469	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.749	229.990	172	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	465.45	163.200	75 961	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.749	1 037.49	777	
			(1)			229.99	172	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	36.38	239.98	8 730	
		Накладные расходы				93%	70 804	
		Сметная прибыль				54%	41 112	
		Всего с НР и СП					197 385	
	
2.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.0963	18 270.82	1 759	
		Объем: (10.7)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.3745	127 561.33	47 772	
		Объем: (10.7)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.07	887.02	949	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	5.8743	161.570	949	
		Накладные расходы				66%	626	
		Сметная прибыль				40%	380	
		Всего с НР и СП					1 955	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1.07	23 539.30	25 187	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	8.9024	286.750	2 553	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	22.256	169.310	3 768	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	8.9024	2 307.87	20 546	
			(1)			286.75	2 553	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.428	2 040.43	873	
		Накладные расходы				66%	4 172	
		Сметная прибыль				40%	2 528	
		Всего с НР и СП					31 887	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		10.012	3 361.61	33 656	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	228.47384	147.310	33 656	
		Накладные расходы				84%	28 271	
		Сметная прибыль				48%	16 155	
		Всего с НР и СП					78 082	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		6	459.04	2 754	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	16.26	169.310	2 753	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.06	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	2 010	
		Сметная прибыль				56%	1 542	
		Всего с НР и СП					6 305	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.12	2 983.71	358	
		Объем: (6.0)*0.02						
	
9.	ГЭСН 07-05-039-07 
(прим.)	Заделка трещин в кирпичных стенах методом инъецирования	100 м		0.03	6 980.24	209	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.93	0.2079	200.982	42	
9. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20.13	0.6039	171.480	104	
9. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
9. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.73	0.2019	493.44	100	
			(1)			200.12	40	
		Накладные расходы				119%	174	
		Сметная прибыль				68%	99	
		Всего с НР и СП					482	
	
10.	ГЭСНр 69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	м3		0.023	464.03	11	
10. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.15	0.07245	147.310	11	
		Накладные расходы				56%	6	
		Всего с НР и СП					17	
	
11.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т		0.00805	26 755.20	215	
		Объем: 0.25*0.023*1.4						
	
12.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.01725	523.12	9	
		Объем: 0.75*0.023						
	
13.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		0.92	7 654.10	7 042	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1104	255.877	28	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	38.0972	161.570	6 155	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0736	308.04	23	
			(1)			268.82	20	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0368	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
13. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00368	57 689.15	212	
13. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00552	111 097.73	613	
		Накладные расходы				71%	4 390	
		Сметная прибыль				52%	3 215	
		Всего с НР и СП					14 647	
	
14.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.16928	56 608.46	9 583	
		Объем: (0.92)*0.184						
	
15.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		7	302.90	2 120	
		Объем: 92*0.15*0.03/60*1000						
	
16.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		10.33	1 208.93	12 488	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.2066	249.405	52	
16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	67.6615	181.930	12 310	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.1033	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.1033	1 037.49	107	
			(1)			229.99	24	
16. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	1.033	38.33	40	
		Накладные расходы				80%	9 890	
		Сметная прибыль				37%	4 574	
		Всего с НР и СП					26 952	
	
17.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		134.29	61.73	8 290	
		Объем: (10.33)*0.013*1000						
	
18.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		10.012	17 515.20	175 362	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	27.83336	177.720	4 947	
18. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	709.65056	181.930	129 107	
18. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	9.0108	14.36	129	
18. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	27.83336	267.44	7 444	
			(1)			177.72	4 947	
18. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.5042	20.52	72	
18. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	18.92268	2 040.43	38 610	
		Накладные расходы				80%	107 243	
		Сметная прибыль				37%	49 600	
		Всего с НР и СП					332 205	
	
19.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим.)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		10.33	46 975.53	485 257	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	1.3429	229.990	309	
19. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	842.928	147.310	124 172	
19. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.033	10.80	11	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.3429	1 037.49	1 393	
			(1)			229.99	309	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.8594	20.52	38	
19. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	2.5825	9 149.15	23 628	
19. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1136.3	295.71	336 015	
		Накладные расходы				67%	83 402	
		Сметная прибыль				40%	49 792	
		Всего с НР и СП					618 452	
	
20.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-2.5825	9 149.15	-23 628	
		Объем: (10.33)*(-0.25)						
	
21.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1136.3	295.71	-336 015	
		Объем: (10.33)*(-110.0)						
	
22.	01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2		1136.3	43.27	49 168	
		Объем: (10.33)*(110.0)						
	
23.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		2582.5	24.25	62 626	
		Объем: 2.5*1033						
	
24.	ГЭСН 15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2		10.33	30 972.61	319 947	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	3.3056	229.990	760	
24. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58.49	604.2017	198.360	119 849	
24. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.41	4.2353	10.80	46	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	3.3056	1 037.49	3 430	
			(1)			229.99	760	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.057	0.58881	20.52	12	
24. 6.	04.3.01.02-0002	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	0.3	3.099	59 729.28	185 101	
24. 7.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.18594	61 897.52	11 509	
		Накладные расходы				80%	96 487	
		Сметная прибыль				37%	44 625	
		Всего с НР и СП					461 060	
	
25.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		10.33	2 047.68	21 153	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.6198	229.990	143	
25. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	99.9944	190.080	19 007	
25. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.7231	10.80	8	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.6198	1 037.49	643	
			(1)			229.99	143	
25. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	66.112	22.55	1 491	
25. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1033	38.33	4	
		Накладные расходы				80%	15 320	
		Сметная прибыль				37%	7 086	
		Всего с НР и СП					43 559	
	
26.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		392.54	185.21	72 702	
		Объем: (10.33)*38.0						
	
27.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		134.29	104.81	14 075	
		Объем: (10.33)*13.0						
	
28.	ГЭСНр 62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери)	100 м2		0.1	4 757.72	476	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001	229.990		
28. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	18.72	1.872	165.230	309	
28. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
28. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.01	38.33		
28. 5.	14.4.02.04-0187	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: красно-коричневая	т	0.0161	0.00161	59 987.45	97	
28. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.009	0.0009	76 067.68	68	
		Накладные расходы				68%	210	
		Сметная прибыль				40%	124	
		Всего с НР и СП					810	
	
29.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.68	9 968.38	6 778	
29. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	41.072	163.200	6 703	
29. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00068	111 097.73	76	
		Накладные расходы				71%	4 759	
		Сметная прибыль				52%	3 486	
		Всего с НР и СП					15 023	
	
	Карниз	
30.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.32	3 064.05	980	
30. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	6.656	147.310	980	
		Накладные расходы				68%	666	
		Сметная прибыль				40%	392	
		Всего с НР и СП					2 038	
	
31.	ГЭСНр 61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.04	108 334.40	4 333	
31. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	21.982	175.550	3 859	
31. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0712	10.80	1	
31. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.014	20.52		
31. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.232	2 040.43	473	
		Накладные расходы				67%	2 586	
		Сметная прибыль				40%	1 544	
		Всего с НР и СП					8 462	
	
	Цоколь	
32.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.7	3 361.61	2 353	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	15.974	147.310	2 353	
		Накладные расходы				84%	1 977	
		Сметная прибыль				48%	1 129	
		Всего с НР и СП					5 459	
	
33.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.7	1 208.93	846	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.014	249.405	3	
33. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	4.585	181.930	834	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.007	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.007	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
33. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.07	38.33	3	
		Накладные расходы				80%	670	
		Сметная прибыль				37%	310	
		Всего с НР и СП					1 825	
	
34.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		9.1	61.73	562	
		Объем: (0.7)*0.013*1000						
	
35.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.7	23 886.53	16 721	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.091	229.990	21	
35. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	57.12	147.310	8 414	
35. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.07	10.80	1	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.091	1 037.49	94	
			(1)			229.99	21	
35. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.126	20.52	3	
35. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.175	9 149.15	1 601	
35. 7.	08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	110	77	85.81	6 607	
		Накладные расходы				67%	5 651	
		Сметная прибыль				40%	3 374	
		Всего с НР и СП					25 746	
	
36.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.7	17 515.20	12 261	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.946	177.720	346	
36. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	49.616	181.930	9 027	
36. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.63	14.36	9	
36. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.946	267.44	520	
			(1)			177.72	346	
36. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.245	20.52	5	
36. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.323	2 040.43	2 699	
		Накладные расходы				80%	7 498	
		Сметная прибыль				37%	3 468	
		Всего с НР и СП					23 227	
	
37.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.7	2 047.68	1 433	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.042	229.990	10	
37. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	6.776	190.080	1 288	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.049	10.80	1	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.042	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
37. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	4.48	22.55	101	
37. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.007	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 038	
		Сметная прибыль				37%	480	
		Всего с НР и СП					2 952	
	
38.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		26.6	185.21	4 927	
		Объем: (0.7)*38.0						
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		9.1	104.81	954	
		Объем: (0.7)*13.0						
	
	Короба из ПВХ	
40.	ГЭСНр 67-3-1 
(прим.)	Демонтаж кабеля, с перенавеской на леса	100 м		0.87	1 423.15	1 238	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0087	268.820	2	
40. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	8.3868	147.310	1 235	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0087	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
		Накладные расходы				72%	891	
		Сметная прибыль				52%	643	
		Всего с НР и СП					2 772	
	
41.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.87	3 954.66	3 441	
		Начисления: Н17= 2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0087	268.820	2	
41. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	17.6871	179.760	3 179	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0087	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
41. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.348	168.36	59	
41. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.001218	111 876.20	136	
		Накладные расходы				81%	2 577	
		Сметная прибыль				52%	1 654	
		Всего с НР и СП					7 672	
	
42.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.87	17 331.05	15 078	
	
43.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.87	820.68	714	
		Начисления: Н17= 2	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0174	249.405	4	
43. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.2712	177.590	581	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0087	874.68	8	
			(1)			268.82	2	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0087	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
43. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.1392	446.18	62	
43. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.04785	797.64	38	
43. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0435	104.12	5	
		Накладные расходы				81%	474	
		Сметная прибыль				52%	304	
		Всего с НР и СП					1 492	
	
	Окна и двери	
44.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.084	31 181.83	2 619	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.65016	268.820	175	
44. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	15.83736	152.740	2 419	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.65016	308.04	200	
			(1)			268.82	175	
		Накладные расходы				84%	2 179	
		Сметная прибыль				48%	1 245	
		Всего с НР и СП					6 043	
	
45.	ГЭСН 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.084	63 638.79	5 346	
		Объем: 1.05*1.6*5						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.23	0.35532	236.049	84	
45. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	161.33	13.55172	165.230	2 239	
45. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	0.05544	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.29988	1 037.49	311	
			(1)			229.99	69	
45. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	27.132	5.19	141	
45. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	5.628	5.19	29	
45. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	1.68	51.86	87	
45. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	3.9984	74.74	299	
45. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.672	429.47	289	
45. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	6.384	302.90	1 934	
		Накладные расходы				90%	2 091	
		Сметная прибыль				43%	999	
		Всего с НР и СП					8 436	
	
46.	11.3.02.02-0015	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		8.4	3 213.55	26 994	
		Объем: (0.084)*100.0						
	
47.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.058	22 453.63	1 302	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.01102	238.165	3	
47. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	1.22902	161.570	199	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.00232	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0087	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
47. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.232	429.47	100	
47. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	3.2828	302.90	994	
		Накладные расходы				90%	182	
		Сметная прибыль				43%	87	
		Всего с НР и СП					1 571	
	
48.	11.3.03.01-0005	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м		5.8	247.85	1 438	
		Объем: (0.058)*100						
	
49.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.1103	36 463.48	4 022	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.306634	213.153	65	
49. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	19.112784	165.230	3 158	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.034193	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
49. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.217291	224.34	49	
			(1)			200.12	43	
49. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.05515	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
49. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0002206	56 019.57	12	
49. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.188613	306.04	58	
49. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.054047	9 149.15	494	
49. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.003309	2 390.43	8	
49. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00052944	330 431.94	175	
		Накладные расходы				80%	2 578	
		Сметная прибыль				37%	1 193	
		Всего с НР и СП					7 793	
	
50.	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		11.5815	111.39	1 290	
		Объем: (0.1103)*105.0						
	
51.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		38.4	20.97	805	
	
52.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.1103	5 878.51	648	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.012133	229.990	3	
52. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	3.610119	167.270	604	
52. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.001103	264.49		
			(1)			229.99		
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.01103	1 037.49	11	
			(1)			229.99	3	
52. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.092652	162.00	15	
52. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.034193	38.33	1	
52. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0005515	29 881.39	16	
		Накладные расходы				80%	486	
		Сметная прибыль				37%	225	
		Всего с НР и СП					1 358	
	
53.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.003309	36 113.21	119	
		Объем: (0.1103)*0.03						
	
54.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.206	104.81	231	
		Объем: (0.1103)*20.0						
	
55.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1224	28 771.59	3 522	
		Объем: 0.8*0.3*51						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.947376	268.820	255	
55. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	21.145824	152.740	3 230	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.947376	308.04	292	
			(1)			268.82	255	
		Накладные расходы				84%	2 927	
		Сметная прибыль				48%	1 673	
		Всего с НР и СП					8 122	
	
56.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1224	87 252.09	10 680	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.652392	242.812	158	
56. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	26.448192	165.230	4 370	
56. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.215424	308.04	66	
			(1)			268.82	58	
56. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.436968	1 037.49	453	
			(1)			229.99	100	
56. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	52.5096	5.19	273	
56. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	8.6904	5.19	45	
56. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	3.31704	51.86	172	
56. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	8.73936	74.74	653	
56. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.9792	429.47	421	
56. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	13.9536	302.90	4 227	
		Накладные расходы				90%	4 075	
		Сметная прибыль				43%	1 947	
		Всего с НР и СП					16 702	
	
57.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		12.24	8 099.41	99 137	
		Объем: (0.1224)*100.0						
	
58.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.3366	46 940.19	15 800	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.693396	268.820	186	
58. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	68.686596	175.550	12 058	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.693396	308.04	214	
			(1)			268.82	186	
58. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	1.44738	2 390.43	3 460	
58. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.03366	2 040.43	69	
		Накладные расходы				80%	9 795	
		Сметная прибыль				37%	4 530	
		Всего с НР и СП					30 125	
	
59.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.3366	1 992.66	671	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.010098	242.933	2	
59. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	3.436686	154.230	530	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003366	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.006732	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
59. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.26928	162.00	44	
59. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.003366	38.33		
59. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00013464	3 474.67		
59. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0057222	11 636.25	67	
59. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0001683	46 966.96	8	
59. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00053856	25 917.44	14	
		Накладные расходы				80%	426	
		Сметная прибыль				37%	197	
		Всего с НР и СП					1 293	
	
60.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0855	18 255.44	1 561	
		Объем: 0.95*1.8*5						
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.66177	268.820	178	
60. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	8.884305	152.740	1 357	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.66177	308.04	204	
			(1)			268.82	178	
		Накладные расходы				84%	1 289	
		Сметная прибыль				48%	737	
		Всего с НР и СП					3 587	
	
61.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		8.55	846.68	7 239	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	1.4535	229.990	334	
61. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	20.52	187.360	3 845	
61. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	1.4535	1 037.49	1 508	
			(1)			229.99	334	
61. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	3.42	43.43	149	
61. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000855	60 390.76	52	
61. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.02565	55 107.93	1 414	
61. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.855	319.06	273	
		Накладные расходы				69%	2 884	
		Сметная прибыль				58%	2 424	
		Всего с НР и СП					12 546	
	
62.	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт.		5	13 036.98	65 185	
	
63.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0392	46 940.19	1 840	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.080752	268.820	22	
63. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	7.999152	175.550	1 404	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.080752	308.04	25	
			(1)			268.82	22	
63. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.16856	2 390.43	403	
63. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00392	2 040.43	8	
		Накладные расходы				80%	1 141	
		Сметная прибыль				37%	528	
		Всего с НР и СП					3 508	
	
64.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.0392	1 992.66	78	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.001176	242.933		
64. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	0.400232	154.230	62	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000392	308.04		
			(1)			268.82		
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.000784	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
64. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.03136	162.00	5	
64. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000392	38.33		
64. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00001568	3 474.67		
64. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0006664	11 636.25	8	
64. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000196	46 966.96	1	
64. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00006272	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	50	
		Сметная прибыль				37%	23	
		Всего с НР и СП					151	
	
65.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.23	19 757.41	4 544	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.1012	255.583	26	
65. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	23.6647	163.200	3 862	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0667	308.04	21	
			(1)			268.82	18	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0345	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	57 689.15	13	
65. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.023	6 628.70	152	
65. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00046	42 144.04	19	
65. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.12167	3 621.85	441	
		Накладные расходы				65%	2 527	
		Сметная прибыль				48%	1 866	
		Всего с НР и СП					8 937	
	
66.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.0644	3 316.28	214	
		Объем: (0.23)*0.28						
	
67.	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.276	2 298.91	635	
		Объем: 23*1.2						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0138	229.990	3	
67. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	3.5328	175.550	620	
67. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0138	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				69%	430	
		Сметная прибыль				58%	361	
		Всего с НР и СП					1 426	
	
68.	08.3.08.01-0043	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.0875	42 284.90	3 700	
		Объем: 3.17*27.6/1000						
	
69.	ГЭСН 46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.69	895.10	618	
		Объем: 3*23						
69. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.54	3.8226	161.570	618	
		Накладные расходы				84%	519	
		Сметная прибыль				48%	297	
		Всего с НР и СП					1 434	
	
70.	ГЭСН 46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 , до 40мм	100 шт.		-0.69	542.88	-375	
		Начисления: Н5= 16, Н48= 16	
70. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.36	-2.3184	161.570	-375	
		Накладные расходы				84%	-315	
		Сметная прибыль				48%	-180	
		Всего с НР и СП					-870	
	
71.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.		0.069	168.36	12	
	
72.	ГЭСН 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, для крепления уголков	т		0.0045	112 351.59	506	
		Объем: 0.395*0.5*23/1000						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.00162	246.169		
72. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	215.82	0.97119	171.480	167	
72. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.000675	874.68	1	
			(1)			268.82		
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.000945	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
72. 5.	08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.0045	74 993.70	337	
		Накладные расходы				80%	134	
		Сметная прибыль				44%	73	
		Всего с НР и СП					713	
	
73.	ГЭСН 46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3		0.8	1 791.92	1 434	
73. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	7.144	171.480	1 225	
73. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	1.808	97.21	176	
73. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	3.616	9.05	33	
		Накладные расходы				84%	1 029	
		Сметная прибыль				48%	588	
		Всего с НР и СП					3 051	
	
74.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		0.8	633.89	507	
74. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	2.928	158.310	464	
74. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.384	3.18	1	
74. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0016	21 070.94	34	
74. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.28	20.52	6	
74. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0008	3 621.85	3	
		Накладные расходы				94%	436	
		Сметная прибыль				51%	237	
		Всего с НР и СП					1 180	
	
75.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.816	3 128.21	2 553	
		Объем: (0.8)*1.02						
	
76.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		8	1 510.91	12 087	
76. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	65.92	167.270	11 026	
76. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	9.2	97.21	894	
76. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	18.4	9.05	167	
		Накладные расходы				84%	9 262	
		Сметная прибыль				48%	5 292	
		Всего с НР и СП					26 641	
	
77.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0875	22 685.74	1 985	
77. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	13.475	147.310	1 985	
		Накладные расходы				61%	1 211	
		Сметная прибыль				31%	615	
		Всего с НР и СП					3 811	
	
78.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство стен приямков: ж/бетонных	100 м3		0.08	440 679.26	35 254	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	1.8296	264.155	483	
78. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	28.6416	165.230	4 732	
78. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	1.504	1 126.02	1 694	
			(1)			268.82	404	
78. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.1224	874.68	107	
			(1)			268.82	33	
78. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0216	964.28	21	
			(1)			200.12	4	
78. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	1.4568	11.58	17	
78. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.1816	1 037.49	188	
			(1)			229.99	42	
78. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.00616	20.52		
78. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.004	89 253.46	357	
78. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00344	57 689.15	198	
78. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00208	11 636.25	24	
78. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	8.16	3 276.39	26 735	
78. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.0056	5 768.85	32	
78. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0688	5 760.02	396	
78. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	3.2	234.83	751	
		Накладные расходы				80%	4 172	
		Сметная прибыль				44%	2 295	
		Всего с НР и СП					41 721	
	
79.	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т		0.18	51 510.78	9 272	
	
80.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2		0.175	19 267.85	3 372	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.13125	246.040	32	
80. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	2.7195	206.640	562	
80. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.05425	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.077	1 037.49	80	
			(1)			229.99	18	
80. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.042	64 522.98	2 710	
80. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0875	38.33	3	
		Накладные расходы				94%	558	
		Сметная прибыль				51%	303	
		Всего с НР и СП					4 233	
	
81.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.0875	12 520.10	1 096	
81. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	7.74375	141.470	1 096	
		Накладные расходы				61%	669	
		Сметная прибыль				31%	340	
		Всего с НР и СП					2 104	
	
82.	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях  перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.3	807.85	242	
82. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1.5	161.570	242	
		Накладные расходы				84%	203	
		Сметная прибыль				48%	116	
		Всего с НР и СП					561	
	
83.	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-0.3	290.83	-87	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
83. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-0.54	161.570	-87	
		Накладные расходы				84%	-73	
		Сметная прибыль				48%	-42	
		Всего с НР и СП					-202	
	
84.	01.7.15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.		0.3	430.54	129	
	
85.	ГЭСН 09-06-001-03	Монтаж конструкций козырька	т		0.111	17 959.53	1 994	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0444	245.522	11	
85. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	103.55	11.49405	161.570	1 857	
85. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.01776	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
85. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.02664	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
85. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.7	0.0777	3.21		
85. 6.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3.74	0.41514	112.76	47	
85. 7.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.4	0.0444	51.41	2	
85. 8.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.04995	46.96	2	
85. 9.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0036	0.0003996	62 811.43	25	
85. 10.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00021534	39 941.89	9	
85. 11.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003441	72 855.64	3	
85. 12.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000666	80 243.85	5	
		Накладные расходы				69%	1 289	
		Сметная прибыль				58%	1 083	
		Всего с НР и СП					4 366	
	
86.	07.2.07.12-0011	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.111	108 908.51	12 089	
	
87.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.037	2 141.39	79	
		Объем: 32.9*0.111						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00074	215.055		
87. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.19647	201.080	40	
87. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00037	10.80		
87. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00037	964.28		
			(1)			200.12		
87. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00037	1 037.49		
			(1)			229.99		
87. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.04144	18.56	1	
87. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000444	72 855.64	32	
87. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000074	79 235.11	6	
		Накладные расходы				69%	28	
		Сметная прибыль				48%	19	
		Всего с НР и СП					126	
	
88.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.037	2 560.48	95	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00074	215.055		
88. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.14171	171.480	24	
88. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00037	10.80		
88. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00037	964.28		
			(1)			200.12		
88. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00037	1 037.49		
			(1)			229.99		
88. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.02405	18.56		
88. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000703	93 641.96	66	
88. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000518	65 944.00	3	
		Накладные расходы				69%	17	
		Сметная прибыль				48%	12	
		Всего с НР и СП					123	
	
89.	ГЭСН 09-03-022-04 
(прим.)	Монтаж покрытий козырька  из поликарбонатных листов	100 м2		0.15	40 707.16	6 106	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.5	2.775	267.582	743	
89. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	113.01	16.9515	177.590	3 010	
89. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.33	0.0495	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
89. 4.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	17.58	2.637	1 113.56	2 936	
			(1)			268.82	709	
89. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.0885	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
89. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.001	0.00015	89 253.46	13	
89. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000015	57 689.15		
89. 8.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000465	72 855.64	3	
89. 9.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009	80 243.85	7	
		Накладные расходы				69%	2 590	
		Сметная прибыль				58%	2 177	
		Всего с НР и СП					10 872	
	
90.	01.8.01.04-0117	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный	м2		15	316.25	4 744	
	
91.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		0.000306	182 172.51	56	
		Объем: 0.00204*150/1000						
	
	Отмостка	
92.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0896	61 976.99	5 553	
		Объем: 112*0.8*0.1						
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	3.708544	203.672	755	
92. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	21.80416	156.950	3 422	
92. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.191744	1 543.79	296	
			(1)			268.82	52	
92. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.115584	35.92	4	
92. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	3.5168	493.44	1 735	
			(1)			200.12	704	
92. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	10.5504	9.05	95	
		Накладные расходы				88%	3 676	
		Сметная прибыль				48%	2 005	
		Всего с НР и СП					11 234	
	
93.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.224	22 685.74	5 082	
		Объем: 112*1*0.2						
93. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	34.496	147.310	5 082	
		Накладные расходы				61%	3 100	
		Сметная прибыль				31%	1 575	
		Всего с НР и СП					9 757	
	
94.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.336	4 020.89	1 351	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.01344	229.990	3	
94. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.9408	165.230	155	
94. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01344	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
94. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	15.12	78.15	1 182	
		Накладные расходы				92%	145	
		Сметная прибыль				44%	70	
		Всего с НР и СП					1 566	
	
95.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2		0.336	19 267.85	6 474	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.252	246.040	62	
95. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	5.22144	206.640	1 079	
95. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.10416	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.14784	1 037.49	153	
			(1)			229.99	34	
95. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.08064	64 522.98	5 203	
95. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.168	38.33	6	
		Накладные расходы				94%	1 073	
		Сметная прибыль				51%	582	
		Всего с НР и СП					8 128	
	
96.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		11.2	746.76	8 364	
		Объем: 112*1*0.1						
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	3.36	200.120	672	
96. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	38.192	163.200	6 233	
96. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.896	964.28	864	
			(1)			200.12	179	
96. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	4.928	3.34	16	
96. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.464	493.44	1 216	
			(1)			200.12	493	
96. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.68	20.52	34	
		Накладные расходы				94%	6 491	
		Сметная прибыль				51%	3 522	
		Всего с НР и СП					18 376	
	
97.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.44	523.12	7 031	
		Объем: (11.2)*1.2						
	
98.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		11.2	943.87	10 571	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	6.16	200.120	1 233	
98. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	41.776	167.270	6 988	
98. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.008	964.28	972	
			(1)			200.12	202	
98. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	10.416	3.34	35	
98. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	5.152	493.44	2 542	
			(1)			200.12	1 031	
98. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.68	20.52	34	
		Накладные расходы				94%	7 728	
		Сметная прибыль				51%	4 193	
		Всего с НР и СП					22 491	
	
99.	02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3		1.12	1 563.65	1 751	
		Объем: (11.2)*0.1						
	
100.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		1.008	1 442.55	1 454	
		Объем: (11.2)*0.09						
	
101.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3		11.2	1 385.44	15 517	
		Объем: (11.2)*1						
	
102.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3		1.232	1 155.07	1 423	
		Объем: (11.2)*0.11						
	
103.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2		1.12	5 196.32	5 820	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0224	229.990	5	
103. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.864	161.570	624	
103. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0224	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
103. 4.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	122.4	137.088	37.73	5 172	
		Накладные расходы				94%	591	
		Сметная прибыль				51%	321	
		Всего с НР и СП					6 732	
	
104.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим.)	Устройство бетонной отмостки	м3		11.2	633.89	7 100	
104. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	40.992	158.310	6 489	
104. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	5.376	3.18	17	
104. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0224	21 070.94	472	
104. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.92	20.52	80	
104. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0112	3 621.85	41	
		Накладные расходы				94%	6 100	
		Сметная прибыль				51%	3 309	
		Всего с НР и СП					16 509	
	
105.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		11.424	3 128.21	35 737	
		Объем: (11.2)*1.02						
	
106.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		41.7428	510.71	21 318	
		Объем: 0.638+(1033+70)*0.012*1.8+(0.8+7.84)*2						
	
107.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		41.7428	262.99	10 978	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 650 525	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 233	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					15 078	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43)					3 050	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 41, 43)					1 958	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					24 241	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 570 128	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					553 107	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 32, 44, 55, 60, 69, 70, 73, 76, 82, 83; %=73 - по стр. 7; %=119 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10; %=71 - по стр. 13, 29; %=80 - по стр. 16, 18, 24, 25, 33, 36, 37, 49, 52, 58, 59, 63, 64, 72, 78; %=67 - по стр. 19, 31, 35; %=68 - по стр. 28, 30; %=72 - по стр. 40; %=90 - по стр. 45, 47, 56; %=65 - по стр. 65; %=94 - по стр. 74, 80, 95, 96, 98, 103, 104; %=61 - по стр. 77, 81, 93; %=69 - по стр. 87, 88; %=88 - по стр. 92; %=92 - по стр. 94)					525 239	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 19, 28, 30, 31, 35; %=48 - по стр. 6, 32, 44, 55, 60, 65, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 87, 88, 92; %=56 - по стр. 7; %=68 - по стр. 9; %=52 - по стр. 13, 29, 40; %=37 - по стр. 16, 18, 24, 25, 33, 36, 37, 49, 52, 58, 59, 63, 64; %=43 - по стр. 45, 47, 56; %=44 - по стр. 72, 78, 94; %=51 - по стр. 74, 80, 95, 96, 98, 103, 104; %=31 - по стр. 77, 81, 93)					276 447	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 371 814	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 868	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 61, 67, 85, 89)					7 192	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 61, 67, 85, 89)					6 045	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					42 105	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					32 296	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					32 296	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 470 456	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	52 868	
	ИТОГО					2 523 324	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	50 466	
	ИТОГО					2 573 790	
	НДС 18%				18	463 282	
	ВСЕГО С НДС					3 037 072	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                               Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)