«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	10 465 383	руб.	Смета на сумму:	10 465 383	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, проспект Московский, №85-87;№89;№91-93; ул. Зарайская, 19	
Сметная стоимость:	10 465.383	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.357	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	957.107	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №19 ПО УЛ.ЗАРАЙСКОЙ	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.305	31 377.16	9 570	
		Объем: 435*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.13925	268.820	1 382	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	23.7046	152.740	3 621	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.37555	935.23	1 286	
			(1)			268.82	370	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.7637	1 233.16	4 641	
			(1)			268.82	1 012	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.6039	35.92	22	
		Накладные расходы				88%	4 403	
		Сметная прибыль				48%	2 401	
		Всего с НР и СП					16 374	
	
2.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.009	31 377.16	282	
		Объем: 23*0.04						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.15165	268.820	41	
2. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.69948	152.740	107	
2. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.04059	935.23	38	
			(1)			268.82	11	
2. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.11106	1 233.16	137	
			(1)			268.82	30	
2. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.01782	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	130	
		Сметная прибыль				48%	71	
		Всего с НР и СП					483	
	
3.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.76	16 033.58	12 186	
		Объем: 64+12						
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.144	200.120	1 430	
3. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	51.8776	163.200	8 466	
3. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.144	493.44	3 525	
			(1)			200.12	1 430	
3. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	21.432	9.05	194	
		Накладные расходы				88%	8 708	
		Сметная прибыль				48%	4 750	
		Всего с НР и СП					25 645	
	
4.	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)	Разборка бетонных оснований	м3		3	1 552.02	4 656	
		Объем: 30*0.1						
4. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	23.4	171.480	4 013	
4. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	5.58	97.21	542	
4. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	11.16	9.05	101	
		Накладные расходы				94%	3 772	
		Сметная прибыль				48%	1 926	
		Всего с НР и СП					10 354	
	
5.	ГЭСН 08-01-001-04 
(прим)	Демонтаж стен из бутового камня  МПСН, п.10.2 таб.2-1  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	м3		13.8	859.52	11 861	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	2.76	250.182	691	
5. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.208	58.0704	158.310	9 193	
5. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.104	1.4352	874.68	1 255	
			(1)			268.82	386	
5. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.024	0.3312	116.06	38	
5. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	1.3248	1 037.49	1 374	
			(1)			229.99	305	
		Накладные расходы				104%	10 279	
		Сметная прибыль				54%	5 337	
		Всего с НР и СП					27 478	
	
6.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		94.718	39.92	3 781	
		Объем: (30.5+0.9)*1.8+(64*0.3*0.15*2.2)+(12*0.2*0.08*2.2)+3*2.2+13.8*1.8						
	
7.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		94.718	262.99	24 910	
		Объем: (30.5+0.9)*1.8+(64*0.3*0.15*2.2)+(12*0.2*0.08*2.2)+3*2.2+13.8*1.8						
	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №83 ПО МОСКОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ	
8.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.325	31 377.16	10 198	
		Объем: 464*0.07						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.47625	268.820	1 472	
8. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	25.259	152.740	3 858	
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.46575	935.23	1 371	
			(1)			268.82	394	
8. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.0105	1 233.16	4 946	
			(1)			268.82	1 078	
8. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.6435	35.92	23	
		Накладные расходы				88%	4 690	
		Сметная прибыль				48%	2 558	
		Всего с НР и СП					17 447	
	
9.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.009	31 377.16	282	
		Объем: 23*0.04						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.15165	268.820	41	
9. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.69948	152.740	107	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.04059	935.23	38	
			(1)			268.82	11	
9. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.11106	1 233.16	137	
			(1)			268.82	30	
9. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.01782	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	130	
		Сметная прибыль				48%	71	
		Всего с НР и СП					483	
	
10.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.12	16 033.58	1 924	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.128	200.120	226	
10. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	8.1912	163.200	1 337	
10. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.128	493.44	557	
			(1)			200.12	226	
10. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.384	9.05	31	
		Накладные расходы				88%	1 375	
		Сметная прибыль				48%	750	
		Всего с НР и СП					4 050	
	
11.	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)	Разборка бетонных оснований	м3		3	1 552.02	4 656	
		Объем: 30*0.1						
11. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	23.4	171.480	4 013	
11. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	5.58	97.21	542	
11. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	11.16	9.05	101	
		Накладные расходы				94%	3 772	
		Сметная прибыль				48%	1 926	
		Всего с НР и СП					10 354	
	
12.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		3.36	1 510.91	5 077	
12. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	27.6864	167.270	4 631	
12. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	3.864	97.21	376	
12. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	7.728	9.05	70	
		Накладные расходы				94%	4 353	
		Сметная прибыль				48%	2 223	
		Всего с НР и СП					11 653	
	
13.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		73.956	39.92	2 952	
		Объем: (32.5+0.9)*1.8+(12*0.3*0.15*2.2)+3*2.2+3.36*1.8						
	
14.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		73.956	262.99	19 450	
		Объем: (32.5+0.9)*1.8+(12*0.3*0.15*2.2)+3*2.2+3.36*1.8						
	
	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №19 ПО УЛ.ЗАРАЙСКОЙ	
15.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3		0.193	440 679.26	85 051	
		Объем: 184*0.3*0.25+5.5						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	4.41391	264.155	1 166	
15. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	69.09786	165.230	11 417	
15. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	3.6284	1 126.02	4 086	
			(1)			268.82	975	
15. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.29529	874.68	258	
			(1)			268.82	79	
15. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.05211	964.28	50	
			(1)			200.12	10	
15. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	3.51453	11.58	41	
15. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.43811	1 037.49	455	
			(1)			229.99	101	
15. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.014861	20.52		
15. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00965	89 253.46	861	
15. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.008299	57 689.15	479	
15. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.005018	11 636.25	58	
15. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	19.686	3 276.39	64 499	
15. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.01351	5 768.85	78	
15. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.16598	5 760.02	956	
15. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	7.72	234.83	1 813	
		Накладные расходы				89%	11 199	
		Сметная прибыль				44%	5 537	
		Всего с НР и СП					101 786	
	
16.	ГЭСН 08-01-001-04 
(прим)	Кладка стен из бутового камня  (камень б/у от разборки стенки)	м3		5.6	2 129.84	11 927	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	1.4	250.182	350	
16. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	5.26	29.456	158.310	4 663	
16. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	0.728	874.68	637	
			(1)			268.82	196	
16. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.03	0.168	116.06	19	
16. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.672	1 037.49	697	
			(1)			229.99	155	
16. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.0004	0.00224	26 382.45	59	
16. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.56	20.52	11	
16. 8.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.37	2.072	2 796.35	5 794	
16. 9.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.24	1.344	34.10	46	
		Накладные расходы				104%	5 214	
		Сметная прибыль				54%	2 707	
		Всего с НР и СП					19 848	
	
17.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.63	12 304.92	7 752	
		Объем: 36.8+26.2						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.126	229.990	29	
17. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	13.356	179.760	2 401	
17. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	1.2285	116.06	143	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.126	1 037.49	131	
			(1)			229.99	29	
17. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.01008	25 327.06	255	
17. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.1512	26 382.45	3 989	
17. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.01512	54 972.66	831	
17. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.063	38.33	2	
		Накладные расходы				104%	2 527	
		Сметная прибыль				54%	1 312	
		Всего с НР и СП					11 591	
	
18.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		0.09	3 361.61	303	
18. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	2.0538	147.310	303	
		Накладные расходы				94%	285	
		Сметная прибыль				48%	145	
		Всего с НР и СП					733	
	
19.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.09	1 208.93	109	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0018	249.405		
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.5895	181.930	107	
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0009	308.04		
			(1)			268.82		
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0009	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
19. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.009	38.33		
19. 6.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0.013	0.00117			
		Накладные расходы				89%	95	
		Сметная прибыль				37%	40	
		Всего с НР и СП					244	
	
20.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		1.17	61.73	72	
		Объем: (0.09)*(0.013)*1000						
	
21.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.09	17 515.20	1 576	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.2502	177.720	44	
21. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	6.3792	181.930	1 161	
21. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.081	14.36	1	
21. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.2502	267.44	67	
			(1)			177.72	44	
21. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0315	20.52	1	
21. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.1701	2 040.43	347	
		Накладные расходы				89%	1 072	
		Сметная прибыль				37%	446	
		Всего с НР и СП					3 094	
	
22.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.09	46 975.53	4 228	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0117	229.990	3	
22. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	7.344	147.310	1 082	
22. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.009	10.80		
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0117	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
22. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0162	20.52		
22. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0225	9 149.15	206	
22. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	9.9	295.71	2 928	
		Накладные расходы				67%	727	
		Сметная прибыль				40%	434	
		Всего с НР и СП					5 389	
	
23.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-9.9	295.71	-2 928	
		Объем: (0.09)*(-110.0)						
	
24.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.0225	9 149.15	-206	
		Объем: (0.09)*(-0.25)						
	
25.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		9.9	32.67	323	
		Объем: (0.09)*(110.0)						
	
26.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		22.5	24.25	546	
		Объем: 9*2.5						
	
27.	ГЭСН 12-01-012-01 
(Прим)	Ограждение подпорной стены  перилами	100 м		0.228	1 709.22	390	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.09804	256.178	25	
27. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	1.52076	167.270	254	
27. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.04104	1 126.02	46	
			(1)			268.82	11	
27. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.02508	874.68	22	
			(1)			268.82	7	
27. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.03192	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
27. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	0.43092	43.43	19	
27. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.000114	48 451.22	6	
27. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.11856	82.84	10	
27. 9.	07.2.07.13	Конструкции стальные перил	т	0.3	0.0684			
		Накладные расходы				102%	285	
		Сметная прибыль				44%	123	
		Всего с НР и СП					797	
	
28.	07.2.07.04-0014	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0.08	74 913.46	5 993	
	
29.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(ограждение)	100 м2		0.27	2 141.39	578	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0054	215.055	1	
29. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.4337	201.080	288	
29. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0027	10.80		
29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0027	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
29. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0027	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
29. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.3024	18.56	6	
29. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00324	72 855.64	236	
29. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00054	79 235.11	43	
		Накладные расходы				77%	223	
		Сметная прибыль				48%	139	
		Всего с НР и СП					939	
	
30.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(ограждение)	100 м2		0.27	2 560.48	691	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0054	215.055	1	
30. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	1.0341	171.480	177	
30. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0027	10.80		
30. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0027	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
30. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0027	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
30. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.1755	18.56	3	
30. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00513	93 641.96	480	
30. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000378	65 944.00	25	
		Накладные расходы				77%	137	
		Сметная прибыль				48%	85	
		Всего с НР и СП					914	
	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №83 ПО МОСКОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ	
31.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3		0.106	440 679.26	46 712	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	2.42422	264.155	640	
31. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	37.95012	165.230	6 270	
31. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	1.9928	1 126.02	2 244	
			(1)			268.82	536	
31. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.16218	874.68	142	
			(1)			268.82	44	
31. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.02862	964.28	28	
			(1)			200.12	6	
31. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	1.93026	11.58	22	
31. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.24062	1 037.49	250	
			(1)			229.99	55	
31. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.008162	20.52		
31. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.0053	89 253.46	473	
31. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.004558	57 689.15	263	
31. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.002756	11 636.25	32	
31. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	10.812	3 276.39	35 424	
31. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00742	5 768.85	43	
31. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.09116	5 760.02	525	
31. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	4.24	234.83	996	
		Накладные расходы				89%	6 150	
		Сметная прибыль				44%	3 040	
		Всего с НР и СП					55 902	
	
32.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.36	12 304.92	4 430	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.072	229.990	17	
32. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	7.632	179.760	1 372	
32. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.702	116.06	81	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
32. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00576	25 327.06	146	
32. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0864	26 382.45	2 279	
32. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00864	54 972.66	475	
32. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.036	38.33	1	
		Накладные расходы				104%	1 445	
		Сметная прибыль				54%	750	
		Всего с НР и СП					6 625	
	
33.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		0.36	3 361.61	1 210	
33. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	8.2152	147.310	1 210	
		Накладные расходы				94%	1 137	
		Сметная прибыль				48%	581	
		Всего с НР и СП					2 928	
	
34.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.36	1 208.93	435	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0072	249.405	2	
34. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.358	181.930	429	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0036	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0036	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
34. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.036	38.33	1	
34. 6.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0.013	0.00468			
		Накладные расходы				89%	384	
		Сметная прибыль				37%	159	
		Всего с НР и СП					978	
	
35.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		4.68	61.73	289	
		Объем: (0.36)*(0.013)*1000						
	
36.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.36	17 515.20	6 305	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.0008	177.720	178	
36. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	25.5168	181.930	4 642	
36. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.324	14.36	5	
36. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.0008	267.44	268	
			(1)			177.72	178	
36. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.126	20.52	3	
36. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.6804	2 040.43	1 388	
		Накладные расходы				89%	4 290	
		Сметная прибыль				37%	1 783	
		Всего с НР и СП					12 378	
	
37.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.36	46 975.53	16 911	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0468	229.990	11	
37. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	29.376	147.310	4 327	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.036	10.80		
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0468	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
37. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0648	20.52	1	
37. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.09	9 149.15	823	
37. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	39.6	295.71	11 710	
		Накладные расходы				67%	2 906	
		Сметная прибыль				40%	1 735	
		Всего с НР и СП					21 553	
	
38.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-39.6	295.71	-11 710	
		Объем: (0.36)*(-110.0)						
	
39.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.09	9 149.15	-823	
		Объем: (0.36)*(-0.25)						
	
40.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		39.6	32.67	1 294	
		Объем: (0.36)*(110.0)						
	
41.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		90	24.25	2 183	
		Объем: 36*2.5						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
42.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-9.9	295.71	-2 928	
		Объем: (0.09)*(-110.0)						
	
43.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.0225	9 149.15	-206	
		Объем: (0.09)*(-0.25)						
	
44.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.735	22 274.28	16 372	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	15.41295	265.450	4 091	
44. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	21.83685	161.570	3 528	
44. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.88935	935.23	832	
			(1)			268.82	239	
44. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.9408	1 543.79	1 452	
			(1)			268.82	253	
44. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.7926	691.29	2 622	
			(1)			268.82	1 020	
44. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	6.321	791.87	5 005	
			(1)			268.82	1 699	
44. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	2.1315	721.34	1 538	
			(1)			268.82	573	
44. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.3377	760.62	1 017	
			(1)			229.99	308	
44. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	18.375	20.52	377	
		Накладные расходы				121%	9 219	
		Сметная прибыль				65%	4 952	
		Всего с НР и СП					30 543	
	
45.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.735	1 725.17	-1 268	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.6905	268.820	-454	
45. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.3675	691.29	-254	
			(1)			268.82	-99	
45. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.84525	791.87	-669	
			(1)			268.82	-227	
45. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.47775	721.34	-345	
			(1)			268.82	-128	
		Накладные расходы				121%	-549	
		Сметная прибыль				65%	-295	
		Всего с НР и СП					-2 112	
	
46.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		91.875	2 270.97	208 645	
		Объем: 735*0.1*1.25						
	
47.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.588	391.54	230	
		Объем: 735*0.8/1000						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.38808	215.055	83	
47. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.19404	1 186.49	230	
			(2)			430.11	83	
		Накладные расходы				121%	100	
		Сметная прибыль				65%	54	
		Всего с НР и СП					384	
	
48.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.6056	18 523.79	11 218	
		Объем: (0.588)*1.03						
	
49.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.735	25 004.26	18 378	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	14.0973	273.593	3 857	
49. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	28.1505	181.930	5 121	
49. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.03675	874.68	32	
			(1)			268.82	10	
49. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.34465	1 322.78	3 101	
			(1)			286.75	672	
49. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.029	18.66	19	
49. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.9106	541.83	1 577	
			(1)			229.99	669	
49. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	8.45985	806.62	6 824	
			(1)			286.75	2 426	
49. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.28665	760.62	218	
			(1)			229.99	66	
49. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0588	1 037.49	61	
			(1)			229.99	14	
49. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0020433	54 972.66	112	
49. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.147	20.52	3	
49. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0015729	50 201.92	79	
49. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.21315	5 768.85	1 230	
		Накладные расходы				121%	10 863	
		Сметная прибыль				65%	5 836	
		Всего с НР и СП					35 077	
	
50.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		68.87	3 277.14	225 697	
		Объем: (0.735)*93.7						
	
51.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0079	23 218.80	183	
		Объем: (0.735)*0.0108						
	
52.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.735	32.75	24	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
52. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.1323	181.930	24	
		Накладные расходы				121%	29	
		Сметная прибыль				65%	16	
		Всего с НР и СП					69	
	
53.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		17.199	3 277.14	56 364	
		Объем: (0.735)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
54.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	23 218.80	46	
		Объем: (0.735)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
55.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.2205	391.54	86	
		Объем: 735*0.3/1000						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.14553	215.055	31	
55. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.072765	1 186.49	86	
			(2)			430.11	31	
		Накладные расходы				121%	38	
		Сметная прибыль				65%	20	
		Всего с НР и СП					144	
	
56.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.2271	18 523.79	4 207	
		Объем: (0.2205)*1.03						
	
57.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.735	24 188.62	17 779	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	14.0532	273.690	3 846	
57. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	28.1505	181.930	5 121	
57. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.02205	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
57. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.34465	1 322.78	3 101	
			(1)			286.75	672	
57. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.029	18.66	19	
57. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.9106	541.83	1 577	
			(1)			229.99	669	
57. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	8.45985	806.62	6 824	
			(1)			286.75	2 426	
57. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.28665	760.62	218	
			(1)			229.99	66	
57. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0294	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
57. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.147	20.52	3	
57. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004557	50 201.92	229	
57. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.11025	5 768.85	636	
		Накладные расходы				121%	10 850	
		Сметная прибыль				65%	5 829	
		Всего с НР и СП					34 458	
	
58.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		71.001	3 942.49	279 921	
		Объем: (0.735)*96.6						
	
59.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0079	23 218.80	183	
		Объем: (0.735)*0.0108						
	
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ	
60.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.255	47 075.78	12 004	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	4.62315	268.542	1 242	
60. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	45.9	147.310	6 762	
60. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	4.59	1 126.02	5 168	
			(1)			268.82	1 234	
60. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	12.24	3.18	39	
60. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.03315	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
60. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.051	20.52	1	
		Накладные расходы				89%	7 124	
		Сметная прибыль				44%	3 522	
		Всего с НР и СП					22 649	
	
61.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		26.01	3 276.39	85 219	
		Объем: 0.255*102						
	
62.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.5183	3 799.01	1 969	
		Объем: 326*0.00159						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.196954	246.339	49	
62. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	6.551312	167.270	1 096	
62. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.082928	874.68	73	
			(1)			268.82	22	
62. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.114026	1 037.49	118	
			(1)			229.99	26	
62. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0145124	47 018.66	682	
62. 6.	08.4.03.04	Арматура	т	1	0.5183			
		Накладные расходы				89%	1 019	
		Сметная прибыль				44%	504	
		Всего с НР и СП					3 492	
	
63.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		326	97.36	31 739	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7.1.)	
64.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.517	22 274.28	11 516	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.84149	265.450	2 878	
64. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	15.36007	161.570	2 482	
64. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.62557	935.23	585	
			(1)			268.82	168	
64. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.66176	1 543.79	1 022	
			(1)			268.82	178	
64. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.66772	691.29	1 844	
			(1)			268.82	717	
64. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.4462	791.87	3 521	
			(1)			268.82	1 195	
64. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.4993	721.34	1 082	
			(1)			268.82	403	
64. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.94094	760.62	716	
			(1)			229.99	216	
64. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	12.925	20.52	265	
		Накладные расходы				121%	6 486	
		Сметная прибыль				65%	3 484	
		Всего с НР и СП					21 486	
	
65.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.517	1 725.17	-892	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.1891	268.820	-320	
65. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.2585	691.29	-179	
			(1)			268.82	-69	
65. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.59455	791.87	-471	
			(1)			268.82	-160	
65. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.33605	721.34	-242	
			(1)			268.82	-90	
		Накладные расходы				121%	-387	
		Сметная прибыль				65%	-208	
		Всего с НР и СП					-1 487	
	
66.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		64.625	2 066.43	133 543	
		Объем: 517*0.1*1.25						
	
67.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.326	47 075.78	15 347	
		Объем: 326*0.1						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	5.91038	268.542	1 587	
67. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	58.68	147.310	8 644	
67. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	5.868	1 126.02	6 607	
			(1)			268.82	1 577	
67. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	15.648	3.18	50	
67. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.04238	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
67. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0652	20.52	1	
		Накладные расходы				89%	9 106	
		Сметная прибыль				44%	4 502	
		Всего с НР и СП					28 954	
	
68.	04.1.02.05-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3		33.252	3 108.92	103 378	
		Объем: 0.326*102						
	
69.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.822	3 799.01	3 123	
		Объем: 517*0.00159						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.31236	246.339	77	
69. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	10.39008	167.270	1 738	
69. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.13152	874.68	115	
			(1)			268.82	35	
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.18084	1 037.49	188	
			(1)			229.99	42	
69. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.023016	47 018.66	1 082	
69. 6.	08.4.03.04	Арматура	т	1	0.822			
		Накладные расходы				89%	1 615	
		Сметная прибыль				44%	799	
		Всего с НР и СП					5 537	
	
70.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		326	97.36	31 739	
	
71.	ГЭСН 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		3.26	33 355.89	108 740	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	3.1948	245.443	784	
71. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	46.18	150.5468	212.890	32 050	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.39	1.2714	308.04	392	
			(1)			268.82	342	
71. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	26.243	116.06	3 046	
71. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	1.9234	1 037.49	1 996	
			(1)			229.99	442	
71. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	6	19.56	2.65	52	
71. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.04564	30 360.33	1 386	
71. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.18582	21 023.53	3 907	
71. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.94214	25 327.06	23 862	
71. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.3097	39 128.86	12 118	
71. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.75306	5 398.44	4 065	
71. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.63	38.33	62	
71. 13.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	378.16	68.24	25 806	
		Накладные расходы				105%	34 476	
		Сметная прибыль				51%	16 745	
		Всего с НР и СП					159 961	
	
72.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.2585	5 304.43	1 371	
		Объем: 517*0.05						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.274405	213.358	272	
72. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.245575	1 543.79	379	
			(1)			268.82	66	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.02883	964.28	992	
			(1)			200.12	206	
		Накладные расходы				121%	329	
		Сметная прибыль				65%	177	
		Всего с НР и СП					1 877	
	
73.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		26.367	2 154.36	56 804	
		Объем: (0.2585)*102.0						
	
74.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		51.7	2 297.87	118 800	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.653	220.033	1 024	
74. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	610.06	184.510	112 562	
74. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.551	964.28	1 496	
			(1)			200.12	310	
74. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	29.469	13.20	389	
74. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.551	760.62	1 180	
			(1)			229.99	357	
74. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.551	1 037.49	1 609	
			(1)			229.99	357	
74. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.34	20.52	212	
74. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.585	523.12	1 352	
		Накладные расходы				121%	137 439	
		Сметная прибыль				65%	73 831	
		Всего с НР и СП					330 070	
	
75.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		175.746	420.00	73 813	
		Объем: 172.3*1.02						
	
76.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		175.746	500.00	87 873	
		Объем: 172.3*1.02						
	
77.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		175.746	580.00	101 933	
		Объем: 172.3*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7.2.)	
78.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.326	22 274.28	7 261	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.83622	265.450	1 815	
78. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.68546	161.570	1 565	
78. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.39446	935.23	369	
			(1)			268.82	106	
78. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.41728	1 543.79	644	
			(1)			268.82	112	
78. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.68216	691.29	1 163	
			(1)			268.82	452	
78. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.8036	791.87	2 220	
			(1)			268.82	754	
78. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9454	721.34	682	
			(1)			268.82	254	
78. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.59332	760.62	451	
			(1)			229.99	136	
78. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.15	20.52	167	
		Накладные расходы				121%	4 090	
		Сметная прибыль				65%	2 197	
		Всего с НР и СП					13 548	
	
79.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.326	1 725.17	-562	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.7498	268.820	-202	
79. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.163	691.29	-113	
			(1)			268.82	-44	
79. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.3749	791.87	-297	
			(1)			268.82	-101	
79. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.2119	721.34	-153	
			(1)			268.82	-57	
		Накладные расходы				121%	-244	
		Сметная прибыль				65%	-131	
		Всего с НР и СП					-938	
	
80.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		40.75	2 066.43	84 207	
		Объем: 326*0.1*1.25						
	
81.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.163	5 304.43	865	
		Объем: 326*0.05						
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.80359	213.358	171	
81. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.15485	1 543.79	239	
			(1)			268.82	42	
81. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.64874	964.28	626	
			(1)			200.12	130	
		Накладные расходы				121%	207	
		Сметная прибыль				65%	111	
		Всего с НР и СП					1 183	
	
82.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		16.626	2 154.36	35 818	
		Объем: (0.163)*102.0						
	
83.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		32.6	2 297.87	74 911	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.934	220.033	646	
83. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	384.68	184.510	70 977	
83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.978	964.28	943	
			(1)			200.12	196	
83. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.582	13.20	245	
83. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.978	760.62	744	
			(1)			229.99	225	
83. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.978	1 037.49	1 015	
			(1)			229.99	225	
83. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.52	20.52	134	
83. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.63	523.12	853	
		Накладные расходы				121%	86 664	
		Сметная прибыль				65%	46 555	
		Всего с НР и СП					208 130	
	
84.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		110.772	420.00	46 524	
		Объем: 108.6*1.02						
	
85.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		110.772	500.00	55 386	
		Объем: 108.6*1.02						
	
86.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		110.772	580.00	64 248	
		Объем: 108.6*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
87.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00356	51 564.61	184	
		Объем: (79*0.3*0.15)						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1552872	268.820	42	
87. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0536848	147.310	8	
87. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0368104	935.23	34	
			(1)			268.82	10	
87. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1184768	1 188.38	141	
			(1)			268.82	32	
87. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001424	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	41	
		Сметная прибыль				34%	17	
		Всего с НР и СП					242	
	
88.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		5.696	151.56	863	
		Объем: 3.56*1.6						
	
89.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.024	18 517.68	444	
		Объем: (79*0.3*0.1)						
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.33312	254.662	85	
89. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.37728	151.380	57	
89. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04248	1 543.79	66	
			(1)			268.82	11	
89. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.10296	964.28	99	
			(1)			200.12	21	
89. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.16992	1 215.15	206	
			(1)			286.75	49	
89. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01776	760.62	14	
			(1)			229.99	4	
89. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.12	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	172	
		Сметная прибыль				65%	92	
		Всего с НР и СП					708	
	
90.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.64	523.12	1 381	
		Объем: 2.4*1.10						
	
91.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.79	32 868.00	25 966	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5688	266.663	152	
91. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	60.1032	159.670	9 597	
91. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5372	874.68	470	
			(1)			268.82	144	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0316	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
91. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00079	57 689.15	46	
91. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.661	3 276.39	15 271	
91. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0474	2 983.71	141	
91. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1343	3 038.87	408	
91. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	79			
		Накладные расходы				121%	11 796	
		Сметная прибыль				65%	6 337	
		Всего с НР и СП					44 099	
	
92.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		79	341.55	26 982	
	
93.	ГЭСНр 68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2		1.4	24 104.45	33 746	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.78	16.492	218.072	3 596	
93. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	112.1	156.94	156.950	24 632	
93. 3.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	6.91	9.674	541.83	5 242	
			(1)			229.99	2 225	
93. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.6	2.24	116.06	260	
93. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.238	1 037.49	247	
			(1)			229.99	55	
93. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.7	6.58	493.44	3 247	
			(1)			200.12	1 317	
93. 7.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.4	13.16	9.05	119	
93. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	14.3	20.02			
		Накладные расходы				88%	24 841	
		Сметная прибыль				48%	13 549	
		Всего с НР и СП					72 136	
	
94.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.168	23 218.80	3 901	
		Объем: (1.4)*(0.12)						
	
95.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т		26.6	3 942.49	104 870	
		Объем: (1.4)*(19.0)						
	
96.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную песком, группа грунтов: 1	100 м3		0.05	12 520.10	626	
96. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	4.425	141.470	626	
		Накладные расходы				68%	426	
		Сметная прибыль				31%	194	
		Всего с НР и СП					1 246	
	
97.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.5	523.12	2 877	
		Объем: 5*1.1						
	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
98.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0131	51 564.61	675	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(9*0.65*0.95)						
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.571422	268.820	154	
98. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.197548	147.310	29	
98. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.135454	935.23	127	
			(1)			268.82	36	
98. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.435968	1 188.38	518	
			(1)			268.82	117	
98. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000524	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	148	
		Сметная прибыль				34%	62	
		Всего с НР и СП					885	
	
99.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		20.96	151.56	3 177	
		Объем: 13.1*1.6						
	
100.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.045	1 910.64	86	
		Объем: 9*0.1*0.5						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.01575	200.120	3	
100. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.459	154.230	71	
100. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.01575	964.28	15	
			(1)			200.12	3	
		Накладные расходы				111%	82	
		Сметная прибыль				61%	45	
		Всего с НР и СП					213	
	
101.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.495	523.12	259	
		Объем: (0.045)*11.0						
	
102.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.09	7 738.81	696	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.378	229.990	87	
102. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.4408	173.510	424	
102. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.3645	685.69	250	
			(1)			229.99	84	
102. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0135	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
102. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.441	20.52	9	
		Накладные расходы				111%	567	
		Сметная прибыль				61%	312	
		Всего с НР и СП					1 575	
	
103.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		9.09	632.52	5 750	
		Объем: 9*1.01						
	
104.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
104. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
104. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
104. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
104. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
104. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
105.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
106.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.06	119 138.56	7 148	
		Объем: 0.6*1						
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	1.6452	267.659	440	
106. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	163.200	1 676	
106. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	874.68	1 396	
			(1)			268.82	429	
106. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	116.06	3	
106. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
106. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	17 952.03	54	
106. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	35 833.51	19	
106. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	20.52		
106. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0012	138 785.25	167	
106. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	57 689.15	1	
106. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	200.42	467	
106. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	11 636.25		
106. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	6 628.70	3	
106. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	2 874.87	243	
106. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.054	3 276.39	177	
106. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.024	2 983.71	72	
106. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	17 002.88	2 816	
106. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	5 714.19	5	
		Накладные расходы				111%	2 349	
		Сметная прибыль				61%	1 291	
		Всего с НР и СП					10 788	
	
107.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1656	17 002.88	-2 816	
		Объем: (0.06)*(-2.76)						
	
108.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
109.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
110.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
111.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 068.35	2 068	
	
112.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	5 333.27	5 333	
	
113.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0725	12 520.10	908	
		Объем: 10.3-(2.26*1+9*0.038)-(9*0.1*0.5)						
113. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	6.41625	141.470	908	
		Накладные расходы				68%	617	
		Сметная прибыль				31%	281	
		Всего с НР и СП					1 807	
	
114.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.975	523.12	4 172	
		Объем: 7.25*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 715 765	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 654 639	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 049 098	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 8-10, 93; %=94 - по стр. 4, 11, 12, 18, 33; %=104 - по стр. 5, 16, 17, 32; %=89 - по стр. 15, 19, 21, 31, 34, 36, 60, 62, 67, 69; %=67 - по стр. 22, 37; %=102 - по стр. 27; %=77 - по стр. 29, 30; %=121 - по стр. 44, 45, 47, 49, 52, 55, 57, 64, 65, 72, 74, 78, 79, 81, 83, 89, 91; %=105 - по стр. 71; %=81 - по стр. 87, 98; %=68 - по стр. 96, 113; %=111 - по стр. 100, 102, 104, 106)					442 438	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 8-12, 18, 29, 30, 33, 93; %=54 - по стр. 5, 16, 17, 32; %=44 - по стр. 15, 27, 31, 60, 62, 67, 69; %=37 - по стр. 19, 21, 34, 36; %=40 - по стр. 22, 37; %=65 - по стр. 44, 45, 47, 49, 52, 55, 57, 64, 65, 72, 74, 78, 79, 81, 83, 89, 91; %=51 - по стр. 71; %=34 - по стр. 87, 98; %=31 - по стр. 96, 113; %=61 - по стр. 100, 102, 104, 106)					233 490	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 330 567	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 993	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 993	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					55 133	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					55 133	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 391 693	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	67 834	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					3 459 527	
	НДС 18%				18	622 715	
	ВСЕГО С НДС					4 082 242	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					442 438	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					233 490	
	
	Раздел 2.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 85-87	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
115.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.058	31 377.16	1 820	
		Объем: 83*0.07						
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.9773	268.820	263	
115. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	4.50776	152.740	689	
115. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.26158	935.23	245	
			(1)			268.82	70	
115. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.71572	1 233.16	883	
			(1)			268.82	192	
115. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.11484	35.92	4	
		Накладные расходы				88%	838	
		Сметная прибыль				48%	457	
		Всего с НР и СП					3 115	
	
116.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.026	31 377.16	816	
		Объем: 66*0.04						
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.4381	268.820	118	
116. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	2.02072	152.740	309	
116. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.11726	935.23	110	
			(1)			268.82	32	
116. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.32084	1 233.16	396	
			(1)			268.82	86	
116. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.05148	35.92	2	
		Накладные расходы				88%	376	
		Сметная прибыль				48%	205	
		Всего с НР и СП					1 397	
	
117.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.98	16 033.58	15 713	
		Объем: 28+70						
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	9.212	200.120	1 844	
117. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	66.8948	163.200	10 917	
117. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	9.212	493.44	4 546	
			(1)			200.12	1 844	
117. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	27.636	9.05	250	
		Накладные расходы				88%	11 230	
		Сметная прибыль				48%	6 125	
		Всего с НР и СП					33 068	
	
118.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		20.356	39.92	813	
		Объем: (5.8+2.6)*1.8+(28*0.3*0.15*2.2)+(70*0.2*0.08*2.2)						
	
119.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		20.356	262.99	5 353	
		Объем: (5.8+2.6)*1.8+(28*0.3*0.15*2.2)+(70*0.2*0.08*2.2)						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=22м2	
120.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00594	51 564.61	306	
		Объем: 22*0.27						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2591028	268.820	70	
120. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0895752	147.310	13	
120. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0614196	935.23	57	
			(1)			268.82	17	
120. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1976832	1 188.38	235	
			(1)			268.82	53	
120. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002376	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	67	
		Сметная прибыль				34%	28	
		Всего с НР и СП					401	
	
121.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.504	151.56	1 440	
		Объем: 5.94*1.6						
	
122.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.029	18 517.68	537	
		Объем: 22*0.13						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.40252	254.662	103	
122. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.45588	151.380	69	
122. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05133	1 543.79	79	
			(1)			268.82	14	
122. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.12441	964.28	120	
			(1)			200.12	25	
122. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.20532	1 215.15	249	
			(1)			286.75	59	
122. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02146	760.62	16	
			(1)			229.99	5	
122. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.145	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	208	
		Сметная прибыль				65%	112	
		Всего с НР и СП					857	
	
123.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.19	523.12	1 669	
		Объем: 2.9*1.10						
	
124.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.022	22 274.28	490	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.46134	265.450	122	
124. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.65362	161.570	106	
124. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.02662	935.23	25	
			(1)			268.82	7	
124. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.02816	1 543.79	43	
			(1)			268.82	8	
124. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.11352	691.29	78	
			(1)			268.82	31	
124. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.1892	791.87	150	
			(1)			268.82	51	
124. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0638	721.34	46	
			(1)			268.82	17	
124. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.04004	760.62	30	
			(1)			229.99	9	
124. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.55	20.52	11	
		Накладные расходы				121%	276	
		Сметная прибыль				65%	148	
		Всего с НР и СП					914	
	
125.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.022	1 725.17	-38	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0506	268.820	-14	
125. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.011	691.29	-8	
			(1)			268.82	-3	
125. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0253	791.87	-20	
			(1)			268.82	-7	
125. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0143	721.34	-10	
			(1)			268.82	-4	
		Накладные расходы				121%	-17	
		Сметная прибыль				65%	-9	
		Всего с НР и СП					-64	
	
126.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		2.75	2 066.43	5 683	
		Объем: 22*0.1*1.25						
	
127.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0088	5 304.43	47	
		Объем: 22*0.04						
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.043384	213.358	9	
127. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.00836	1 543.79	13	
			(1)			268.82	2	
127. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.035024	964.28	34	
			(1)			200.12	7	
		Накладные расходы				121%	11	
		Сметная прибыль				65%	6	
		Всего с НР и СП					64	
	
128.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.898	2 154.36	1 935	
		Объем: (0.0088)*102.0						
	
129.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.2	2 297.87	5 055	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.198	220.033	44	
129. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	25.96	184.510	4 790	
129. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.066	964.28	64	
			(1)			200.12	13	
129. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.254	13.20	17	
129. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.066	760.62	50	
			(1)			229.99	15	
129. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.066	1 037.49	68	
			(1)			229.99	15	
129. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.44	20.52	9	
129. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.11	523.12	58	
		Накладные расходы				121%	5 849	
		Сметная прибыль				65%	3 142	
		Всего с НР и СП					14 046	
	
130.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		22.44	450.00	10 098	
		Объем: 22*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=211м2	
131.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0528	51 564.61	2 723	
		Объем: 211*0.25						
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.303136	268.820	619	
131. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.796224	147.310	117	
131. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.545952	935.23	511	
			(1)			268.82	147	
131. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.757184	1 188.38	2 088	
			(1)			268.82	472	
131. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002112	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	596	
		Сметная прибыль				34%	250	
		Всего с НР и СП					3 569	
	
132.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		84.48	151.56	12 804	
		Объем: 52.8*1.6						
	
133.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.422	18 517.68	7 814	
		Объем: 211*0.2						
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.85736	254.662	1 492	
133. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.63384	151.380	1 004	
133. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.74694	1 543.79	1 153	
			(1)			268.82	201	
133. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.81038	964.28	1 746	
			(1)			200.12	362	
133. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.98776	1 215.15	3 631	
			(1)			286.75	857	
133. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31228	760.62	238	
			(1)			229.99	72	
133. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.11	20.52	43	
		Накладные расходы				121%	3 020	
		Сметная прибыль				65%	1 622	
		Всего с НР и СП					12 457	
	
134.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		46.42	523.12	24 283	
		Объем: 42.2*1.10						
	
135.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1055	5 304.43	560	
		Объем: 211*0.05						
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.520115	213.358	111	
135. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.100225	1 543.79	155	
			(1)			268.82	27	
135. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.41989	964.28	405	
			(1)			200.12	84	
		Накладные расходы				121%	134	
		Сметная прибыль				65%	72	
		Всего с НР и СП					766	
	
136.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.761	2 154.36	23 183	
		Объем: (0.1055)*102.0						
	
137.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.1	2 297.87	48 485	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.899	220.033	418	
137. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	248.98	184.510	45 939	
137. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.633	964.28	610	
			(1)			200.12	127	
137. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.027	13.20	159	
137. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.633	760.62	481	
			(1)			229.99	146	
137. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.633	1 037.49	657	
			(1)			229.99	146	
137. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.22	20.52	87	
137. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.055	523.12	552	
		Накладные расходы				121%	56 092	
		Сметная прибыль				65%	30 132	
		Всего с НР и СП					134 709	
	
138.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		215.22	450.00	96 849	
		Объем: 211*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
139.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0121	51 564.61	624	
		Объем: (151*0.28*0.2+81*0.3*0.15)						
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.527802	268.820	142	
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.182468	147.310	27	
139. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.125114	935.23	117	
			(1)			268.82	34	
139. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.402688	1 188.38	479	
			(1)			268.82	108	
139. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000484	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	137	
		Сметная прибыль				34%	57	
		Всего с НР и СП					818	
	
140.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		19.36	151.56	2 934	
		Объем: 12.1*1.6						
	
141.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.067	18 517.68	1 241	
		Объем: (151*0.28*0.1+81*0.3*0.1)						
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.92996	254.662	237	
141. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.05324	151.380	159	
141. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11859	1 543.79	183	
			(1)			268.82	32	
141. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.28743	964.28	277	
			(1)			200.12	58	
141. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.47436	1 215.15	576	
			(1)			286.75	136	
141. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04958	760.62	38	
			(1)			229.99	11	
141. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.335	20.52	7	
		Накладные расходы				121%	479	
		Сметная прибыль				65%	257	
		Всего с НР и СП					1 978	
	
142.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.37	523.12	3 855	
		Объем: 6.7*1.10						
	
143.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.51	13 358.27	20 171	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0872	266.663	290	
143. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	114.8808	159.670	18 343	
143. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.0268	874.68	898	
			(1)			268.82	276	
143. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0604	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
143. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00151	57 689.15	87	
143. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2567	3 038.87	780	
		Накладные расходы				121%	22 546	
		Сметная прибыль				65%	12 111	
		Всего с НР и СП					54 828	
	
144.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0299	2 983.71	89	
		Объем: (1.51)*(0.06*0.33)						
	
145.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.662	3 276.39	25 104	
		Объем: (1.51)*(5.9*0.86)						
	
146.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		151	178.10	26 893	
		Объем: (1.51)*100.0						
	
147.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.81	32 868.00	26 623	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5832	266.663	156	
147. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	61.6248	159.670	9 840	
147. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5508	874.68	482	
			(1)			268.82	148	
147. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0324	1 037.49	34	
			(1)			229.99	7	
147. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00081	57 689.15	47	
147. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.779	3 276.39	15 658	
147. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0486	2 983.71	145	
147. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1377	3 038.87	418	
147. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	81			
		Накладные расходы				121%	12 095	
		Сметная прибыль				65%	6 497	
		Всего с НР и СП					45 216	
	
148.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		81	341.55	27 666	
	
149.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		5	336.78	1 684	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.25	229.990	57	
149. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	154.230	1 342	
149. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	1 037.49	259	
			(1)			229.99	57	
149. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.04	2 067.77	83	
		Накладные расходы				88%	1 231	
		Сметная прибыль				48%	672	
		Всего с НР и СП					3 587	
	
150.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		10	692.00	6 920	
		Объем: (5.0)*2						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
151.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.167	22 274.28	3 720	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.50199	265.450	930	
151. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.96157	161.570	802	
151. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.20207	935.23	189	
			(1)			268.82	54	
151. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.21376	1 543.79	330	
			(1)			268.82	57	
151. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.86172	691.29	596	
			(1)			268.82	232	
151. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.4362	791.87	1 137	
			(1)			268.82	386	
151. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4843	721.34	349	
			(1)			268.82	130	
151. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.30394	760.62	231	
			(1)			229.99	70	
151. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.175	20.52	86	
		Накладные расходы				121%	2 096	
		Сметная прибыль				65%	1 126	
		Всего с НР и СП					6 942	
	
152.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.167	1 725.17	-288	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3841	268.820	-103	
152. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0835	691.29	-58	
			(1)			268.82	-22	
152. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.19205	791.87	-152	
			(1)			268.82	-52	
152. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.10855	721.34	-78	
			(1)			268.82	-29	
		Накладные расходы				121%	-125	
		Сметная прибыль				65%	-67	
		Всего с НР и СП					-480	
	
153.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		20.875	2 270.97	47 406	
		Объем: 167*0.1*1.25						
	
154.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.1336	391.54	52	
		Объем: 167*0.8/1000						
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.088176	215.055	19	
154. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.044088	1 186.49	52	
			(2)			430.11	19	
		Накладные расходы				121%	23	
		Сметная прибыль				65%	12	
		Всего с НР и СП					87	
	
155.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1376	18 523.79	2 549	
		Объем: (0.1336)*1.03						
	
156.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.167	25 004.26	4 176	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	3.20306	273.593	876	
156. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.3961	181.930	1 164	
156. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.00835	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
156. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.53273	1 322.78	705	
			(1)			286.75	153	
156. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2338	18.66	4	
156. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.66132	541.83	358	
			(1)			229.99	152	
156. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.92217	806.62	1 550	
			(1)			286.75	551	
156. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.06513	760.62	50	
			(1)			229.99	15	
156. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.01336	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
156. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00046426	54 972.66	26	
156. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0334	20.52	1	
156. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00035738	50 201.92	18	
156. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.04843	5 768.85	279	
		Накладные расходы				121%	2 468	
		Сметная прибыль				65%	1 326	
		Всего с НР и СП					7 970	
	
157.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		15.648	3 277.14	51 281	
		Объем: (0.167)*93.7						
	
158.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0018	23 218.80	42	
		Объем: (0.167)*0.0108						
	
159.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.167	32.75	5	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
159. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.03006	181.930	5	
		Накладные расходы				121%	6	
		Сметная прибыль				65%	3	
		Всего с НР и СП					14	
	
160.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		3.9078	3 277.14	12 806	
		Объем: (0.167)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
161.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0004	23 218.80	9	
		Объем: (0.167)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
162.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0501	391.54	20	
		Объем: 167*0.3/1000						
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.033066	215.055	7	
162. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.016533	1 186.49	20	
			(2)			430.11	7	
		Накладные расходы				121%	8	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					33	
	
163.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0516	18 523.79	956	
		Объем: (0.0501)*1.03						
	
164.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.167	24 188.62	4 039	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	3.19304	273.690	874	
164. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.3961	181.930	1 164	
164. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00501	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
164. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.53273	1 322.78	705	
			(1)			286.75	153	
164. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2338	18.66	4	
164. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.66132	541.83	358	
			(1)			229.99	152	
164. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.92217	806.62	1 550	
			(1)			286.75	551	
164. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.06513	760.62	50	
			(1)			229.99	15	
164. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00668	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
164. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0334	20.52	1	
164. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0010354	50 201.92	52	
164. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.02505	5 768.85	145	
		Накладные расходы				121%	2 466	
		Сметная прибыль				65%	1 325	
		Всего с НР и СП					7 830	
	
165.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		16.1322	3 942.49	63 601	
		Объем: (0.167)*96.6						
	
166.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0018	23 218.80	42	
		Объем: (0.167)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=102 м2	
167.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0459	51 564.61	2 367	
		Объем: 102*0.45						
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.002158	268.820	538	
167. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.692172	147.310	102	
167. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.474606	935.23	444	
			(1)			268.82	128	
167. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.527552	1 188.38	1 815	
			(1)			268.82	411	
167. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001836	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	518	
		Сметная прибыль				34%	218	
		Всего с НР и СП					3 103	
	
168.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		73.44	151.56	11 131	
		Объем: 45.9*1.6						
	
169.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.204	18 517.68	3 778	
		Объем: 102*0.2						
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.83152	254.662	721	
169. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.20688	151.380	485	
169. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.36108	1 543.79	557	
			(1)			268.82	97	
169. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.87516	964.28	844	
			(1)			200.12	175	
169. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.44432	1 215.15	1 755	
			(1)			286.75	414	
169. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.15096	760.62	115	
			(1)			229.99	35	
169. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.02	20.52	21	
		Накладные расходы				121%	1 459	
		Сметная прибыль				65%	784	
		Всего с НР и СП					6 021	
	
170.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.44	523.12	11 739	
		Объем: 20.4*1.10						
	
171.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.102	22 274.28	2 272	
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.13894	265.450	568	
171. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.03042	161.570	490	
171. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.12342	935.23	115	
			(1)			268.82	33	
171. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.13056	1 543.79	202	
			(1)			268.82	35	
171. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.52632	691.29	364	
			(1)			268.82	141	
171. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.8772	791.87	695	
			(1)			268.82	236	
171. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2958	721.34	213	
			(1)			268.82	80	
171. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.18564	760.62	141	
			(1)			229.99	43	
171. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.55	20.52	52	
		Накладные расходы				121%	1 280	
		Сметная прибыль				65%	688	
		Всего с НР и СП					4 240	
	
172.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.102	1 725.17	176	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2346	268.820	63	
172. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.051	691.29	35	
			(1)			268.82	14	
172. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1173	791.87	93	
			(1)			268.82	32	
172. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0663	721.34	48	
			(1)			268.82	18	
		Накладные расходы				121%	76	
		Сметная прибыль				65%	41	
		Всего с НР и СП					293	
	
173.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		25.5	2 270.97	57 910	
		Объем: 102*0.2*1.25						
	
174.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.051	5 304.43	271	
		Объем: 102*0.05						
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.25143	213.358	54	
174. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04845	1 543.79	75	
			(1)			268.82	13	
174. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.20298	964.28	196	
			(1)			200.12	41	
		Накладные расходы				121%	65	
		Сметная прибыль				65%	35	
		Всего с НР и СП					371	
	
175.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.202	2 154.36	11 207	
		Объем: (0.051)*102.0						
	
176.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.2	2 297.87	23 438	
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.918	220.033	202	
176. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	120.36	184.510	22 208	
176. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.306	964.28	295	
			(1)			200.12	61	
176. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.814	13.20	77	
176. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.306	760.62	233	
			(1)			229.99	70	
176. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.306	1 037.49	317	
			(1)			229.99	70	
176. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.04	20.52	42	
176. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.51	523.12	267	
		Накладные расходы				121%	27 116	
		Сметная прибыль				65%	14 567	
		Всего с НР и СП					65 121	
	
177.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		104.04	480.00	49 939	
		Объем: 102*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=161 м2	
178.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0725	51 564.61	3 738	
		Объем: 161*0.45						
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.16245	268.820	850	
178. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.0933	147.310	161	
178. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.74965	935.23	701	
			(1)			268.82	202	
178. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.4128	1 188.38	2 867	
			(1)			268.82	649	
178. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0029	3 090.35	9	
		Накладные расходы				81%	819	
		Сметная прибыль				34%	344	
		Всего с НР и СП					4 901	
	
179.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		116	151.56	17 581	
		Объем: 72.5*1.6						
	
180.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.322	18 517.68	5 963	
		Объем: 161*0.2						
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.46936	254.662	1 138	
180. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.06184	151.380	766	
180. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.56994	1 543.79	880	
			(1)			268.82	153	
180. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.38138	964.28	1 332	
			(1)			200.12	276	
180. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.27976	1 215.15	2 770	
			(1)			286.75	654	
180. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23828	760.62	181	
			(1)			229.99	55	
180. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.61	20.52	33	
		Накладные расходы				121%	2 304	
		Сметная прибыль				65%	1 238	
		Всего с НР и СП					9 504	
	
181.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		35.42	523.12	18 529	
		Объем: 32.2*1.10						
	
182.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.161	22 274.28	3 586	
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.37617	265.450	896	
182. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.78331	161.570	773	
182. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.19481	935.23	182	
			(1)			268.82	52	
182. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.20608	1 543.79	318	
			(1)			268.82	55	
182. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.83076	691.29	574	
			(1)			268.82	223	
182. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.3846	791.87	1 096	
			(1)			268.82	372	
182. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4669	721.34	337	
			(1)			268.82	126	
182. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.29302	760.62	223	
			(1)			229.99	67	
182. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.025	20.52	83	
		Накладные расходы				121%	2 019	
		Сметная прибыль				65%	1 085	
		Всего с НР и СП					6 690	
	
183.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.161	1 725.17	278	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3703	268.820	100	
183. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0805	691.29	56	
			(1)			268.82	22	
183. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.18515	791.87	147	
			(1)			268.82	50	
183. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.10465	721.34	75	
			(1)			268.82	28	
		Накладные расходы				121%	121	
		Сметная прибыль				65%	65	
		Всего с НР и СП					464	
	
184.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		40.25	2 270.97	91 407	
		Объем: 161*0.2*1.25						
	
185.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0805	5 304.43	427	
		Объем: 161*0.05						
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.396865	213.358	85	
185. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.076475	1 543.79	118	
			(1)			268.82	21	
185. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.32039	964.28	309	
			(1)			200.12	64	
		Накладные расходы				121%	103	
		Сметная прибыль				65%	55	
		Всего с НР и СП					585	
	
186.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		8.211	2 154.36	17 689	
		Объем: (0.0805)*102.0						
	
187.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		16.1	2 297.87	36 996	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.449	220.033	319	
187. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	189.98	184.510	35 053	
187. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.483	964.28	466	
			(1)			200.12	97	
187. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.177	13.20	121	
187. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.483	760.62	367	
			(1)			229.99	111	
187. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.483	1 037.49	501	
			(1)			229.99	111	
187. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.22	20.52	66	
187. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.805	523.12	421	
		Накладные расходы				121%	42 800	
		Сметная прибыль				65%	22 992	
		Всего с НР и СП					102 788	
	
188.	С6 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		164.22	630.00	103 459	
		Объем: 161*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
189.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00387	51 564.61	200	
		Объем: (86*0.3*0.15)						
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1688094	268.820	45	
189. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0583596	147.310	9	
189. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0400158	935.23	37	
			(1)			268.82	11	
189. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1287936	1 188.38	153	
			(1)			268.82	35	
189. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001548	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	44	
		Сметная прибыль				34%	18	
		Всего с НР и СП					262	
	
190.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		6.192	151.56	938	
		Объем: 3.87*1.6						
	
191.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.026	18 517.68	481	
		Объем: (86*0.3*0.1)						
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.36088	254.662	92	
191. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.40872	151.380	62	
191. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04602	1 543.79	71	
			(1)			268.82	12	
191. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.11154	964.28	108	
			(1)			200.12	22	
191. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.18408	1 215.15	224	
			(1)			286.75	53	
191. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01924	760.62	15	
			(1)			229.99	4	
191. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.13	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	186	
		Сметная прибыль				65%	100	
		Всего с НР и СП					767	
	
192.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.86	523.12	1 496	
		Объем: 2.6*1.10						
	
193.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.86	32 868.00	28 266	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6192	266.663	165	
193. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	65.4288	159.670	10 447	
193. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5848	874.68	512	
			(1)			268.82	157	
193. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0344	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
193. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00086	57 689.15	50	
193. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.074	3 276.39	16 624	
193. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0516	2 983.71	154	
193. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1462	3 038.87	444	
193. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	86			
		Накладные расходы				121%	12 841	
		Сметная прибыль				65%	6 898	
		Всего с НР и СП					48 004	
	
194.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		86	341.55	29 373	
	
195.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 482.75	9 438	
195. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	150.030	4 201	
195. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	498.77	5 237	
		Накладные расходы				98%	4 117	
		Сметная прибыль				61%	2 563	
		Всего с НР и СП					16 118	
	
	ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
196.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.001	51 564.61	52	
		Объем: (16*0.28*0.2)						
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.04362	268.820	12	
196. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.01508	147.310	2	
196. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.01034	935.23	10	
			(1)			268.82	3	
196. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.03328	1 188.38	40	
			(1)			268.82	9	
196. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00004	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	11	
		Сметная прибыль				34%	5	
		Всего с НР и СП					68	
	
197.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.6	151.56	242	
		Объем: 1*1.6						
	
198.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.004	18 517.68	74	
		Объем: (16*0.28*0.1)						
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.05552	254.662	14	
198. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.06288	151.380	10	
198. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00708	1 543.79	11	
			(1)			268.82	2	
198. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.01716	964.28	17	
			(1)			200.12	3	
198. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.02832	1 215.15	34	
			(1)			286.75	8	
198. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00296	760.62	2	
			(1)			229.99	1	
198. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.02	20.52		
		Накладные расходы				121%	29	
		Сметная прибыль				65%	16	
		Всего с НР и СП					119	
	
199.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.44	523.12	230	
		Объем: 0.4*1.10						
	
200.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.16	13 358.27	2 137	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1152	266.663	31	
200. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.1728	159.670	1 944	
200. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1088	874.68	95	
			(1)			268.82	29	
200. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
200. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00016	57 689.15	9	
200. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0272	3 038.87	83	
		Накладные расходы				121%	2 390	
		Сметная прибыль				65%	1 284	
		Всего с НР и СП					5 811	
	
201.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0032	2 983.71	10	
		Объем: (0.16)*(0.06*0.33)						
	
202.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.812	3 276.39	2 660	
		Объем: (0.16)*(5.9*0.86)						
	
203.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		16	178.10	2 850	
		Объем: (0.16)*100.0						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=55м2	
204.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0138	51 564.61	712	
		Объем: 55*0.25						
204. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.601956	268.820	162	
204. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.208104	147.310	31	
204. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.142692	935.23	133	
			(1)			268.82	38	
204. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.459264	1 188.38	546	
			(1)			268.82	123	
204. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000552	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	156	
		Сметная прибыль				34%	66	
		Всего с НР и СП					934	
	
205.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		22.08	151.56	3 346	
		Объем: 13.8*1.6						
	
206.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.11	18 517.68	2 037	
		Объем: 55*0.2						
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	254.662	389	
206. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	151.380	262	
206. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	1 543.79	301	
			(1)			268.82	52	
206. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	964.28	455	
			(1)			200.12	94	
206. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	1 215.15	946	
			(1)			286.75	223	
206. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	760.62	62	
			(1)			229.99	19	
206. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.55	20.52	11	
		Накладные расходы				121%	788	
		Сметная прибыль				65%	423	
		Всего с НР и СП					3 248	
	
207.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.1	523.12	6 330	
		Объем: 11*1.10						
	
208.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0275	5 304.43	146	
		Объем: 55*0.05						
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.135575	213.358	29	
208. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.026125	1 543.79	40	
			(1)			268.82	7	
208. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.10945	964.28	106	
			(1)			200.12	22	
		Накладные расходы				121%	35	
		Сметная прибыль				65%	19	
		Всего с НР и СП					200	
	
209.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.805	2 154.36	6 043	
		Объем: (0.0275)*102.0						
	
210.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.5	2 297.87	12 638	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.495	220.033	109	
210. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	64.9	184.510	11 975	
210. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.165	964.28	159	
			(1)			200.12	33	
210. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.135	13.20	41	
210. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.165	760.62	126	
			(1)			229.99	38	
210. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.165	1 037.49	171	
			(1)			229.99	38	
210. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.1	20.52	23	
210. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.275	523.12	144	
		Накладные расходы				121%	14 622	
		Сметная прибыль				65%	7 855	
		Всего с НР и СП					35 114	
	
211.	С7 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		56.1	450.00	25 245	
		Объем: 55*1.02						
	
212.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0056	41 246.80	231	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*9						
212. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.568	147.310	231	
		Накладные расходы				68%	157	
		Сметная прибыль				31%	72	
		Всего с НР и СП					460	
	
213.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0056	7 577.13	42	
213. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.299936	141.470	42	
		Накладные расходы				68%	29	
		Сметная прибыль				31%	13	
		Всего с НР и СП					84	
	
214.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.9	151.56	136	
		Объем: 0.56*1.6						
	
215.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.009	144 322.73	1 299	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*9						
215. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.1773	265.750	47	
215. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	5.38434	161.570	870	
215. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.15849	1 126.02	178	
			(1)			268.82	43	
215. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00666	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
215. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00243	964.28	2	
			(1)			200.12		
215. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.26244	11.58	3	
215. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.00972	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
215. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.003816	20.52		
215. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00027	57 689.15	16	
215. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000738	11 636.25	9	
215. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0006858	45 326.49	31	
215. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0063	5 760.02	36	
215. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.5859	234.83	138	
		Накладные расходы				89%	816	
		Сметная прибыль				44%	403	
		Всего с НР и СП					2 519	
	
216.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.918	3 276.39	3 008	
		Объем: 0.9*1.02						
	
217.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  элементов спортивной площадки	т		0.313	12 241.76	3 832	
		Объем: (72+92+87+62)/1000						
217. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.82479	268.003	489	
217. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	10.13181	177.590	1 799	
217. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02191	1 687.36	37	
			(1)			306.16	7	
217. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.03756	874.68	33	
			(1)			268.82	10	
217. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.70585	798.04	1 361	
			(1)			268.82	459	
217. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.30048	7.34	2	
217. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05947	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
217. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.52584	3.21	2	
217. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	3.01106	112.76	340	
217. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.42881	51.41	22	
217. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.12833	46.96	6	
217. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.001252	62 811.43	79	
217. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000313	57 689.15		
217. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000313	204 657.21	6	
217. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000313	101 704.48	32	
217. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0058531	210.53	1	
217. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000939	45 326.49		
217. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00060722	39 941.89	24	
217. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00032239	9 003.93	3	
217. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00009703	72 855.64	7	
217. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001878	80 243.85	15	
		Накладные расходы				77%	1 762	
		Сметная прибыль				58%	1 327	
		Всего с НР и СП					6 921	
	
218.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0002	80 243.85	-16	
		Объем: (0.313)*(-0.0006)						
	
219.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.000003	57 689.15		
		Объем: (0.313)*(-0.00001)						
	
220.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0003	9 003.93	-3	
		Объем: (0.313)*(-0.00103)						
	
221.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0059	210.53	-1	
		Объем: (0.313)*(-0.0187)						
	
222.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0001	72 855.64	-7	
		Объем: (0.313)*(-0.00031)						
	
223.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.00003	204 657.21	-6	
		Объем: (0.313)*(-0.0001)						
	
224.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0003	101 704.48	-31	
		Объем: (0.313)*(-0.001)						
	
225.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0006	39 941.89	-24	
		Объем: (0.313)*(-0.00194)						
	
226.	С8 цена поставщ.	Тренажер 1780х760 Н=1770	шт		1	46 420.00	46 420	
	
227.	С9 цена поставщ.	Тренажер 1760х850 Н=1770	шт		1	65 200.00	65 200	
	
228.	С10 цена поставщ.	Тренажер 1110х960 Н=1970	шт		1	55 800.00	55 800	
	
229.	С11 цена поставщ.	Тренажер 960х840 Н=2000	шт		1	39 000.00	39 000	
	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
230.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0131	51 564.61	675	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(9*0.65*0.95)						
230. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.571422	268.820	154	
230. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.197548	147.310	29	
230. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.135454	935.23	127	
			(1)			268.82	36	
230. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.435968	1 188.38	518	
			(1)			268.82	117	
230. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000524	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	148	
		Сметная прибыль				34%	62	
		Всего с НР и СП					885	
	
231.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		20.96	151.56	3 177	
		Объем: 13.1*1.6						
	
232.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.045	1 910.64	86	
		Объем: 9*0.1*0.5						
232. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.01575	200.120	3	
232. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.459	154.230	71	
232. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.01575	964.28	15	
			(1)			200.12	3	
		Накладные расходы				111%	82	
		Сметная прибыль				61%	45	
		Всего с НР и СП					213	
	
233.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.495	523.12	259	
		Объем: (0.045)*11.0						
	
234.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.09	7 738.81	696	
234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.378	229.990	87	
234. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.4408	173.510	424	
234. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.3645	685.69	250	
			(1)			229.99	84	
234. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0135	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
234. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.441	20.52	9	
		Накладные расходы				111%	567	
		Сметная прибыль				61%	312	
		Всего с НР и СП					1 575	
	
235.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		9.09	632.52	5 750	
		Объем: 9*1.01						
	
236.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
236. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
236. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
236. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
236. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
236. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
237.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
238.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.06	119 138.56	7 148	
		Объем: 0.6*1						
238. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	1.6452	267.659	440	
238. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	163.200	1 676	
238. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	874.68	1 396	
			(1)			268.82	429	
238. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	116.06	3	
238. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
238. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	17 952.03	54	
238. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	35 833.51	19	
238. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	20.52		
238. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0012	138 785.25	167	
238. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	57 689.15	1	
238. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	200.42	467	
238. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	11 636.25		
238. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	6 628.70	3	
238. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	2 874.87	243	
238. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.054	3 276.39	177	
238. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.024	2 983.71	72	
238. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	17 002.88	2 816	
238. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	5 714.19	5	
		Накладные расходы				111%	2 349	
		Сметная прибыль				61%	1 291	
		Всего с НР и СП					10 788	
	
239.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1656	17 002.88	-2 816	
		Объем: (0.06)*(-2.76)						
	
240.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
241.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
242.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
243.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 068.35	2 068	
	
244.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	5 333.27	5 333	
	
245.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0725	12 520.10	908	
		Объем: 10.3-(2.26*1+9*0.038)-(9*0.1*0.5)						
245. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	6.41625	141.470	908	
		Накладные расходы				68%	617	
		Сметная прибыль				31%	281	
		Всего с НР и СП					1 807	
	
246.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.975	523.12	4 172	
		Объем: 7.25*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 463 254	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 399 615	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					791 907	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 115-117, 149; %=81 - по стр. 120, 131, 139, 167, 178, 189, 196, 204, 230; %=121 - по стр. 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 154, 156, 159, 162, 164, 169, 171, 172, 174, 176, 180, 182, 183, 185, 187, 191, 193, 198, 200, 206, 208, 210; %=98 - по стр. 195; %=68 - по стр. 212, 213, 245; %=89 - по стр. 215; %=111 - по стр. 232, 234, 236, 238)					244 015	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 115-117, 149; %=34 - по стр. 120, 131, 139, 167, 178, 189, 196, 204, 230; %=65 - по стр. 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 154, 156, 159, 162, 164, 169, 171, 172, 174, 176, 180, 182, 183, 185, 187, 191, 193, 198, 200, 206, 208, 210; %=61 - по стр. 195, 232, 234, 236, 238; %=31 - по стр. 212, 213, 245; %=44 - по стр. 215)					131 230	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 774 860	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 744	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 217)					1 762	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 217)					1 327	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 833	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 895	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 895	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 841 588	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	36 832	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 878 420	
	НДС 18%				18	338 116	
	ВСЕГО С НДС					2 216 536	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					245 777	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					132 557	
	
	Раздел 3.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 89	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
247.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.069	31 377.16	2 165	
		Объем: 98*0.07						
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.16265	268.820	313	
247. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	5.36268	152.740	819	
247. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.31119	935.23	291	
			(1)			268.82	84	
247. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.85146	1 233.16	1 050	
			(1)			268.82	229	
247. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.13662	35.92	5	
		Накладные расходы				88%	996	
		Сметная прибыль				48%	543	
		Всего с НР и СП					3 705	
	
248.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.015	31 377.16	471	
		Объем: 38*0.04						
248. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.25275	268.820	68	
248. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.1658	152.740	178	
248. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.06765	935.23	63	
			(1)			268.82	18	
248. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.1851	1 233.16	228	
			(1)			268.82	50	
248. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.0297	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	216	
		Сметная прибыль				48%	118	
		Всего с НР и СП					806	
	
249.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.84	16 033.58	13 468	
		Объем: 27+57						
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.896	200.120	1 580	
249. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	57.3384	163.200	9 358	
249. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.896	493.44	3 896	
			(1)			200.12	1 580	
249. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	23.688	9.05	214	
		Накладные расходы				88%	9 625	
		Сметная прибыль				48%	5 250	
		Всего с НР и СП					28 344	
	
250.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		19.7994	39.92	790	
		Объем: (6.9+1.5)*1.8+(27*0.3*0.15*2.2)+(57*0.2*0.08*2.2)						
	
251.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		19.7994	262.99	5 207	
		Объем: (6.9+1.5)*1.8+(27*0.3*0.15*2.2)+(57*0.2*0.08*2.2)						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=17м2	
252.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0046	51 564.61	237	
		Объем: 17*0.27						
252. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.200652	268.820	54	
252. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.069368	147.310	10	
252. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.047564	935.23	44	
			(1)			268.82	13	
252. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.153088	1 188.38	182	
			(1)			268.82	41	
252. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000184	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	52	
		Сметная прибыль				34%	22	
		Всего с НР и СП					311	
	
253.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		7.36	151.56	1 115	
		Объем: 4.6*1.6						
	
254.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.022	18 517.68	407	
		Объем: 17*0.13						
254. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.30536	254.662	78	
254. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.34584	151.380	52	
254. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03894	1 543.79	60	
			(1)			268.82	10	
254. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09438	964.28	91	
			(1)			200.12	19	
254. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.15576	1 215.15	189	
			(1)			286.75	45	
254. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01628	760.62	12	
			(1)			229.99	4	
254. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.11	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	157	
		Сметная прибыль				65%	85	
		Всего с НР и СП					649	
	
255.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.42	523.12	1 266	
		Объем: 2.2*1.10						
	
256.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.017	22 274.28	379	
256. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.35649	265.450	95	
256. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.50507	161.570	82	
256. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.02057	935.23	19	
			(1)			268.82	6	
256. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.02176	1 543.79	34	
			(1)			268.82	6	
256. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.08772	691.29	61	
			(1)			268.82	24	
256. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.1462	791.87	116	
			(1)			268.82	39	
256. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0493	721.34	36	
			(1)			268.82	13	
256. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.03094	760.62	24	
			(1)			229.99	7	
256. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.425	20.52	9	
		Накладные расходы				121%	214	
		Сметная прибыль				65%	115	
		Всего с НР и СП					708	
	
257.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.017	1 725.17	-29	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0391	268.820	-11	
257. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0085	691.29	-6	
			(1)			268.82	-2	
257. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.01955	791.87	-15	
			(1)			268.82	-5	
257. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.01105	721.34	-8	
			(1)			268.82	-3	
		Накладные расходы				121%	-13	
		Сметная прибыль				65%	-7	
		Всего с НР и СП					-49	
	
258.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		2.125	2 066.43	4 391	
		Объем: 17*0.1*1.25						
	
259.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0068	5 304.43	36	
		Объем: 17*0.04						
259. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.033524	213.358	7	
259. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.00646	1 543.79	10	
			(1)			268.82	2	
259. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.027064	964.28	26	
			(1)			200.12	5	
		Накладные расходы				121%	8	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					49	
	
260.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.694	2 154.36	1 495	
		Объем: (0.0068)*102.0						
	
261.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.7	2 297.87	3 906	
261. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.153	220.033	34	
261. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	20.06	184.510	3 701	
261. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.051	964.28	49	
			(1)			200.12	10	
261. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.969	13.20	13	
261. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.051	760.62	39	
			(1)			229.99	12	
261. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.051	1 037.49	53	
			(1)			229.99	12	
261. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.34	20.52	7	
261. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.085	523.12	44	
		Накладные расходы				121%	4 519	
		Сметная прибыль				65%	2 428	
		Всего с НР и СП					10 853	
	
262.	С12 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		17.34	450.00	7 803	
		Объем: 17*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=55м2	
263.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0138	51 564.61	712	
		Объем: 55*0.25						
263. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.601956	268.820	162	
263. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.208104	147.310	31	
263. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.142692	935.23	133	
			(1)			268.82	38	
263. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.459264	1 188.38	546	
			(1)			268.82	123	
263. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000552	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	156	
		Сметная прибыль				34%	66	
		Всего с НР и СП					934	
	
264.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		22.08	151.56	3 346	
		Объем: 13.8*1.6						
	
265.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.11	18 517.68	2 037	
		Объем: 55*0.2						
265. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	254.662	389	
265. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	151.380	262	
265. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	1 543.79	301	
			(1)			268.82	52	
265. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	964.28	455	
			(1)			200.12	94	
265. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	1 215.15	946	
			(1)			286.75	223	
265. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	760.62	62	
			(1)			229.99	19	
265. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.55	20.52	11	
		Накладные расходы				121%	788	
		Сметная прибыль				65%	423	
		Всего с НР и СП					3 248	
	
266.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.1	523.12	6 330	
		Объем: 11*1.10						
	
267.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0275	5 304.43	146	
		Объем: 55*0.05						
267. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.135575	213.358	29	
267. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.026125	1 543.79	40	
			(1)			268.82	7	
267. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.10945	964.28	106	
			(1)			200.12	22	
		Накладные расходы				121%	35	
		Сметная прибыль				65%	19	
		Всего с НР и СП					200	
	
268.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.805	2 154.36	6 043	
		Объем: (0.0275)*102.0						
	
269.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.5	2 297.87	12 638	
269. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.495	220.033	109	
269. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	64.9	184.510	11 975	
269. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.165	964.28	159	
			(1)			200.12	33	
269. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.135	13.20	41	
269. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.165	760.62	126	
			(1)			229.99	38	
269. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.165	1 037.49	171	
			(1)			229.99	38	
269. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.1	20.52	23	
269. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.275	523.12	144	
		Накладные расходы				121%	14 622	
		Сметная прибыль				65%	7 855	
		Всего с НР и СП					35 114	
	
270.	С13 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		56.1	450.00	25 245	
		Объем: 55*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
271.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0057	51 564.61	294	
		Объем: (82*0.28*0.2+24*0.3*0.15)						
271. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.248634	268.820	67	
271. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.085956	147.310	13	
271. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.058938	935.23	55	
			(1)			268.82	16	
271. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.189696	1 188.38	225	
			(1)			268.82	51	
271. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000228	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	65	
		Сметная прибыль				34%	27	
		Всего с НР и СП					386	
	
272.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		9.12	151.56	1 382	
		Объем: 5.7*1.6						
	
273.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	18 517.68	556	
		Объем: (82*0.28*0.1+24*0.3*0.1)						
273. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	254.662	106	
273. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	151.380	71	
273. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 543.79	82	
			(1)			268.82	14	
273. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	964.28	124	
			(1)			200.12	26	
273. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 215.15	258	
			(1)			286.75	61	
273. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	760.62	17	
			(1)			229.99	5	
273. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	214	
		Сметная прибыль				65%	115	
		Всего с НР и СП					885	
	
274.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	523.12	1 726	
		Объем: 3*1.10						
	
275.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.82	13 358.27	10 954	
275. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5904	266.663	157	
275. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	62.3856	159.670	9 961	
275. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5576	874.68	488	
			(1)			268.82	150	
275. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0328	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
275. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00082	57 689.15	47	
275. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1394	3 038.87	424	
		Накладные расходы				121%	12 243	
		Сметная прибыль				65%	6 577	
		Всего с НР и СП					29 773	
	
276.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0162	2 983.71	48	
		Объем: (0.82)*(0.06*0.33)						
	
277.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.161	3 276.39	13 633	
		Объем: (0.82)*(5.9*0.86)						
	
278.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		82	178.10	14 604	
		Объем: (0.82)*100.0						
	
279.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.24	32 868.00	7 888	
279. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1728	266.663	46	
279. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	18.2592	159.670	2 915	
279. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1632	874.68	143	
			(1)			268.82	44	
279. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
279. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00024	57 689.15	14	
279. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.416	3 276.39	4 639	
279. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0144	2 983.71	43	
279. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0408	3 038.87	124	
279. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	24			
		Накладные расходы				121%	3 583	
		Сметная прибыль				65%	1 925	
		Всего с НР и СП					13 395	
	
280.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		24	341.55	8 197	
	
281.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
281. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
281. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
281. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
281. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
282.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=97 м2	
283.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0437	51 564.61	2 253	
		Объем: 97*0.45						
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.906194	268.820	512	
283. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.658996	147.310	97	
283. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.451858	935.23	423	
			(1)			268.82	121	
283. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.454336	1 188.38	1 728	
			(1)			268.82	391	
283. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001748	3 090.35	5	
		Накладные расходы				81%	493	
		Сметная прибыль				34%	207	
		Всего с НР и СП					2 953	
	
284.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		69.92	151.56	10 597	
		Объем: 43.7*1.6						
	
285.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.194	18 517.68	3 592	
		Объем: 97*0.2						
285. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.69272	254.662	686	
285. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.04968	151.380	462	
285. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.34338	1 543.79	530	
			(1)			268.82	92	
285. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.83226	964.28	803	
			(1)			200.12	167	
285. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.37352	1 215.15	1 669	
			(1)			286.75	394	
285. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14356	760.62	109	
			(1)			229.99	33	
285. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.97	20.52	20	
		Накладные расходы				121%	1 389	
		Сметная прибыль				65%	746	
		Всего с НР и СП					5 727	
	
286.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		21.34	523.12	11 163	
		Объем: 19.4*1.10						
	
287.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.097	22 274.28	2 161	
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.03409	265.450	540	
287. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.88187	161.570	466	
287. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.11737	935.23	110	
			(1)			268.82	32	
287. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.12416	1 543.79	192	
			(1)			268.82	33	
287. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.50052	691.29	346	
			(1)			268.82	135	
287. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.8342	791.87	661	
			(1)			268.82	224	
287. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2813	721.34	203	
			(1)			268.82	76	
287. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.17654	760.62	134	
			(1)			229.99	41	
287. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.425	20.52	50	
		Накладные расходы				121%	1 217	
		Сметная прибыль				65%	654	
		Всего с НР и СП					4 032	
	
288.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.097	1 725.17	167	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
288. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2231	268.820	60	
288. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0485	691.29	34	
			(1)			268.82	13	
288. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.11155	791.87	88	
			(1)			268.82	30	
288. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.06305	721.34	45	
			(1)			268.82	17	
		Накладные расходы				121%	73	
		Сметная прибыль				65%	39	
		Всего с НР и СП					279	
	
289.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		24.25	2 270.97	55 071	
		Объем: 97*0.2*1.25						
	
290.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0485	5 304.43	257	
		Объем: 97*0.05						
290. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.239105	213.358	51	
290. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.046075	1 543.79	71	
			(1)			268.82	12	
290. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.19303	964.28	186	
			(1)			200.12	39	
		Накладные расходы				121%	62	
		Сметная прибыль				65%	33	
		Всего с НР и СП					352	
	
291.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.947	2 154.36	10 658	
		Объем: (0.0485)*102.0						
	
292.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.7	2 297.87	22 289	
292. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.873	220.033	192	
292. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	114.46	184.510	21 119	
292. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	964.28	281	
			(1)			200.12	58	
292. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.529	13.20	73	
292. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.291	760.62	221	
			(1)			229.99	67	
292. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.291	1 037.49	302	
			(1)			229.99	67	
292. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.94	20.52	40	
292. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.485	523.12	254	
		Накладные расходы				121%	25 786	
		Сметная прибыль				65%	13 852	
		Всего с НР и СП					61 927	
	
293.	С14 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		98.94	570.00	56 396	
		Объем: 97*1.02						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
294.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.055	22 274.28	1 225	
294. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.15335	265.450	306	
294. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.63405	161.570	264	
294. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.06655	935.23	62	
			(1)			268.82	18	
294. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0704	1 543.79	109	
			(1)			268.82	19	
294. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.2838	691.29	196	
			(1)			268.82	76	
294. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.473	791.87	375	
			(1)			268.82	127	
294. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1595	721.34	115	
			(1)			268.82	43	
294. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.1001	760.62	76	
			(1)			229.99	23	
294. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.375	20.52	28	
		Накладные расходы				121%	690	
		Сметная прибыль				65%	371	
		Всего с НР и СП					2 285	
	
295.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.055	1 725.17	-95	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
295. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1265	268.820	-34	
295. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0275	691.29	-19	
			(1)			268.82	-7	
295. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.06325	791.87	-50	
			(1)			268.82	-17	
295. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.03575	721.34	-26	
			(1)			268.82	-10	
		Накладные расходы				121%	-41	
		Сметная прибыль				65%	-22	
		Всего с НР и СП					-158	
	
296.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		6.875	2 270.97	15 613	
		Объем: 55*0.1*1.25						
	
297.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.044	391.54	17	
		Объем: 55*0.8/1000						
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.02904	215.055	6	
297. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01452	1 186.49	17	
			(2)			430.11	6	
		Накладные расходы				121%	7	
		Сметная прибыль				65%	4	
		Всего с НР и СП					28	
	
298.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0453	18 523.79	839	
		Объем: (0.044)*1.03						
	
299.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.055	25 004.26	1 375	
299. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	1.0549	273.593	289	
299. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	2.1065	181.930	383	
299. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.00275	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
299. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.17545	1 322.78	232	
			(1)			286.75	50	
299. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.077	18.66	1	
299. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.2178	541.83	118	
			(1)			229.99	50	
299. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	0.63305	806.62	511	
			(1)			286.75	182	
299. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.02145	760.62	16	
			(1)			229.99	5	
299. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0044	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
299. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0001529	54 972.66	8	
299. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.011	20.52		
299. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0001177	50 201.92	6	
299. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.01595	5 768.85	92	
		Накладные расходы				121%	813	
		Сметная прибыль				65%	437	
		Всего с НР и СП					2 625	
	
300.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		5.154	3 277.14	16 890	
		Объем: (0.055)*93.7						
	
301.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0006	23 218.80	14	
		Объем: (0.055)*0.0108						
	
302.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.055	32.75	2	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
302. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0099	181.930	2	
		Накладные расходы				121%	2	
		Сметная прибыль				65%	1	
		Всего с НР и СП					6	
	
303.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		1.287	3 277.14	4 218	
		Объем: (0.055)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
304.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0002	23 218.80	5	
		Объем: (0.055)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
305.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0165	391.54	6	
		Объем: 55*0.3/1000						
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.01089	215.055	2	
305. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.005445	1 186.49	6	
			(2)			430.11	2	
		Накладные расходы				121%	2	
		Сметная прибыль				65%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
306.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.017	18 523.79	315	
		Объем: (0.0165)*1.03						
	
307.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.055	24 188.62	1 330	
307. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	1.0516	273.690	288	
307. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	2.1065	181.930	383	
307. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00165	874.68	1	
			(1)			268.82		
307. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.17545	1 322.78	232	
			(1)			286.75	50	
307. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.077	18.66	1	
307. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.2178	541.83	118	
			(1)			229.99	50	
307. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	0.63305	806.62	511	
			(1)			286.75	182	
307. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.02145	760.62	16	
			(1)			229.99	5	
307. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0022	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
307. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.011	20.52		
307. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000341	50 201.92	17	
307. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.00825	5 768.85	48	
		Накладные расходы				121%	812	
		Сметная прибыль				65%	436	
		Всего с НР и СП					2 578	
	
308.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		5.313	3 942.49	20 946	
		Объем: (0.055)*96.6						
	
309.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0006	23 218.80	14	
		Объем: (0.055)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=128 м2	
310.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0576	51 564.61	2 970	
		Объем: 128*0.45						
310. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.512512	268.820	675	
310. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.868608	147.310	128	
310. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.595584	935.23	557	
			(1)			268.82	160	
310. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.916928	1 188.38	2 278	
			(1)			268.82	515	
310. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002304	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	650	
		Сметная прибыль				34%	273	
		Всего с НР и СП					3 893	
	
311.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		92.16	151.56	13 968	
		Объем: 57.6*1.6						
	
312.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.256	18 517.68	4 741	
		Объем: 128*0.2						
312. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.55328	254.662	905	
312. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.02432	151.380	609	
312. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.45312	1 543.79	700	
			(1)			268.82	122	
312. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.09824	964.28	1 059	
			(1)			200.12	220	
312. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.81248	1 215.15	2 202	
			(1)			286.75	520	
312. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.18944	760.62	144	
			(1)			229.99	44	
312. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.28	20.52	26	
		Накладные расходы				121%	1 832	
		Сметная прибыль				65%	984	
		Всего с НР и СП					7 557	
	
313.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		28.16	523.12	14 731	
		Объем: 25.6*1.10						
	
314.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.128	22 274.28	2 851	
314. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.68416	265.450	713	
314. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.80288	161.570	614	
314. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.15488	935.23	145	
			(1)			268.82	42	
314. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.16384	1 543.79	253	
			(1)			268.82	44	
314. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.66048	691.29	457	
			(1)			268.82	178	
314. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.1008	791.87	872	
			(1)			268.82	296	
314. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3712	721.34	268	
			(1)			268.82	100	
314. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.23296	760.62	177	
			(1)			229.99	54	
314. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.2	20.52	66	
		Накладные расходы				121%	1 606	
		Сметная прибыль				65%	863	
		Всего с НР и СП					5 319	
	
315.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.128	1 725.17	221	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
315. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2944	268.820	79	
315. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.064	691.29	44	
			(1)			268.82	17	
315. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1472	791.87	117	
			(1)			268.82	40	
315. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0832	721.34	60	
			(1)			268.82	22	
		Накладные расходы				121%	96	
		Сметная прибыль				65%	51	
		Всего с НР и СП					368	
	
316.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		32	2 270.97	72 671	
		Объем: 128*0.2*1.25						
	
317.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.064	5 304.43	339	
		Объем: 128*0.05						
317. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.31552	213.358	67	
317. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0608	1 543.79	94	
			(1)			268.82	16	
317. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.25472	964.28	246	
			(1)			200.12	51	
		Накладные расходы				121%	81	
		Сметная прибыль				65%	44	
		Всего с НР и СП					464	
	
318.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.528	2 154.36	14 064	
		Объем: (0.064)*102.0						
	
319.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12.8	2 297.87	29 413	
319. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.152	220.033	253	
319. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	151.04	184.510	27 868	
319. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.384	964.28	370	
			(1)			200.12	77	
319. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.296	13.20	96	
319. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.384	760.62	292	
			(1)			229.99	88	
319. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.384	1 037.49	398	
			(1)			229.99	88	
319. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.56	20.52	53	
319. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.64	523.12	335	
		Накладные расходы				121%	34 026	
		Сметная прибыль				65%	18 279	
		Всего с НР и СП					81 718	
	
320.	С15 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		130.56	480.00	62 669	
		Объем: 128*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=229 м2	
321.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1031	51 564.61	5 316	
		Объем: 229*0.45						
321. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.497222	268.820	1 209	
321. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.554748	147.310	229	
321. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.066054	935.23	997	
			(1)			268.82	287	
321. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.431168	1 188.38	4 078	
			(1)			268.82	922	
321. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004124	3 090.35	13	
		Накладные расходы				81%	1 165	
		Сметная прибыль				34%	489	
		Всего с НР и СП					6 970	
	
322.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		164.96	151.56	25 001	
		Объем: 103.1*1.6						
	
323.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.458	18 517.68	8 481	
		Объем: 229*0.2						
323. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.35704	254.662	1 619	
323. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	7.19976	151.380	1 090	
323. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.81066	1 543.79	1 251	
			(1)			268.82	218	
323. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.96482	964.28	1 895	
			(1)			200.12	393	
323. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.24264	1 215.15	3 940	
			(1)			286.75	930	
323. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.33892	760.62	258	
			(1)			229.99	78	
323. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.29	20.52	47	
		Накладные расходы				121%	3 278	
		Сметная прибыль				65%	1 761	
		Всего с НР и СП					13 520	
	
324.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		50.38	523.12	26 355	
		Объем: 45.8*1.10						
	
325.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.229	22 274.28	5 101	
325. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.80213	265.450	1 275	
325. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.80359	161.570	1 099	
325. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.27709	935.23	259	
			(1)			268.82	74	
325. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.29312	1 543.79	453	
			(1)			268.82	79	
325. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.18164	691.29	817	
			(1)			268.82	318	
325. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.9694	791.87	1 560	
			(1)			268.82	529	
325. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.6641	721.34	479	
			(1)			268.82	179	
325. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.41678	760.62	317	
			(1)			229.99	96	
325. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.725	20.52	117	
		Накладные расходы				121%	2 873	
		Сметная прибыль				65%	1 543	
		Всего с НР и СП					9 517	
	
326.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.229	1 725.17	395	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
326. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.5267	268.820	142	
326. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1145	691.29	79	
			(1)			268.82	31	
326. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.26335	791.87	209	
			(1)			268.82	71	
326. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.14885	721.34	107	
			(1)			268.82	40	
		Накладные расходы				121%	172	
		Сметная прибыль				65%	92	
		Всего с НР и СП					659	
	
327.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		57.25	2 270.97	130 013	
		Объем: 229*0.2*1.25						
	
328.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1145	5 304.43	607	
		Объем: 229*0.05						
328. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.564485	213.358	120	
328. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.108775	1 543.79	168	
			(1)			268.82	29	
328. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.45571	964.28	439	
			(1)			200.12	91	
		Накладные расходы				121%	145	
		Сметная прибыль				65%	78	
		Всего с НР и СП					830	
	
329.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.679	2 154.36	25 161	
		Объем: (0.1145)*102.0						
	
330.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		22.9	2 297.87	52 621	
330. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.061	220.033	453	
330. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	270.22	184.510	49 858	
330. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.687	964.28	662	
			(1)			200.12	137	
330. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.053	13.20	172	
330. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.687	760.62	523	
			(1)			229.99	158	
330. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.687	1 037.49	713	
			(1)			229.99	158	
330. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.58	20.52	94	
330. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.145	523.12	599	
		Накладные расходы				121%	60 876	
		Сметная прибыль				65%	32 702	
		Всего с НР и СП					146 199	
	
331.	С16 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		233.58	630.00	147 155	
		Объем: 229*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
332.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0044	51 564.61	227	
		Объем: (97*0.3*0.15)						
332. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.191928	268.820	52	
332. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.066352	147.310	10	
332. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.045496	935.23	43	
			(1)			268.82	12	
332. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.146432	1 188.38	174	
			(1)			268.82	39	
332. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000176	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	50	
		Сметная прибыль				34%	21	
		Всего с НР и СП					298	
	
333.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		7.04	151.56	1 067	
		Объем: 4.4*1.6						
	
334.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.029	18 517.68	537	
		Объем: (97*0.3*0.1)						
334. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.40252	254.662	103	
334. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.45588	151.380	69	
334. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05133	1 543.79	79	
			(1)			268.82	14	
334. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.12441	964.28	120	
			(1)			200.12	25	
334. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.20532	1 215.15	249	
			(1)			286.75	59	
334. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02146	760.62	16	
			(1)			229.99	5	
334. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.145	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	208	
		Сметная прибыль				65%	112	
		Всего с НР и СП					857	
	
335.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.19	523.12	1 669	
		Объем: 2.9*1.10						
	
336.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.97	32 868.00	31 882	
336. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6984	266.663	186	
336. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	73.7976	159.670	11 783	
336. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6596	874.68	577	
			(1)			268.82	177	
336. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0388	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
336. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00097	57 689.15	56	
336. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.723	3 276.39	18 751	
336. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0582	2 983.71	174	
336. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1649	3 038.87	501	
336. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	97			
		Накладные расходы				121%	14 482	
		Сметная прибыль				65%	7 780	
		Всего с НР и СП					54 144	
	
337.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		97	341.55	33 130	
	
338.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 482.75	9 438	
338. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	150.030	4 201	
338. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	498.77	5 237	
		Накладные расходы				98%	4 117	
		Сметная прибыль				61%	2 563	
		Всего с НР и СП					16 118	
	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
339.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0131	51 564.61	675	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(9*0.65*0.95)						
339. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.571422	268.820	154	
339. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.197548	147.310	29	
339. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.135454	935.23	127	
			(1)			268.82	36	
339. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.435968	1 188.38	518	
			(1)			268.82	117	
339. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000524	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	148	
		Сметная прибыль				34%	62	
		Всего с НР и СП					885	
	
340.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		20.96	151.56	3 177	
		Объем: 13.1*1.6						
	
341.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.045	1 910.64	86	
		Объем: 9*0.1*0.5						
341. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.01575	200.120	3	
341. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.459	154.230	71	
341. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.01575	964.28	15	
			(1)			200.12	3	
		Накладные расходы				111%	82	
		Сметная прибыль				61%	45	
		Всего с НР и СП					213	
	
342.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.495	523.12	259	
		Объем: (0.045)*11.0						
	
343.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.09	7 738.81	696	
343. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.378	229.990	87	
343. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.4408	173.510	424	
343. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.3645	685.69	250	
			(1)			229.99	84	
343. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0135	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
343. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.441	20.52	9	
		Накладные расходы				111%	567	
		Сметная прибыль				61%	312	
		Всего с НР и СП					1 575	
	
344.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		9.09	632.52	5 750	
		Объем: 9*1.01						
	
345.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
345. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
345. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
345. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
345. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
345. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
346.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
347.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.06	119 138.56	7 148	
		Объем: 0.6*1						
347. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	1.6452	267.659	440	
347. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	163.200	1 676	
347. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	874.68	1 396	
			(1)			268.82	429	
347. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	116.06	3	
347. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
347. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	17 952.03	54	
347. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	35 833.51	19	
347. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	20.52		
347. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0012	138 785.25	167	
347. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	57 689.15	1	
347. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	200.42	467	
347. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	11 636.25		
347. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	6 628.70	3	
347. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	2 874.87	243	
347. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.054	3 276.39	177	
347. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.024	2 983.71	72	
347. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	17 002.88	2 816	
347. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	5 714.19	5	
		Накладные расходы				111%	2 349	
		Сметная прибыль				61%	1 291	
		Всего с НР и СП					10 788	
	
348.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1656	17 002.88	-2 816	
		Объем: (0.06)*(-2.76)						
	
349.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
350.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
351.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
352.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 068.35	2 068	
	
353.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	5 333.27	5 333	
	
354.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0725	12 520.10	908	
		Объем: 10.3-(2.26*1+9*0.038)-(9*0.1*0.5)						
354. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	6.41625	141.470	908	
		Накладные расходы				68%	617	
		Сметная прибыль				31%	281	
		Всего с НР и СП					1 807	
	
355.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.975	523.12	4 172	
		Объем: 7.25*1.1						
	
	Смотровой колодец (1 шт)	
356.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.045	51 564.61	2 320	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*1+(58*0.65*0.95)						
356. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.9629	268.820	528	
356. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.6786	147.310	100	
356. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4653	935.23	435	
			(1)			268.82	125	
356. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.4976	1 188.38	1 780	
			(1)			268.82	403	
356. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0018	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	509	
		Сметная прибыль				34%	214	
		Всего с НР и СП					3 042	
	
357.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		72	151.56	10 912	
		Объем: 45*1.6						
	
358.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.29	1 910.64	554	
		Объем: 58*0.1*0.5						
358. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.1015	200.120	20	
358. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.958	154.230	456	
358. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.1015	964.28	98	
			(1)			200.12	20	
		Накладные расходы				111%	528	
		Сметная прибыль				61%	290	
		Всего с НР и СП					1 373	
	
359.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.19	523.12	1 669	
		Объем: (0.29)*11.0						
	
360.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.58	7 738.81	4 489	
360. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.436	229.990	560	
360. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	15.7296	173.510	2 729	
360. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.349	685.69	1 611	
			(1)			229.99	540	
360. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.087	1 037.49	90	
			(1)			229.99	20	
360. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.842	20.52	58	
		Накладные расходы				111%	3 651	
		Сметная прибыль				61%	2 006	
		Всего с НР и СП					10 146	
	
361.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		58.58	632.52	37 053	
		Объем: 58*1.01						
	
362.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
362. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
362. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
362. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
362. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
362. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
363.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
364.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.078	119 138.56	9 293	
		Объем: 0.78*1						
364. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	2.13876	267.659	572	
364. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	13.34814	163.200	2 178	
364. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	2.0748	874.68	1 815	
			(1)			268.82	558	
364. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.02964	116.06	3	
364. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.06396	1 037.49	66	
			(1)			229.99	15	
364. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0039	17 952.03	70	
364. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.000702	35 833.51	25	
364. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000546	20.52		
364. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00156	138 785.25	217	
364. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000156	57 689.15	1	
364. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	3.0264	200.42	607	
364. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000195	11 636.25		
364. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0005538	6 628.70	4	
364. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.10998	2 874.87	316	
364. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.0702	3 276.39	230	
364. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0312	2 983.71	93	
364. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.21528	17 002.88	3 660	
364. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.001248	5 714.19	7	
		Накладные расходы				111%	3 053	
		Сметная прибыль				61%	1 678	
		Всего с НР и СП					14 023	
	
365.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.2153	17 002.88	-3 661	
		Объем: (0.078)*(-2.76)						
	
366.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
367.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
368.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 704.25	1 704	
	
369.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
370.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 527.04	2 527	
	
371.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	692.00	692	
	
372.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		1	5 446.31	5 446	
	
373.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.1354	12 520.10	1 695	
		Объем: 20.9-(2.26*1+58*0.038)-(58*0.1*0.5)						
373. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	11.9829	141.470	1 695	
		Накладные расходы				68%	1 153	
		Сметная прибыль				31%	525	
		Всего с НР и СП					3 373	
	
374.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.894	523.12	7 791	
		Объем: 13.54*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 252 970	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 176 408	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					664 759	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 247-249, 281; %=81 - по стр. 252, 263, 271, 283, 310, 321, 332, 339, 356; %=121 - по стр. 254, 256, 257, 259, 261, 265, 267, 269, 273, 275, 279, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 302, 305, 307, 312, 314, 315, 317, 319, 323, 325, 326, 328, 330, 334, 336; %=98 - по стр. 338; %=111 - по стр. 341, 343, 345, 347, 358, 360, 362, 364; %=68 - по стр. 354, 373)					224 315	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 247-249, 281; %=34 - по стр. 252, 263, 271, 283, 310, 321, 332, 339, 356; %=65 - по стр. 254, 256, 257, 259, 261, 265, 267, 269, 273, 275, 279, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 302, 305, 307, 312, 314, 315, 317, 319, 323, 325, 326, 328, 330, 334, 336; %=61 - по стр. 338, 341, 343, 345, 347, 358, 360, 362, 364; %=31 - по стр. 354, 373)					120 623	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 521 346	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					76 562	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					76 562	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 597 908	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	31 958	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 629 866	
	НДС 18%				18	293 376	
	ВСЕГО С НДС					1 923 242	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					224 315	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					120 623	
	
	Раздел 4.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ , 91-93	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
375.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.089	31 377.16	2 793	
		Объем: 127*0.07						
375. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.49965	268.820	403	
375. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	6.91708	152.740	1 057	
375. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.40139	935.23	375	
			(1)			268.82	108	
375. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.09826	1 233.16	1 354	
			(1)			268.82	295	
375. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.17622	35.92	6	
		Накладные расходы				88%	1 285	
		Сметная прибыль				48%	701	
		Всего с НР и СП					4 779	
	
376.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.035	31 377.16	1 098	
		Объем: 87*0.04						
376. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.58975	268.820	159	
376. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	2.7202	152.740	415	
376. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.15785	935.23	148	
			(1)			268.82	42	
376. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.4319	1 233.16	533	
			(1)			268.82	116	
376. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.0693	35.92	2	
		Накладные расходы				88%	505	
		Сметная прибыль				48%	276	
		Всего с НР и СП					1 879	
	
377.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.82	16 033.58	29 181	
		Объем: 64+118						
377. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	17.108	200.120	3 424	
377. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	124.2332	163.200	20 275	
377. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	17.108	493.44	8 442	
			(1)			200.12	3 424	
377. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	51.324	9.05	464	
		Накладные расходы				88%	20 855	
		Сметная прибыль				48%	11 376	
		Всего с НР и СП					61 412	
	
378.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		32.8096	39.92	1 310	
		Объем: (8.9+3.5)*1.8+(64*0.3*0.15*2.2)+(118*0.2*0.08*2.2)						
	
379.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		32.8096	262.99	8 629	
		Объем: (8.9+3.5)*1.8+(64*0.3*0.15*2.2)+(118*0.2*0.08*2.2)						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=35м2	
380.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0094	51 564.61	485	
		Объем: 35*0.27						
380. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.410028	268.820	110	
380. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.141752	147.310	21	
380. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.097196	935.23	91	
			(1)			268.82	26	
380. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.312832	1 188.38	372	
			(1)			268.82	84	
380. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000376	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	106	
		Сметная прибыль				34%	45	
		Всего с НР и СП					636	
	
381.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.04	151.56	2 279	
		Объем: 9.4*1.6						
	
382.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.045	18 517.68	833	
		Объем: 35*0.13						
382. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.6246	254.662	159	
382. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.7074	151.380	107	
382. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07965	1 543.79	123	
			(1)			268.82	21	
382. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.19305	964.28	186	
			(1)			200.12	39	
382. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.3186	1 215.15	387	
			(1)			286.75	91	
382. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0333	760.62	25	
			(1)			229.99	8	
382. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.225	20.52	5	
		Накладные расходы				121%	322	
		Сметная прибыль				65%	173	
		Всего с НР и СП					1 328	
	
383.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.95	523.12	2 589	
		Объем: 4.5*1.10						
	
384.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.035	22 274.28	780	
384. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.73395	265.450	195	
384. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.03985	161.570	168	
384. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.04235	935.23	40	
			(1)			268.82	11	
384. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0448	1 543.79	69	
			(1)			268.82	12	
384. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.1806	691.29	125	
			(1)			268.82	49	
384. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.301	791.87	238	
			(1)			268.82	81	
384. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1015	721.34	73	
			(1)			268.82	27	
384. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.0637	760.62	48	
			(1)			229.99	15	
384. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.875	20.52	18	
		Накладные расходы				121%	439	
		Сметная прибыль				65%	236	
		Всего с НР и СП					1 455	
	
385.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.035	1 725.17	-60	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
385. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0805	268.820	-22	
385. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0175	691.29	-12	
			(1)			268.82	-5	
385. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.04025	791.87	-32	
			(1)			268.82	-11	
385. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.02275	721.34	-16	
			(1)			268.82	-6	
		Накладные расходы				121%	-27	
		Сметная прибыль				65%	-14	
		Всего с НР и СП					-101	
	
386.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		4.375	2 066.43	9 041	
		Объем: 35*0.1*1.25						
	
387.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.014	5 304.43	74	
		Объем: 35*0.04						
387. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.06902	213.358	15	
387. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0133	1 543.79	21	
			(1)			268.82	4	
387. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.05572	964.28	54	
			(1)			200.12	11	
		Накладные расходы				121%	18	
		Сметная прибыль				65%	10	
		Всего с НР и СП					102	
	
388.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.428	2 154.36	3 076	
		Объем: (0.014)*102.0						
	
389.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.5	2 297.87	8 043	
389. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.315	220.033	69	
389. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	41.3	184.510	7 620	
389. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.105	964.28	101	
			(1)			200.12	21	
389. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.995	13.20	26	
389. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.105	760.62	80	
			(1)			229.99	24	
389. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.105	1 037.49	109	
			(1)			229.99	24	
389. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.7	20.52	14	
389. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.175	523.12	92	
		Накладные расходы				121%	9 304	
		Сметная прибыль				65%	4 998	
		Всего с НР и СП					22 345	
	
390.	С17 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		35.7	450.00	16 065	
		Объем: 35*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=91м2	
391.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0228	51 564.61	1 176	
		Объем: 91*0.25						
391. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.994536	268.820	267	
391. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.343824	147.310	51	
391. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.235752	935.23	220	
			(1)			268.82	63	
391. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.758784	1 188.38	902	
			(1)			268.82	204	
391. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000912	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	258	
		Сметная прибыль				34%	108	
		Всего с НР и СП					1 542	
	
392.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		36.48	151.56	5 529	
		Объем: 22.8*1.6						
	
393.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.182	18 517.68	3 370	
		Объем: 91*0.2						
393. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.52616	254.662	643	
393. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.86104	151.380	433	
393. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.32214	1 543.79	497	
			(1)			268.82	87	
393. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.78078	964.28	753	
			(1)			200.12	156	
393. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.28856	1 215.15	1 566	
			(1)			286.75	369	
393. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.13468	760.62	102	
			(1)			229.99	31	
393. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.91	20.52	19	
		Накладные расходы				121%	1 302	
		Сметная прибыль				65%	699	
		Всего с НР и СП					5 371	
	
394.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		20.02	523.12	10 473	
		Объем: 18.2*1.10						
	
395.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0455	5 304.43	241	
		Объем: 91*0.05						
395. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.224315	213.358	48	
395. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.043225	1 543.79	67	
			(1)			268.82	12	
395. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.18109	964.28	175	
			(1)			200.12	36	
		Накладные расходы				121%	58	
		Сметная прибыль				65%	31	
		Всего с НР и СП					330	
	
396.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.641	2 154.36	9 998	
		Объем: (0.0455)*102.0						
	
397.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.1	2 297.87	20 911	
397. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.819	220.033	180	
397. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	107.38	184.510	19 813	
397. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.273	964.28	263	
			(1)			200.12	55	
397. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.187	13.20	68	
397. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.273	760.62	208	
			(1)			229.99	63	
397. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.273	1 037.49	283	
			(1)			229.99	63	
397. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.82	20.52	37	
397. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.455	523.12	238	
		Накладные расходы				121%	24 192	
		Сметная прибыль				65%	12 995	
		Всего с НР и СП					58 098	
	
398.	С18 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		92.82	450.00	41 769	
		Объем: 91*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
399.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.013	51 564.61	670	
		Объем: (144*0.28*0.2+109*0.3*0.15)						
399. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.56706	268.820	152	
399. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.19604	147.310	29	
399. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.13442	935.23	126	
			(1)			268.82	36	
399. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.43264	1 188.38	514	
			(1)			268.82	116	
399. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00052	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	147	
		Сметная прибыль				34%	62	
		Всего с НР и СП					878	
	
400.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		20.8	151.56	3 152	
		Объем: 13*1.6						
	
401.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.073	18 517.68	1 352	
		Объем: (144*0.28*0.1+109*0.3*0.1)						
401. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.01324	254.662	258	
401. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.14756	151.380	174	
401. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12921	1 543.79	199	
			(1)			268.82	35	
401. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.31317	964.28	302	
			(1)			200.12	63	
401. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.51684	1 215.15	628	
			(1)			286.75	148	
401. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05402	760.62	41	
			(1)			229.99	12	
401. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.365	20.52	7	
		Накладные расходы				121%	523	
		Сметная прибыль				65%	281	
		Всего с НР и СП					2 156	
	
402.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.03	523.12	4 201	
		Объем: 7.3*1.10						
	
403.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.44	13 358.27	19 236	
403. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0368	266.663	276	
403. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	109.5552	159.670	17 493	
403. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9792	874.68	856	
			(1)			268.82	263	
403. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
403. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00144	57 689.15	83	
403. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2448	3 038.87	744	
		Накладные расходы				121%	21 500	
		Сметная прибыль				65%	11 550	
		Всего с НР и СП					52 286	
	
404.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0285	2 983.71	85	
		Объем: (1.44)*(0.06*0.33)						
	
405.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.307	3 276.39	23 941	
		Объем: (1.44)*(5.9*0.86)						
	
406.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		144	178.10	25 646	
		Объем: (1.44)*100.0						
	
407.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.09	32 868.00	35 826	
407. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7848	266.663	209	
407. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	82.9272	159.670	13 241	
407. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7412	874.68	648	
			(1)			268.82	199	
407. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0436	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
407. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00109	57 689.15	63	
407. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.431	3 276.39	21 070	
407. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0654	2 983.71	195	
407. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1853	3 038.87	563	
407. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	109			
		Накладные расходы				121%	16 275	
		Сметная прибыль				65%	8 743	
		Всего с НР и СП					60 843	
	
408.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		109	341.55	37 229	
	
409.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
409. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
409. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
409. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
409. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
410.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
411.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.225	22 274.28	5 012	
411. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.71825	265.450	1 252	
411. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.68475	161.570	1 080	
411. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.27225	935.23	255	
			(1)			268.82	73	
411. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.288	1 543.79	445	
			(1)			268.82	77	
411. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.161	691.29	803	
			(1)			268.82	312	
411. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.935	791.87	1 532	
			(1)			268.82	520	
411. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.6525	721.34	471	
			(1)			268.82	175	
411. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.4095	760.62	311	
			(1)			229.99	94	
411. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.625	20.52	115	
		Накладные расходы				121%	2 822	
		Сметная прибыль				65%	1 516	
		Всего с НР и СП					9 350	
	
412.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.225	1 725.17	-388	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
412. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.5175	268.820	-139	
412. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.1125	691.29	-78	
			(1)			268.82	-30	
412. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.25875	791.87	-205	
			(1)			268.82	-70	
412. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.14625	721.34	-105	
			(1)			268.82	-39	
		Накладные расходы				121%	-168	
		Сметная прибыль				65%	-90	
		Всего с НР и СП					-647	
	
413.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		28.125	2 270.97	63 871	
		Объем: 225*0.1*1.25						
	
414.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.18	391.54	70	
		Объем: 225*0.8/1000						
414. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.1188	215.055	26	
414. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0594	1 186.49	70	
			(2)			430.11	26	
		Накладные расходы				121%	31	
		Сметная прибыль				65%	17	
		Всего с НР и СП					118	
	
415.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1854	18 523.79	3 434	
		Объем: (0.18)*1.03						
	
416.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.225	25 004.26	5 626	
416. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	4.3155	273.593	1 181	
416. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	8.6175	181.930	1 568	
416. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.01125	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
416. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.71775	1 322.78	949	
			(1)			286.75	206	
416. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.315	18.66	6	
416. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.891	541.83	483	
			(1)			229.99	205	
416. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.58975	806.62	2 089	
			(1)			286.75	743	
416. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.08775	760.62	67	
			(1)			229.99	20	
416. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.018	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
416. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0006255	54 972.66	34	
416. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.045	20.52	1	
416. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0004815	50 201.92	24	
416. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.06525	5 768.85	376	
		Накладные расходы				121%	3 326	
		Сметная прибыль				65%	1 787	
		Всего с НР и СП					10 739	
	
417.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		21.083	3 277.14	69 092	
		Объем: (0.225)*93.7						
	
418.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0024	23 218.80	56	
		Объем: (0.225)*0.0108						
	
419.	ГЭСН 27-06-021-08 
(прим)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2		0.225	32.75	7	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
419. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0405	181.930	7	
		Накладные расходы				121%	8	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					20	
	
420.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		5.265	3 277.14	17 254	
		Объем: (0.225)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
421.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0006	23 218.80	14	
		Объем: (0.225)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
422.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0675	391.54	26	
		Объем: 225*0.3/1000						
422. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.04455	215.055	10	
422. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.022275	1 186.49	26	
			(2)			430.11	10	
		Накладные расходы				121%	12	
		Сметная прибыль				65%	7	
		Всего с НР и СП					45	
	
423.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0695	18 523.79	1 287	
		Объем: (0.0675)*1.03						
	
424.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.225	24 188.62	5 442	
424. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	4.302	273.690	1 177	
424. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	8.6175	181.930	1 568	
424. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00675	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
424. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.71775	1 322.78	949	
			(1)			286.75	206	
424. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.315	18.66	6	
424. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.891	541.83	483	
			(1)			229.99	205	
424. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.58975	806.62	2 089	
			(1)			286.75	743	
424. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.08775	760.62	67	
			(1)			229.99	20	
424. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
424. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.045	20.52	1	
424. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.001395	50 201.92	70	
424. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.03375	5 768.85	195	
		Накладные расходы				121%	3 321	
		Сметная прибыль				65%	1 784	
		Всего с НР и СП					10 548	
	
425.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		21.735	3 942.49	85 690	
		Объем: (0.225)*96.6						
	
426.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0024	23 218.80	56	
		Объем: (0.225)*0.0108						
	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
427.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.28	29 499.47	8 260	
427. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	6.2944	248.541	1 564	
427. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	9.9792	161.570	1 612	
427. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	3.0604	996.66	3 050	
			(1)			229.99	704	
427. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	3.0072	1 001.51	3 012	
			(1)			268.82	808	
427. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2268	1 037.49	235	
			(1)			229.99	52	
427. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	15.652	22.38	350	
		Накладные расходы				77%	2 446	
		Сметная прибыль				58%	1 842	
		Всего с НР и СП					12 548	
	
428.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.7752	3 276.39	5 816	
		Объем: 0.28*6.34						
	
429.	С19 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт		28	810.00	22 680	
	
430.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		2.7	1 430.28	3 862	
430. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.836	229.990	422	
430. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	19.197	161.570	3 102	
430. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.297	1 037.49	308	
			(1)			229.99	68	
430. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.539	293.67	452	
			(1)			229.99	354	
		Накладные расходы				77%	2 713	
		Сметная прибыль				58%	2 044	
		Всего с НР и СП					8 619	
	
431.	С20 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт		27	1 300.00	35 100	
	
432.	С21 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		84	225.00	18 900	
	
433.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	164 998.11	1 650	
433. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	229.990	7	
433. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	187.360	1 603	
433. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	890.68	1	
			(1)			229.99		
433. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	11.58	1	
433. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
433. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	43.43	5	
433. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	48 451.22	10	
433. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 590.83		
		Накладные расходы				111%	1 787	
		Сметная прибыль				58%	934	
		Всего с НР и СП					4 371	
	
434.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 590.83	-1	
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
435.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 276.39	164	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
436.	С22 цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	9 500.00	9 500	
	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
437.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0588	51 564.61	3 032	
		Объем: 235*0.25						
437. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.564856	268.820	689	
437. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.886704	147.310	131	
437. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.607992	935.23	569	
			(1)			268.82	163	
437. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.956864	1 188.38	2 325	
			(1)			268.82	526	
437. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002352	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	664	
		Сметная прибыль				34%	279	
		Всего с НР и СП					3 975	
	
438.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		94.08	151.56	14 259	
		Объем: 58.8*1.6						
	
439.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3525	18 517.68	6 527	
		Объем: 235*0.15						
439. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.8927	254.662	1 246	
439. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.5413	151.380	839	
439. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.623925	1 543.79	963	
			(1)			268.82	168	
439. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.512225	964.28	1 458	
			(1)			200.12	303	
439. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.4957	1 215.15	3 033	
			(1)			286.75	716	
439. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.26085	760.62	198	
			(1)			229.99	60	
439. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.7625	20.52	36	
		Накладные расходы				121%	2 523	
		Сметная прибыль				65%	1 355	
		Всего с НР и СП					10 405	
	
440.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		38.775	523.12	20 284	
		Объем: 35.25*1.1						
	
441.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		23.5	633.89	14 896	
		Объем: 235*0.1						
441. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	86.01	158.310	13 616	
441. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	11.28	3.18	36	
441. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.047	21 070.94	990	
441. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	8.225	20.52	169	
441. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0235	3 621.85	85	
		Накладные расходы				105%	14 297	
		Сметная прибыль				51%	6 944	
		Всего с НР и СП					36 137	
	
442.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		23.97	3 276.39	78 535	
		Объем: 23.5*1.02						
	
443.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.188	3 799.01	714	
		Объем: 235*0.8/1000						
443. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.07144	246.339	18	
443. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.37632	167.270	397	
443. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.03008	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
443. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.04136	1 037.49	43	
			(1)			229.99	10	
443. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.005264	47 018.66	248	
		Накладные расходы				89%	369	
		Сметная прибыль				44%	183	
		Всего с НР и СП					1 266	
	
444.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.188	64 903.63	12 202	
		Объем: (0.188)*1.0						
	
445.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2		2.35	3 302.27	7 760	
445. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	1.927	246.090	474	
445. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	40.42	156.950	6 344	
445. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.799	308.04	246	
			(1)			268.82	215	
445. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.128	1 037.49	1 170	
			(1)			229.99	259	
		Накладные расходы				105%	7 159	
		Сметная прибыль				51%	3 477	
		Всего с НР и СП					18 396	
	
446.	С23 цена постав.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2		239.7	1 380.00	330 786	
		Объем: 235*1.02						
	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
447.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0269	41 246.80	1 110	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*43						
447. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	7.532	147.310	1 110	
		Накладные расходы				68%	755	
		Сметная прибыль				31%	344	
		Всего с НР и СП					2 209	
	
448.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0269	7 577.13	204	
448. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.440764	141.470	204	
		Накладные расходы				68%	139	
		Сметная прибыль				31%	63	
		Всего с НР и СП					406	
	
449.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4.3	151.56	652	
		Объем: 2.69*1.6						
	
450.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.043	144 322.73	6 206	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*43						
450. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.8471	265.750	225	
450. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	25.72518	161.570	4 156	
450. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.75723	1 126.02	853	
			(1)			268.82	204	
450. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.03182	874.68	28	
			(1)			268.82	9	
450. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01161	964.28	11	
			(1)			200.12	2	
450. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.25388	11.58	15	
450. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.04644	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
450. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.018232	20.52		
450. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00129	57 689.15	74	
450. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.003526	11 636.25	41	
450. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0032766	45 326.49	149	
450. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0301	5 760.02	173	
450. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	2.7993	234.83	657	
		Накладные расходы				89%	3 899	
		Сметная прибыль				44%	1 928	
		Всего с НР и СП					12 033	
	
451.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.386	3 276.39	14 370	
		Объем: 4.3*1.02						
	
452.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских площадок	т		1.147	12 241.76	14 041	
		Объем: (560+104+220+65+64+83+51)/1000						
452. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	6.68701	268.003	1 792	
452. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	37.12839	177.590	6 594	
452. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.08029	1 687.36	135	
			(1)			306.16	25	
452. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.13764	874.68	120	
			(1)			268.82	37	
452. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	6.25115	798.04	4 989	
			(1)			268.82	1 680	
452. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.10112	7.34	8	
452. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.21793	1 037.49	226	
			(1)			229.99	50	
452. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.92696	3.21	6	
452. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	11.03414	112.76	1 244	
452. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.57139	51.41	81	
452. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.47027	46.96	22	
452. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.004588	62 811.43	288	
452. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001147	57 689.15	1	
452. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0001147	204 657.21	23	
452. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.001147	101 704.48	117	
452. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0214489	210.53	5	
452. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00003441	45 326.49	2	
452. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00222518	39 941.89	89	
452. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00118141	9 003.93	11	
452. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00035557	72 855.64	26	
452. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0006882	80 243.85	55	
		Накладные расходы				77%	6 457	
		Сметная прибыль				58%	4 864	
		Всего с НР и СП					25 362	
	
453.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0007	80 243.85	-56	
		Объем: (1.147)*(-0.0006)						
	
454.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.00001	57 689.15	-1	
		Объем: (1.147)*(-0.00001)						
	
455.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0012	9 003.93	-11	
		Объем: (1.147)*(-0.00103)						
	
456.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0214	210.53	-5	
		Объем: (1.147)*(-0.0187)						
	
457.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0004	72 855.64	-29	
		Объем: (1.147)*(-0.00031)						
	
458.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0001	204 657.21	-20	
		Объем: (1.147)*(-0.0001)						
	
459.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0011	101 704.48	-112	
		Объем: (1.147)*(-0.001)						
	
460.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0022	39 941.89	-88	
		Объем: (1.147)*(-0.00194)						
	
461.	С24 цена поставщ.	Качалка на пружине "Кораблик"	шт		1	41 040.00	41 040	
	
462.	С25 цена постав.	Детский спортивный комплекс 2270 х 4050мм	шт		1	83 980.00	83 980	
	
463.	С26 цена поставщ.	Детский игровой комплекс "Лесная сказка" 6570 х 3715мм	шт		1	157 690.00	157 690	
	
464.	С27 цена поставщ.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм	шт		1	22 550.00	22 550	
	
465.	С28 цена поставщ.	Качалка-балансир большая 3110х420мм Н=1000мм Н сидения=650мм	шт		1	11 017.00	11 017	
	
466.	С29 цена поставщ.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм	шт		1	25 220.00	25 220	
	
467.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0027	41 246.80	111	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3						
467. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.756	147.310	111	
		Накладные расходы				68%	75	
		Сметная прибыль				31%	34	
		Всего с НР и СП					221	
	
468.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0027	7 577.13	20	
468. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.144612	141.470	20	
		Накладные расходы				68%	14	
		Сметная прибыль				31%	6	
		Всего с НР и СП					40	
	
469.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.432	151.56	65	
		Объем: 0.27*1.6						
	
470.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0027	47 075.78	127	
470. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.048951	268.542	13	
470. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.486	147.310	72	
470. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0486	1 126.02	55	
			(1)			268.82	13	
470. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1296	3.18		
470. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000351	1 037.49		
			(1)			229.99		
470. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00054	20.52		
		Накладные расходы				89%	76	
		Сметная прибыль				44%	37	
		Всего с НР и СП					240	
	
471.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.2754	3 276.39	902	
		Объем: 0.0027*102						
	
472.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.153	11 957.59	1 830	
		Объем: (51*3)/1000						
472. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.89199	268.003	239	
472. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	177.590	880	
472. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	1 687.36	18	
			(1)			306.16	3	
472. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
472. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	798.04	665	
			(1)			268.82	224	
472. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	7.34	1	
472. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
472. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	3.21	1	
472. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	112.76	166	
472. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.20961	51.41	11	
472. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.06273	46.96	3	
472. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000612	62 811.43	38	
472. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000459	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	862	
		Сметная прибыль				58%	649	
		Всего с НР и СП					3 341	
	
473.	С30 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт		3	11 040.00	33 120	
	
474.	С31 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт		1	4 440.00	4 440	
	
475.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка  гравием	100 м3		0.05	12 520.10	626	
475. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	4.425	141.470	626	
		Накладные расходы				68%	426	
		Сметная прибыль				31%	194	
		Всего с НР и СП					1 246	
	
476.	02.2.01.02-0012	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		5	823.01	4 115	
	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА	
477.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3		0.032	440 679.26	14 102	
477. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.73184	264.155	193	
477. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	11.45664	165.230	1 893	
477. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.6016	1 126.02	677	
			(1)			268.82	162	
477. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.04896	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
477. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00864	964.28	8	
			(1)			200.12	2	
477. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.58272	11.58	7	
477. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.07264	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
477. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.002464	20.52		
477. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.0016	89 253.46	143	
477. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.001376	57 689.15	79	
477. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000832	11 636.25	10	
477. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	3.264	3 276.39	10 694	
477. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00224	5 768.85	13	
477. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.02752	5 760.02	159	
477. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	1.28	234.83	301	
		Накладные расходы				89%	1 857	
		Сметная прибыль				44%	918	
		Всего с НР и СП					16 876	
	
478.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.084	12 304.92	1 034	
478. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0168	229.990	4	
478. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	1.7808	179.760	320	
478. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.1638	116.06	19	
478. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0168	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
478. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.001344	25 327.06	34	
478. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.02016	26 382.45	532	
478. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.002016	54 972.66	111	
478. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0084	38.33		
		Накладные расходы				104%	337	
		Сметная прибыль				54%	175	
		Всего с НР и СП					1 546	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					1 625 908	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 562 362	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 082 721	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 375-377, 409; %=81 - по стр. 380, 391, 399, 437; %=121 - по стр. 382, 384, 385, 387, 389, 393, 395, 397, 401, 403, 407, 411, 412, 414, 416, 419, 422, 424, 439; %=111 - по стр. 433; %=105 - по стр. 441, 445; %=89 - по стр. 443, 450, 470, 477; %=68 - по стр. 447, 448, 467, 468, 475; %=104 - по стр. 478)					141 528	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 375-377, 409; %=34 - по стр. 380, 391, 399, 437; %=65 - по стр. 382, 384, 385, 387, 389, 393, 395, 397, 401, 403, 407, 411, 412, 414, 416, 419, 422, 424, 439; %=58 - по стр. 433; %=51 - по стр. 441, 445; %=44 - по стр. 443, 450, 470, 477; %=31 - по стр. 447, 448, 467, 468, 475; %=54 - по стр. 478)					74 566	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 778 456	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					27 671	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 427, 430, 452, 472)					12 478	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 427, 430, 452, 472)					9 399	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					49 548	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 875	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 875	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					1 863 879	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	37 278	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 901 157	
	НДС 18%				18	342 208	
	ВСЕГО С НДС					2 243 365	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					154 006	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					83 965	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					7 057 897	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 793 024	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 588 485	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 8-10, 93, 115-117, 149, 247-249, 281, 375-377, 409; %=94 - по стр. 4, 11, 12, 18, 33; %=104 - по стр. 5, 16, 17, 32, 478; %=89 - по стр. 15, 19, 21, 31, 34, 36, 60, 62, 67, 69, 215, 443, 450, 470, 477; %=67 - по стр. 22, 37; %=102 - по стр. 27; %=77 - по стр. 29, 30; %=121 - по стр. 44, 45, 47, 49, 52, 55, 57, 64, 65, 72, 74, 78, 79, 81, 83, 89, 91, 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 154, 156, 159, 162, 164, 169, 171, 172, 174, 176, 180, 182, 183, 185, 187, 191, 193, 198, 200, 206, 208, 210, 254, 256, 257, 259, 261, 265, 267, 269, 273, 275, 279, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 302, 305, 307, 312, 314, 315, 317, 319, 323, 325, 326, 328, 330, 334, 336, 382, 384, 385, 387, 389, 393, 395, 397, 401, 403, 407, 411, 412, 414, 416, 419, 422, 424, 439; %=105 - по стр. 71, 441, 445; %=81 - по стр. 87, 98, 120, 131, 139, 167, 178, 189, 196, 204, 230, 252, 263, 271, 283, 310, 321, 332, 339, 356, 380, 391, 399, 437; %=68 - по стр. 96, 113, 212, 213, 245, 354, 373, 447, 448, 467, 468, 475; %=111 - по стр. 100, 102, 104, 106, 232, 234, 236, 238, 341, 343, 345, 347, 358, 360, 362, 364, 433; %=98 - по стр. 195, 338)					1 052 296	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4, 8-12, 18, 29, 30, 33, 93, 115-117, 149, 247-249, 281, 375-377, 409; %=54 - по стр. 5, 16, 17, 32, 478; %=44 - по стр. 15, 27, 31, 60, 62, 67, 69, 215, 443, 450, 470, 477; %=37 - по стр. 19, 21, 34, 36; %=40 - по стр. 22, 37; %=65 - по стр. 44, 45, 47, 49, 52, 55, 57, 64, 65, 72, 74, 78, 79, 81, 83, 89, 91, 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 154, 156, 159, 162, 164, 169, 171, 172, 174, 176, 180, 182, 183, 185, 187, 191, 193, 198, 200, 206, 208, 210, 254, 256, 257, 259, 261, 265, 267, 269, 273, 275, 279, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 302, 305, 307, 312, 314, 315, 317, 319, 323, 325, 326, 328, 330, 334, 336, 382, 384, 385, 387, 389, 393, 395, 397, 401, 403, 407, 411, 412, 414, 416, 419, 422, 424, 439; %=51 - по стр. 71, 441, 445; %=34 - по стр. 87, 98, 120, 131, 139, 167, 178, 189, 196, 204, 230, 252, 263, 271, 283, 310, 321, 332, 339, 356, 380, 391, 399, 437; %=31 - по стр. 96, 113, 212, 213, 245, 354, 373, 447, 448, 467, 468, 475; %=61 - по стр. 100, 102, 104, 106, 195, 232, 234, 236, 238, 338, 341, 343, 345, 347, 358, 360, 362, 364; %=58 - по стр. 433)					559 909	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 405 229	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					37 408	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 217, 427, 430, 452, 472)					14 240	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 217, 427, 430, 452, 472)					10 726	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					62 374	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					227 465	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					227 465	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					8 695 068	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	173 901	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					8 868 969	
	НДС 18%				18	1 596 414	
	ВСЕГО С НДС					10 465 383	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 066 536	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					570 635	

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                                 Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)