«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель правления  ЖСК «Рубин»	
________________ /Русович С,Б./	________________ / Кононенко Н.П. /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул.Мариупольская,11-13, ул. Красноярская, 1-3 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград")	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.Мариупольская,11-13	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.03	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.32	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	8.6	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	8.6	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0295	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.2	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.236	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25.96	
9.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.059	
10.	Смесь пескоцементная	м3	6.018	
11.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.8	
12.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	60.18	
13.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	60.18	
	Установка бортовых камней	
14.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0084	
15.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.44	
16.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.042	
17.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.62	
18.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.5	
19.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0297	
20.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.611	
21.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	150	
22.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
23.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.7	
	Дополнительный перечень	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0279	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	44.64	
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.124	
27.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.64	
28.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.062	
29.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.062	
30.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	15.5	
31.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.031	
32.	Смесь пескоцементная	м3	3.162	
33.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.2	
34.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	63.24	
	Установка бортовых камней	
35.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00369	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.904	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.025	
38.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.75	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.41	
40.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	41	
	
	Раздел 2.  ул.Красноярская,1-3	
	
	Демонтажные работы	
41.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.292	
42.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.34	
43.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	75.7	
44.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	75.7	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
45.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1089	
46.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	174.24	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.484	
48.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	53.24	
49.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.242	
50.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.242	
51.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	60.5	
52.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.121	
53.	Смесь пескоцементная	м3	12.342	
54.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	24.2	
55.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	13.26	
56.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	233.58	
	Установка бортовых камней	
57.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00702	
58.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.232	
59.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.047	
60.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.17	
61.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.78	
62.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	78	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
63.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00378	
64.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.048	
65.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.018	
66.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.98	
67.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.014	
68.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.014	
69.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	1.75	
70.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0056	
71.	Смесь пескоцементная	м3	0.5712	
72.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.4	
73.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	7.14	
74.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	7.14	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
75.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.092	
76.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	147.2	
77.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.736	
78.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	80.96	
79.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.184	
80.	Смесь пескоцементная	м3	18.768	
81.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	36.8	
82.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	187.68	
83.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	187.68	
	Установка бортовых камней	
84.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02358	
85.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	37.728	
86.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.118	
87.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.98	
88.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	4.21	
89.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.083358	
90.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	21.362	
91.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	421	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
92.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
93.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
94.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	

Составил:	  Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»             Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)