«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

                                 Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь	

                 на Капитальный ремонт крыши  МКД № 73-75 по пр. Мира г. Калининграда	

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	5.64	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.64	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	5.64	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	5.64	
5.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.97	
6.	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	1.2	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.28	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.272	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.64	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок и затяжек  из досок	100 м	2.116	
11.	Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки) (прим.)	1 м3 древесины в конструкции	0.48	
12.	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки) (прим.)	1 м3 древесины в конструкции	0.48	
13.	Демонтаж части конька (прим.)	1 м3 древесины в конструкции	0.64	
14.	Устройство конька из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.64	
15.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.012	
16.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
17.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
18.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.48	
19.	Обивка стен слухового окна    кровельной сталью оцинкованной (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.04	
20.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0176	
21.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.083	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.3486	
23.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(трех  канальный)	100 м труб	0.078	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.3432	
25.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.2222	
26.	Устройство бетонных оголовников (прим.)	1 м3	0.3	
27.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2222	
28.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.4594	
29.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	175.1096	
30.	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	5.64	
31.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	705	
32.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.64	
33.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	47.376	
34.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.97	
35.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.97	
36.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.62	
37.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
38.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
39.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
40.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.7	
41.	Установка снегозадержателей (прим.)	100 м ограждения	0.62	
42.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	41.25	
43.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	41.25	

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                         Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)