«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2014 г.	
	
Объект:	Лесная, д.41-53	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт крыши МКД № 41-53 по ул. Лесной	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	20.416	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	20.416	
3.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	10	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	20.416	
5.	Строительный мусор	т	28.5824	
6.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	20.416	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	7.2	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	3.07	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.4	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1.5	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.1	
12.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.165	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.693	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов)	100 м труб	0.1	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.1	
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4 каналов)	100 м труб	0.08	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.528	
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 8 каналов)	100 м труб	0.02	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.308	
20.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.136	
21.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.1512	
22.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.136	
23.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	20.416	
24.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	422.61	
25.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	20.416	
26.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	2552	
27.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	20.416	
28.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	120	
29.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	2.584	
30.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2.584	
31.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7752	
32.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки (лобовой доски)	100 м досок	2.584	
33.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3876	
34.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.05	
35.	Разборка люка выходв на кровлю	100 окон	0.16	
36.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.1008	
37.	Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8	м2	10.08	
38.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.85	
39.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.85	
40.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	11.9	
41.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	17	
42.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	2.584	
43.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.7752	
44.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2.584	
45.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.28	
46.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.76	
47.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.38	
48.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.19	
49.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	2.28	
	Утепление мансардных помещений (кровельного скоса)	
50.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	7	
51.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7	
52.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	875	
53.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	105	
54.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	2142	
	Прочие работы	
55.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	180.63	
56.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	180.63	

Составил:	Инженер ПТО ООО "УКЛР"         И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер ООО "УКЛР"           К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)