«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»  	
		
____________          _            /   С.Б. Русович_/	___________           / _О.Ю. Емельянова /	
		
«______»_________________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
 	                   В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В    Р А Б О Т   	
	
на капитальный ремонт крыши МКД № 44 по ул.А.Невского г.Калининграда	
с полной заменой стропильной системы	
                                                                  во исполнение решения суда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11.5734	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11.5734	
3.	Разборка мауэрлата	1 м3 древесины в конструкции	3.06	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	13.795	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылок (1,2*32)	100 м	1.836	
6.	Установка элементов каркаса из брусьев, мауэрлата	1 м3 древесины в конструкции	3.06	
7.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.015	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.063	
9.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.015	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.429	
11.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.35	
12.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
13.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0428	
14.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.5734	
15.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	239.56938	
16.	Устройство кровель из волнистых безасбестовых листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, Этернит	100 м2 кровли	11.5734	
17.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит"	м2	1481.4	
18.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.456	
19.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.364	
20.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.456	
21.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.456	
22.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.5824	
23.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.456	
24.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.08	
25.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
26.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
27.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
28.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.46	
29.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
30.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.12	
31.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.68	
32.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
33.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
34.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
35.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	6.76	
36.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	34.26	
37.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	34.26	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)