«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Советский пр-т дом 165 в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	1.51	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	1.51	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.36	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.03	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.32	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.26	
7.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.077	
8.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	84.3939	
9.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.51	
10.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	188.75	
11.	Обивка боковых стенок кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
12.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
13.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.51	
14.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16	
15.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.25	
16.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.25	
17.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.25	
18.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.25	
19.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.17	
20.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
21.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
22.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
23.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.14	
24.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.006	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.0252	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м труб	0.006	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.066	
28.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.029	
29.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.029	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
30.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	11.96	
31.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11.96	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)