|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Утверждаю» | | «Согласовано» |
|  | |  |
| Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» | | Директор МКУ «КР МКД» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.А. Макарова/ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт отмостки МКД № 90 по ул. Маршала Борзова | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.011 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.42 |
| 3. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.355 |
| 4. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.355 |
| 5. | Выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором | 100 м2 поверхности | 0.533 |
| 6. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.533 |
| 7. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 17.76 |
| 8. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 17.76 |
| 9. | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 17.76 |
| 10. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 59.22 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |