«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2013г.	
«______»____________________ 2013г.	

Стройка:	
Капитальный ремонт 2013г.	

Объект:	
ООО «ЖЭУ-18»	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 29-31, ул. Вагоностроительная, г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	4.239	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.239	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	3.829	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.41	
5.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.3762	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.48	
7.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	12	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (лежень , стойка) прим.	100 м	0.16	
9.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.66	
10.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.42	
11.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.17	
12.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.1356	
13.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов(применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1356	
14.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1356	
15.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
16.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
17.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.52	
18.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.08	
19.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12.86298	
20.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	266.263686	
21.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно)	100 м2 кровли	4.239	
22.	Сцена поставщика.	Этернит в комплекте (1750*1130мм)	м2.	542.592	
23.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний (применительно)	100 м ограждения	0.6	
24.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.105	
25.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м	100 м	0.678	
26.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.678	
27.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.678	
28.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
29.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.66	
30.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.2	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
32.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.52	
33.	Е53-1-2	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (вентшахт)	100 м2 стен	0.1344	
34.	Е10-01-014-02	Устройство деревянных вентшахт (применительно)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1344	
35.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по дереву вентшахт (примен)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.28	
36.	Е10-01-008-08	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.152	
37.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.06688	
38.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.048	
39.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.888	
40.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов)	100 м труб	0.012	
41.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 8-ми каналов)	100 м труб	0.036	
42.	Е46-01-008-01	Устройство бетонный оголовков	1 м3	0.4364	
43.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.221	
44.	Е15-04-014-01	Окраска дымоходов  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.221	
45.	Е58-21-1	Смена колпаков на   вентиляционных трубах в один канал (деревянных)	10 шт.	0.2	
46.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	20.5	
47.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	20.5	

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                               Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)