«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «МУП ЖЭУ-13»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ Ярмошик И.Г.. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

Дефектная ведомость	

к дефектной ведомости № 123	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №70 по ул. Комсомольской	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.3	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.3	
3.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.26	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.87	
5.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок( кобылки 1.0*46шт)	100 м	0.46	
6.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.65	
7.	Е53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.0065	
8.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
9.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.31	
10.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	47.817	
11.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.44	
12.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	8	
13.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
14.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
15.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.8	
16.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2	
17.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.088	
18.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.3	
19.	Цена поставщика.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный  "Этернит"	м2	422.4	
20.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.56	
21.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.3	
22.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.44	
23.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.44	
24.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
25.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
26.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
27.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.52	
28.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.068	
29.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2856	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 12 каналов)	100 м труб	0.068	
31.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.6456	
32.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов)	100 м труб	0.14	
33.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.54	
34.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.645	
35.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.52	
36.	Е62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.52	
37.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12.2913	
38.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	12.2913	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)