«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	779 491	руб.	Смета на сумму:	779 491	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Ремонтная, д.22
	
Сметная стоимость:	779.491	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.232	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	133.067	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	2.5683	559.49	556.33	3.16	1 436.94	1 428.82	8.12	12.14	3.9	17 378	17 346	32	
									1	1				
	
2.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.5683	5 502.93	806.67	80.64	14 133.18	2 071.77	207.11	12.14	6.5	63 601	25 151	1 346	
				4 615.62			11 854.30		3.13	1		37 104		
	
3.	Е58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.5683	2 538.11	548.96	29.09	6 518.63	1 409.89	74.71	12.14	6.49	36 579	17 116	485	
				1 960.06			5 034.02		3.77	1		18 978		
	
4.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.14	6.42	2 249	1 056	26	
				5 258.63			315.52		3.7	1		1 167		
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.24	9 291.30	1 358.31	34.61	2 229.91	325.99	8.31	12.14	6.39	9 735	3 958	53	
				7 898.38			1 895.61		3.02	1		5 725		
	
6.	Е58-1-3 
(вокруг дымовых труб) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.0264	273.17	232.35	40.82	7.21	6.13	1.08	12.14	6.42	81	74	7	
					6.34			0.17	1	12.13			2	
	Объем: 0.88*3													
	
7.	Е10-01-053-01 
(вокруг дымовых труб) 
Установка каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3	0.0495	3 734.56	506.46	48.74	184.86	25.07	2.41	12.14	6.02	783	304	15	
				3 179.36	2.64		157.38	0.13	2.95	12.15		464	2	
	Объем: 1.1*0.05*0.15*3*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
8.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4.51011	211.61	46.85	7.91	954.40	211.30	35.69	12.14	6.15	4 659	2 565	219	
				156.85	0.38		707.41	1.69	2.65	12.2		1 875	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
9.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.5683	221.62	101.80	102.69	569.18	261.45	263.73	12.14	3.75	4 229	3 174	989	
				17.13	1.45		43.99	3.72	1.5	12.16		66	45	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
10.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	53.16381	62.53			3 324.33					20 790			
				62.53			3 324.33		391.06			20 790		
	Объем: 2.5683*20.7													
	
11.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.5683	110.62	83.67	26.95	284.12	214.90	69.22	12.14	4.71	2 935	2 609	326	
					2.45			6.29	2.96	12.15			76	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
12.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	282.513	13.13			3 709.40					10 682			
				13.13			3 709.40		37.81			10 682		
	Объем: 256.83*1.1													
	
13.	Е12-01-023-02 
(более 4-х) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	2.5683	3 587.71	434.32	165.99	9 214.31	1 115.47	426.31	12.14	6.02	49 253	13 542	2 566	
				2 987.40	14.91		7 672.54	38.30	4.32	12.13		33 145	465	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
14.	Цена поставщика. 
Металлочерепица с доборными элементами, м2	328.7424	63.76			20 961.24			1	1	88 037			
				63.76			20 961.24		4.2	1		88 037		
	Объем: 256.83*1.28													
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
15.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.461	75.57	75.35	0.22	34.84	34.74	0.10	12.14	3.95	422	422		
									1	1				
	
16.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.461	2 956.30	374.76	6.66	1 362.85	172.76	3.07	12.14	6.53	5 227	2 097	20	
				2 574.88	1.03		1 187.02	0.47	2.62	12.17		3 110	6	
	
17.	Е12-01-012-01 
Устройство снегоограждения, 100 м ограждения	0.42	4 972.00	72.11	75.20	2 088.24	30.28	31.58	12.14	5.82	7 178	368	184	
				4 824.69	5.48		2 026.37	2.30	3.27	12.12		6 626	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.461	8 813.16	326.90	31.86	4 062.87	150.70	14.69	12.14	6.25	14 042	1 830	92	
				8 454.40	3.03		3 897.48	1.39	3.11	12.11		12 121	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
19.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.15	7 415.77	333.04	13.17	1 112.37	49.96	1.98	12.14	6.56	3 599	606	13	
				7 069.56			1 060.43		2.81	1		2 980		
	
20.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.14	6.56	1 583	562	4	
				5 145.09			411.61		2.47	1		1 017		
	
21.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	4 604.75	480.56	8.10	138.14	14.42	0.24	12.14	6.56	482	175	2	
				4 116.09			123.48		2.47	1		305		
	
22.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.03	8 719.75	480.56	8.10	261.59	14.42	0.24	12.14	6.56	478	175	2	
				8 231.09			246.93		1.22	1		301		
	
23.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	12.14	6.57	987	477	1	
				1 029.19			123.50		4.12	1		509		
	
24.	Е10-01-003-01 
Устройство люков (прим.), 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.14	5.96	3 717	1 675	355	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.85	12.13		1 686	50	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
25.	Цена поставщика. 
Окно люк 0,54*0,78 ,шт., шт.	2	1 152.62			2 305.24			1	1	9 682			
				1 152.62			2 305.24		4.2	1		9 682		
	Поправки: М: =4700*1.03/4.2	
	
26.	Е65-38-2 
Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		12.14	1	698	295		
				75.90			151.80		2.65	1		402		
	
27.	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	775.58	765.14	10.44	23.27	22.95	0.31	12.14	6.48	281	279	2	
					4.13			0.12	1	12.14			2	
	
28.	Е16-04-001-02; 
(Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.03	14 246.74	702.73	8.23	427.40	21.08	0.25	12.88	6.74	1 126	272	2	
				13 535.78	0.85		406.07	0.03	2.1	13.47		853		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
29.	Е53-1-1 
Разборка обшивки: неоштукатуренной карниза, 100 м2 стен	0.362	187.28	123.31	63.96	67.79	44.64	23.15	12.14	5.44	668	542	126	
					8.50			3.08	1	12.12			37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
30.	Е10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.362	9 837.84	1 294.15	92.65	3 561.30	468.48	33.54	12.14	6.53	17 073	5 687	219	
				8 451.04			3 059.28		3.65	1		11 166		
	
31.	Е15-04-025-02; 
(Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.362	1 870.08	743.59	12.38	676.97	269.18	4.48	12.89	7.59	4 577	3 470	34	
				1 114.11	0.15		403.31	0.05	2.66	13.08		1 073	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
32.	Е53-16-1 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.3	1 615.27	301.17	30.24	484.58	90.35	9.07	12.14	5.7	2 578	1 097	52	
				1 283.86	5.99		385.16	1.80	3.71	12.13		1 429	22	
	Объем: (0.25)*0.12*10													
	
33.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.14	5.85	3 257	2 677	59	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.64	12.13		521	29	
	
34.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.34	6 499.70			2 209.90					9 210			
				6 499.70			2 209.90		27 087.5			9 210		
	Объем: 0.04*8500													
	
35.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	12.14	5.85	2 225	1 848	28	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	4.64	12.13		349	14	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	
36.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.225	6 499.70			1 462.43					6 095			
				6 499.70			1 462.43		27 087.5			6 095		
	Объем: 0.01*4500*5													
	
37.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	12.14	5.85	2 669	2 217	33	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.64	12.13		419	16	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	
38.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.27	6 499.70			1 754.92					7 314			
				6 499.70			1 754.92		27 087.5			7 314		
	Объем: 0.02*4500*3													
	
39.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.2336	2 412.79	1 295.60	2.05	563.63	302.65	0.48	12.14	3.88	4 770	3 674	2	
				1 115.14			260.50		4.2	1		1 094		
	
40.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2336	2 291.60	114.18	14.24	535.32	26.67	3.33	12.14	6.5	1 695	324	22	
				2 163.18			505.32		2.67	1		1 349		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
41.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	0.242	188.95	188.95		45.73	45.73		12.14	1	555	555		
									1	1				
	
42.	Е61-22-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.04	8 972.85	5 418.56	3.31	358.91	216.74	0.13	12.14	3.89	3 228	2 631	1	
				3 550.98			142.04		4.2	1		597		
	
43.	Е26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов, 1 м3 изоляции	1.936	811.20	235.30	124.98	1 570.48	455.54	241.95	12.14	5.42	10 412	5 530	1 311	
				450.92			872.98		4.09	1		3 570		
	Объем: 24.2*0.08													
	Вычт.ресурсы:  С104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
44.	Цена поставщика. 
Утеплитель Isoroc (Isofas P), м3	2.18832	931.90			2 039.31			1	1	8 565			
				931.90			2 039.31		4.2	1		8 565		
	Объем: 2.256*0.97													
	Поправки: М: =3800*1.03/4.2	
	
45.	Е61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.242	1 043.83	675.65	13.36	252.61	163.51	3.23	12.14	6.52	2 471	1 985	21	
				354.82			85.87		5.41	1		465		
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	
46.	С101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1, м2	26.62	12.74			339.14					725			
				12.74			339.14		27.22			725		
	Объем: 24.2*1.1													
	
47.	Е61-1-1 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.242	596.97	260.90	10.44	144.47	63.14	2.53	12.14	6.48	1 113	766	16	
				325.63	4.13		78.80	1.00	4.19	12.14		330	12	
	
48.	С201-0811 
Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов, м	26	3.77			98.02					417			
				3.77			98.02		16.04			417		
	
49.	Е15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.282	6 763.95	788.77	62.59	1 907.43	222.43	17.65	12.14	6.17	7 795	2 700	109	
				5 912.59			1 667.35		2.99	1		4 985		
	Объем: 24.2+4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
50.	Е15-04-014-01 
(дымовые трубы) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.282	2 291.60	114.18	14.24	646.23	32.20	4.01	12.14	6.5	2 046	391	26	
				2 163.18			610.02		2.67	1		1 629		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
51.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	54.13	7.57		7.57	409.98		409.98		5.21	2 136		2 136	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
52.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	54.13	27.35		27.35	1 480.42		1 480.42		5.21	7 713		7 713	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	98 801.14	10 873.67	3 467.95			469 800	132 222	18 649	
			84 459.47	69.57				318 927	845	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	98 076.31	10 805.30	3 467.39			467 278	131 376	18 645	
			83 803.58	69.42				317 255	843	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 800.12					54 816			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1-6, 15, 16, 19-23; %=100.3 - по стр. 7, 8, 24, 30; %=85 - по стр. 9; %=102 - по стр. 11, 13, 17, 18; %=73.1 - по стр. 29, 32; %=89.25 - по стр. 31, 40, 50; %=66.3 - по стр. 33, 35, 37; %=67.15 - по стр. 39, 42, 45, 47; %=84.15 - по стр. 41; %=76.5 - по стр. 43; %=80.33 - по стр. 49)	10 028.51					103 663			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6, 11, 13, 15-23; %=50.4 - по стр. 7, 8, 24, 30, 33, 35, 37; %=56 - по стр. 9, 29, 32; %=44 - по стр. 31, 40, 50; %=40 - по стр. 39, 42, 45, 47; %=47.6 - по стр. 41, 43; %=37.4 - по стр. 49)	6 847.61					66 592			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 952.43					637 533			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	98.02					417			
			98.02					417		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	98.02					417			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	626.81	68.37	0.56			2 105	846	4	
			557.87	0.15				1 255	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 26; %=62.9 - по стр. 27; %=108.8 - по стр. 28)	69.16					731			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26; %=40 - по стр. 27; %=66.4 - по стр. 28)	43.66					435			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	739.63					3 271			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	115 790.08					641 221			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	1 157.90					6 412			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	116 947.98					647 633			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 338.96					12 953			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	119 286.94					660 586			
	НДС	21 471.65					118 905			
	Всего с НДС	140 758.59					779 491			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 097.67					104 394			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 891.27					67 027			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)