«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович ______________________
«______»____________________ 20___г.	
Директор ООО «Дом-Сервис»
А.В. Ходорович ______________________
«______»____________________ 20___г.	

		

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 91 по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	11	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.7	
3.	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	100 м бордюров	1.4	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	167.15	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	167.15	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.177	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	283.2	
8.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.177	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.885	
10.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4425	
11.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-45.135	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	45.135	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	88.5	
14.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	902.7	
15.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.522	
16.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1305	
17.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-13.311	
18.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.311	
19.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	26.1	
20.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	266.22	
21.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02268	
22.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	36.29	
23.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.02268	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1344	
25.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.78	
26.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.4	
27.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	140	
28.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	1.8	
29.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.03564	
30.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.1332	
31.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	180	
32.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
33.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00576	
34.	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций	0.153	
35.	Скамейка со спинкой	шт	3	
36.	Урна	шт	3	
37.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
38.	Выключатель автоматический В6/2	шт	3	
39.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.75	
40.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0.75	
41.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.75	
42.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.075	
43.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.03	
44.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт	3	
45.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	10	
46.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3208	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	513.28	
49.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.3208	
50.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.604	
51.	Песок природный для строительных работ средний	м3	176.44	
52.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.802	
53.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.401	
54.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-40.902	
55.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	40.902	
56.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	80.2	
57.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	818.04	
58.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0243	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	38.88	
60.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0243	
61.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.162	
62.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.82	
63.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.7	
64.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270	
65.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.1	
66.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0275	
67.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0106	
68.	Монтаж маф	1 т конструкций	0.856	
69.	Качель балансир "Средняя" 2510*420	шт	1	
70.	Карусель с рулем	шт	1	
71.	Игровой комплекс (6200*3895)	шт	1	
72.	Песочница с крышкой	шт	1	
73.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.5	
74.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.042	
75.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	67.2	
76.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.042	
77.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.28	
78.	Песок природный для строительных работ средний	м3	30.8	
79.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	14	
80.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.112	
81.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.112	
82.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.112	
83.	Устройство резиновых покрытий толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	1.4	
84.	Графит измельченный	т	-0.9562	
85.	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	-0.0028	
86.	Смола ФАЭД-8Ф	т	-0.7308	
87.	Порошок кварцевый	т	-0.9562	
88.	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	-0.0868	
89.	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	-0.1624	
90.	Ацетон технический, сорт I	т	-0.0266	
91.	Спирт фуриловый, сорт I	т	-0.0728	
92.	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	-0.1218	
93.	Резиновое покрытие типа "Гамбит"	м2	140	
	Устройство контейнерной площадки	
94.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0032	
95.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	5.12	
96.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0032	
97.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.03162	
98.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.48	
99.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.162	
100.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-3.22524	
101.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3.22524	
102.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.17486	
103.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.17486	
104.	Арматурные сетки сварные	т	0.17486	
105.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0126	
106.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.29	
107.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.29	
108.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.162	
109.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	32.25	
110.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0013	
111.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	2.08	
112.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0013	
113.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0064	
114.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.7	
115.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.23	
116.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.004554	
117.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.16702	
118.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	23	
119.	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.2	
120.	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	-0.819	
121.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.819	
122.	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	3	
	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
123.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03259	
124.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	52.14	
125.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03259	
126.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.08	
127.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.16	
128.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	16	
129.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.244	
130.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.84	
131.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.18	
132.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-3.492	
133.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
134.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
135.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
136.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
137.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
138.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     В.А. Зуев      	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                    О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)