«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Бойкова Н.В. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
 Капитальный ремонт крыши МКД №13 по ул. Третьяковской г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	2.56	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.56	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.56	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим)	100 м2	2.56	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.45	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.55	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.06	
8.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
9.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
10.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.7	
11.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной цветной (прим)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	
12.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0088	
13.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.56	
14.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	52.992	
15.	Покрытие пленкой   кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.56	
16.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	320	
17.	Разборка желобов	100 м труб и покрытий	0.332	
18.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.332	
19.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.25	
20.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
21.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
22.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
23.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
24.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.56	
25.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	33	
26.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.126	
28.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.03	
29.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.33	
30.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.07	
31.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
32.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.36	
33.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17.41	
34.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	17.41	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)