«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ / С.Б.Русович /	________________ / О.Б.Манойло /	
		
«______»_____________ 20___г.	«______»_______________20___г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
            на капитальный ремонт подвала, лестниц МКД №50-56 по ул. Беговой в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.72	
2.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.26568	
3.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	1.152	
4.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.6	
5.	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.6	
6.	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции	0.37	
7.	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми	100 м2 горизонтальной проекции лестниц	0.37	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.76	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	15.732	
10.	Простая окраска масляными составами по дереву лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
11.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.048	
12.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.048	
13.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.8	
14.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.16	
15.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
	РЕМОНТ СТЕН	
16.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2	7.5	
17.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	5	
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7.5	
19.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	98.475	
20.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.5	
21.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	7.5	
22.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.5	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
23.	Очистка поверхности (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура) щетками	1 м2 очищаемой поверхности	16	
24.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
25.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
26.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	1	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
27.	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3	35	
28.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	17.5	
29.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	35	
30.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	35	
31.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.7	
32.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.5	
33.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.6965	
34.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.042	
35.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.6545	
36.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.5	
37.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2 стяжки	3.5	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
38.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.2	
39.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	104.324	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	104.324	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»          М.В.Ардашева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»          О.В.Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)