«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Теплосервис»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Д.В. Зинчук/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на благоустройство дворовой территории МКД №16-22 по ул. Полоцкая г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.2889	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.0078	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.15	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	54.0486	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	54.0486	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . ТИП 3 (S=343м2 )	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0172	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	27.52	
8.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0172	
9.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1.029	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.343	
11.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 10см)	1000 м2 основания	-0.343	
12.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.2744	
13.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.343	
15.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1029	
16.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия S=80м2. (Тип 4 )	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.032	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	51.2	
19.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.032	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	
21.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.6	
22.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.08	
23.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см)	1000 м2 основания	0.08	
24.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.064	
25.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.08	
26.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.08	
27.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.024	
28.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.08	
	Устройство тротуара из бетонной плитки  S=72м2    (Тип 2)	
29.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.018	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	28.8	
31.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.018	
32.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.144	
33.	Песок природный для строительных работ средний	м3	15.84	
34.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.036	
35.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.67	
36.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.2	
37.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	73.44	
	Установка бортовых камней	
38.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02903	
39.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	46.448	
40.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.02903	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.187	
42.	Песок природный для строительных работ средний	м3	20.57	
43.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.79	
44.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	279	
45.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.7	
46.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	
	
	Устройство тротуара из бетонной плитки   (S=985м2) Тип 1	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.394	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	630.4	
49.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.394	
50.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.97	
51.	Песок природный для строительных работ средний	м3	216.7	
52.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.985	
53.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4925	
54.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	50.24	
55.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	98.5	
56.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3	1004.7	
	Установка бортовых камней	
57.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01188	
58.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.008	
59.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01188	
60.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0792	
61.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.71	
62.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.32	
63.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	132	
	Прочие работы	
64.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.35	
65.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	5	
66.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
67.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02571	
68.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.136	
69.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.02571	
70.	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.01	
	Монтаж трубопроводов	
71.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.15	
72.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.3	
73.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	30	
74.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	3	
75.	Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.1728	
76.	Песок природный для строительных работ средний	м3	19.01	
	Монтаж колодцев	
77.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.225	
78.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
79.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.031	
80.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.41	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
81.	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	
82.	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	
83.	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	100 пней	0.02	
84.	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0.2	
85.	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев	0.2	
86.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево	5	
87.	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0.3	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	2.45	
89.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.45	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)