«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

Техническое задание 
на капитальный  ремонт внутридомовых  сетей электроснабжения дома №202 по Советскому проспекту Центрального района г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
№	
Перечень основных данных и требований	
Данные по объекту	

1	
Наименование объекта и его мощность	
Многоквартирный  дом - 126 квартир	

2	
Местоположение	
Россия, г. Калининград,
Советский проспект, дом №202	

3	
Заказчик	
               ООО «ЖЭУ -14»	

4	
Подрядчик	
Определяется на конкурсной основе	

5	
Вид строительства	
               Ремонт системы 
электроснабжения	

6	
Сроки начала и окончания работ	
Определяется по результатам конкурсного отбора	

7	
Особые условия капитального ремонта	
Эксплуатируемые, не освобожденные здания.	

8	
Требования к конструктивным решениям	
Результаты работ должны удовлетворять 
всем нормативным актам, предусмотренным 
для данной категории зданий.	

                                           2.Технические условия и требования

1	
В многоквартирном доме № 3 по ул. Космонавта Пацаева необходимо выполнить капитальный ремонт  шиферной кровли.	

2	
Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.	

3	
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.	

4	
Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ
должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для
применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны
оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 
прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного
покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с
Заказчиком и МКУ «КР МКД».	

5.	
Цена лота: согласно сметной стоимости.	

	

6	
Особые условия: 
1) Сроки производства работ: 100 календарных дней.
В случае срыва сроков производства работ по независящим от
Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить
Заказчика и предоставить документы, подтверждающие
необходимость продления сроков производства работ.  
2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 	

7	
 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в
 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных
 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в
 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не
 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами
 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в
 предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8	
Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.	

9	
Условия оплаты:
     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3
    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.	

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Демонтаж ВРУ	1 шт.	1	
2.	Демонтаж щитов этажных	1 шт.	30	
3.	Демонтаж кабеля	100 м	6.7	
4.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.89	
5.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.21	
6.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	2.72	
7.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	8.76	
8.	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	7.49	
9.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	2.6825	
10.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	4	
11.	Счетчик активный Альфа А 1140	шт.	2	
12.	Модем GSM для счетчика  Альфа А 1140	шт.	2	
13.	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	6	
14.	(Электроцентр) Трансформатор Т-0,66М кл 0,5 400/5	шт.	6	
15.	(Электроцентр) Монтажная панель на DIN-рейку для DPX 125 26208	шт.	2	
16.	Испытательная коробка	шт	2	
17.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
18.	Щит ЩМП-7 (IP54) 1400x650x285	шт	1	
19.	Рубильник  трехполюсный на ток до 630 А	1 шт.	2	
20.	Выключатель нагрузки LN3--630-I	шт.	2	
21.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	1 шт.	1	
22.	Выключатель автоматический трехполюсный LZМ N3-A400-I	шт.	1	
23.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	4	
24.	Выключатель автоматический трехполюсный LZМ C2-A160-I	шт	4	
25.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
26.	Выключатель автоматический трехполюсный LZМ C1-A100-I	шт	1	
27.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
28.	Счетчик активный ЦЭ 6803В	шт	1	
29.	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	3	
30.	(Электроцентр) Трансформатор Т-0,66М кл 0,5 400/5	шт.	3	
31.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	7	
32.	Выключатель автоматический трехполюсный CLS6-B25/3	шт	1	
33.	Выключатель автоматический трехполюсный CLS6-B20/1N	шт	3	
34.	Выключатель автоматический трехполюсный CLS6-B10/1N	шт	2	
35.	Дифференциальный автоматический выключатель CKN6-10/1N/B/003	шт	1	
36.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
37.	Счетчик активный ЦЭ 6803В	шт	1	
38.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	1	
39.	Счетчик активный СЕ 6807	шт	1	
40.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
41.	Выключатель автоматический трехполюсный LZM C1-A40-I	шт	2	
42.	Модуль автоматики АВР	1 шт.	1	
43.	Модуль автоматики АВР МА-ОА	шт	1	
44.	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	4	
45.	Вспомогательные контакторы DILM150-XHI11	шт	2	
46.	Силовые контакторы DILM40(230V 50Hz)	шт	2	
47.	Механическая блокировка MVDILM	шт	1	
48.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.0039	
49.	Шина (полоса медная 30х7)	шт	1	
50.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
51.	Щит ЩМП-7 (IP54) 1400x650x285	шт	1	
52.	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
53.	Рубильник трехполюсный LN3-63-I	шт	1	
54.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
55.	Счетчик активный ЦЭ 6803В	шт	1	
56.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
57.	Выключатель автоматический FAZ-C20/3	шт	2	
58.	Выключатель автоматический СLS6-B20/1N	шт	1	
59.	Выключатель автоматический СLS6-B10/1N	шт	1	
60.	Выключатель автоматический СLS6-B6/1N	шт	1	
61.	Выключатель автоматический СLS6-B16/1N	шт	1	
62.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	24	
63.	Щит ЩМП-7 (IP54) 1400x650x285	шт	24	
64.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	4	
65.	Выключатель автоматический трехполюсный LZM C1-A160-I	шт	4	
66.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	273	
67.	Выключатель автоматический трехполюсный LZM C1-A100-I	шт	1	
68.	Выключатель автоматический трехполюсный СLS6-C50	шт	272	
69.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	143	
70.	Счетчик активный СЕ 6807	шт	143	
71.	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	4	
72.	Щит ЩМП-5 (IP54) 1000x650x285	шт	4	
73.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
74.	Выключатель автоматический CLS6-B16/1N	шт	4	
75.	Выключатель автоматический CLS6-10/1N	шт	4	
76.	Выключатель автоматический CLS6-B6/1N	шт	8	
77.	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	5	
78.	Щит ЩМП-4 (IP54) 800x650x285	шт	5	
79.	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	1	
80.	Щит ЩМП-5 (IP54) 1000x650x285	шт	1	
81.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
82.	Выключатель автоматический CLS6-С16/3	шт	1	
83.	Выключатель автоматический CLS6-С10/3	шт	1	
84.	Выключатель автоматический CLS6-B6/2	шт	1	
85.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
86.	Счетчик активный ЦЭ 6803В	шт	1	
87.	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	1	
88.	Щит ЩМП-3 (IP54) 650x650x285	шт	1	
89.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
90.	Выключатель автоматический CLS6-B10/1N	шт	1	
91.	Выключатель автоматический CLS6-B6/1N	шт	1	
92.	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	1	
93.	Щит ЩМП-3 (IP54) 650x650x285	шт	1	
94.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
95.	Выключатель автоматический FAZ-C16/3	шт	1	
96.	Выключатель автоматический CLS6-C10/3	шт	3	
97.	Выключатель автоматический CLS6-C4/1N	шт	1	
98.	Выключатель автоматический CLS6-B6/1N	шт	1	
99.	Датчик бесконтактный с числом <вход-выход> до 3	1 шт.	49	
100.	Светочувствительный выключатель с датчиком Z-LMS	шт	14	
101.	Датчик движения для Z-LMS	шт	35	
102.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.222	
103.	Шина	шт	23	
104.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.89	
105.	Светильник LUNA Е-27 100W	шт	34	
106.	Светильник НБ009	шт	31	
107.	Светильник WPL 1021 IP 54	шт	5	
108.	Светильник COSMO 1 2*36WEVGIP65	шт	19	
109.	Блок аварийного питания ZL-60-24	шт	18	
110.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.09	
111.	(Электроцентр) Выключатель одноклавишный для открытой установки ИЭК	шт	9	
112.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	100 м	6.48	
113.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	660.96	
114.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	32.61	
115.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	120.36	
116.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм	м	3205.86	
117.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	13.19	
118.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	3.19	
119.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	22.43	
120.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.03	
121.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.2	
122.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	100 м	0.2	
123.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	100 м	0.98	
124.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.34636	
125.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.1071	
126.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.19278	
127.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0.00102	
128.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	2.38884	
129.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0204	
130.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.00306	
131.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.0204	
132.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.0204	
133.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	0.09996	
134.	Кабель ВВГ нг 1*25 мм2	м	30.6	
135.	Кабель ВВГ нг сеч. 1*50 мм2	м	30.6	
136.	Кабель ВВГ нг сеч. 1*95 мм2	м	1.02	
137.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.35	
138.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0.05	
139.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1.9	
140.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
141.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
142.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.14	
143.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
144.	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	1 испытание	1	
145.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	138	
146.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	
147.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1.38	
148.	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	58	
149.	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	1 точка прикосновения	8	
150.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фазировка	15	
151.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	12.2	
152.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)