В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многокватирного дома № 26 по ул. Луганской	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.835	
2.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.365	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.2	
4.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.2	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.08	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1	
7.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок  (под снегозадержание)	100 м2	0.12	
8.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим)	100 м2	2.2	
9.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м (прим)	100 м	0.2	
10.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.2	
11.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.2	
12.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	45.54	
13.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.2	
14.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	275	
15.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.2	
16.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	19.5	
17.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.15	
18.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
19.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
20.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.15	
21.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
22.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.025	
23.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.105	
24.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.025	
25.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.22	
26.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.19	
27.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб перхлорвиниловая (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.19	
28.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб.) из листовой оцинкованной стали (прим)	100 м2 покрытия	0.0227	
29.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.18	
30.	Е54-3-1	Разборка карниза из строганных досок (прим)	100 м2 подшивки	0.12	
31.	Е10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки (прим)	100 м2 потолка	0.12	
32.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.282	
33.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	7	
34.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)