|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №3 по ул. Космонавта Пацаева г.Калининград  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт фасада (объект культурного наследия) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Фасад** |
|  |
|  | *Стены* |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 14.6 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 1.43 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 1.43 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 12.286 |
| 5. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2.2 |
| 6. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.5 |
| 7. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1 |
| 8. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.59 |
| 9. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 покрытия | 12.286 |
| 10. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 159.718 |
| 11. | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.329 |
| 12. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 420 |
| 13. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 12.286 |
| 14. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 1351.46 |
| 15. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 3071.5 |
| 16. | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.97 |
| 17. | Вытягивание тяг (карниза) при улучшенной штукатурке по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.62 |
| 18. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 13.299 |
| 19. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13.299 |
| 20. | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 1.59 |
| 21. | Окраска ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (пожарн. лестница) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |
|  | *Цоколь* |
| 22. | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя | 100 м2 | 1.305 |
| 23. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.305 |
| 24. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 16.965 |
| 25. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, цоколя | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.305 |
| 26. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 1.305 |
| 27. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 143.55 |
| 28. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 326.25 |
| 29. | Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.305 |
| 30. | Окраска фасадов (цоколя) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.305 |
| 31. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 55.3 |
| 32. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 55.3 |
|  |
|  | **Раздел 2. Балконы** |
|  |
| 33. | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0.189 |
| 34. | Очистка металлич. поверхностей балкона щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 21.01 |
| 35. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2101 |
| 36. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2101 |
| 37. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.189 |
| 38. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.189 |
| 39. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.189 |
| 40. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.189 |
| 41. | Отбивка штукатурки с нижней поверхности балкона | 100 м2 | 0.189 |
| 42. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0.189 |
| 43. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 2.457 |
| 44. | Устройство основания из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.189 |
| 45. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 20.79 |
| 46. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.189 |
| 47. | Окраска нижней пов-сти балкон. плиты акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.189 |
| 48. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.144 |
| 49. | Отбивка штукатурки пов-сти колонн | 100 м2 | 0.2352 |
| 50. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (колонн) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2352 |
| 51. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 25.4016 |
| 52. | Окраска фасадов (колонн) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2352 |
| 53. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.75 |
| 54. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.75 |
|  |
|  | **Раздел 3. Окна (МОП)** |
|  |
| 55. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (между 2 и 3 этажами) | 100 м2 | 0.0152 |
| 56. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0152 |
| 57. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 1.52 |
| 58. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.018 |
| 59. | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | м | 1.8 |
| 60. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0184 |
| 61. | Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0184 |
| 62. | Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм | м | 59.2 |
| 63. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0184 |
|  |
|  | **Раздел 4. Окна (подвал)** |
|  |
| 64. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.126 |
| 65. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (20шт) | 100 м2 проемов | 0.126 |
| 66. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 12.6 |
| 67. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 |
| 68. | Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню (снаружи) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 |
| 69. | Окраска откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 70. | Демонтаж решеток на окна подвала | 1 т конструкций | 0.8 |
| 71. | Монтаж решеток на окна подвала | 1 т конструкций | 0.8 |
| 72. | Решетки стальные | т | 0.8 |
|  |
|  | **Раздел 5. Отмостка** |
|  |
| 73. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.09712 |
| 74. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 21.3664 |
| 75. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.09712 |
| 76. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.09712 |
| 77. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.291 |
| 78. | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 |
| 79. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 |
| 80. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 |
| 81. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 36.906 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |