«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ /Е.В. Шулепко /	
		
16 февраля 2016 г.	16 февраля 2016 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по усилению фундамента, капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД №14-16 по ул. Лейт. Князева в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА	
1.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (отмостка)	1 м3	6.2	
2.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.602	
3.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.4575	
4.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.14	
5.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь)	100 м2	0.58	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стены подвала)	100 м2	1.61	
7.	Очистка вручную поверхности стен	100 м2 расчищенной поверхности	2.925	
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.925	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	38.40525	
10.	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	41.9	
11.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.3711	
12.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	1.654	
13.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм	т	1.654	
14.	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	42.738	
15.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.81	
16.	Устройство подстилающих слоев песчаных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	6.2	
17.	Устройство подстилающих слоев щебеночных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	6.2	
18.	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	6.2	
19.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.324	
20.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.26	
21.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	6	
22.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 1,5 кирпича)	100 отверстий	6	
	ПОЛЫ ПОДВАЛА	
23.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (полы)	1 м3	14.5	
24.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.22	
25.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5.83	
26.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	14.56	
27.	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	14.8512	
28.	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0.04368	
29.	Устройство бетонной подготовки (бетонный сапожок)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01	
30.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.02	
31.	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1.456	
32.	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2 изолируемой поверхности	1.456	
33.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.82	
34.	Гидроизол	м2	211.12	
35.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.26936	
36.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	145.6	
37.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.456	
38.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	1.456	
39.	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	1.456	
	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	
40.	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных	100 м2	0.65	
41.	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0.5	
42.	Очистка поверхности щетками (металлоконструкции)	1 м2 очищаемой поверхности	20	
43.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
44.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
45.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1.15	
46.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	15.0995	
47.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.15	
48.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	126.5	
49.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.15	
50.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.15	
	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	
51.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.1152	
52.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.576	
53.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.58752	
54.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0248	
55.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.0248	
56.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.0248	
57.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.0168	
58.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2 стяжки	0.0168	
59.	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0.0168	
60.	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0084	
61.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.8568	
62.	Сталь угловая (уголок 50х32х3)	т	0.01064	
63.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2.4	
	ИЗДЕЛИЯ.   РМ-1	
64.	Монтаж решеток на приямки	1 т конструкций	0.02964	
65.	Сталь угловая (уголок 40х30х4)	т	0.01898	
66.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.01066	
67.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	
68.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	
	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ ВХОДА В ПОДВАЛ	
69.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.15	
	ЗАМЕНА ОКОН	
70.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.154	
71.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.154	
72.	Блок оконный пластиковый арочный индивидуального изготовления с поворотно- откидной створкой однокамерный	м2	15.4	
73.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.18	
74.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	38.718	
75.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.718	
	
	Раздел 1.  Внутридомовые сети водоснабжения	
	
76.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.19	
77.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.08	
78.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	7.504	
79.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	7	
80.	Колено ППР ф32мм 90град	шт	6	
81.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	4	
82.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	4	
83.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	4	
84.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	2	
85.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	0.938	
86.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.1	
87.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	10	
88.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	9.29	
89.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	8	
90.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	4	
91.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	12	
92.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	4	
93.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	4	
94.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.01	
95.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	0.899	
96.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	2	
97.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	2	
98.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	1.3	
99.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	6.6	
100.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	7.7	
	
	Раздел 2.  КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
	ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ	
101.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.14	
102.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.1	
103.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	
104.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	
105.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	
106.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	20	
107.	Клапан обратный ПВХ 110	шт	2	
108.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.15	
109.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	8	
110.	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.07	
111.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (б/у)	10 компл.	0.7	
	НАРУЖНЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
112.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.34	
113.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.32	
114.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.2	
115.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	
116.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм	100 м трубопроводов	0.2	
117.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм	м	20	
118.	Ревизия  ф160мм ПВХ Вавин	шт	2	
119.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	2	
	
	Раздел 3.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	
	
120.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.6	
121.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	61.2	
122.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 16 мм	шт.	38	
123.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	шт.	60	
124.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.6	
125.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.061	
126.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.12	
127.	Светильник  настенный  IP44	шт	12	
128.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	12	
129.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	
130.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	4	
131.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.286	
132.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.286	

Составил:	ведущий инженер
отдела контроля МКУ «КР МКД»		                  А.А. Рабецкий	
Раздел 3. Составил:	ведущий инженер
отдела контроля МКУ «КР МКД»		              И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника
отдела контроля МКУ «КР МКД»			        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)