«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»

________________ / С.Б. Русович /

«______»____________ 2017 г.	Директор ООО «Уют-Сервис»

________________/ О.Б. Манойло /
                                                                                              _______________________ 2017 г.   	

	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 26-30 по ул. Маршала Новикова в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3848	
2.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	69.264	
3.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	69.264	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=1030м2 (ПРОЕЗДЫ И МЕСТА СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.412	
5.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	659.2	
6.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.412	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.06	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	226.6	
9.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	1.03	
10.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.515	
11.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	52.53	
12.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	103	
13.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2	1050.6	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм (тротуар) ТИП 2      S=473м2	
14.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1183	
15.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	189.28	
16.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1183	
17.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.946	
18.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	104.06	
19.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2365	
20.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	24.123	
21.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	47.3	
22.	С2 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2	482.46	
	Установка бортовых камней	
23.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.04388	
24.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	70.21	
25.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.04388	
26.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2707	
27.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	29.78	
28.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.42	
29.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	342	
30.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.34	
31.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	234	
	Прочие работы	
32.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
33.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
34.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.65	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
35.	Е01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.02	
36.	Е01-02-111-05	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	100 пней	0.02	
37.	Е01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	
38.	Е47-01-015-08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0.2	
39.	Е47-01-017-01	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев	0.2	
40.	Т01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	3.675	
41.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	3.675	
	
	Раздел 2.  Проезд общего пользования	
	
	Минимальные работы	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=267м2	
42.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1068	
43.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	170.88	
44.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1068	
45.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.534	
46.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	58.74	
47.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.267	
48.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1335	
49.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.617	
50.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	26.7	
51.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2	272.34	
	Установка бортовых камней	
52.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00333	
53.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	5.33	
54.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00333	
55.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0222	
56.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.44	
57.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.37	
58.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37	
	Прочие работы	
59.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.08	
60.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.13	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                           Зуев В.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                               Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)