«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /___________С.Б.Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, подвального помещения, фасада с утеплением
многоквартирного дома №72 по ул. Киевской г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.993	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.917	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.91	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.91	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.37	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.12	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.176	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.15	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	2	
10.	Разборка кирпичных стен (мауэрлат)	1 м3	0.2	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.002	
12.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2.91	
13.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0063	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.63	
16.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.91	
17.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	363.75	
18.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.91	
19.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	26.592	
20.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.697	
21.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	180.028	
22.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды	100 м2 стен	0.706	
23.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен мансарды (прим)	1 м3 изоляции	10.59	
24.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	205.446	
25.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.706	
26.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	88.25	
27.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.126	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 3 каналов	100 м труб	0.03	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.132	
31.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.07	
32.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( окраска вентканалов над крышей )	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
33.	Ремонт бетонных оголовников  (прим)	1 м3	0.1	
34.	Устройство мелких покрытий (оголовники.) из листовой оцинкованной стали 9прим)	100 м2 покрытия	0.02	
35.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.44	
36.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.44	
37.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	0.44	
38.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.38	
39.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.22	
40.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
41.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.32	
42.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
43.	Смена ветровой доски (прим)	100 м досок	0.31	
44.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.126	
45.	Устройство снегодержателей	100 м ограждения	0.32	
46.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых  труб кирпичных	100 м2	0.133	
47.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей	100 м2 поверхности	0.133	
48.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.133	
49.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	
50.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
51.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	3	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
52.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.15	
53.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.41	
54.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.41	
55.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов +цоколь	100 м2	3.334	
56.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.6	
57.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.02	
58.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.334	
59.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	43.8	
60.	прим.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	24.3	
61.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	23.571	
62.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	2.43	
63.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	267.3	
64.	прим.Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (по сетке)	100 м2 поверхности	2.43	
65.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.43	
66.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.4	
67.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	40	
68.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.4	
69.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя+откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.929	
70.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности(цоколя+откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.929	
71.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.019	
72.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, цокольные +окно во фронтоне	100 м2	0.012	
73.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.031	
74.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.73	
75.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.4	
76.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.023	
77.	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	2.3	
78.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.019	
79.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	
80.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	
81.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.32	
82.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.021	
83.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.1	
84.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	1	
	отмостка	
85.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.056	
86.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.112	
87.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.168	
88.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.6	
89.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5.6	
90.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.6	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
91.	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.484	
92.	Протравка  потолков нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.484	
93.	Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим)	1 м2 очищаемой поверхности	5.5	
94.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	
95.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	
96.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (армокирпичное перекрытие)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	
97.	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.404	
	полы	
98.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(угубление уровня пола)	100 м3 грунта	0.097	
99.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.097	
100.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.52	
101.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	2.42	
102.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.84	
103.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.937	
104.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.484	
105.	Гидроизол	м2	56.144	
106.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.484	
107.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.484	
	Раздел 5.  мусор	
	
108.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30.04	
109.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.04	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»                                        М.В.Ардашева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»                                        О.В.Толмачева