|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
|  | Директор МКУ «КР МКД» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
|  | |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту общего имущества: внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по ул. В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11 г. Калининграда. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Раздел 1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП** | | | |
|  | | | | |
|  | *Общестроительные работы* | | | |
| 1. | Е46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие | 100 отверстий | 0.6 |
| 2. | Е46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0.538 |
| 3. | Е46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим.) | 1 м3 заделки | 0.1496 |
| 4. | Е15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.134 |
| 5. | Е15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.134 |
|  | *монтажные работы* | | | |
|  | *Электроснабжение подъездов, освещение МОП (стояки, подвал.)* | | | |
| 6. | Ц08-03-593-06; | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.11 |
| 7. | Сцена пост. | Светильник потолочный 6W IP44 | шт. | 11 |
| 8. | Сцена пост. | Лампы энергосберегающие для светильников | шт. | 11 |
| 9. | Ц08-02-409-02; | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (прим.28мм) | 100 м | 4.648 |
| 10. | С103-1395 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм (прим.28мм) | м | 474.1 |
| 11. | С507-5009 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (прим.28 мм) | шт | 133 |
| 12. | Ц08-02-412-05; | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 4.648 |
| 13. | С501-8510 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000м | 0.4692 |
| 14. | С501-8511 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000м | 0.0049 |
| 15. | Сцена пост. | Коробка установочная 60мм | шт | 69 |
| 16. | Сцена пост. | Коробка соединительная 90х90х52 | шт | 30 |
| 17. | Сцена пост. | Коробка соединительная 200х200х52 | шт | 1 |
| 18. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 7 |
| 19. | Сцена пост. | Автомат В32А СLS6-В32/3 6 кА, | шт. | 7 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |