«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КРМКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Н.Н.Грипич /	
		
«______»______________ 2016 г.	«______»_________________2016 г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт дворовой территории МКД № 23-29 по ул. Сергеева, г. Калининград.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
1.	Е27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.04	
2.	Е27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.15	
3.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0418	
4.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	7.86	
5.	Т03-21-01-007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	74.74	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ     ТИП1  ( S=95м2)	
6.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	0.19	
7.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	20.9	
8.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.095	
9.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1.425	
10.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	17.955	
11.	Е27-06-027-01	Добавка песчано-цементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.04	
12.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.08	
13.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	8	
14.	С цена поставщик.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	81.6	
15.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.25	
16.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00495	
17.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.2685	
18.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
19.	Е13-06-004-01	Обеспыливание поверхности стен	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5.28	
20.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.0528	
21.	Е47-01-046-01	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом	100 м2	0.25	
22.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.25	

Составил:	Главный инженер ООО «ЖЭУ-7»                      Черкасов С.С	
	(должность, подпись, Ф.И.О)