«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /___О.Ю. Емельянова____ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	ул.Ю.Гагарина,17, г.Калининград	
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ   	
	
на капитальный ремонт подвала, дренажа многоквартирного дома по адресу: ул.Ю.Гагарина,д.17, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	ремонт полов	
1.	Разборка бетонных оснований под полы	м3	30.44	
2.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	66.968	
3.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3	0.456	
4.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	34.2	
5.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	3.42	
6.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	3.078	
7.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	34.2	
8.	Каменная мелочь марки 300	м3	3.762	
9.	Устройство  слоев: бетонных	м3	22.8	
10.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	23.256	
11.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	2.28	
12.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	2.28	
13.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	2.28	
14.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.256	
15.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	228	
16.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	2.28	
17.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	4.6512	
18.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2	2.28	
	ремонт потолков	
19.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2.28	
20.	Очистка поверхности щетками	м2	19	
21.	Обеспыливание поверхности	м2	19	
22.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.19	
23.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.19	
24.	Восстановление керамического заполнения перекрытий	100 м2	0.2	
25.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2.28	
26.	Купорос медный марки: А	т	-0.00228	
27.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	57	
28.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	2.28	
29.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	29.64	
30.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2.28	
31.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	250.8	
32.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	2.28	
33.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	2.28	
	ремонт стен	
34.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	4.41	
35.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	4.41	
36.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	110.25	
37.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	4.41	
38.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.41	
39.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.08	
	Дверные проемы	
40.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.126	
41.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12.6	
42.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	12.6	
	Оконные проемы	
43.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.042	
44.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.042	
45.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.2	
46.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.15	
47.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2	4.41	
	
	Раздел 2.  Демонтаж отмостки и гидроизоляция стен	
	
48.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	7.52	
49.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	2.581	
50.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.04	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	15.04	
52.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1.56	
53.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	171.6	
54.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.56	
55.	Разборка: кирпичных стен приямков	м3	1.584	
56.	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен, приямков	100 м3	0.01584	
57.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	1.56	
58.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	1.56	
59.	Устройство гидроизоляции из рубероида	100 м2	1.56	
	
	Раздел 3.  Устройство дренажной системы	
	
	земляные работы	
60.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	1.2184	
61.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	1.2184	
62.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	1.3626	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	218.016	
	Устройство дренажа	
64.	Устройство основания под трубопроводы: гравийного	10 м3	1.41	
65.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.94	
66.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	94	
67.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.62	
68.	КН труба 110*3,2*2000 мм	шт	31	
69.	Колено ПВХ 45 град.	шт	8	
70.	Муфта соединительная 110мм	шт	10	
71.	Тройник ПВХ 110*110*110 45 град.	шт	4	
72.	Ревизия ПВХ 110	шт	4	
73.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, гравием, песком	100 м3	1.032	
74.	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	75	
75.	Песок природный для строительных работ средний	м3	28.2	
	Установка колодцев	
76.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 600 мм ( 18 колодцев: 8-дренаж;,8- ливневая канализ.; 2- приемных)	100 м	0.36	
77.	КН труба-ствол гофрированная 600*2000мм Tegra Wavin	шт	18	
78.	КН кинета глухая 600мм Tegra Wavin	шт	18	
79.	КН люк пластик с замком 600мм Wavin	шт	18	
80.	Муфта 110мм Wavin	шт	36	
81.	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 200 мм	100 м	0.15	
82.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	15.06	
83.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.15	
84.	КН труба 110*3,2*2000 мм	шт	8	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                            К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                             О.В. Толмачева 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)