«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Чернышевского, д.70	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	4.1	
2.	Покрытие пленкой  кровель от атмосферных осадков	100 м2 покрытия	4.1	
3.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.4	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.84	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.64	
7.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.1	
8.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.1	
9.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	4.1	
10.	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.2	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.1	
12.	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	84.87	
13.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4.1	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	451	
15.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	4.1	
16.	Металлочерепица "Монтеррей"	м2	524.8	
17.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.48	
18.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб	100 м2	0.12	
19.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
20.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.085	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3	100 м труб	0.02	
22.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.27	
23.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.12	
24.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
25.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
26.	Окно типа Велюкс	шт	2	
27.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.26	
28.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.5	
29.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.5	
30.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.78	
31.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
32.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
33.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
34.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.78	
35.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.78	
36.	Разборка подшивки карниза из строганных досок	100 м2 подшивки	0.384	
37.	Подшивка карниза досками обшивки	100 м2 потолка	0.384	
38.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.384	
39.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	62.65	
40.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	62.65	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
41.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	1.8	
42.	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2.1	
43.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.2	
44.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.5	
45.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	1.2	
46.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.2	
47.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.5	
48.	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.021	
49.	Дверной блок металлический в комплекте	м2	2.1	
50.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.3	
51.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	1.6	
52.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.06	
53.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом	м2	6	
54.	Монтаж решеток	1 т конструкций	0.012	
55.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.012	
56.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.42	
57.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	9.28	
58.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	9.28	
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
59.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.22	
60.	Покрытие пленкой лесов	100 м2 покрытия	7.22	
61.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича для установки лесов	100 отверстий	0.72	
62.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.72	
63.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.24	
64.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	6.54	
65.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.5	
66.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.12	
67.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	654	
68.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм	100 м2	6.54	
69.	Каменная вата Parok fas-4	м2	33.42	
70.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.06	
71.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.06	
72.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом	м2	6	
73.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.036	
74.	Доска подоконная ПВХ 300мм	м	3.6	
75.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.07	
76.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
77.	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.042	
78.	Дверной блок металлический в комплекте	м2	4.2	
79.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	2	
80.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  цоколя	100 м2	0.35	
81.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.2	
82.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	35	
83.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	
84.	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен цоколя	100 м2 облицованной поверхности	0.35	
85.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.585	
86.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	36.692	
87.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	36.692	
	
	Раздел 4.  Утепление перекрытия	
	
88.	Разборка утепление покрытий из керамзита	1 м3 утеплителя	36.9	
89.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.46	
90.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	270.6	
91.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	36.9	
92.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	37.638	
93.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.46	
94.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	270.6	
	
	Раздел 5.  Ремонт козырьков над входами	
	
95.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	0.06	
96.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.06	
97.	Демонтаж каркаса козырька	1 т конструкций	0.1	
98.	Монтаж каркаса и других конструкций,  для устройства козырька	1 т конструкций	0.1	
99.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.1	
100.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
101.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
102.	Монтаж козырьков из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0.06	
103.	Козырек 3м2 из покрытия Lexam в комплекте	м2	6	
	
	Раздел 6.  Крыльцо	
	
104.	Обрамление крылец уголком металлическим	100 м плинтуса	0.2	
105.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0.048	
106.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.1	
107.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.1	
108.	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0.1	
	
	Раздел 7.  Усиление фундаментов с прокладкой дренажа	
	
109.	Разработка грунта при  усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением	100 м3 грунта	1.353	
110.	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	28	
111.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.353	
112.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1.353	
113.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	1.248	
114.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.105	
115.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	16.8	
	
	Раздел 8.  Устройство отмостки	
	
116.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.049	
117.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	8.82	
118.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	8.82	
119.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.098	
120.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.92	
121.	Устройство  бетонной отмостки	1 м3 подстилающего слоя	4.92	
122.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.157	
123.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	15.7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)