«УТВЕРЖДАЮ»	
			  Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Красноармейская, д. 7-11 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18	
2.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1.22	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.22	
4.	Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	10.2414	
5.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (местами)	100 м2 расчищенной поверхности	3.8	
6.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов+откосов	100 м2 обработанной поверхности	12.13	
7.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	197.24593	
8.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	12.13	
9.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	1334.3	
10.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	12.13	
11.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов+откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	12.13	
12.	Отбивка штукатурки с поверхности цоколя (прим)	100 м2	0.56	
13.	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.02	
14.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.02	
15.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	112.2	
16.	Окраска цоколя  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.02	
17.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2.66	
18.	Перенавеска водосточных труб с лесов (прим)	100 м труб	1.165	
19.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.54	
20.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	54	
21.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.54	
22.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.705	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.705	

Составил:	
Вед. инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                   Зеленкин Д.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)